Lucrari de reparatie a fatadei si amenajarea teritoriului la edificiul din str. Armeneasca, 37/1, mun. Chisinau	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		
Lista cu cantităţile de lucrări № 09-2025
 Amenajarea teritoriului
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total	

1	2	3	4	5	6	
 1. Amenajarea teritoriului
	
1.1. Lucrari de demolare
	
1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton (Demontarea pavajului existent cu recuperarea materialului pentru ulterioara lui montare)
	m2		100,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,30	90,00	
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m		20,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	6,40	
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3		0,50
	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,10	1,05	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,32	0,66	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05	0,02	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,29	0,14	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,29	0,14	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,15	0,08	
4	TRI1AA06C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t		3,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,65	1,95	
5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t		3,00
	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	0,77	
						
		Total				
		Total Lucrari de demolare		
1.2. Amenajare
	
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm, sub bordura )
	m3		0,81
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	0,80	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	1,15	0,93	
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,08	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	0,17	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	0,34	
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (borduri de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/16)
	m		20,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,17	3,40	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,51	10,20	
	2663102100001-1	Beton C12/16	m3	0,053	1,06	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,50	70,00	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01	0,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	0,12	
	2666122800284-1	borduri de dimensiuni 100x30x15cm	m	1,005	20,10	
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/ Bordura 50x8x20h pe beton C12/16)
	m		7,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	0,84	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	1,26	
	2663102100001-1	Beton C12/16	m3	0,048	0,34	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	7,14	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	0,02	
	2666122800325-1	Bordura 50x8x20h pe beton C12/15	m	1,005	7,04	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	0,02	
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2		0,10
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	0,90	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	0,10	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20	0,12	
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA/30 ( h=10cm )
	m3		1,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	0,99	
	1411122201752	Piatra split LA/30 fr. 8-31.5	m3	1,15	1,15	
	4100126202818	Apa	m3	0,10	0,10	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	0,21	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	0,42	
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj 40mm, conform modelului existent
	m2		10,00
	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	5,80	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158	0,16	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	16,00	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,20	132,00	
	2661112800655-12	Pavaj 40mm, conform modelului existent	m2	1,015	10,15	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	0,05	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	0,38	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	0,20	
12	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv
	100m2		1,00
	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	9,03	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,00	1,00	
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,20	1,20	
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj existent, anterior demontat)
	m2		100,00
	
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	101,24	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0316	3,16	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60	160,00	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40	2 640,00	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	0,50	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,076	7,60	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02	2,00	
						
		Total				
		Total Amenajare		
						
		Total				
		Total Amenajarea teritoriului		

		Total			
		Asigurari sociale			
		Transport			
		Total			
		Cheltuieli de regie			
		Total			
		Beneficiul			
		Total			
		TVA			
		Total deviz:			

Elaborat 		
                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)