CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria sat. Zubresti r-nul Straseni
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria sat. Zubresti r-nul Straseni
3. Obiectul achiziţiilor  Satul Zubresti r-nul Straseni PT-145,217,229
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. PT-145
	
		1.1. Lucrari de constructie 
	
1	33-04-017-2
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 
	1000 m	1,3700	
2	
	Cablu SIP-2 2x25mm2
	m	1 370,0000	
3	
	Banda metalica inoxidabila F207
	m	188,0000	
4	
	Clema pentru banda A200
	buc	188,0000	
5	
	Furnitura de sustinere KM1800
	buc	60,0000	
6	
	Clema de sustinere RA 25
	buc	24,0000	
7	
	Pivot de ancora PA416/35
	buc	36,0000	
8	
	Clema ПС-1-1
	buc	33,0000	
9	
	Clema de conexiune ЗОИ 16-70/2,5-35
	buc	126,0000	
10	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	0,3000	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava metalica pentru sustinere panou 80x80x3 L=5m)
	kg	18,0000	
12	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	0,3000	
13	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm
	100 m	1,0000	
14	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune  (25x4mm)
	100 m	0,1200	
		1.2. Lucrari de montare
	
15	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, COB LED 50W 6500K
	buc	18,0000	
16	
	Conectoare Forbox D 6mm
	buc	36,0000	
17	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	18,0000	
18	
	Consola cu un brat KP4
	buc	18,0000	
19	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,3400	
20	
	Cablu AVVG 3x4mm2
	m	27,0000	
21	
	Cablu AVVG 2x16mm2
	m	4,0000	
22	
	Cablu AVVG 3x16mm2
	m	3,0000	
23	08-02-367-2
	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2
	1 km	0,0330	
24	
	Cablu APV 1x16mm2
	m	33,0000	
25	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,2200	
26	
	Tub metalic gofrat  cu izolatie PVC,25mm
	m	22,0000	
27	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	4,0000	
28	
	Manusa termoretractabila 2P D16
	buc	4,0000	
29	
	Tub retractabil 12-3 (1m)
	buc	8,0000	
30	
	Papuc de cablu din aluminiu TA25 (KBT)
	buc	8,0000	
31	
	Papuc de cablu din aluminiu TA16 (KBT)
	buc	4,0000	
32	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM DDE-1 25A)
	buc	1,0000	
33	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	1,0000	
34	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	6,0000	
35	
	Intrerupator de sarcina BH-32 2P 63A
	buc	1,0000	
36	
	Intrerupator de sarcina BH-32 2P 40A
	buc	1,0000	
37	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 40A
	buc	1,0000	
38	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 32A
	buc	1,0000	
39	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 25A
	buc	1,0000	
40	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 16A
	buc	1,0000	
41	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A
	buc	1,0000	
42	10-01-039-06
	Piese diverse:Taimer electronic
	buc	1,0000	
43	08-01-066-1
	Paratrasnet,descarcator ОПC1-C (1pol)
	set	1,0000	
44	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc	1,0000	
		1.3. Utilaj
	
45	
	Panou de evidenta BZUM DDE-1 25
	buc	1,0000	
46	
	Panou de distributie ЩМП 2-3
	buc	1,0000	
47	
	Contor de evidenta ZCG-112
	buc	1,0000	
48	
	Demaror electromagnetic 40A КМИ34012
	buc	1,0000	
49	
	Releu de timp Ub -220V,Inom-16A AHC 15A
	buc	1,0000	
50	
	Limitator de supratensiune  Unom-400V ОПС1-С (1pol)
	buc	1,0000	
51	
	Corp de iluminat COB LED 50W 6500K (3 ani garantie )
	buc	18,0000	
		2. PT-217
	
		2.1. Lucrari de constructie 
	
52	33-04-017-2
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 
	1000 m	1,0800	
53	
	Cablu SIP-2 2x25mm2
	m	1 080,0000	
54	
	Banda metalica inoxidabila F207
	m	132,0000	
55	
	Clema pentru banda A200
	buc	132,0000	
56	
	Furnitura de sustinere KM1800
	buc	50,0000	
57	
	Clema de sustinere RA 25
	buc	10,0000	
58	
	Pivot de ancora PA416/35
	buc	40,0000	
59	
	Clema ПС-1-1
	buc	16,0000	
60	
	Clema de conexiune ЗОИ 16-70/2,5-35
	buc	100,0000	
61	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	0,3000	
62	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava metalica pentru sustinere panou 80x80x3 L=5m)
	kg	18,0000	
63	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	0,3000	
64	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm
	100 m	0,8600	
65	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune  (25x4mm)
	100 m	0,1200	
		2.2. Lucrari de montare
	
66	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, COB LED 50W 6500K
	buc	17,0000	
67	
	Conectoare Forbox D 6mm
	buc	34,0000	
68	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	17,0000	
69	
	Consola cu un brat KP4
	buc	17,0000	
70	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,3300	
71	
	Cablu AVVG 3x4mm2
	m	26,0000	
72	
	Cablu AVVG 2x16mm2
	m	4,0000	
73	
	Cablu AVVG 3x16mm2
	m	3,0000	
74	08-02-367-2
	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2
	1 km	0,0230	
75	
	Cablu APV 1x16mm2
	m	23,0000	
76	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,2100	
77	
	Tub metalic gofrat  cu izolatie PVC,25mm
	m	21,0000	
78	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	4,0000	
79	
	Manusa termoretractabila 2P D16
	buc	4,0000	
80	
	Tub retractabil 12-3 (1m)
	buc	8,0000	
81	
	Papuc de cablu din aluminiu TA25 (KBT)
	buc	8,0000	
82	
	Papuc de cablu din aluminiu TA16 (KBT)
	buc	4,0000	
83	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM DDE-1 25A)
	buc	1,0000	
84	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	1,0000	
85	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	7,0000	
86	
	Intrerupator de sarcina BH-32 2P 63A
	buc	1,0000	
87	
	Intrerupator de sarcina BH-32 2P 40A
	buc	1,0000	
88	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 40A
	buc	1,0000	
89	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 32A
	buc	1,0000	
90	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 16A
	buc	1,0000	
91	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 6A
	buc	2,0000	
92	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A
	buc	1,0000	
93	10-01-039-06
	Piese diverse:Taimer electronic
	buc	1,0000	
94	08-01-066-1
	Paratrasnet,descarcator ОПC1-C (1pol)
	set	1,0000	
95	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc	1,0000	
		2.3. Utilaj
	
96	
	Panou de evidenta BZUM DDE-1 25
	buc	1,0000	
97	
	Panou de distributie ЩМП 2-3
	buc	1,0000	
98	
	Contor de evidenta ZCG-112
	buc	1,0000	
99	
	Demaror electromagnetic 40A КМИ34012
	buc	1,0000	
100	
	Releu de timp Ub -220V,Inom-16A AHC 15A
	buc	1,0000	
101	
	Limitator de supratensiune  Unom-400V ОПС1-С (1pol)
	buc	1,0000	
102	
	Corp de iluminat COB LED 50W 6500K (3 ani garantie )
	buc	17,0000	
		3. PT-229
	
		3.1. Lucrari de constructie 
	
103	33-04-017-2
	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV  (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului (norma  08-02-367-9 exclusa din Indicatorul nr.8).. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 
	1000 m	0,7000	
104	
	Cablu SIP-2 2x25mm2
	m	700,0000	
105	
	Banda metalica inoxidabila F207
	m	75,0000	
106	
	Clema pentru banda A200
	buc	75,0000	
107	
	Furnitura de sustinere KM1800
	buc	29,0000	
108	
	Clema de sustinere RA 25
	buc	11,0000	
109	
	Pivot de ancora PA416/35
	buc	18,0000	
110	
	Clema ПС-1-1
	buc	9,0000	
111	
	Clema de conexiune ЗОИ 16-70/2,5-35
	buc	45,0000	
112	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	0,3000	
113	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava metalica pentru sustinere panou 80x80x3 L=5m)
	kg	18,0000	
114	CA03A3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150
	m3	0,3000	
115	08-02-472-1
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 8 mm
	100 m	47,0000	
116	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune  (25x4mm)
	100 m	0,1200	
		3.2. Lucrari de montare
	
117	08-02-369-2
	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, COB LED 50W 6500K
	buc	9,0000	
118	
	Conectoare Forbox D 6mm
	buc	18,0000	
119	08-02-363-1
	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1
	buc	9,0000	
120	
	Consola cu un brat KP4
	buc	9,0000	
121	08-02-148-1
	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	0,2100	
122	
	Cablu AVVG 3x4mm2
	m	14,0000	
123	
	Cablu AVVG 2x16mm2
	m	4,0000	
124	
	Cablu AVVG 3x16mm2
	m	3,0000	
125	08-02-367-2
	Conductor pe placi montate cu izolatori pe tiranti, sectiune pina la: 25 mm2
	1 km	0,0140	
126	
	Cablu APV 1x16mm2
	m	14,0000	
127	08-02-411-1
	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm
	100 m	0,1100	
128	
	Tub metalic gofrat  cu izolatie PVC,25mm
	m	11,0000	
129	08-02-163-1
	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2
	buc	4,0000	
130	
	Manusa termoretractabila 2P D16
	buc	4,0000	
131	
	Tub retractabil 12-3 (1m)
	buc	8,0000	
132	
	Papuc de cablu din aluminiu TA25 (KBT)
	buc	8,0000	
133	
	Papuc de cablu din aluminiu TA16 (KBT)
	buc	4,0000	
134	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (BZUM DDE-1 25A)
	buc	1,0000	
135	08-03-572-3
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600
	buc	1,0000	
136	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	5,0000	
137	
	Intrerupator de sarcina BH-32 2P 63A
	buc	1,0000	
138	
	Intrerupator de sarcina BH-32 2P 40A
	buc	1,0000	
139	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 40A
	buc	1,0000	
140	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 32A
	buc	1,0000	
141	
	Intrerupator automat BA47-29 1P,tip B 16A
	buc	1,0000	
142	08-03-530-1
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A
	buc	1,0000	
143	10-01-039-06
	Piese diverse:Taimer electronic
	buc	1,0000	
144	08-01-066-1
	Paratrasnet,descarcator ОПC1-C (1pol)
	set	1,0000	
145	08-03-600-1
	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza
	buc	1,0000	
		3.3. Utilaj
	
146	
	Panou de evidenta BZUM DDE-1 25
	buc	1,0000	
147	
	Panou de distributie ЩМП 2-3
	buc	1,0000	
148	
	Contor de evidenta ZCG-112
	buc	1,0000	
149	
	Demaror electromagnetic 40A КМИ34012
	buc	1,0000	
150	
	Releu de timp Ub -220V,Inom-16A AHC 15A
	buc	1,0000	
151	
	Limitator de supratensiune  Unom-400V ОПС1-С (1pol)
	buc	1,0000	
152	
	Corp de iluminat COB LED 50W 6500K (3 ani garantie )
	buc	9,0000