____
Formular Nr.5
WinCmeta
Oбъект Ремонт зданий и благоустройство территории детского сада № 2 "Буратино", примария Копчак, р. Чадыр-Лунга	Инвестор Примария с. Копчак	

Каталог единичных расценок к объекту 
Ремонт пищеблока, прачечной, котельной, склада
	(наименование работ) 
№
п.п.	Шифры норм, коды ресурсов  	Наименование работ, затрат и ресурсов 	Ед.изм.	Количество ресурсов на единицу измерения	Стоимость, лей	
					На единицу измерения

	Всего
—————
В т.ч. зарплата

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Ремонт кровли					
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента)
	m2			38,99
—————
37,99	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,76	18,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,76	18,99	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	50,00	1,00	
2	RpCH32B
	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разбркой всех элементов, включая сортировку материалов)
	m2			24,08
—————
20,58	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	52,76	14,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,76	5,80	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0700	50,00	3,50	
3	TsI50C1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 21 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 21 км)
	t			65,80
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	200,00	65,80	
4	TsI50C1
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)
	t			65,80
—————
0,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3290	200,00	65,80	
5	RCsB21A
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий для анкеров)
	buc			42,48
—————
6,33	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	52,76	6,33	
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	0,00	0,00	
	2811236832352	Burghiu widia 	buc	0,3000	110,00	34,65	
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	25,00	1,50	
6	RpCB15A
	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном)
	m2			88,53
—————
84,42	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	52,76	84,42	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3000	1,66	3,82	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0060	50,00	0,30	
7	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей из арматуры) d=14A1-анкера
	kg			34,71
—————
11,08	
	7136080025001	Montator 	h-om	0,2100	52,76	11,08	
	2811236309900	Confectii metalice 	kg	1,0400	14,00	14,71	
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	0,00	0,00	
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	42,00	0,42	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	50,00	0,50	
8	RCsU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений)
	buc			44,19
—————
42,21	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,6500	52,76	34,29	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,76	7,91	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3800	1,66	0,63	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	100,00	0,10	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	50,00	0,50	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75	
9	CB02B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme  inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в  вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, включая крепления на высоте до 20м включительно)
	m2			80,56
—————
50,12	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,76	10,55	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	52,76	39,57	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,00	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	16,00	0,48	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	19,00	0,95	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38	
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 	m2	0,1000	50,00	5,00	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 600,00	3,60	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 600,00	3,60	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 600,00	5,40	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	19,00	2,28	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	400,00	8,00	
10	CC02K
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate  in  grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ..., диаметром 6А1 мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)
	kg			22,61
—————
5,22	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	52,76	5,01	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	52,76	0,21	
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	10,00	2,80	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	50,00	0,05	
11	CC02L2
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in  grinzi si stilpi,  la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром 14 АIII мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)
	kg			21,14
—————
3,75	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	52,76	3,48	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	52,76	0,26	
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	19,00	0,19	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,2800	10,00	2,80	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0010	50,00	0,05	
12	CA04B
	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных поясов, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса В15)
	m3			1 165,26
—————
284,90	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	52,76	261,16	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	52,76	23,74	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00	
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,66	512,94	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	100,00	76,22	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	360,00	252,14	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	50,00	2,85	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,20	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2800	50,00	14,00	
13	CE41A
	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)
	m3			5 935,77
—————
1 270,99	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	21,6800	52,76	1 143,84	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	52,76	127,15	
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase  б=40-75мм calit a II a	m3	0,1600	3 600,00	576,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 600,00	216,00	
	20101029041692	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	3 600,00	2 988,00	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,00	108,00	
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm   (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,00	61,32	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	3,3800	19,00	64,22	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	19,00	37,24	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	14,00	532,00	
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00	
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,4400	50,00	22,00	
14	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из хвойных пород)
	m3			5 649,21
—————
1 187,10	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500	52,76	1 068,39	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,76	118,71	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50	
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100	3 600,00	36,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 600,00	3 348,00	
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 600,00	432,00	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	19,00	57,19	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	19,00	49,02	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500	19,00	27,55	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75	
15	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса из хвойных пород) кобылки
	m3			5 649,21
—————
1 187,10	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	20,2500	52,76	1 068,39	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	52,76	118,71	
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,50	
	20101029069611	Scanduri brute,  calit III	m3	0,0100	3 600,00	36,00	
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 600,00	3 348,00	
	20101029041691	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	3 600,00	432,00	
	28731220007511	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	14,00	47,60	
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	19,00	57,19	
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	19,00	49,02	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	15,00	45,00	
	26821326004260	Carton gudronat  (толь)	m2	1,4500	19,00	27,55	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	400,00	60,00	
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	50,00	16,50	
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75	
16	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревян. конструкций)
	m3			192,68
—————
44,85	
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,76	44,85	
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	15,00	25,50	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	6,7000	15,00	100,50	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,00	0,43	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	17,00	17,00	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0050	400,00	2,00	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	0,00	0,00	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,40	
17	CE30A
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)
	m2			17,36
—————
15,56	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	52,76	11,87	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,76	3,69	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 600,00	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,00	1,80	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,00	
18	CE42A
	Executarea lucarnelor (Устройство лаза)
	buc			1 303,37
—————
348,37	
	7124010010730	Dulgher  3	h-om	5,9700	52,76	314,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	52,76	33,40	
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	15,00	60,00	
	28631463112701	Cremon   (ручка оконная)	buc	1,0000	30,00	30,00	
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 600,00	216,00	
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de  rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 600,00	216,00	
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm  calit a III a	m3	0,1000	3 600,00	360,00	
	2682132600001	Cerceveli  (Переплеты)	m2	0,5000	0,00	0,00	
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,00	21,00	
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	400,00	44,00	
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	50,00	8,00	
19	CN51K
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешотки)
	100m2			418,62
—————
231,62	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	52,76	231,62	
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	19,00	171,00	
	1212121212121	apa	m3	8,0000	0,00	0,00	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0200	400,00	8,00	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00	
20	CN50C
	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: обрешетки)
	100m2			691,56
—————
166,72	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	52,76	166,72	
	1212121212121	apa	m3	0,7900	0,00	0,00	
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	15,00	90,00	
	2430127317192	Diamoniu fosfat 	kg	23,0000	15,00	345,00	
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	36,00	1,44	
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	17,00	68,00	
	2410520006700	Automacara 	h-ut	0,0230	400,00	9,20	
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	0,00	0,00	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	200,00	11,20	
21	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Антиконденсатная пленка)
	m2			25,04
—————
13,19	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,76	10,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,76	2,64	
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	10,00	11,85	
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00	
22	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек сечением 50*30мм для крепления пленки)
	m			31,87
—————
15,83	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	52,76	15,83	
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	15,00	15,75	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,66	0,04	
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	100,00	0,10	
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	0,00	0,00	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	0,00	0,00	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	19,00	0,06	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	36,00	0,07	
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	0,00	0,00	
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	10,00	0,02	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00	
23	CE06A
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикорозийной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением, включая коньки, ендовы, на поверхности, более 40м2)
	m2			246,85
—————
63,31	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	52,76	58,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,76	5,28	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	1,1500	95,00	114,71	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	95,00	59,85	
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,10	0,53	
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	5,0000	0,50	2,62	
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	14,00	4,78	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,1000	10,00	1,05	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	0,00	0,00	
24	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей)
	kg			44,68
—————
11,08	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	52,76	10,02	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	52,76	0,53	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	52,76	0,53	
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	33,00	33,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,66	0,03	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,00	0,00	
25	CE31B
	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Корнизы и ветровые доски из строганной доски толщиной 20 мм)
	m2			130,74
—————
108,69	
	2852107335349	Lucru la masina 	h-om	0,0600	52,76	3,17	
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	52,76	94,97	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,76	10,55	
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 600,00	19,80	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	15,00	2,25	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,00	
26	CN17A
	Vopsitorii  cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice  aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска деревянных изделий эмалями, в 2 слоя, включая грунтовку)
	m2			70,57
—————
52,76	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	52,76	52,76	
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	36,00	6,48	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,1200	36,00	4,32	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	19,00	2,28	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	19,00	3,23	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
27	CE19B1
	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м)
	m			153,72
—————
21,10	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	52,76	13,19	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,76	7,91	
	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500	50,00	53,02	
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	14,00	3,25	
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	45,00	68,17	
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	33,00	8,17	
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	0,00	0,00	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,00	
28	CE21C1
	 Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat,  inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточныне трубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м)
	m			119,25
—————
25,32	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2800	52,76	14,77	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,76	10,55	
	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie 	m	1,1000	60,00	66,66	
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	45,00	27,27	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	0,00	0,00	
		2. Ремонт фасада					
29	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружной затертой штукатурки)
	m2			14,75
—————
14,25	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,76	6,33	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,76	7,91	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	50,00	0,50	
30	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Наружная заглаженная штукатурка,  цементным раствором М 100-Т)
	m2			108,88
—————
89,69	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	52,76	70,17	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	52,76	19,52	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,66	15,89	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	100,00	2,70	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,00	0,00	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0040	50,00	0,20	
31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Наружная шпатлевка стен фасада)
	m2			77,02
—————
64,37	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,76	64,37	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,66	11,85	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,00	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	50,00	0,80	
32	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки)
	m2			21,55
—————
10,55	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,76	10,55	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,00	
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	0,00	0,00	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00	
33	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)
	m2			21,37
—————
6,33	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	52,76	6,33	
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	36,00	14,94	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10	
34	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)
	m2			48,37
—————
23,74	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	52,76	23,74	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	36,00	23,04	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,66	0,08	
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,00	0,00	

					УТВЕРЖДАЮ:  
    
Составил	Проверил	
Тулуш Д.Д.		
(должность, подпись,фамилия, отчество)                                                                                                                     (должность, подпись,фамилия, отчество)	
М.П.                                                                                                 М.П.