CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  Procuratura Generală a RM
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Procuratura Generală a RM
3. Obiectul achiziţiilor  Procuratura raionului  Nisporeni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Finisari interioare
	
		1.1. Tavane
	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare  driscuite la  tavane
	m2	76,06	
2	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	76,06	
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	76,06	
4	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	76,06	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a  tavanelor 
	m2	76,06	
6	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	212,77	
7	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2	154,58	
		1.2. Pereti
	
8	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	354,90	
9	RpCR32A
	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	148,20	
10	RpCO56C
	Demontari: pereti dim GC - aplicat
	m2	52,00	
11	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	1,89	
12	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn la pereti 
	m2	24,90	
13	CI06A
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime
	m2	69,07	
14	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	354,90	
15	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, glafuri la usi si ferestre, preparare manuala a mortarului - inclusiv coltarele din aluminiu
	m2	354,90	
16	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5
	m2	354,90	
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 
	m2	445,80	
18	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor
	m2	445,80	
19	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	851,10	
20	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	181,33	
21	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti 
	m2	181,33	
22	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	181,33	
23	CK18A
	Lambriu din materiale lemnoase laminate PAL 30*2 cm, pentru protectia peretilor
	m	46,00	
		1.3. Pardoseli
	
24	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	151,19	
25	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	15,10	
26	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	147,55	
27	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	128,30	
28	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga k=3
	m2	128,30	
29	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC in incaperii mai mare de 16 mp - parchet laminat, clasa 33, gr.12 mm, stratul sintetic 5 mm.
	m2	285,44	
30	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	81,99	
31	CI14A
	Plinte liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 
	m	64,00	
		1.4. Usi, ferestre
	
32	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	73,98	
33	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu 5 camere si doua pozitii deschidere-inchidere
	m2	29,16	
34	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	16,20	
35	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	16,20	
36	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	34,02	
37	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	13,98	
		1.5. Echipamament sanitar
	
38	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	5,00	
39	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,00	
40	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	6,00	
41	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	4,00	
42	VA01A
	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm
	m2	0,60	
43	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	1,00	
44	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.- . inclusiv piciorusul (пъедестал)
	buc	1,00	
45	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,00	
46	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
47	SE59A
	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	1,00	
48	RpCU05D
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime
	buc	1,00	
49	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate RAG 150*150
	buc	1,00	
50	08-03-605-1
	Ventilator pentru blocuri sanitarea
	buc	1,00	
51	RpCR25C
	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existent, inclusiv tevile
	m2	32,00	
		2. Electricitatea
	
		2.1. Lucrari de montaj
	
52	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	26,00	
53	RpEE14A
	Montarea intrerupatoare cu doua clape
	buc	22,00	
54	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala
	buc	36,00	
55	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, Corp de iluminat LPO 4*12, inclusiv lampile 
	buc	32,00	
56	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  
	buc	2,00	
57	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	8,00	
58	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	12,00	
59	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*1,5
	m	400,00	
60	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*2,5
	m	600,00	
61	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica  VVG 3*4,0
	m	80,00	
62	RpEA07A
	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC
	buc	22,00	
63	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	4,00	
		3. Semnalizarea antiincendiu
	
		3.1. Lucrari de montaj
	
64	10-08-003-06
	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control
	buc	1,00	
65	10-04-001-02
	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1
	set	1,00	
66	10-08-002-02
	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala
	buc	42,00	
67	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1
	buc	1,00	
68	10-06-026-01
	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1кабель СОR 6x0.22mm в трубе и канале
	1 km	0,16	
69	10-06-034-15
	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton
	m	160,00	
		3.2. Utilaj
	
70	pret de piata
	контрольная панель на 8 зон РС5010
	buc	1,00	
71	pret de piata
	клавиатура для РС5010
	buc	1,00	
72	pret de piata
	резервный источник питания РИП-12б 12В2А
	buc	1,00	
73	pret de piata
	радиопередатчик ATS-100
	buc	1,00	
74	pret de piata
	Acumulator 12B. 7Aч
	buc	1,00