CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire la Gradinita nr. 23 din str. Bernardazzi 12a,  institutie din subordinea DETS Centru.
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Schimbarea retelelor de incalzire
	
		1.1. Demontare
	
		1.1.1. Lucrari de demontare
	
1	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	355,00	
2	RpIC19B
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	370,00	
3	RpIC19C
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"
	m	85,00	
4	RpIC37C
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"
	buc	210,00	
5	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (masti), radiatoare
	m2	70,00	
6	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	117,60	
7	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2	50,00	
8	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc
	m2	50,00	
9	RpIA59C
	Demontarea pompei de circulatie a apei calde cu conducta de 1"-2 1/2"
	buc	2,00	
		1.1.2. Transportarea deseurilor
	
10	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m
	t	1,50	
11	TsI50A8
	Transportarea deseurilor cu autobasculanta distanta de 8 km 
	t	1,50	
12	TrI1AF05B1
	Descarcarea materialelor din grupa F1 -motoare de masini, cazane, rezervoare, avind 1000-5000 kg -, prin tarare sau ripare, cu transport de pina la 10 m, pe rampa sau teren, din auto categoria 1 
	t	1,50	
		1.2. Traseul termic si accesorii
	
13	IB06A
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/400-400
	buc	1,00	
14	IB06A
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/500-400
	buc	1,00	
15	IB06A
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/500-600
	buc	4,00	
16	IB06A
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/500-700
	buc	13,00	
17	IB06A
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/500-800
	buc	16,00	
18	IB06A
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/500-900
	buc	18,00	
19	IB06A
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/500-1000
	buc	12,00	
20	IB06B
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/500-1100
	buc	3,00	
21	IB06B
	Radiatoare din otel, Radik Clasik. Corado. Tip 22/500-1200
	buc	2,00	
22	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur-retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". SET ROBINETI RADIATOR 1/2" (TUR TERMOSTATAT+RETUR+CAP TERMOSTATAT) Caleffi Italia d=15 mm
	buc	70,00	
23	RpSD26A
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" (Clapeta de balansare cu drenaj). Herz d=20 mm
	buc	10,00	
24	RpSD26A
	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4" - 1" (Clapeta de inchidere cu drenaj). Herz d=20 mm
	buc	10,00	
25	ID03A
	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura,  pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Robinet cu cep pentru drenare), d=15 mm
	buc	10,00	
26	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". Danfoss d=15 mm
	buc	2,00	
27	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1". Danfoss d=20 mm
	buc	20,00	
28	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2". Danfoss d=32 mm
	buc	6,00	
29	ID04C
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2". Danfoss d=50 mm
	buc	2,00	
30	RpIC05C1
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin insurubare in conducte de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici , avind diametrul de 57 mm 
	m	7,00	
31	RpIC05D1
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin insurubare in conducte de distributie montate pe stilpi din beton sau metalici  avind diametrul de 89 mm 
	m	3,00	
32	IC35B
	Teava din polipropilena verde armata  cu fibra compozitia PPR SDR 9 PN 20 Aquaterm, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20x3,4 mm
	m	355,00	
33	IC35C
	Teava din polipropilena verde armata  cu fibra compozitia PPR SDR 9 PN 20 Aquaterm, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25x4,2 mm
	m	236,00	
34	IC35D
	Teava din polipropilena verde armata  cu fibra compozitia PPR SDR 9 PN 20 Aquaterm, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32x5,4 mm
	m	134,00	
35	IC36D
	Teava din polipropilena verde armata  cu fibra compozitia PPR SDR 9 PN 20 Aquaterm, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40x6,7 mm
	m	85,00	
36	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (ROKWOOL). Tubulara d=20 mm, gr.30 mm
	m	355,00	
37	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm. (ROKWOOL). Tubulara d=25 mm, gr.30 mm
	m	236,00	
38	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (ROKWOOL). Tubulara d=32 mm, gr.30 mm
	m	134,00	
39	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (ROKWOOL). Tubulara d=40 mm, gr.30 mm
	m	85,00	
40	RpSA43B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	375,00	
41	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"
	buc	246,00	
42	RpSA43D
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic  montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4"
	buc	62,00	
43	RpSA43E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2"
	buc	27,00	
44	RpSA43F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	54,00	
45	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	651,00	
46	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	265,00	
47	IE03C
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	53,00	
48	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	651,00	
49	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m	265,00	
50	IE04C
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm
	m	53,00	
		1.3. Montarea distribuitorului
	
51	RpIC21A
	Montarea distribuitorului - colector si a dispozitivului de siguranta, pe suport gata confectionat, avind diametrul de pina la 100 mm. L=1,5 m - 1 buc, d=57 mm (6 stuturi)
	m	1,50	
52	RpIC21A
	Montarea distribuitorului - colector si a dispozitivului de siguranta, pe suport gata confectionat, avind diametrul de pina la 100 mm. L=1,5 m - 1 buc, d=89 mm (6 stuturi)
	m	1,50	
		1.4. Lucrari de constructie
	
53	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2	20,00	
54	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	20,00	
55	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 
	m2	20,00	
56	CG42A
	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn
	m2	50,00	
57	CG08A
	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 
	m2	50,00	
58	RCsB31I
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 100 mm
	buc	12,00	
59	RCsB31G
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 80 mm 
	buc	8,00	
60	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	20,00	
61	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (d.80 mm)
	buc	12,00	
62	IC44B
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (d.60 mm)
	buc	8,00