____

Ремонт шебеночной дороги по пер.Ленина: от перекр. с ул. Ленина дом №94 и до дома №16 (L=150.0м, b=3.5м, S=530,0м2	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 29-04-2019
 Ремонт шебеночной дороги по пер.Ленина: от перекр. с ул. Ленина дом №94 и до дома №16 (L=150.0м, b=3.5м, S=530,0м2

Valoarea de deviz  89 517,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente 03.04.2019
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка корыта
	100 m3	1,51
	1 444,00
——————————
0,00
	2 180,44
——————————
0,00
	
 2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)
	m3	10,00
	108,29
——————————
108,29
	1 082,94
——————————
1 082,94
	
 3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчанное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением
	m3	53,00
	181,78
——————————
19,45
	9 634,39
——————————
1 030,90
	
 4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)
	100m2	5,30
	9 462,10
——————————
259,70
	50 149,11
——————————
1 376,39
	
 5	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, очень твердый грунт) Разработка грунта под устройство "зуба" 3,5х0,2х0,5-2шт.
	m3	0,70
	142,99
——————————
142,99
	100,09
——————————
100,09
	
 6	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней более 8мм ) Устройство и монтаж армирования "зуба"
	kg	42,00
	13,04
——————————
2,73
	547,83
——————————
114,81
	
 7	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование "зуба"
	m3	0,70
	1 669,79
——————————
241,82
	1 168,85
——————————
169,28
	
 8	TsC17A	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) Нарезка землятного кювета с правой стороны дороги H=0,4м.
	100 m	1,50
	376,55
——————————
72,55
	564,82
——————————
108,82
	
 9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)
	1 km	0,60
	232,00
——————————
0,00
	139,20
——————————
0,00

							
		Total	 lei			65 567,68
	
		Соц. мед. страхование	22,5 %			896,23
	
		Транспортные расходы	5 %			2 512,76
	
		Накладные расходы	5 %			3 448,83
	
		Итого	 			72 425,49
	
		Сметная прибыль	3 %			2 172,76
	
		Итого	 			74 598,26
	
		НДС	20 %			14 919,65

Total deviz:
Inclusiv salariu				89 517,91
——————
3 983,23

Intocmit 	Тулуш Д.Д.	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Ремонт шебеночной дороги по пер.Ленина: от перекр. с ул. Ленина дом №94 и до дома №16 (L=150.0м, b=3.5м, S=530,0м2	
Formular Nr.3	
(denumirea obiectivului)	WinCmeta	

Deviz local de resurse № 29-04-2019
 Ремонт шебеночной дороги по пер.Ленина: от перекр. с ул. Ленина дом №94 и до дома №16 (L=150.0м, b=3.5м, S=530,0м2

Valoarea de deviz  89 517,91 lei	
Intocmit in preţuri  curente 03.04.2019

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 29-04-2019:					
			Manopera:
 1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,765	52,57	145,36	
 2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,058	52,57	108,19	
 3.	7129020012800	Pavator	h-om	19,61	52,57	1 030,90	
 4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,574	52,57	1 291,86	
 5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,581	52,57	30,54	
 6.	9310060019930	Muncitor	h-om	26,182	52,57	1 376,39	
		Total manopera				3 983,23	
			Materiale:
 1.	11202062010361	Savura	m3	5,30	160,00	848,00	
 2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	5,30	374,00	1 982,20	
 3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	100,17	374,00	37 463,58	
 4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	7,95	374,00	2 973,30	
 5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	69,483	80,00	5 558,64	
 6.	2010237318750	Distantieri 	buc	6,30	0,00	0,00	
 7.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,7247	1 375,00	996,43	
 8.	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	42,63	10,00	426,30	
 9.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,42	16,00	6,72	
 10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,196	0,00	0,00	
		Total materiale de construcţii				50 255,17	
			Utilaje de construcţii:
 1.	2922140007000	Macara 	h-ut	0,175	0,00	0,00	
 2.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,3486	0,00	0,00	
 3.	29522200003547	Autogreder 	h-ut	0,348	400,00	139,20	
 4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,3577	400,00	3 743,08	
 5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	8,109	250,00	2 027,25	
 6.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	14,363	250,00	3 590,75	
 7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,936	250,00	1 484,00	
 8.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0126	250,00	3,15	
 9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,3674	250,00	341,85	
 10.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,28	0,00	0,00	
 11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0399	0,00	0,00	
 12.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,084	0,00	0,00	
 13.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0546	0,00	0,00	
 14.	2952270006600	Troliu cu act. electrica 	h-ut	0,0252	0,00	0,00	
 15.	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	0,5618	0,00	0,00	
 16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,4132	0,00	0,00	
		Total utilaje de construcţii				11 329,28	

	Total	 lei			65 567,68	
	Соц. мед. страхование	22,5 %			896,23	
	Транспортные расходы	5 %			2 512,76	
	Накладные расходы	5 %			3 448,83	
	Итого	 			72 425,49	
	Сметная прибыль	3 %			2 172,76	
	Итого	 			74 598,26	
	НДС	20 %			14 919,65	
	Total deviz:				89 517,91	

Intocmit 	Тулуш Д.Д.	
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Ремонт шебеночной дороги по пер.Ленина: от перекр. с ул. Ленина дом №94 и до дома №16 (L=150.0м, b=3.5м, S=530,0м2	Investitor Примария с. Бешгиоз	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
1	TsC21B1
	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и нарезка корыта
	100 m3			1 444,00
—————
0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 444,00	
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu  (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)
	m3			108,29
—————
108,29	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	52,57	108,29	
3	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчанное основание под дорогу толщиной 10 см. с уплотнением
	m3			181,78
—————
19,45	
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	52,57	19,45	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	0,00	0,00	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	80,00	104,88	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	0,00	0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20	
4	DI134
	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)
	100m2			9 462,10
—————
259,70	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	52,57	259,70	
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	374,00	7 068,60	
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	374,00	561,00	
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	374,00	374,00	
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	160,00	160,00	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	0,00	0,00	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	250,00	64,50	
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	250,00	280,00	
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	250,00	677,50	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	0,00	0,00	
	29522700076111	Distribuitor de criblura 	h-ut	0,1060	0,00	0,00	
5	TsA01H1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in  vehicul la H de  0,61-2 m  teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, очень твердый грунт) Разработка грунта под устройство "зуба" 3,5х0,2х0,5-2шт.
	m3			142,99
—————
142,99	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	52,57	142,99	
6	CC01F3
	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Cтальная арматура класса РС 52, уложенная в  ленточные фундаменты и  ростверки, заготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней более 8мм ) Устройство и монтаж армирования "зуба"
	kg			13,04
—————
2,73	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	52,57	2,58	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	52,57	0,16	
	2710602200000	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	10,00	10,15	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,1500	0,00	0,00	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,16	
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	0,00	0,00	
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	0,00	0,00	
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	0,00	0,00	
	2952270006600	Troliu cu act. electrica 	h-ut	0,0006	0,00	0,00	
7	CA02A
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование "зуба"
	m3			1 669,79
—————
241,82	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	52,57	207,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	52,57	34,17	
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 375,00	1 423,47	
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00	
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500	0,00	0,00	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,00	
8	TsC17A
	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт I категории) Нарезка землятного кювета с правой стороны дороги H=0,4м.
	100 m			376,55
—————
72,55	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	52,57	72,55	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,7600	400,00	304,00	
9	DF54C
	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)
	1 km			232,00
—————
0,00	
	29522200003547	Autogreder 	h-ut	0,5800	400,00	232,00	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
Тулуш Д.Д.		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.