**Caiet de sarcini**

pentru Cererea Ofertelor de Prețuri

Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ din “\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021

“\_\_\_”\_\_\_\_\_\_\_\_\_2021 mun. Bălți

localitatea)

1. Autoritatea contractantă: Primăria mun. Bălţi

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Bălţi

3.Obiectul achiziţiei:**”** **Reparația capitală a învelișului pietonal din str.Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" pînă la str. N. Testemițanu)”.**

4. Cod CPV: 45233253-7

Lista cu cantitățile de lucrări:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 580,0000 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | 5,8000 |
| 3 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км) | t | 1 044,0000 |
| 4 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня h=12см на тротуарах механизированным способом) | m2 | 2 290,0000 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута) | m3 | 80,0000 |
| 6 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100х20x8 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) | m | 900,0000 |
| 7 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30х15 см, по бетонному основанию 30х15 см) | m | 925,0000 |
| 8 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  ***Vezi descrierea tehnică a pavajului în Caietul de sarcini*** | m2 | 1 795,0000 |
| 9 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)  ***Vezi descrierea tehnică a pavajului în Caietul de sarcini*** | m2 | 495,0000 |
| 10 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)  Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200 | buc | 7,0000 |

**SECȚIUNEA LUCRĂRI:**

**Cerințe /condiții pentru caietul de sarcini.**

**Obiectul: „Reparația capitală a învelișului pietonal din str. Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" pînă la str. N.Testemițanu)”.** Cod CPV: 45233253-7

Autoritatea contractantă: **Primăria municipiului Bălți.**

**1 . Descriere generală:**

Este prevăzut faptul, că înainte de a iniția executarea lucrărilor de reparație capitală a învelișului pietonal din str. Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" până la str. N. Testemițanu)*,* de a prezenta informția generală a acestei străzi agentului economic cîștigător cu ieșirea la fața locului, după încheierea contractului dintre  **Primăria municipiului Bălți și agenul economic cîștigător.**

Conform graficului prezentat de către agentul economic cîștigător, se va efectua monitorizarea stării de facto a străzii municipale, în comun cu reprezentanții Primăriei municipiului Bălți și a reprezentantului Î.M. „DCC CU”, ca prin urmare, să se desfășoare lucrările de reparație capitală a învelișului pietonal din str. Ștefan cel Mare (de la "Casa Ofițerilor" pînă la str. N. Testemițanu):în termen de **10 zile**, după aprobarea contractului la **MFTR Nord**.

**2. Informaţii şi Criterii:**

- preț cel mai mic;

- experiența de lucru în construcție și/sau reparații capitale a drumurilor/trotuarelor;

- prezența tehnicii rutiere speciale

- cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare;

- cerințe către caracteristica tehnică a pavajului;

**3. CONDIȚII SPECIALE pentru *Pavaj***:

- Fracția granitului la stratul de uzură 1-4mm

- Denumirea produsului:

pavaj cu suprafața de uzură din granit, grosimea de 60mm (stratul de uzură 7-10mm)

- Dimensiunile pavajului: 20x10x6 cm (anexă-foto)

- Unitate de măsură: metru pătrat

- Conform: GOST 26633-91, SM 270:2008

- Clasa: B30

- Impermiabilitatea: W6

- Rezistența la îngheț/dezgheț; F200

- Culoarea: gri și roșu, în proporție: 80/20.

**Notă: pavajul de culoare roșie este de tip ”cărămidă”, cu suprafața mată..**

**4. Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor:**

•Termenul de efectuare a lucrărilor – după aprobarea contractului la MF-TR Nord **pînă la 15.12.2021**, cu **perioada de** **garanţie 3 (trei) ani**.

•Pe parcursul anului 2022, agentul economic cîștigător se angajează să întrețină sectorul de trotuar menționat mai sus, prin repararea părții deteriorate depistate. Detectarea acestora, se va lichida de către agentul economic cîștigător, prin lucrări de întreținere, în perioada de garanție, din mijloacele financiare proprii.

Termenul limită pentru întreținere, **5 (cinci) zile.**

•Lucrul final a agentlui economic cîștigător în repararea capitală a trotuarelor, va fi recepționat de către Primăria municipiului Bălți.

Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare.

Contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de 5 (cinci) zile de la data determinării ofertei cîştigătoare;

Modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini;

Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

•Oferta (confirmată prin semnătura electronică a ofertantului, conform anexei);

•Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

•Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

•Asigurarea cu personal de specialitate, lista cu personalul de specialitate, să fie confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;

•Asigurarea cu mecanisme specializate, lista să fie confirmată confirmată prin semnătura electronică a ofertantului;

•Certificat de atestare tehnico-profesională și legitimație pentru diriginte de șantier, confirmate prin semnătura electronică a ofertantului;

•Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Național – valabil la data deschiderii ofertelor (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului);

•Avizul Agenției Supraveghere Tehnică cu aprecieri pozitive (confirmat prin semnătura electronică a ofertantului).

**5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:**

Antreprenorul pe șantier este obligat:

- de a limita accesul la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul dat.

- de a asigura drumurile laterale cu indicatoare rutiere temporare.

-de a asigura ocoliri conform regulilor de circulație rutieră cu instalarea indicatorilor corespunzătoare.

- de a livra deșeurile de construcție pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, transportîndu-le și predîndu-le, de către agentul economic cîștigător, fără plată. Pe teritoriul UBA a ÎM DRCD, agentului economic cîștigător i se va elibera documentul cu confirmarea și constatarea volumului de deșeuri livrate de el.

Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

**6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor pe obiectul dat,** în caz de depistare:

- se constată și se radiază din start toate lacunele din contul agentului economic cîștigător, în termen de două zile, adica:

•Defectele care au apărut pe parcursul executării lucrărilor de reparație pe obiectul menționat și anume, lucrul necalitativ al agentului economic cîștigător, va fi depistat de către întreprinderea municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic mun. Bălți”” (Î.M. „DCC CU”) prin controlul zi de zi ai acestui obiect. Defectele vor fi radiate de către agentul economic cîștigător imediat după depistare, iar executarea calitativă a radierii lacunelor va fi confirmată pînă la verificarea și primirea lucrărilor în volumul executat, de către întreprinderea municipală „Direcţia de Construcţii Capitale Comanditar Unic mun. Bălți”” (Î.M. „DCC CU”) spre autoritatea contractantă, Primăria mun. Bălţi.

**7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor:**

De respectat nivelul admisibil de zgomot și vibrație în perimetrul adresei menționate, unde se vor executa lucrările de reparții capitale de către agentul economic cîștigător.

**Au executat cerințele/condițiile pentru caietul de sarcini:**

Șef DGC a Primăriei municipiului Bălți \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Veaceslav Zincovschi

Șef SCCVSP DGC a Primăriei municipiului Bălți \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ala Lăteanu