CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General de Poliţie 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul de Poliţie Ungheni al IGP
3. Obiectul achiziţiilor: Reconstructia Sediului Sectorului de Politie nr.4 din r-ul Ungheni, or. Cornesti, str. Stefan cel Mare si Sfant nr. 80	Formular Nr.1
WinCmeta2000	
(denumirea obiectivului)		

Deviz-oferta № 2-1-1
Lucrari de reparatie
(denumirea lucrării)
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Demolari			
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre.)	m2	40,810	
 2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	30,080	
 3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	18,800	
 4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	195,000	
 5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare  la pereti 	m2	427,700	
 6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti 	m2	170,800	
 7	TsI50A5	Transportare gunoi cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 	t	100,000	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructii montaj			
8	RpCB02A	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75)	m3	1,600	
 9	RpCD02B1	Armaturi din otel-beton A III, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii continui sub peretii despartitori	kg	156,000	
 10	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,300	
 11	RpCB02C
	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat (B10) (Fundatie sub peretii despartitori)	m3	4,200	
 12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.50mm	m3	9,750	
 13	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	195,000	
 14	CD60С	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m 	100m2	0,394	
 15	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet)  la pereti  cu inaltimea pina la 4 m, (astuparea golurilor)	m3	1,600	
 		Capitolul 3. Lucrai de finisare			
		Capitolul 3.1. Pereti			
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	83,100	
 17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor  Betonocontact (0,3 kg/1m2)	m2	424,100	
 18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	397,700	
 19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	397,700	
 20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	397,700	
 21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor	m2	397,700	
 22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	397,700	
 23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	397,700	
 24	CI09A	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei  proiectul si valoarea  arhitecturala> Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	26,400	
 		Capitolul 3.2. Tavane			
25	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	196,750	
 		Capitolul 3.3. Pardosele			
26	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum 	m2	2,300	
 27	CG01Ak=1.17	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3.5 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	196,750	
 28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 >Fixatorul pentru consolidare - Betonocontact - 0,3 kg/1m2	m2	168,400	
 29	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 	m2	12,800	
 		Capitolul 3.4. Timplarie			
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (exterioara)	m2	6,200	
 31	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli din MDF calitativ, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului cu spuma de poliuretan - 0,5 kg/1m2, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	11,000	
 32	CK23C1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5  mp 	m2	40,100	
 33	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 20 cm latime	m	155,400	
 34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	46,600	
 35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,600	
 36	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  la glaf	m2	46,600	
 37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a  glafurilor	m2	46,600	
 38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,600	
 39	CK26C	Pervazuri montate la ferestre  din mase plastice latimea - 50cm	m	18,600	
 40	CK26D	Coltar din aluminiu, montate la ferestre si usi pentru protectia muchiilor 	m	137,150	
 		Capitolul 4. Fatada			
41	IzF55A	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi  din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm - cornier - 100 m	m2	170,800	
 42	CJ08A	Profiluri gata executate din poliuretan, montate la exterior la briuri, cu latimea desfasurate pina la 30 cm inclusiv, cu adeziv	m	215,900	
 43	IzF55B	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat de 5 cm gr. la soclu	m2	31,600	
 44	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	202,400	
 45	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	170,800	
 46	CI21A	Placarea soclu cu placi din ceramica 	m2	31,600	
 47	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox	m	6,700	

Deviz-oferta № 2-1-2
Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare			
		Capitolul 1.1. Sistemul AI			
		Capitolul 1.1.1. Armaturi			
1	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI  d-15
Material marunt (cinepa fuior,  grund de miniu etc)=1,020	buc	4,000	
 		Capitolul 1.1.2. Conducte
			
2	SA16B	Teava din polipropilena PP-R sub ptresiune PN10 d-25x2.8 mm	m	5,100	
 3	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10  d-20x2.3 	m	10,000	
 4	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	6,000	
 5	SA37C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	11,000	
 6	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-25mm	m	3,000	
 7	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	6,000	
 		Capitolul 1.2. Sistemul T3			
		Capitolul 1.2.1. Conducte			
8	SA16A	Teava din polipropilena PP-R sub presiune PN10  d-20x2.3 	m	9,000	
 9	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	10,000	
 10	IzH01B	Tub de izolatie pentru conducte d-20mm	m	6,000	
 		Capitolul 1.3. Sistemul C1			
		Capitolul 1.3.1. Piese			
11	SB13B	Piesa de curatire PP cu dop si filet d-110mm
Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,000	buc	1,000	
 12	SB24B	Sifon de pardoseala d-50 	buc	1,000	
 13	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	
 		Capitolul 1.3.2. Conducte			
14	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000	
 15	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,000	
 16	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	
 17	SB10E	Piesa de legatura (Teu 110x110x110) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	
 18	SB10E	Piesa de legatura (Teu 87 110x110x50) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	
 19	SB10E	Piesa de legatura (Teu 45 110x110x50) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	
 20	SB09E	Piesa de legatura (cot 45) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	
 21	SB09C	Piesa de legatura (cot 45) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000	
 22	SB09C	Piesa de legatura (cot 90) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	
 23	SB09E	Piesa de legatura (reductie 110x50) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc	buc	1,000	
 24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	5,000	
 25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,000	
 26	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	22,000	
 		Capitolul 1.3.3. Lucrari sanitare			
27	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	
 28	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	
 29	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	
 30	SC05A	Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida 	buc	1,000	
 31	SC02A	Cada pentru dus 	buc	1,000	
 32	SC18A	Dus cu tragator automat, cu diametrul de 1/2"	buc	1,000	
 33	SC09A	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	
 34	SD17A	Robinet de de stropire interior 15 mm	buc	1,000	

Deviz-oferta № 2-1-3
Reţele de încălzire
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 11, H=500, L=400	buc	1,00	
 2	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 21, H=500, L=700	buc	5,00	
 3	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 21, H=500, L=800	buc	5,00	
 4	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 22, H=500, L=700	buc	1,00	
 5	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 22, H=500, L=900	buc	1,00	
 6	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 22, H=500, L=1000	buc	1,00	
 7	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv Radiator CELIKPAN tip 22, H=500, L=1200	buc	1,00	
 8	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Cran Maevscovo	buc	15,00	
 9	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Clapeta 40020112	buc	15,00	
 10	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Clapeta 40120132	buc	15,00	
 11	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Bucsa Termostat 40270400	buc	15,00	
 12	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din plastic pentru instalatia de incalzire centrala, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida d16 x 2	buc	30,00	
 13	RpID01D
	Montarea teului de reglare cu diametrul 3/8"-3/4" Teu presat d16 x 2	buc	30,00	
 14	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Ventil HERZ 1 4217 02	buc	2,00	
 15	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Ventil HERZ 1 4115 12	buc	2,00	
 16	RpID11A
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/8"-1/2" Ventil de scurgere HERZ 1 0270 09	buc	4,00	
 17	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" Dop din otel HERZ 1 0272 09	buc	4,00	
 18	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teava d16 x 2 /d12/	m	55,00	
 19	IC36A
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Teava d20 x 2 /d15/	m	67,00	
 20	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava d 26 x 3 /d20/	m	24,00	
 21	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	146,00	
 22	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolarea tevilor d16	m	55,00	
 23	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolarea tevilor d20	m	67,00	
 24	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm Izolarea tevilor d26	m	24,00	

Deviz-oferta № 2-1-4
Reţele interioare de alimentare cu căldură K1
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari sanitare			
1	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Filtru 40 FA 4593 d=25	buc	1,00	
 2	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Robinet cu bila d=25	buc	2,00	
 3	RpID11B
	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Robinet cu bila d=15	buc	2,00	
 4	RpIC04B
	Montarea tevii, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, Teava otel d=18 x 2 /d15/	m	1,00	
 5	RpIC04B
	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, in izolatie ARMOFLEX Teava din otel d=32	m	2,00	
 6	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm	m	2,00	
 7	RpAcA22A
	Montarea conductelor la bransamentele de apa, avind diametrul de 20/30 mm	m	2,00	
 8	AcA52A
	Furtun din polietilena pentru evacuarea apei, cu diametrul de 15 mm. Nota: tipul tevii polietilena se va include conform proiectului.	m	5,00	
 9	IE01B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp	m2	196,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
10	IA12B
	Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete TA-1100EL	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
11	Pretul firmei
	Cazan electric, productivitatea Q=15kWt, EKCO.L1N "Romstal"	buc	1,00	

Deviz-oferta № 2-1-5
Retele interioare de ventilare, condiţionare
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Compartimentul Lucrari sanitare			
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x100	buc	3,00	
 2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 150x150	buc	3,00	
 3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x150	buc	4,00	
 4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 200x250	buc	1,00	
 5	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x150	buc	1,00	
 6	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie RAG 300x200	buc	1,00	
 7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie MB430/2	buc	2,00	
 8	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale dreptunghiulare Зонт 250х150	buc	1,00	
 9	VB27A	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Зонт д=125	buc	2,00	
 10	VB27B	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 700 - 1600 mm Зонт д=315	buc	1,00	
 11	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	28,72	
 12	VA02F	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm	m2	9,48	
 13	VA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm	m2	0,38	
 14	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala "IZOVER"	m2	24,13	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
15	VC22A	Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg	buc	1,00	
 16	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie 	buc	2,00	
 17	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul  800 - 2500 mm, montata pe zidarie 	buc	1,00	
 18	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip LDC cu perimetrul  800 - 1600 mm Шумоглушители круглые	buc	2,00	
 19	VC01B	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe stelaj metalic Вентилятор	buc	2,00	
 20	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка	buc	13,00	
 21	VB17A	Aparat de zgomot, circular tip LDC cu perimetrul  800 - 1600 mm Устройство	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
22	Цена фирмы	Приточный агрегат с электрическим воздухонагревателем TA-1100EL	buc	1,00	
 23	Цена фирмы	Шумоглушитель LDC 315-900	buc	1,00	
 24	Цена фирмы	Рекуператор П-235 Прана-200 С	buc	1,00	
 25	Цена фирмы	Вентилятор KV 125  XL	buc	1,00	
 26	Цена фирмы	Вентилятор K 315 L	buc	1,00	
 27	Цена фирмы	Решетка MB 430/2	buc	1,00	
 28	Цена фирмы	Устройство EHA 20-50	buc	1,00	

Deviz-oferta № 2-1-6
Rețele de telefonie și intranet
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
		Capitolul 1.1. Retea de calculatoare SKS			
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc	1,000	
 2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	4,300	
 3	10-04-066-07	Router	buc	1,000	
 4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc	2,000	
 5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5е	buc	25,000	
 6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 телефонная cat.5е	buc	24,000	
 7	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports  1U cat 5e UTP	10 buc	0,100	
 8	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5e, 1m	buc	25,000	
 9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj 	buc	50,000	
 10	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc	5,000	
 11	10-02-016-06	Вloc de alimentare UPS700VT	buc	1,000	
 12	08-02-409-1	Teava gofro din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,300	
 13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x22mm	100 m	2,500	
 14	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza ТV	buc	1,000	
 15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	km	0,043	
 16	Pretul firmei	Cablu FO	m	20,000	
 		Capitolul 1.2. Radioficarea			
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "АЗУ" de la stilp pe perete	buc	1,000	
 18	10-04-101-07	Dinamic УКВ	buc	6,000	
 		Capitolul 2. Utilaj			
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc	1,000	
 20	Pretul firmei	Router 	buc	1,000	
 21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc	2,000	
 22	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports 1U cat 5e UTP	buc	1,000	
 23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	25,000	
 24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,000	
 25	Pretul firmei	Dinamic УКВ	buc	6,000	

Deviz-oferta № 2-1-7
Sistemul antiincendiu
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	10-08-001-04	Dispozitiv "ПС" pentru: 6 raze FP9000L-6	buc	1,00	
 2	10-02-016-06	Вloc de alimentare РИП	buc	1,00	
 3	10-01-039-06	Acumulator CB7.0-12	buc	2,00	
 4	10-04-066-05	Sonerie SA-107	buc	1,00	
 5	10-08-002-02	Avertizoare de fum ИП212-141M	buc	19,00	
 6	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП103-4/1	buc	2,00	
 7	10-08-002-01	Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИПР-513-10	buc	1,00	
 8	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0,40	
 9	10-04-001-02	Radiotranslator АТC-100	compl.	1,00	
 10	08-01-087-3	Constructii metalice 	t	0,001	
 11	08-01-080-1	Releu РПУ-2	buc	1,00	
 12	10-04-066-05	Sonerie HC-103	buc	1,00	
 13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu  LK-FLEX-053/CU2x0.5	100 m	1,70	
 14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBГнг FRLS-3х1,0	100 m	0,40	
 15	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 22x10mm	100 m	1,70	
 16	08-02-409-1	Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	0,50	
 		Capitolul 2. Materiale			
17	590-0118	Cablu LK-FLEX-053/CU2x0.5	m	170,00	
 18	590-4002	Cablu ВВГнгFRLS-3*1.0	m	40,00	
 19	Pretul firmei	Cablu-canal plastic 22x10mm	m	170,00	
 20	3470005	Teava gofro de PV Д16mm	m	50,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
21	Pretul firmei	Panou pentru 4 zone FP9000L-6	buc	1,00	
 22	Pretul firmei	Stingator ОУ-4	buc	2,00	
 23	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1,00	
 24	Pretul firmei	Acumulator  12V 7 А/ч 	buc	2,00	
 25	Pretul firmei	Sonerie SA-107	buc	1,00	
 26	Pretul firmei	Avertizoare de fum ИП212/141M	buc	19,00	
 27	Pretul firmei	Avertizoare ИП103-4/1	buc	2,00	
 28	Pretul firmei	Avertizoare ИПР513-10	buc	1,00	
 29	Pretul firmei	Releu РПУ-2	buc	1,00	
 30	Pretul firmei	Radiotranslator АТC-100	buc	1,00	
 31	Pretul firmei	Sonerie HC-103  (оповещатель уличный)	buc	1,00	

Deviz-oferta № 2-1-8
Echipament electric de forta si iluminat electric interior
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de montare			
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ЩРн-12	buc	1,00	
 2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ЩРн-48	buc	1,00	
 3	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/16	buc	1,00	
 4	08-03-525-1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВH32-3/20	buc	1,00	
 5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ32/С16/30	buc	10,00	
 6	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/В10A	buc	8,00	
 7	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10A	buc	1,00	
 8	08-03-526-1	Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, ВА 47-29/3/С20	buc	1,00	
 9	08-03-529-1	Contactor КМИ10910 220В	buc	2,00	
 10	08-03-529-1	Contactor КМИ-22511 220В	buc	1,00	
 11	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, на дверце щита	buc	2,00	
 12	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 36W	100 buc	0,38	
 13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OPL/S ECO LED IP20 22W	100 buc	0,05	
 14	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 потолочный	100 buc	0,02	
 15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, RKL LED 20W IP54 настенный	100 buc	0,01	
 16	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, BUG LED ROUND 22W IP65	100 buc	0,01	
 17	08-03-591-3	Intreruptor etansat	100 buc	0,02	
 18	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa 	100 buc	0,10	
 19	08-03-591-2	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,10	
 20	08-03-591-10	Priza etansat 220В 16А	100 buc	0,01	
 21	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa 	100 buc	0,15	
 22	2451089	Cutie pentru priza si intreruptor	buc	35,00	
 23	08-03-591-10	Priza de fisa etansata (розетка двойная ) 	100 buc	0,30	
 24	2451089	Cutie pentru 2 priza	buc	30,00	
 25	590-4001	Cablu ВВГнг-LS-2*1.5	m	100,00	
 26	590-4002	Cablu ВВГнг-LS-3*1.5	m	300,00	
 27	590-4003	Cablu ВВГнг-LS-3*2..5	m	250,00	
 28	590-40034	Cablu ВВГнг-LS-5*2,5	m	20,00	
 29	590-40035	Cablu ВВГнг-LS-5*4,0	m	20,00	
 30	590-40036	Cablu ВВГнг-LS-4*4.0	m	15,00	
 31	590-40037	Cablu ВВГнг-LS-5*6.0	m	8,00	
 32	2451088	Cutie отв pentru teava	buc	85,00	
 33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4,90	
 34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,40	
 35	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,05	
 36	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0,02	
 37	08-01-087-3	Constructii metalice 	t	0,025	
 		Capitolul 2. Lucrari de constructie			
38	RpCU05G1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (под розетку и выключатель)	buc	65,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
39	Pretul firmei	Corp OPL/S ECO LED IP20 36W	buc	38,00	
 40	Pretul firmei	Corp OPL/S BASE LED IP20 22W	buc	5,00	
 41	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 потолочный	buc	2,00	
 42	Pretul firmei	Corp de iluminat RKL LED 20W IP54 настенный	buc	1,00	
 43	Pretul firmei	Corp de iluminat BUG LED ROUND 22W IP65	buc	1,00	

Deviz-oferta № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica ЛЭП-0,4кВ
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructie			
1	TsA05B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	13,80	
 2	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,30	
 3	08-02-143-2
	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	2,30	
 4	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	13,80	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare			
5	08-03-521-22
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu dispozitiv de actionare, montat pe suport metalic, curent, pina la 250 A (PRSL-250A)	buc	1,00	
 6	RpEB01C1
	Montarea cablului din aluminiu, montati ingropat, avind sectiunea 4*50 mmp. Pentru conductori din aluminiu (АВБбШв-1.0)	m	250,00	
 7	08-03-545-17
	Carcasa metalica pentru protectia bransamentelor si utilajului electric	kg	20,00	
 8	08-02-368-1	Conductor de legare la pamint "ЗП6"	100 m	0,02	
 9	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-63	buc	1,00	
 10	08-03-521-15
	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, ВH32-3P-63A	buc	1,00	
 11	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	
 12	08-03-526-1	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 13	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A	buc	1,00	
 14	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 10 A	buc	1,00	
 15	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 32 A	buc	1,00	
 16	08-03-526-1
	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40 A	buc	1,00	
 17	08-01-066-1	Limitator supratensiune neliniar, ОПС-1	set	1,00	
 		Capitolul 3. Utilaj			
18	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-63	buc	1,00	
 19	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-63A	buc	1,00	
 20	Pretul firmei	Contor electronic ZMR110 "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 21	Pretul firmei	Modul GSM/GPRS "LANDIS+GIR"	buc	1,00	
 22	Pretul firmei	Automat ВА47-29/1/B16A 	buc	1,00	
 23	Pretul firmei	Automat ВА47-29/1/B10A 	buc	1,00	
 24	Pretul firmei	Automat ВА47/29/1/C32A 	buc	1,00	
 25	Pretul firmei	Automat ВА47/29/1/C40A 	buc	1,00	
 26	Pretul firmei	Descarcator  ОПС-1	buc	1,00	
 27	Pretul firmei	Intreruptor PRSL-250 A	buc	1,00	

Deviz-oferta № 4-1-2
Iluminarea exterioara
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari  de constructie
Коэффициент к трудозатратам=1,15
Коэффициент к машинам=1,15			
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры светильников)	m3	10,50	
 2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка грунта под опоры светильников)	m3	10,50	
 3	AcA04A	Montarea in pamint a stalpilor din otel pentru iluminarea exterioara, asamblati prin sudura electrica, LED OP4-30 h-4.0m	m	12,00	
 4	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (окраска опоры)	t	0,10	
 5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры ФТ)	kg	72,25	
 6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, (фундамент металлический для опоры Ф3)	kg	75,25	
 7	CA03F	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B-7.5	m3	0,30	
 8	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,005	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
Коэффициент к трудозатратам=1,15
Коэффициент к машинам=1,15			
9	08-01-080-1	Fotoavertizor-releu	buc	1,00	
 10	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,70	
 11	Pretul firmei	Cablu АВБбШв-3х16 mm2	m	75,00	
 12	Pretul firmei	Cablu ВВГ-3х1,5 mm2	m	15,00	
 13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	70,00	
 14	404-23	Caramida	buc	300,00	
 15	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, RAYCHEM 	buc	6,00	
 16	08-02-370-2	Tablou pina la trei grupe, instalat in nisa soclului  (Ящик с 1 предохранителем 6А)	buc	3,00	
 17	08-01-087-3	Constructii metalice (для заземления)	t	0,03	
 		Capitolul 3. Utilaj			
18	Pretul firmei	Fotoavertizor-releu	buc	1,00	

Deviz-oferta № 6-1
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de constructii			
		Capitolul 1.1. Lucrari de terasament			
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,084	
 2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	6,000	
 3	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,084	
 4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,084	
 		Capitolul 1.2. Sistemul A1 Fitinguri si armaturi			
5	SD07A	Robinet cu bila si fluture de actionare tip FI-FI  d-15	buc	1,000	
 6	SD12A	Supapa de sens FI - FI, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul  3/4"	buc	1,000	
 7	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting - Mufa 15 mm	buc	1,000	
 8	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting - Niplu 20 mm	buc	1,000	
 9	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting - Teu egal FI-FI 15 mm	buc	1,000	
 		Capitolul 1.3. Sistemul A1 Conducte			
10	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. PE 100 SDR 17 PN 10	m	8,000	
 11	SA11F	Teava de protectie PE 100 SDR 26,7, avind diametrul de 75 mm	m	8,000	
 		Capitolul 1.4. Sistemul C1			
12	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip SN 4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm(Coturi 110 -2 buc, Ramificatie 110x110x45 - 1buc)	m	14,000	
 13	SB27A	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de polipropilena, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	
 		Capitolul 1.5. Caminul CA1			
14	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana ( 1 buc )	m3	1,450	
 15	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0,  КЦД-10	buc	1,000	
 16	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦ-10-9a	buc	1,000	
 17	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦ-10-6a	buc	1,000	
 18	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, КЦП1-10-1	buc	1,000	
 19	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,  КЦО-1	buc	1,000	
 20	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I ( usoare )	buc	1,000	
 21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( крепление колодцев )	kg	20,800	
 22	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,021	
 23	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	1,800	
 24	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000	
 25	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	
 26	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,300	
 27	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, teu redus cu suport hidrant cu flanse , avind diametrul de 100 mm 	buc	1,000	
 		Capitolul 1.6. Haznaua 			
28	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana ( 1 buc )	m3	9,420	
 29	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m,  КЦД-20	buc	1,000	
 30	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m, КЦП1-20-1	buc	1,000	
 31	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,  КЦ-20-9	buc	3,000	
 32	PP	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2.0 m,  КЦО-1	buc	1,000	
 33	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I ( usoare )	buc	1,000	
 34	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( крепление колодцев )	kg	3,350	
 35	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3,000	
 36	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	buc	2,000	
 37	RpCU07C	Matarea golurilor, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	2,000	
 38	CA02A3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,500	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare 			
39	RpAcF15E	Camin de vizitare din PE cu baza inchisa, H=1080 m	buc	1,000	
 40	SE56A	Filtru de impuritati d-15	buc	1,000	
 		Capitolul 3. Utilaj			
41	Pret de piata	Statie de pompare Euroterm Auto ET 505-750/25-1	buc	2,000	
 42	Pret de piata	Camin de vizitare din PE cu baza inchisa, H=1080 m	buc	1,000	
 43	Pret de piata	Filtru d 15 mm	buc	1,000	

Deviz-oferta № 7-1
Lucrari de amenajare
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Amenajarea			
1	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	57,500	
 2	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 	m2	575,000	
 3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 15x5 cm	m	150,000	
 4	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,000	
 5	TsH91B	Instalarea urne	buc	3,000