CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Spitalul Raional Ialoven
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Spitalul Raional Ialoven
3. Obiectul achiziţiilor   Resistematizarea incгperilor de la demisolul Blocului A, оn scopul unitгsii de autoclavare si sterlizare a institutiei medicale IMSP SR Ialoveni creгrii Unitгtii Centrale de Farmacie Spitaliceascг, S
Conditionarea 2-1-4
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	

1	2	3	4	5	
		1. Apart de aer conditionat
			
1	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari  (K1,K2,K3) 
	buc	3,000	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	10,500	
	2811236305075	Console 	kg	15,750	
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm	buc	47,250	
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,554	
	2411117322835	Freon	kg	2,835	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,050	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,240	
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)	h-ut	0,420	
		2. Utilaj
			
2	
	Conditioner de perete Daikin Qx=2,0kw,Qm=2,5kw complet cu telecomanda , magistrala 5 m, dispozitive de fixare,bloc exterior RXM 20M, bloc interior FTXM 20M
	buc	1,000	
	256871459875	Conditioner de perete ,,Daikin,,Qm=2,5kW, Qx=2,0kW,completat cutelecomanda, magistrala5m,dispozitive de fixare,blocexterior RXM20 bloc interiorFTXM 20M	buc	1,000	
3	
	Conditioner de perete Daikin Qx=2,0kw,Qm=2,5kw complet cu telecomanda , magistrala 5 m, dispozitive de fixare,1 bloc exterior 2MXM 40M, 2 bloc interior FTXM 20M
	buc	1,000	
	0120256871459875	Conditioner de perete ,,Daikin,,Qm=2,5kW, Qx=2,0kW,completat cutelecomanda, magistrala5m,dispozitive de fixare,1 blocexterior 2MXM 40M, 2 bloc interiorFTXM 20M	buc	1,000	
4	
	Conditioner de perete Daikin Qx=2,0kw,Qm=2,5kw complet cu telecomanda , magistrala 5 m, dispozitive de fixare,1 bloc exterior 3MXM 40N, si 3 blocuri  interior FTXM 20M
	buc	1,000	
	6231256871459875	Conditioner de perete ,,Daikin,,Qm=2,5kW, Qx=2,0kW,completat cutelecomanda, magistrala5m,dispozitive de fixare,1 blocexterior 3MXM 40N si 3  bloc interiorFTXM 20M	buc	1,000