Renovarea si extinderea apesuctului din strazile cartierilor Regiei, Botanica si Frunze din or. Soldanesti (cartierul Regiei)	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 03-14-AE.S-2-4

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Conectari individuale
			
		Capitolul 1.1. Lucrari de montare
			
1	AcB03A
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 20 mm Apometru D 15 mm
	buc	272,0000	
 2	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm.Filtru D 15
	buc	272,0000	
 3	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Clapeta submersibila D 15
	buc	272,0000	
 4	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet  D15 FI-FE
	buc	544,0000	
 5	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Racord compresiune FI 25x15
	buc	272,0000	
 6	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Niplu FE D15
	buc	272,0000	
 7	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Tiava filetata din otel FE D15
	buc	272,0000	
 8	AcA54A
	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa D15
	buc	272,0000	
 9	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm. Teava polietilena PE 80, SDR 21, PN 6 D 25
	m	2 720,0000	
 10	Pret de piata
	Piese de bransare intarita D110x25
	buc	2,0000	
 11	Pret de piata
	Piese de bransare intarita D90x25
	buc	130,0000	
 12	Pret de piata
	Piese de bransare intarita D75x25
	buc	85,0000	
 13	Pret de piata
	Piese de bransare intarita D63x25
	buc	15,0000	
 14	Pret de piata
	Piese de bransare intarita D50x25
	buc	40,0000	
 		Capitolul 1.2. Camine  D 1000 mm 272 buc.
			
15	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	32,0600	
 16	TsA20C
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare
	m3	99,0000	
 17	TsD01A
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor
	m3	850,0000	
 18	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	8,5000	
 19	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm
	100 m3	19,8500	
 20	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3	19,8500	
 21	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I(incarcarea solului surplus)
	100 m3	5,5800	
 22	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km
	t	892,8000	
 23	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II
	100 m3	5,5800	
 24	AcE13A
	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana 
	m3	220,3200	
 25	AcE13A1
	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-10
	buc	272,0000	
 26	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6
	buc	272,0000	
 27	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9
	buc	272,0000	
 28	AcE13A1
	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1
	buc	272,0000	
 29	AcE13A1
	Inel de reazem КЦО-1
	buc	272,0000	
 30	AcE13A1
	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3
	buc	272,0000	
 31	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 
	buc	544,0000	
 32	IzF20B
	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu snur de vata minerala cu impletituri din sfoara (sau din sirma zincata),  lipit cu mastic de bitum просмоленная пакля заделки отверстии
	m	170,8200	
 33	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	326,4000	
 34	IzD03A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	4,8960	
 35	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	4,8960	
 36	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L
	buc	272,0000	
 37	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg	5 657,6000	
 38	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t	5,6576	
 		Capitolul 2. Costul utilajului
			
39	
	Apometru D 15 mm
	buc	272,0000	

	                                                                                                         

Proiectant    Iaconi C.	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.