WinСмета2000     
Reparatia blocurilor sanitare la Gimnaziul din satul Recea, raionul Straseni	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

Valoarea de deviz  313 097,82 lei	
Intocmit in preţuri  curente

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		 Capitolul 1. Lucrari de reparatie la blocul sanitar p/u copii cu CES					
		 Capitolul 1.1.1. Lucrari de demontare					
1	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2	12,000	76,621
—————
76,111
	919,454
—————
913,334
	
2	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	15,000	2,037
—————
2,037
	30,560
—————
30,560
	
3	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	1,000	12,685
—————
12,685
	12,685
—————
12,685
	
4	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	1,780	23,971
—————
23,971
	42,668
—————
42,668
	
5	RpEC16A
	Demontat  priza 
	buc	2,000	53,047
—————
53,047
	106,094
—————
106,094
	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti 
	m2	30,750	15,649
—————
15,564
	481,213
—————
478,578
	
7	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	15,150	92,385
—————
92,256
	1 399,633
—————
1 397,678
	
8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,000	45,400
—————
44,975
	272,398
—————
269,848
	
9	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm
	m	5,000	36,902
—————
36,902
	184,512
—————
184,512
	
10	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	8,000	45,551
—————
45,551
	364,411
—————
364,411
	
11	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm
	buc	1,000	46,128
—————
46,128
	46,128
—————
46,128

					
 			Total Capitolul 1.1.1. Lucrari de demontare
	            			3 859,756	
			Incluziv salariu				3 846,496	
 		 Capitolul 1.2.2. Lucrari de reparatie					
12	CD66A
	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50,  inaltimea  etajului pina la 4 m 
	100m2	0,120	20 953,733
—————
8 567,317
	2 514,448
—————
1 028,078
	
13	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.0x2.1(h) - 2 buc
	m2	4,000	1 388,850
—————
46,705
	5 555,398
—————
186,818
	
14	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime
	m	11,000	52,620
—————
48,434
	578,817
—————
532,779
	
15	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	4,950	120,372
—————
85,733
	595,839
—————
424,378
	
16	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betonocontact"
	m2	30,750	5,171
—————
1,725
	159,009
—————
53,047
	
17	CK26C
	Coltare din aluminiu 25x25
	m	11,000	12,474
—————
5,189
	137,219
—————
57,084
	
18	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	30,750	118,848
—————
98,013
	3 654,575
—————
3 013,888
	
19	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de  20 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	30,750	285,166
—————
141,272
	8 768,857
—————
4 344,104
	
20	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	6,000	206,161
—————
115,320
	1 236,966
—————
691,920
	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,000	4,645
—————
1,730
	27,869
—————
10,379
	
22	CK26C aplicativ
	Plinte din polistiren la tavane
	m	11,950	31,196
—————
5,211
	372,798
—————
62,273
	
23	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	6,000	36,264
—————
31,713
	217,582
—————
190,278
	
24	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	6,000	39,779
—————
31,713
	238,674
—————
190,278
	
25	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate 
	buc	1,000	118,260
—————
28,830
	118,260
—————
28,830
	
26	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betonocontact"
	m2	6,000	5,177
—————
1,730
	31,064
—————
10,379
	
27	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	6,000	67,384
—————
40,362
	404,302
—————
242,172
	
28	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	6,000	327,718
—————
167,214
	1 966,309
—————
1 003,284
	
29	CK27D aplicativ
	Pereti despartitor din mase plastice la blocul sanitar din foi de usi (inclusiv usile)
	m2	5,800	1 305,181
—————
77,244
	7 570,048
—————
448,018
	
30	CL09A aplicativ
	Bara de protectie pentru copii cu CES din teava de inox cu d=40 mm
	m	5,000	397,530
—————
172,980
	1 987,650
—————
864,900

					
 			Total Capitolul 1.2.2. Lucrari de reparatie
	            			36 135,684	
			Incluziv salariu				13 382,887	
 		Capitolul 1.3.3. Retele elrctrice interioare					
31	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri
	m	25,000	35,145
—————
24,794
	878,616
—————
619,845
	
32	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	18,000	32,061
—————
19,604
	577,092
—————
352,879
	
33	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m	10,000	35,654
—————
20,181
	356,543
—————
201,810
	
34	RpEE03A
	Montarea prizelor 
	buc	2,000	54,200
—————
17,875
	108,400
—————
35,749
	
35	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor 
	buc	1,000	53,849
—————
17,298
	53,849
—————
17,298
	
36	RpEF02B
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere
	buc	1,000	562,341
—————
77,841
	562,341
—————
77,841

					
 			Total Capitolul 1.3.3. Retele elrctrice interioare
	            			2 536,841	
			Incluziv salariu				1 305,422	
 		 Capitolul 1.4.4. Retele apa, canalizare					
37	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm
	buc	1,000	174,506
—————
60,543
	174,506
—————
60,543
	
38	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	6,000	43,947
—————
14,415
	263,682
—————
86,490
	
39	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	12,000	78,589
—————
18,451
	943,070
—————
221,414
	
40	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,000	34,235
—————
14,415
	102,705
—————
43,245
	
41	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,000	43,251
—————
18,451
	86,502
—————
36,902
	
42	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,000	53,261
—————
21,911
	106,522
—————
43,822
	
43	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m	12,000	46,466
—————
17,875
	557,589
—————
214,495
	
44	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	872,302
—————
106,671
	1 744,604
—————
213,342
	
45	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	2,000	637,139
—————
95,139
	1 274,278
—————
190,278
	
46	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	2,000	2 143,082
—————
271,002
	4 286,164
—————
542,004
	
47	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	3,000	104,217
—————
7,496
	312,651
—————
22,487
	
48	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	3,000	128,765
—————
17,298
	386,294
—————
51,894
	
49	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	15,000	26,200
—————
16,721
	392,995
—————
250,821
	
50	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	574,365
—————
43,245
	574,365
—————
43,245
	
51	SC11B1 aplicativ
	Uscator de mini electric, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin
	buc	2,000	605,014
—————
23,064
	1 210,028
—————
46,128

					
 			Total Capitolul 1.4.4. Retele apa, canalizare
	            			12 415,955	
			Incluziv salariu				2 067,110	

					
 			Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie la blocul sanitar p/u copii cu CES
	            			54 948,236	
			Incluziv salariu				20 601,915	
 		Capitolul 2.  Lucrari de reparatie la blocurile sanitare existente					
		 Capitolul 2.1.1. Lucrari de demontare					
52	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	6,000	12,685
—————
12,685
	76,111
—————
76,111
	
53	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	6,000	45,400
—————
44,975
	272,398
—————
269,848
	
54	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	8,000	45,551
—————
45,551
	364,411
—————
364,411
	
55	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	100,000	92,383
—————
92,256
	9 238,350
—————
9 225,600
	
56	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	10,000	63,426
—————
63,426
	634,260
—————
634,260
	
57	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	5,000	54,777
—————
54,777
	273,885
—————
273,885

					
 			Total Capitolul 2.1.1. Lucrari de demontare
	            			10 859,415	
			Incluziv salariu				10 844,115	
 		 Capitolul 2.2.2. Lucrari de reparatie					
58	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betonocontact"
	m2	78,500	5,175
—————
1,726
	406,253
—————
135,501
	
59	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	51,500	206,154
—————
115,320
	10 616,923
—————
5 938,980
	
60	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	130,000	4,645
—————
1,730
	603,824
—————
224,874
	
61	CK26C aplicativ
	Plinte din polistiren la tavane
	m	62,400	31,168
—————
5,184
	1 944,902
—————
323,472
	
62	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	130,000	36,258
—————
31,713
	4 713,497
—————
4 122,690
	
63	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	130,000	39,779
—————
31,713
	5 171,270
—————
4 122,690
	
64	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2	101,200	285,151
—————
141,267
	28 857,323
—————
14 296,220
	
65	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate 
	buc	6,000	118,260
—————
28,830
	709,560
—————
172,980
	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu "Betonocontact"
	m2	17,800	5,164
—————
1,717
	91,925
—————
30,560
	
67	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	17,800	67,484
—————
40,362
	1 201,213
—————
718,444
	
68	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 
	m2	17,800	327,688
—————
167,214
	5 832,845
—————
2 976,410
	
69	CK27D aplicativ
	Pereti despartitor din mase plastice la blocul sanitar din foi de usi (inclusiv usile)
	m2	7,200	1 305,173
—————
77,280
	9 397,249
—————
556,419

					
 			Total Capitolul 2.2.2. Lucrari de reparatie
	            			69 546,784	
			Incluziv salariu				33 619,240	
 		 Capitolul 2.3.4. Retele apa, canalizare					
70	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	9,500	78,605
—————
18,451
	746,750
—————
175,286
	
71	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm
	buc	3,000	34,235
—————
14,415
	102,705
—————
43,245
	
72	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,000	43,251
—————
18,451
	86,502
—————
36,902
	
73	SB11C
	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm
	buc	2,000	53,261
—————
21,911
	106,522
—————
43,822
	
74	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	5,000	637,139
—————
95,139
	3 185,695
—————
475,695
	
75	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc	10,000	2 143,957
—————
271,002
	21 439,570
—————
2 710,020
	
76	SC09A
	Pisoar din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	2,000	875,126
—————
147,033
	1 750,252
—————
294,066
	
77	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	10,000	104,378
—————
7,496
	1 043,778
—————
74,958
	
78	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc	10,000	128,948
—————
17,298
	1 289,480
—————
172,980
	
79	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	15,000	26,200
—————
16,721
	392,995
—————
250,821
	
80	SC13A
	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	1,000	574,365
—————
43,245
	574,365
—————
43,245
	
81	SC11B1 aplicativ
	Uscator de mini electric, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin
	buc	3,000	605,014
—————
23,064
	1 815,042
—————
69,192
	
82	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Apa rece)
	m	28,000	46,471
—————
17,875
	1 301,185
—————
500,489
	
83	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Apa calda)
	m	28,000	46,471
—————
17,875
	1 301,185
—————
500,489
	
84	IA16A
	Boiler  100 l, inclusiv
	buc	1,000	503,384
—————
299,832
	503,384
—————
299,832
	
85	pret producatorului
	Boiler electric
	buc	1,000	4 250,000
—————
0,000
	4 250,000
—————
0,000
	
86	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc	5,000	872,331
—————
106,671
	4 361,657
—————
533,355

					
 			Total Capitolul 2.3.4. Retele apa, canalizare
	            			44 251,067	
			Incluziv salariu				6 224,397	

					
 			Total Lucrari de reparatie la blocurile sanitare existente
	            			124 657,266	
			Incluziv salariu				50 687,752	
 		Capitolul 3.Lucrari de reparatie la statia de epurare					
87	RpEG03A
	Conectarea tablourilor de distributie a energiei electrice
	buc	1,000	2 451,730
—————
563,338
	2 451,730
—————
563,338
	
88	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice 220W
	buc	1,000	339,041
—————
339,041
	339,041
—————
339,041
	
89	RpEG02A
	Montarea tablourilor electrice 220W
	buc	1,000	2 026,996
—————
140,114
	2 026,996
—————
140,114
	
90	RpEI01A
	Reglarea statiei tip "Topas"
	buc	1,000	1 292,594
—————
1 205,094
	1 292,594
—————
1 205,094
	
91	RpEG17E
	Demontarea compresorului 220 W
	buc	2,000	48,434
—————
48,434
	96,869
—————
96,869
	
92	RpEG11A
	Montarea compresorului 220 W
	buc	2,000	1 026,732
—————
78,418
	2 053,463
—————
156,835
	
93	RpEG17E
	Demontarea supapa electrice
	buc	2,000	48,434
—————
48,434
	96,869
—————
96,869
	
94	RpEG17A aplicativ
	Montarea supapa electrice 
	buc	2,000	290,766
—————
5,766
	581,532
—————
11,532
	
95	RpEA12D1
	Demontarea tevilor suflantei
	m	1,000	40,939
—————
40,939
	40,939
—————
40,939
	
96	RpEG06A
	Montarea casutei din PP
	buc	1,000	963,809
—————
66,309
	963,809
—————
66,309
	
97	RpEG03A
	Conectarea statiei la energie electrica
	buc	1,000	583,230
—————
563,338
	583,230
—————
563,338

					
 			Total Lucrari de reparatie la statia de epurare
	            			10 527,072	
			Incluziv salariu				3 280,278	
 
	Total	 lei			190 132,55	
	Asigurarea sociale si medicina	22,50 %			16 778,23	
	Transport	7,00 %			8 063,97	
	Total	100,00 +			214 974,75	
	Cheltuieli de regie	14,50 %			31 171,34	
	Total	100,00 +			246 146,09	
	Beneficiu de deviz	6,00 %			14 768,76	
	Total	100,00 +			260 914,85	
	TVA	20,00 %			52 182,97	
	Total deviz:				313 097,82	

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)