CAIET de SARCINI
                                                              Mobilier pentru  caminul nr 4 str Malina mica 11 mun. Chisinau,                                                                             

	Nr. 
	Denumirea obiectului
	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standard de referință
	Schițe tehnice, Vizualizare 3D

	
	
	Lot.1 
   Mobilier pentru  caminul CEMF ‚Raisa Pacalo”
	Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. 
Instalarea mobilierului se va desfășura în ordinea etajul 5 - etajul I.
Materialele utilizate vor fi de calitate superioară, iar culoarea mobilierului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Culoarea la alegerea beneficiarului. 
Termenul de garanție: minim 3 ani

	1
	Dulap cu polita cu doua usi

	Dulap cu polita cu doua usi
Corpul din PAL melaminat echivalent Egger ST9 gr.18mm și canturile prelucrate cu ABS 0,5/2mm. Mecanisme cu închidere lentă echivalent GTV. Mînere metalice (la alegerea beneficiarului); Picioare metalice h=100mm; Produs in condiții de fabrică, calitate impecabilă. Culoarea la alegerea beneficiarului
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	Brîu de protecție pe perimetrul sălii 
	h – 240 mm, realizat din PAL melaminat - gr.18mm  prelucat cu ABS 2mm toate marginile si se monteaza pe perete.  
	                            
                                     Anexa nr.2
 

	
	
	Lot.2
 Mese, scaune pentru blocul de studii CEMF „Raisa Pacalo”
str. N. Testimițanu nr.28
	

	9
	Scaun de birou ISO
	  Tip: Scaun pentru birou/sală de ședințe, model ISO. 
  Cadru: Metalic, realizat din țeavă de oțel, vopsit în câmp electrostatic, culoare negru . 
  Șezut și spătar: Tapițate cu material textil rezistent la uzură . 
  Burete: Poliuretan de înaltă densitate, grosime minimă 30–40 mm. 
  Culoare tapițerie: Negru, (la alegerea autorității contractante). 
  Structură: Ergonomică, cu spătar ușor curbat pentru susținerea spatelui. 
 Picioare: 4 picioare, prevăzute cu capace din material plastic pentru protecția pardoselii. 
 Capacitate de încărcare: Minimum 120 kg. 
  Dimensiuni orientative: 
                           Înălțime totală: 80–82 cm; 
                           Înălțime șezut: 45–47 cm; 
                          Lățime șezut: minimum 47 cm; 
                          Adâncime șezut: minimum 42 cm.

Garanţia – 24 luni

	[image: C:\Users\User\Desktop\Scaun-de-birou-Xenos-Maya-Black_2-335x335.jpg]Anexa nr.3


	11
	
Masa-pentru studenti 
	
Masa-pentru studenti
Corpul din PAL melaminat echivalent EGGER ST19 gr.18mm si canturile prelucrate cu ABS 0.5/2mm.; Culoare la alegerea beneficiarului.
	
[image: ]            Anexa nr. 4

	
	Scaun pentru studenti
	Material: Monobloc din lemn stratificat (fag), lăcuit transparent. Design: Formă ergonomică, curbată, pentru a susține coloana. Detalii: Prezența unor fante (decupaje) în partea superioară a spătarului pentru o manevrare 
ușoară (mâner de prindere) și pentru ventilație. Siguranță: Colțuri rotunjite pentru a preveni 
accidentările. Cadrul Metalic: Țeavă rotundă (cu un diametru de 18-22 mm și o grosime de 1,5 mm pentru a fi robust). Finisaj: Cromat – pentru un aspect modern și rezistență la coroziune. Protecție: Obligatoriu dopuri de plastic la capete pentru a proteja pardoseala (parchet sau gresie). Dimensiuni Generale: Înălțime totală: 870 mm. Adâncime totală: 520 mm Lățime totală: 500 mm Lățime șezut: 400 mm Înălțime șezut față de sol: 450 mm. Rezistență: Solicită o rezistență la greutate de minimum 120 kg
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Președintele  grupului de lucru                                               Tatiana Critchi

                                                                                          L.Ş.
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