Lista cu cantitatea de lucrări

1. Lucrari de reparatie a curtii blocurilor de locuit de pe str. Romană nr. 114, 116, Națională 51, 49 (lotul 6)
   №
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. str. Romana nr. 116
	
		1.1. Intrare in curte
	
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	173,0000	
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1600	
3	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	5,2000	
4	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum 1000*300-150)
	m	173,0000	
5	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	3,7500	
6	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0700	
7	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	75,0000	
8	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0700	
9	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	270,0000	
10	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	19,0000	
11	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	34,2000	
12	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 4 fintini
Alte utilaje=1,0300
	m3	0,5000	
13	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime
	m2	87,0000	
		1.2. Parcare
	
14	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	1,1000	
15	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	110,0000	
16	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	198,0000	
17	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	1,5000	
18	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 100*30-15)
	m	50,0000	
19	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (strat grosime 6 cm)
	m3	25,2000	
20	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=20cm
	m3	84,0000	
21	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2900	
22	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder
	t	59,3000	
23	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1050	
24	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	420,0000	
		1.3. Trotuar l=1.5 m
	
25	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	244,0000	
26	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,4500	
27	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	7,0000	
28	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)
	m	233,0000	
29	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	3,5000	
30	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0500	
31	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	70,0000	
32	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10cm
	m3	8,7000	
33	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	200,0000	
34	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2000	
35	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	87,0000	
36	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	49,0000	
37	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (borduri, asfalt decapat,pamint)
	t	88,2000	
		2. str. Romana nr. 114
	
		2.1. Intrare in curte
	
38	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	126,0000	
39	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1200	
40	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	3,8000	
41	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum 1000*300-150)
	m	126,0000	
42	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	10,2000	
43	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1000	
44	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	135,0000	
45	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0700	
46	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	270,0000	
47	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	14,0000	
48	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	25,2000	
49	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 6 fintini
Alte utilaje=1,0300
	m3	0,7200	
50	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime
	m2	65,0000	
		2.2. Parcare
	
51	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,5300	
52	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	53,0000	
53	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	95,4000	
54	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	1,5000	
55	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 100*30-15)
	m	50,0000	
56	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (strat grosime 6 cm)
	m3	11,5000	
57	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=20cm
	m3	38,2000	
58	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1300	
59	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder
	t	26,9000	
60	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0500	
61	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	191,0000	
		2.3. Trotuar l=1.5 m
	
62	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	107,0000	
63	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1000	
64	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	3,3000	
65	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)
	m	107,0000	
66	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	4,1300	
67	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0800	
68	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	110,0000	
69	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10cm
	m3	8,7000	
70	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0600	
71	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	220,0000	
72	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	12,0000	
73	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (borduri, asfalt decapat,pamint)
	t	21,6000	
		3. str. Nationala nr. 51
	
		3.1. Intrare in curte
	
74	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	194,0000	
75	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1800	
76	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	5,9000	
77	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri de drum 1000*300-150)
	m	194,0000	
78	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	5,2500	
79	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1500	
80	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	210,0000	
81	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,2000	
82	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	600,0000	
83	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	21,0000	
84	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km
	t	37,8000	
85	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 5 fintini
Alte utilaje=1,0300
	m3	0,6000	
86	TsH05B
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime
	m2	97,0000	
		3.2. Trotuar 
	
87	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	90,0000	
88	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	0,1400	
89	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	2,7000	
90	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)
	m	90,0000	
91	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	1,5000	
92	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0200	
93	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.
	m2	30,0000	
94	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=10cm
	m3	2,2500	
95	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	60,0000	
96	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,0200	
97	DB19D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	22,5000	
98	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	15,5000	
99	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (borduri, asfalt decapat,pamint)
	t	27,9000	
		4. Acces intre str. Nationala si str. Romana
	
100	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	2,5000	
101	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	1,5000	
102	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto
	m3	153,0000	
103	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km 
	t	245,0000	
104	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	10,6500	
105	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate de drum 100*30-15)
	m	334,0000	
106	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate pentru trotuar 1000*250*80)
	m	20,0000	
107	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip (strat grosime 6 cm)
	m3	36,3000	
108	DA12A
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=20cm
	m3	121,0000	
109	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,4000	
110	DB12B
	Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica h=6cm - binder
	t	85,3000	
111	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,1500	
112	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	605,0000