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1. Denumirea beneficiarului de stat: Spitalul Clinic Militar Central;
2. Organizatorul procedurii de achiziție: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării;

3. Obiectul achizițiilor: Lot.1 - Lucrări de reparație capital (amenajarea teritoriului) aferent intrării principale a Blocului Central (căi de acces, alei, platforme, etc).

Deviz-oferta
 (denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari

	
	
	

	1
	RpDB36A


	Desfacerea trotuarelor din dale de beton 

	m2
	62,500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,375

	
	
	Total
	
	
	

	2
	RpDB37A1


	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga 

	m2
	287,700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	66,171

	
	
	Total
	
	
	

	3
	RpDB35A


	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) 

	m2
	1 270,300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	215,951

	
	
	Total
	
	
	

	4
	RpCS19G


	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontarea bordurei 

	m
	347,400

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	90,324

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	90,324

	
	
	Total
	
	
	

	5
	TsC18B1


	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 / Defrisarea stratului de gazon (h=200mm) 

	100 m3
	1,940

	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	5,316

	
	
	Total
	
	
	

	6
	RpAcF01A


	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment / Demontare capace 

	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,60

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,90

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	89,76

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,061

	
	
	Total
	
	
	

	7
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Incarcare deseuri 

	100 m3
	1,940

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	4,365

	
	
	Total
	
	
	

	8
	TsI50A10


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km 

	t
	194,000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	35,308

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	2. Borduri

	
	
	

	9
	DE10C


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR 100.20.8, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm 

	m
	348,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	52,20

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	180,96

	
	266310210000170
	Beton C30/37
	m3
	15,66

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1 103,16

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	3,132

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,088

	
	266612280023636
	Bordura BR100.20.8
	m
	349,74

	
	
	Total
	
	
	

	10
	DE10C


	Rigola B 1-20-50, pe fundatie de Beton C30/37 30x15 cm 

	m
	50,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	7,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	26,00

	
	266310210000170
	Beton C30/37
	m3
	2,25

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	158,50

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,30

	
	26661228002829
	Rigola B 1-20-50
	m
	50,25

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Borduri
	            
	

	 
	
	3. Pavaj 

	
	
	

	11
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 

	100m2
	16,200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	146,286

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	16,20

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	22,68

	
	
	Total
	
	
	

	12
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra split LA/30 fr.16-31,5 gr.=150 mm 

	m3
	243,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	240,57

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	279,45

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	24,30

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	51,03

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	102,06

	
	
	Total
	
	
	

	13
	DE17B


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60 mm prefabricate asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grsoimea stratului suport de 7 cm 

	m2
	1 000,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1 012,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	31,60

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1 600,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	18 480,00

	
	2661112800655230
	Placi de trotuare din beton gr.=60 mm
	m2
	1 015,00

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	5,00

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	53,20

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	20,00

	
	
	Total
	
	
	

	14
	DE17B


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=80 mm prefabricate asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / k=0,7 la Ciment portland M400 saci, (pentru strat) si la Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) pentru grsoimea stratului suport de 7 cm 

	m2
	620,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	627,688

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	19,592

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	992,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	11 457,60

	
	26611128006552308
	Placi de trotuare din beton gr.=80 mm
	m2
	629,30

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	3,10

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	32,984

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	12,40

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pavaj 
	            
	

	 
	
	4. Suprafete betonate

	
	
	

	15
	TsE06B


	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv 

	100m2
	1,850

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,706

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,85

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	2,59

	
	
	Total
	
	
	

	16
	DA06B1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-32   (SM EN 13242+A1:2008)   (0,15 m) 

	m3
	27,750

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	10,268

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	36,38

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	6,438

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	4,246

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,638

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,332

	
	
	Total
	
	
	

	17
	DA12B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (piatra sparta  fr.32-63,  fr.8-16, LA30,  (SM EN 13242+A1:2008)   (0,20 m) 

	m3
	37,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	22,20

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	7,511

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	45,103

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	5,55

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,554

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	9,546

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,555

	
	
	Total
	
	
	

	18
	TsJ05B


	Amenajarea foliei din polietilena 500 gr/m2 (folie 200 microni,  in normativ se aplica in m2, cu norma 1,0)  k=2 

	m2
	185,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	11,10

	
	7123020011100
	Fierar betonist
	h-om
	3,70

	
	1711317323525-51
	Polietilena 500 gr/m2 (folie poilitilena 200 microni
	m2
	370,00

	
	
	Total
	
	
	

	19
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VrI D5 mm 150x150 

	kg
	560,000

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	14,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,80

	
	28731220041002
	Plase sudate VrI D5 mm 150x150
	kg
	565,60

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,80

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	5,60

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	168,00

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,336

	
	
	Total
	
	
	

	20
	DA14A


	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile  C35/45  XC4  XD3  XF4  XM2   (h = 0,18 m) 

	m3
	33,300

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	102,897

	
	2663102100000-C35/45
	Beton  C35/45  XC4  XD3  XF4  XM2
	m3
	33,566

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	3,197

	
	2682132601130
	Cart bit.  str.acop. CA300  120 cm x 10 mp
	m2
	19,347

	
	2020212927745
	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848
	m2
	0,022

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	10,489

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	4,496

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	1,032

	
	2952240000000
	Longrina metalica de  3 m lungime
	h-ut
	156,177

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Suprafete betonate
	            
	

	 
	
	5. Diverse

	
	
	

	21
	AcE07C


	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B 

	buc
	4,000

	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	3,28

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	4,08

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	55,08

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,212

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,053

	
	
	Total
	
	
	

	22
	DF57A


	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile: medii, lungime 500, 900 mm / Opritor din cauciuc MFK sau analog 

	buc
	50,000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	16,00

	
	26661228006135
	Opritor din cauciuc MFK
	buc
	50,00

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	7,00

	
	28752774100000
	Compresor 5m3/min
	h-ut
	7,00

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Asigurari sociale
	
	

	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total cu Cr
	
	

	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	Total cu Bd
	
	

	
	Cheltuieli neprevazute
	
	

	
	Total cu CN
	
	

	
	TVA
	
	

	
	Total deviz:

Inclusiv salariu
	
	
	
	


