Canalizarea satului Mateuti, 
raionul Rezina	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări nr. 7-1-1

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Sistematizarea verticala			
1	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (сгребание грунта в кучи )	100 m3	1,940	
 2	TsC19B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Перемещение грунта из выемки в насыпь на 20м)	100 m3	0,410	
 3	TsC22D1
	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II	100 m3	0,410	
 4	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	41,000	
 5	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II 	100 m3	1,530	
 6	TsI50A3
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 3 km (отвозка)	t	260,100	
 7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II 	100 m3	1,530	
 8	TsE04A
	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (укрепление откосов посевом трав)	100m2	0,500	
 9	TsH09C
	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 2 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах )	100m2	0,500	
 		Capitolul 2. Pavaj			
10	DA06B2
	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	10,500	
 11	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 	m3	18,900	
 		Capitolul 3. Gard			
12	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint , avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	3,384	
 13	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	3,384	
 14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 	m3	0,900	
 15	CA03F	Beton simplu  turnat  in fundatii M150	m3	5,400	
 16	CB02A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,200	
 17	CO07A1
	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat (Металлические ограждения, воротa )	kg	1 322,860	
 18	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv 	t	1,323	
 		Capitolul 4. Бетонный лоток  Тип-1			
19	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire - 50mm	m3	4,460	
 20	CA03F	Beton simplu  turnat  in rigola M200 - 80mm	m3	7,130	
 21	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Каменная наброска)	m3	0,800	
 		Capitolul 5. Spatii verzi			
22	47-02-040-7	Копка ям вручную размером 0,8x0,6 м 	100 buc	0,100	
 23	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare	buc	10,000	
 24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi - Artar	buc	10,000	
 25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% 	100m2	4,150	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.