Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Reparatia str Decebal (de la sectiia de  boli  infectioasa pina la casa Nr 121a)		

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demolarea  bordurei 
					
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
2	TsC02D11
	Incarcarea  mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc  deseuri de constructie , descarcare auto, teren catg. II (Погрузка  cтроительного мусора  в автотранспорт )
 	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4900			
3	TsI51A10
	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta pina la 10 km (Транспортировка строительного мусора- б/б камней , автосамосвалами  на расстояние   до 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
		2. Demolarea  imbracamintei  rutiere 
					
4	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303			
5	TsI50A10
	Transportarea   gunoiului de constructie  cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка строительного мусора  автосамосвалом на расстояние  до 10 км)
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
6	TsC51B
	Lucrari la descarcareaI (Работы по выгрузке строительного мусора)
 	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	0,0040			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
		3. Amenajarea sistemului rutier
					
7	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  грунт естественной влажности II категории- устройство корыта )
 	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
8	TsI51A10
	Transportarea pamintului  cu autobasculanta  la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта  автосамосвалами  на расстояние   до 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
9	TsC51B
	Lucrari la descarcareaI (Работа   на отвале )
 	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	0,0040			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
10	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением -  )
 	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
11	DI158C
	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea  degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия c деградированной поверхностью , площадью до 3 м2: толщиной 5 см)
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2890			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060			
	1422102205518	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina
	t	0,1150			
	23203226001101	Bitum 	t	0,0006			
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0300			
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500			
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080			
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080			
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0300			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050			
12	DI106
	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie  (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)
 	100m2				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250			
13	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
14	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим сопсобом, толщиной 6,0 см, механизированно)
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
15	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
16	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
17	TsI51A10
	Transportarea materialului  cu autobasculanta  la distanta de 10 km (Транспортировка материала  автосамосвалами  на расстояние  до 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
		4.  Executarea trotuarului .Montarea bordurelor
					
18	RpCS19E
	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон)
 	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0800			
19	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта)
 	100 m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800			
	1421102200227	Pietris 	m3	0,0040			
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000			
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	3,6200			
20	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами  на расстояние   до 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
21	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
 	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	0,0040			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
22	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire  (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением -  )
 	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
23	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)
 	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
24	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную)
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114			
25	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0240			
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 600 x 150 x 80 B2 	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			
26	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare , pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров, по бетонному основанию 30х15 см)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 650 x 300 x 150	m	1,0050			
27	TsI50A10
	Transportarea materialului cu autobasculanta la distanta de 10 km (Транспортировка материала  автосамосвалом на расстояние 10 км)
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
		5. Executarea parcarii
					
28	TsC59B
	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta:  teren de categoria 2 (Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы  экскаваторами с ковшом вместимостью 0,15 м3, грунт 2 группы- устройство корыта )
 	100 m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800			
	1421102200227	Pietris 	m3	0,0040			
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000			
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (с.p.)	h-ut	3,6200			
29	TsI51A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta pina la 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами  на расстояние   до 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
30	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
 	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	0,0040			
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
31	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из щебня)
 	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 5*20	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
32	DE18B
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)
 	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0316			
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
33	TsI51A10
	Transportarea materialului  cu autobasculanta  la distanta de 10 km (Транспортировка материала  автосамосвалами  на расстояние  до 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect
 Str. Stefan cel Mare 34,36,48, Sf.Nicolai -21 - Reparatia teritoriului  in interiorul cartierului		

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

 №
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Reparatia teritoriului in interiorul cartierului din str.Stefan cel Mare 34,36,48 si Sf.Nicolai -21
					
		1.1. Str.Stefan cel Mare - 34 (reparatia partii carosabile si trotuarului)
					
1	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
2	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)
 	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000			
3	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530			
	29404200072005-37/2	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303			
4	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100			
5	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  разобранного материала)
 	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
6	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
7	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
 	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040			
	2952260003554-VL	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
8	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
 	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1421102200068-8	Pietris ciuruit nespalat de riu 6х20mm	m3	1,1500			
9	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2  100*15*30см
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 	m	1,0050			
	350-1	Диск по бетону д.350мм	buc	0,0010			
10	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые 100x19x8см)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0240			
	2666122800325-2	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 19 x 8	m	1,0050			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030			
11	TrB05B1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, 
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900			
12	RpDA10C
	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры  и основание  щебеня и его укатка, вручную) 
 	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800			
	1212121212121	Apa	m3	0,2800			
	1421102200161-20	Pietris d. 16*32	m3	1,1730			
	1421102200161-6	Pietris  8*16мм	m3	0,2500			
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280			
13	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
14	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см вручную) TROTUAR
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	2952240004010-19	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114			
15	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
16	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)
 	t				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100			
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399			
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326			
17	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
18	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0  cu gros.6,0cm
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040			
19	TsI51A10
	Transportarea  material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка  материалов автосамосвалами на 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
		1.2. Str.Stefan cel Mare - 36 (reparatia partii carosabile)
					
20	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
21	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)
 	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000			
22	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530			
	29404200072005-37/2	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303			
23	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100			
24	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  разобранного материала)
 	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
25	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
26	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
 	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040			
	2952260003554-VL	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
27	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
 	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1421102200068-8	Pietris ciuruit nespalat de riu 6х20mm	m3	1,1500			
28	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2  100*15*30см
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 	m	1,0050			
	350-1	Диск по бетону д.350мм	buc	0,0010			
29	TrB05B1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, 
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900			
30	RpDA10C
	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры  и основание  щебеня и его укатка, вручную) 
 	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800			
	1212121212121	Apa	m3	0,2800			
	1421102200161-20	Pietris d. 16*32	m3	1,1730			
	1421102200161-6	Pietris  8*16мм	m3	0,2500			
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280			
31	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
32	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)
 	t				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100			
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399			
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326			
33	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
34	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0  cu gros.6,0cm
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040			
35	TsI51A10
	Transportarea  material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка  материалов автосамосвалами на 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
		1.3. Str.Stefan cel Mare - 48  (reparatia partii carosabile)
					
36	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
37	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)
 	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000			
38	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530			
	29404200072005-37/2	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303			
39	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100			
40	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  разобранного материала)
 	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
41	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
42	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
 	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040			
	2952260003554-VL	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
43	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
 	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1421102200068-8	Pietris ciuruit nespalat de riu 6х20mm	m3	1,1500			
44	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2  100*15*30см
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 	m	1,0050			
	350-1	Диск по бетону д.350мм	buc	0,0010			
45	TrB05B1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, 
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900			
46	RpDA10C
	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры  и основание  щебеня и его укатка, вручную) 
 	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800			
	1212121212121	Apa	m3	0,2800			
	1421102200161-20	Pietris d. 16*32	m3	1,1730			
	1421102200161-6	Pietris  8*16мм	m3	0,2500			
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280			
47	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
48	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)
 	t				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100			
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399			
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326			
49	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
50	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0  cu gros.6,0cm
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040			
51	TsI51A10
	Transportarea  material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка  материалов автосамосвалами на 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571			
		1.4. Str.Sfintul Nicolai -21  (reparatia partii carosabile si parcarii)
					
52	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton (Разборка каменных или бетонных бордюров различного размера, уложенных на бетон)
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
53	RpDB38B
	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Рубка и разборка бетона на ограниченной поверхности для прокладки кабеля, трубопроводов, помостов, водостоков и т.д., выполненные на аллеях, тротуарах или дорожных основаниях)
 	m3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2300			
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000			
54	DI155B
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 10 см)
 	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0530			
	29404200072005-37/2	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303			
55	TsH92B
	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100			
56	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II   (Пгрузка экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением,  разобранного материала)
 	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700			
57	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)
 	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820			
58	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)
 	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,0040			
	2952260003554-VL	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000			
59	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)
 	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1421102200068-8	Pietris ciuruit nespalat de riu 6х20mm	m3	1,1500			
60	DE10C
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100х30х15 см, по бетонному основанию ) Бордюр №2  100*15*30см
 	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200			
	2663102100001-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 	m	1,0050			
	350-1	Диск по бетону д.350мм	buc	0,0010			
61	TrB05B1-3
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, 
 	t				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2900			
62	RpDA10C
	Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere (pietris, balast sau piatra sparta) si cilindarea lor cu manual (Укладка под бордюры  и основание  щебеня и его укатка, вручную) 
 	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5800			
	1212121212121	Apa	m3	0,2800			
	1421102200161-20	Pietris d. 16*32	m3	1,1730			
	1421102200161-6	Pietris  8*16мм	m3	0,2500			
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,1470			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0280			
63	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
64	DI93B
	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)
 	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700			
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150			
	23203226001101	Bitum 	t	0,0006			
	22-52л	Motocompresor 	h-ut	0,1250			
	22-17л	Compactor 	h-ut	0,0140			
	22-39л	Topitor de bitum 	h-ut	0,0080			
	22-40л	А/masina ZIL №664	h-ut	0,0080			
65	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
66	DI133
	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)
 	t				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2100			
	14221022055070	Beton asfaltic	t	1,0100			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399			
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,1330			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326			
67	DB02B
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza
 	100m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000			
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0600			
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0370			
68	DB16F
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см механически) C K=2,0  cu gros.6,0cm
 Коэффициент к трудозатратам=2,0000
Коэффициент к материалам=2,0000
Коэффициент к машинам=2,0000
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040			
69	TsI51A10
	Transportarea  material. cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка  материалов автосамосвалами на 10 км)
 	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571