Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 
 Termocentrala la blocul alimentar.  Retele interioare apa si canalizare.
№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Cантехработы.
			
		Capitolul 1.1. Водопровод.
			
1	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15 mm (Водомер ф15мм)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 2	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Обратный клапан поворотный ф20мм) (Antoval-Gaz-Service)
	buc	1,00	
 3	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый 15б1бк ф15мм)(''Antoval-Gaz-Service'')
	buc	2,00	
 4	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"  ( Вентиль запорный муфтовый 15б1бк ф20мм)
	buc	2,00	
 5	SD07C
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1"( Вентиль запорный муфтовый 15б1бкф25мм)
	buc	2,00	
 6	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр  ф20мм)-(УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЯ)
	buc	1,00	
 7	SA03C
	Тройник  из ковкого чугуна ф20x15(Tehnotitan)
	buc	1,00	
 8	SA03E
	Тройник  из ковкого чугуна ф25 (Tehnotitan)
	buc	2,00	
 9	SA03C
	Переходник из ковкого чугуна ф20x15(Tehnotitan)
	buc	2,00	
 10	SA03E
	Переходник из ковкого чугуна ф25x20(Tehnotitan)
	buc	3,00	
 11	SA03E
	Колено из ковкого чугуна ф25(Tehnotitan)
	buc	3,00	
 12	SA03E
	Колено из ковкого чугуна ф20(Tehnotitan)
	buc	6,00	
 13	Pret de piata
	Гибкий шланг в металлической оплетке 1/2 L=0,4м
	buc	1,00	
 14	SD07B
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Кран поливочный с вентилем ф20)
	buc	1,00	
 15	Pret de piata
	Шланг резино-тканевый L=6м
	buc	1,00	
 16	SA02C
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1"(Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф25мм)
	m	4,00	
 17	SA02B
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф20мм)
	m	8,00	
 18	SA03A
	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2"  (Трубопровод из ст.водогаз. оцинк. труб ф15мм)
	m	1,00	
 19	SF02A
	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" 
	10 m	1,30	
 20	IzA08A
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv
	m	13,00	
 		Capitolul 1.2. Канализация.
			
21	SC05A
	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина стальная эмалированная с краном туалетным и сифоном)
	buc	1,00	
 22	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Трап чугунный эммалир.  ф100)
	buc	1,00	
 23	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Tройник  ф100x50мм)
	buc	1,00	
 24	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de(Tройник косой  ф100мм)
	buc	1,00	
 25	SB02C1
	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Ревизия из чугунных канал. труб)
	buc	1,00	
 26	SB02C1
	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Отвод  45*из чугунных канал. труб ф100)
	buc	2,00	
 27	SB02A
	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm(Отвод  45*из чугунных канал. труб ф50)
	buc	2,00	
 28	Pret de piata
	Гибкий шланг для воды 1''  L=50cм
	buc	1,00	
 29	SA21C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm(Трубопровод из металлопластиковых труб ф32 в конструкции пола)
	m	6,00	
 30	SB01A
	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 50 mm (Трубопрвод из чугунных канализ. труб ф50мм)
	m	1,00	
 31	SB01C1
	Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Трубопрвод из чугунных канализ. труб ф100мм)
	m	10,00	
 		Capitolul 1.3. Земляные работы.
			
32	TsA02A
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor
	m3	3,00	
 33	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3	2,90	
 34	TsD04B
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv
	m3	2,90	
 		Capitolul 2. Монтажные работы.
			
35	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15 mm (Водомер ф15мм)
	buc	1,00	
 36	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр  ф20мм)
	buc	1,00	
 		Capitolul 3. Оборудования.
			
37	SE58A
	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 15 mm (Водомерф15мм)(''Antoval-Gaz-Service'')
	buc	1,00	
 38	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр  ф20мм)-(Antoval-Gaz-Service)
	buc	1,00	
 39	Pret de piata
	Огнетушитель сaмосрабатывающий порошковый  ''Cпрут''( ''Stingarel'' SRL)
	buc	2,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.