WinСмета2000     
Primaria or. Vadul lui Voda	Formular Nr.7	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Reparatia fatadei cladirii administrative de pe str. . Stefan cel Mare , 60

Valoarea de deviz  596 223,34 lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Lucrări şi cheltuieli      	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de demontare					
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	27,20	19,48
—————
19,48
	529,85
—————
529,85
	
2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	56,00	6,98
—————
6,49
	391,06
—————
363,62

					
 			Total Lucrari de demontare
	            			920,90	
			Incluziv salariu				893,46	
 		2. Acoperis					
3	CK26D
	Opritori de zapada din aluminiu
	m	71,00	97,73
—————
4,64
	6 938,69
—————
329,30
	
4	CK26D
	Coame semirotunde din aluminiu
	m	59,20	97,73
—————
4,64
	5 785,50
—————
274,57
	
5	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,03
	m	101,00	159,30
—————
13,91
	16 089,30
—————
1 405,31
	
6	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,02
	m	72,00	153,44
—————
16,23
	11 047,97
—————
1 168,78
	
7	CK28B
	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice
Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestat, prenadez, cuie)=1,027
	m2	65,00	261,68
—————
106,67
	17 008,94
—————
6 933,81
	
8	RpCO51F
	Inlocuirea lambriurilor la pereti, executate pe santier, in cantitati de peste 10 mp, din profiluri din mase plastice (PAS)
Materiale marunte (cirpe, petrol, etc.)=1,002
	m2	52,88	190,21
—————
115,49
	10 058,24
—————
6 106,91

					
 			Total Acoperis
	            			66 928,64	
			Incluziv salariu				16 218,68	
 		3. cerdac					
9	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate
Material marunt=1,03
	m2	237,00	38,20
—————
11,60
	9 052,33
—————
2 748,01
	
10	IzF52A
	Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala).
Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,01
	m2	237,00	103,28
—————
30,52
	24 478,47
—————
7 232,78

					
 			Total cerdac
	            			33 530,80	
			Incluziv salariu				9 980,79	
 		4. Ferestre,vitraliu,usi					
11	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp 
	m2	27,20	1 302,21
—————
25,97
	35 420,22
—————
706,46
	
12	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	11,48	54,26
—————
4,17
	622,95
—————
47,92
	
13	CK26D
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu
	m	18,48	97,73
—————
4,64
	1 806,01
—————
85,71
	
14	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime
	m	69,68	28,51
—————
23,19
	1 986,70
—————
1 615,88
	
15	CF50A
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 
	m2	17,42	75,84
—————
29,68
	1 321,10
—————
517,08
	
16	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	17,42	35,53
—————
25,51
	618,92
—————
444,37

					
 			Total Ferestre,vitraliu,usi
	            			41 775,89	
			Incluziv salariu				3 417,42	
 		5. Finisarea exterioara					
17	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	603,12	3,70
—————
1,39
	2 232,39
—————
839,18
	
18	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	603,12	21,30
—————
9,28
	12 844,04
—————
5 594,54
	
19	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	603,12	75,13
—————
56,58
	45 315,18
—————
34 126,70
	
20	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
Коэффициент к трудозатратам=3,00
Коэффициент к материалам=3,00
Коэффициент к машинам=3,00
	m2	603,12	44,55
—————
33,39
	26 869,36
—————
20 140,35
	
21	CK26D
	Protectia muchiilor la scari
	m	258,00	97,73
—————
4,64
	25 213,82
—————
1 196,60
	
22	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	603,12	3,70
—————
1,39
	2 232,39
—————
839,18
	
23	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti
	m2	603,12	95,83
—————
56,58
	57 799,16
—————
34 126,70
	
24	CB15A
	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade
	m2	570,00	23,26
—————
16,23
	13 255,92
—————
9 252,81
	
25	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	22,32	75,13
—————
56,58
	1 677,00
—————
1 262,95
	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	22,32	35,53
—————
25,51
	793,01
—————
569,36
	
27	RpCR23B
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta
	m2	17,76	36,97
—————
33,39
	656,54
—————
593,07

					
 			Total Finisarea exterioara
	            			188 888,82	
			Incluziv salariu				108 541,44	
 		6. Finisarea socluluui					
28	RpCM33B
	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare
	m2	71,50	107,65
—————
106,67
	7 697,26
—————
7 627,19
	
29	RpCJ35B
	Desfaceri de tencuieli speciale interioare sau exterioare in praf de piatra,  mozaic, etc 
	m2	71,50	50,83
—————
50,09
	3 634,02
—————
3 581,46
	
30	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	71,50	180,78
—————
118,27
	12 925,98
—————
8 456,23
	
31	CI21A
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm 
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,01
	m2	71,50	294,84
—————
134,50
	21 080,98
—————
9 616,89

					
 			Total Finisarea socluluui
	            			45 338,25	
			Incluziv salariu				29 281,78	
 		7. Reparatii placaje la scari					
32	RpCM34A
	Inlocuirea placajului treptelor din placi de cheramogranit pe adeziv: cu grosimea de 15 mm 
	m2	7,76	588,26
—————
243,96
	4 564,93
—————
1 893,12
	
33	CK26D
	Protectia muchiilor la scari
	m	17,76	97,73
—————
4,64
	1 735,65
—————
82,37

					
 			Total Reparatii placaje la scari
	            			6 300,58	
			Incluziv salariu				1 975,49	
 		8. Alcatuirea pereului					
34	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	2,20	194,39
—————
158,62
	427,66
—————
348,96
	
35	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip
	m3	3,80	312,03
—————
41,74
	1 185,72
—————
158,62
	
36	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3	3,80	421,96
—————
45,92
	1 603,43
—————
174,48
	
37	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp
	m2	38,00	194,90
—————
41,74
	7 406,28
—————
1 586,20

					
 			Total Alcatuirea pereului
	            			10 623,09	
			Incluziv salariu				2 268,26	
 		9. Coopertine					
38	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
Material marunt=1,05
	m2	27,68	222,55
—————
53,34
	6 160,13
—————
1 476,37
	
39	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare
	kg	227,00	22,34
—————
9,74
	5 071,91
—————
2 210,93
	
40	IzD10A
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv
	t	0,27	732,54
—————
298,69
	197,78
—————
80,65

					
 			Total Coopertine
	            			11 429,82	
			Incluziv salariu				3 767,95	
 		10. Diverse					
41	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	16,70	51,48
—————
51,48
	859,75
—————
859,75
	
42	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km
	t	16,70	27,30
—————
0,00
	455,91
—————
0,00
	
43	TrB05A2-2
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t	16,70	86,73
—————
86,73
	1 448,40
—————
1 448,40

					
 			Total Diverse
	            			2 764,06	
			Incluziv salariu				2 308,15	
 
	Cheltuieli directe  	 lei			408 500,85	
	Asigurarea medicala si sociala (ПЗ) * 22,5 % 	22,50 %			40 197,02	
	Cheltuieli transport (ПЗ) * 7 % 	7,00 %			15 390,29	
	Beneficiu regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 6 % 	6,00 %			27 845,29	
	Beneficiu deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi) * 1 % 	1,00 %			4 919,33	
	Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi 	100,00 +			496 852,79	
	TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Benefi+Benefi) * 20 % 	20,00 %			99 370,56	
	Total deviz:				596 223,34	
	Incluziv salariu				178 653,42	

Intocmit 	()	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat	()	
                                      (funcţia, semnătura)