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Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitecturale (02-0426 Schita de Proiect)

Intocmit in preţuri  curente 06.07.2026

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Conform cantitatilor din proiect


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Aripa dreapta a cladirii 



	1.1. Lucrari de demolare 



	1
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	10,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	9,50

	2
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	2,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	2,20

	3
	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile

	buc
	
	1,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,3000
	1,30

	4
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn in zona tehnica (8 buc)

	m2
	
	16,00



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	3,36

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	3,36

	5
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn usi (2 buc)

	m2
	
	3,78



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,794

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,794

	6
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC (1100 x 2300 h mm - 2 buc)

	m2
	
	5,52



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,159

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,159

	7
	RpCO56A
	Demontari: Vitraj din panouri PVC (2900 x 2950 mm - 1 buc)

	m2
	
	8,55



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,796

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,796

	8
	RpCO56A
	Demontari: Vitraj din panouri PVC (3360 x 2950 mm - 1 buc)

	m2
	
	9,91



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	2,081

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	2,081

	9
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, inclusiv stratul suport din mortar degradat

	m2
	
	58,30



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	46,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	46,64

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,175

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,875

	10
	RpCQ11C
	Demontarea peretilor din blocuri de sticla 120 mm

	m2
	
	9,82



	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,3300
	13,061

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0050
	0,049

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200
	0,196

	11
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a peretilor existenti pentru largire goluri

	m
	
	10,82



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	3,138

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	0,038

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0400
	0,433

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	3,181

	12
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie

	m3
	
	1,54



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,693

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900
	5,221

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1200
	0,185

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,123

	13
	RpCM33E
	Demontarea placajelor din perete MDF 18 mm

	m2
	
	3,40



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3900
	1,326

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,326

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,007

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,034

	14
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice + plinte gresie

	m2
	
	29,75



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	11,603

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	11,603

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,488

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	1,488

	15
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC, inclusiv plintele

	m2
	
	224,38



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	51,607

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	51,607

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0300
	6,731

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	6,731

	16
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	
	1,30



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	2,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	1,716

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,065

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,377

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,377

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,195

	17
	RpCO56C
	Demontari: tavane suspendate de tip Armstrong cu RECUPERARE elemente componente pentru montarea ulterioara

	m2
	
	105,00



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	13,65

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	12,60

	18
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti

	m2
	
	133,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	15,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	19,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	6,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,33

	19
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane

	m2
	
	29,70



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	3,564

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	4,455

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	1,485

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,297

	20
	TsH92B
	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie

	t
	
	24,00



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	26,64

	21
	TsI50B1
	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km

	t
	
	24,00



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1972
	4,733

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de demolare 
	

	1.2. Finisare pereti 



	22
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	187,96



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	5,639

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	28,194

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	9,398

	23
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	187,96



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	229,311

	
	2653102101831
	Tencuiala pe baza de ipsos
	kg
	7,1400
	1 342,034

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,752

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	14,849

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	3,007

	24
	CF17C
	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat

	m2
	
	187,96



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	37,592

	
	2614122601910
	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2
	m2
	1,1000
	206,756

	25
	CF51B
	Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 3 mm cu aplicarea coeficienilor K=1 pentru manopera si K=3 pentru materiale si utilaje)
Coeficient la pentru materiale=3,0000

Coeficient la utilajului=3,0000


	m2
	
	187,96



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	45,11

	
	2653102101831
	Tencuiala pe baza de ipsos
	kg
	1,4300
	806,348

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,564

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	9,022

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	1,692

	26
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	590,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	17,70

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	88,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	29,50

	27
	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)
Material marunt=1,0200


	m2
	
	550,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7000
	385,00

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	0,4000
	224,40

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	2,0000
	1 122,00

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	1,0500
	589,05

	
	2664102101145
	Mortar adeziv pentru placi gips-carton 
	kg
	6,0000
	3 366,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	1,10

	28
	CF18C
	Placare perete cu placi din ghips-carton rezistent la umezeala, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a.  in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)
Material marunt=1,0200


	m2
	
	40,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000
	32,00

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	0,4000
	16,32

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	2,0000
	81,60

	
	2662102700204
	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm
	m2
	1,0500
	42,84

	
	2664102101145
	Mortar adeziv pentru placi gips-carton 
	kg
	6,0000
	244,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,08

	29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	723,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	21,69

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	108,45

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	36,15

	30
	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC standart grosime 12,5 mm cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050


	m2
	
	52,00



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	139,526

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	2,1000
	109,746

	
	2710703520273
	Profil de contur grosimea 0,6 mm UW-75
	m
	1,1450
	59,838

	
	2710703520274
	Profil montant grosimea 0,6 mm CW-75
	m
	2,2000
	114,972

	
	2521302602917
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) grosime 70 mm
	m2
	1,0300
	53,828

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	63,757

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	79,174

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	0,5420
	28,325

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1750
	9,146

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	78,39

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	1 538,012

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	0,836

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	0,489

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	3,37

	31
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	827,00



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4500
	372,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	82,70

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos
	kg
	1,0549
	872,402

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,827

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,827

	32
	CF56A
	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm  pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	827,00



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2000
	165,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	82,70

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,4930
	407,711

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,827

	33
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	827,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	24,81

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	148,86

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	41,35

	34
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	827,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	454,85

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	330,80

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	49,62

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	413,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	41,35

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	1,654

	35
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	54,96



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,649

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	8,244

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	2,748

	36
	CI22B
	Placarea peretilor, in zona lavoarelor cu placi din gresie portelanata Petra Taupe (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 1200x1200 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	
	12,96



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	21,384

	
	2661112801120
	Placi din gresie portelanata Petra Taupe (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 1200x1200 mm
	m2
	1,0200
	13,351

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	3,7000
	48,432

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,4700
	6,152

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	261,792

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,026

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,156

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,13

	37
	CI22B
	Placarea peretilor, cu placi din faianta portelanata X-Rock 60W (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 600 x 600 mm, H=2000 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	
	40,00



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	66,00

	
	2661112801121
	Placi portelanata X-Rock 60W (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 600 x 600 mm
	m2
	1,0200
	41,208

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	3,7000
	149,48

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,4700
	18,988

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	808,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,081

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,48

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,40

	38
	CI22B
	Placarea peretilor (blat bucatarie), cu placi din faianta portelanata X-Rock 60W (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 600 x 600 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	
	1,80



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	2,97

	
	2661112801121
	Placi portelanata X-Rock 60W (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 600 x 600 mm
	m2
	1,0200
	1,854

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	3,7000
	6,727

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,4700
	0,854

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	36,36

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,004

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,022

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,018

	39
	CK26B
	Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil

	m
	
	13,00



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	4,16

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,04

	
	2743123515020
	Element de protectie pereti cu sectiunea H150 mm, B20mm din profil din aluminiu cu insertie din caucic, acoperire exterioara din vinil rezistent RAL 7001, cu dopuri pentru profil
	m
	1,0000
	13,00

	
	2051142950766
	Dibluri de distantare din masa plastica cu surub 6x60mm
	buc
	6,0000
	78,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,13

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pereti 
	

	1.3. Finisare pardosele 



	1.3.1. Detaliu 1



	40
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	8,73



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,262

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	1,31

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	0,437

	41
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	8,73



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	5,238

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,873

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	0,288

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	113,49

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,367

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,087

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,262

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,105

	42
	CC03C
	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.35 kg/m2)

	kg
	
	11,79



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,295

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,059

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	11,908

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,059

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,118

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	3,537

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,007

	43
	CG01A1
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (15 mm, K=3)
Coeficient la manoperei=3,0000

Coeficient la pentru materiale=3,0000

Coeficient la utilajului=3,0000


	m2
	
	8,73



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	2,619

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,524

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,144

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	56,309

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,183

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,052

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,079

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,039

	44
	IzF31A aplicativ
	Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi incrucisate - suprafata neteda

	m2
	
	17,80



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	8,90

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	6,764

	
	24165373438960
	Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice
	kg
	5,8000
	103,24

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,445

	45
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante

	m2
	
	8,73



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,262

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,2700
	2,357

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	0,437

	46
	CG50B
	Placarea pardoselilor cu gresie portelanata de tip Folk Perla (sau similara dupa caracterisitici) dimensiuni placi 600 x 600 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare

	m2
	
	8,73



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9090
	16,666

	
	2670112202181
	Placi gresie portelanata de tip Folk Perla (sau similara dupa caracterisitici) dimensiuni placi 600 x 600 mm
	m2
	1,0150
	8,861

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	4,3000
	37,539

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,2000
	1,746

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,175

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,035

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,398

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0116
	0,101

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0053
	0,046

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Detaliu 1
	

	1.3.2. Detaliu 2



	47
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	231,14



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	6,934

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	34,671

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	11,557

	48
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	231,14



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	138,684

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	23,114

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	7,628

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	3 004,82

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	9,708

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	2,311

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	6,934

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	2,774

	49
	CC03C
	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.35 kg/m2)

	kg
	
	312,04



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	7,801

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	1,56

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	315,16

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	1,56

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	3,12

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	93,612

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,187

	50
	CG01A1
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (20 mm, K=4)
Coeficient la manoperei=4,0000

Coeficient la pentru materiale=4,0000

Coeficient la utilajului=4,0000


	m2
	
	231,14



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	92,456

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	18,491

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	5,085

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	1 987,804

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	6,472

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	1,849

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	2,774

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	1,387

	51
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante

	m2
	
	82,75



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,483

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,2700
	22,343

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	4,138

	52
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare pentru pardosele: grosime 10mm (incaperile 6 si 25)
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050


	m2
	
	82,75



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	19,364

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	15,3000
	1 272,405

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,0900
	7,485

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,333

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	3,476

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,828

	53
	CG56A1 k=8
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
Coeficient la manoperei=5,0000

Coeficient la pentru materiale=5,0000

Coeficient la utilajului=5,0000


	m2
	
	-82,75



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-9,516

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	1,5300
	-633,038

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,414

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-1,655

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,414

	54
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, de tip Forbo Sphera (sau simular dupa caracteristici)
Materiale marunte (cirpe )=1,0050


	m2
	
	307,09



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	614,18

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	365,437

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	46,294

	
	2462106100096
	Adeziv pentru covor PVC
	kg
	0,4500
	138,881

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	5,2500
	1 620,284

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	0,371878
	114,771

	
	2521106718988
	Scafa pentru covor PVC 16x16 mm
	m
	0,856752
	264,415

	
	2523116726445
	Covor PVC  omogen, antibacterian, fara fialati, de tip Forbo Sphera (sau simular dupa caracteristici)
	m2
	1,0500
	324,057

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,463

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	3,071

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	3,685

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	61,418

	55
	CG49A
	Executarea acoperirii plintelor H=100 mm (263,10 m.l.) a pardoselilor, cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, de tip Forbo Sphera (sau simular dupa caracteristici)
Materiale marunte (cirpe )=1,0050


	m2
	
	26,31



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	52,62

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	31,309

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	3,966

	
	2462106100096
	Adeziv pentru covor PVC
	kg
	0,4500
	11,899

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	5,2500
	138,818

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	0,371878
	9,833

	
	2521106718988
	Scafa pentru covor PVC 16x16 mm
	m
	0,856752
	22,654

	
	2523116726445
	Covor PVC  omogen, antibacterian, fara fialati, de tip Forbo Sphera (sau simular dupa caracteristici)
	m2
	1,0500
	27,764

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,04

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,263

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,316

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	5,262

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Detaliu 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pardosele 
	

	1.4. Finisare tavane 



	56
	CK29F aplicativ
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila executat din placi si profile demontate

	m2
	
	91,33



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	13,70

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	187,227

	
	2874136323300
	Diblu din metal prindere Armastrong 
	buc
	4,0000
	365,32

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" analogice celor existente cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	0,1000
	9,133

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	1,37

	57
	CK29F
	Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat de placi tip FEINSTRATOS TEGULAR 600x600 mm, inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	194,77



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	29,216

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	399,279

	
	2874136323300
	Diblu din metal prindere Armastrong 
	buc
	4,0000
	779,08

	
	2732103646156
	Tavan suspendat pentru incaperi medicale casetat de placi tip FEINSTRATOS TEGULAR 600x600 mm, inclusiv sistemul-grila
	m2
	1,0500
	204,509

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	2,922

	58
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante

	m2
	
	29,70



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,891

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,2700
	8,019

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	1,485

	59
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	29,70



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	45,441

	
	2653102101831
	Tencuiala pe baza de ipsos
	kg
	7,1400
	212,058

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,119

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,346

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,579

	60
	CF17C
	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat

	m2
	
	29,70



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,94

	
	2614122601910
	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2
	m2
	1,1000
	32,67

	61
	CF53B
	Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 5 mm cu aplicarea coeficienilor K=1,67 pentru manopera si K=5 pentru materiale si utilaje)
Coeficient la manoperei=1,6700

Coeficient la pentru materiale=5,0000

Coeficient la utilajului=5,0000


	m2
	
	29,70



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	15,376

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	212,355

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,149

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,594

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	2,376

	62
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	29,70



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4500
	13,365

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,97

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos
	kg
	1,0549
	31,331

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,03

	63
	CF56A
	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm  pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	29,70



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2000
	5,94

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,97

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,4930
	14,642

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,03

	64
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	29,70



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,891

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	5,346

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	1,485

	65
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	29,70



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	16,335

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	11,88

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	1,782

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	14,85

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,485

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,059

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare tavane 
	

	1.5. Instalatii sanitare 



	66
	SC04C
	Lavoar forma semirotunda, din ceramica sanitara, dimensiuni 54.5 x 42.5 cm de tip Idol sau similar, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe semipiedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	
	12,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000
	22,80

	
	2622102438000
	Lavoar forma semirotunda, din ceramica sanitara, dimensiuni 54.5x42.5 cm de tip Idol sau similar
	buc
	1,0100
	12,362

	
	2875114202800
	Sifon lavoar tip butelie
	buc
	1,0000
	12,24

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,3000
	3,672

	
	2622102453900
	Semipicior pentru lavoar 
	buc
	1,0100
	12,362

	67
	SD03A
	Baterie amestecatoare monocomanda pentru lavoar, fara termostat, din alama sanitara cu finisaj crom, debit maximal 3,8 L/min, avind diametrul racordurilor de 1/2" cu furtun flexibil racordare baterie in set, de tip KRONER VERIS sau similara dupa caracterisitici
Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050


	buc
	
	12,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	12,60

	
	2913124202070
	Baterie amestecatoare monocomanda pentru lavoar, fara termostat, din alama sanitara cu finisaj crom, debit maximal 3,8 L/min, avind diametrul racordurilor de 1/2" cu furtun flexibil racordare baterie in set, de tip KRONER VERIS sau similara dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	12,06

	68
	SC07B1
	Vas pentru WC stativ de tip Idol sau similar, complet echipat (rezervor, capac, racord flexibil apa, racord flexibil canalaizare), asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	
	2,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000
	8,40

	
	2622102442760
	Vas pentru WC stativ, complet echipat (rezervor, capac, racord flexibil apa, racord flexibil canalaizare)
	buc
	1,0100
	2,081

	
	2521216717010
	Teava din material plastic cu dn=110 mm
	m
	0,5000
	1,03

	69
	SC02A
	Cadita pentru dus dimensiuni 90 x 100 cm cu sifon de scurgere de tip Celesta Slim sau similara
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	
	1,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	2875114200780
	Cadita pentru dus dimensiuni 90 x 100 cm cu sifon de scurgere de tip Celesta Slim sau similara 
	buc
	1,0000
	1,03

	70
	SD02A
	Coloana de dus din alama sanitara cu finisaj crom, inaltime reglabila, cu para dus si  cu baterie monocomanda de tip Vega sau similara dupa caracterisitici
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	
	1,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,15

	
	2913124201350
	Coloana de dus din alama sanitara cu finisaj crom, inaltime reglabila, cu para dus si  cu baterie monocomanda de tip Vega sau similara dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	1,005

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Instalatii sanitare 
	

	1.6. Timplarie 



	71
	CK27C
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (7 buc) si foie de usa 1.000 x 2.200(h) mm

V-1 - (600 unghi + 1000 unghi + 945) x 3.000(h) mm - 1 buc

	m2
	
	7,64



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0500
	8,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,382

	
	2030112951151
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (7 buc) si foie de usa 1.000 x 2.200(h) mm
	m2
	1,0000
	7,64

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	22,92

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	1,604

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,558

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,82

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	3,056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,153

	72
	CK27C
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (7 buc) si foie de usa 1.000 x 2.200(h) mm

V-2 - (945 unghi + 1000 unghi + 1462) x 3.000(h) mm - 1 buc

	m2
	
	10,22



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0500
	10,731

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,511

	
	2030112951152
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (7 buc) si foie de usa 1.000 x 2.200(h) mm
	m2
	1,0000
	10,22

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	30,66

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	2,146

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,746

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	5,11

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	4,088

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,204

	73
	CK27C
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (10 buc) si foie de usa 1.000 x 2.200(h) mm

V-3 - (850+950+185+1000) x 3.000(h) mm - 1 buc

	m2
	
	8,97



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0500
	9,419

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,449

	
	2030112951153
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (10 buc) si foie de usa 1.000 x 2.200(h) mm
	m2
	1,0000
	8,97

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	26,91

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	1,884

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,655

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,485

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	3,588

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,179

	74
	CK27B
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (3 buc)

V-4 - 1260 x 3.000(h) mm - 1 buc

	m2
	
	3,78



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7600
	2,873

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0400
	0,151

	
	2030112951154
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (3 buc)
	m2
	1,0000
	3,78

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	15,12

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1600
	0,605

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0560
	0,212

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,512

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000
	2,268

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,076

	75
	CK27C
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (4 buc) si foie de usa 1.000 x 2.200(h) mm

V-5 - (1000+500) x 3.000(h) mm - 1 buc

	m2
	
	4,50



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0500
	4,725

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,225

	
	2030112951155
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (4 buc) si foie de usa 1.000 x 2.200(h) mm
	m2
	1,0000
	4,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	13,50

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	0,945

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,329

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,25

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	1,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,09

	76
	CK27B
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (6 buc)

V-6 - (750+750) x 3.000(h) mm - 1 buc

	m2
	
	4,50



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7600
	3,42

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0400
	0,18

	
	2030112951156
	Glasvanduri interioare din profile din mase plastice din panouri fixe (6 buc)
	m2
	1,0000
	4,50

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	18,00

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1600
	0,72

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0560
	0,252

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,6000
	2,70

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,09

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aripa dreapta a cladirii 
	

	2. Aripa stinga a cladirii 



	2.1. Lucrari de demolare 



	77
	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	
	6,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	5,70

	78
	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat

	buc
	
	1,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000
	1,10

	79
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn in zona tehnica (6 buc)

	m2
	
	7,90



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,659

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,659

	80
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn usi (1100 x 2300 mm - 6 buc)

	m2
	
	15,18



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	3,188

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	3,188

	81
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn usi (900 x 2300 mm - 6 buc)

	m2
	
	4,14



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,869

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,869

	82
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, inclusiv stratul suport din mortar degradat

	m2
	
	34,00



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	27,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	27,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,102

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,51

	83
	DC04B
	Taierea cu masina cu discuri diamantate a peretilor existenti pentru largire goluri

	m
	
	14,22



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900
	4,124

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035
	0,05

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0400
	0,569

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940
	4,181

	84
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie

	m3
	
	1,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,45

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900
	3,39

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1200
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,08

	85
	RpCB18G
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat

	m3
	
	0,20



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	0,80

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5000
	0,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,01

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3500
	0,07

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,3500
	0,07

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	0,04

	86
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din OSB la pereti inclusiv desfacerea carcasei suport

	m2
	
	12,20



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	1,586

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	1,464

	87
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din gips-carton la pereti inclusiv desfacerea carcasei suport

	m2
	
	12,60



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	1,638

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	1,512

	88
	RpCM33E
	Demontarea placajelor din perete MDF 18 mm

	m2
	
	3,40



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3900
	1,326

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,326

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,007

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,034

	89
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice

	m2
	
	3,82



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	1,49

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	1,49

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,191

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	0,191

	90
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC, inclusiv plintele

	m2
	
	78,27



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	18,002

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	18,002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0300
	2,348

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	2,348

	91
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din mocheta, inclusiv plintele

	m2
	
	25,03



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	5,757

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	5,757

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0300
	0,751

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,751

	92
	RpCK41B
	Desfacerea pardoselilor din parchet, inclusiv plintele

	m2
	
	25,03



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	6,758

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	6,758

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	0,751

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	1,001

	93
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	
	1,00



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	2,10

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	1,32

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,05

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,29

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,29

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,15

	94
	RpCO56C
	Demontari: tavane suspendate de tip Armstrong cu RECUPERARE elemente componente pentru montarea ulterioara

	m2
	
	42,00



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	5,46

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	5,04

	95
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane

	m2
	
	110,79



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	13,295

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	16,619

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	5,54

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	1,108

	96
	TsH92B
	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie

	t
	
	11,00



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	12,21

	97
	TsI50B1
	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km

	t
	
	11,00



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1972
	2,169

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de demolare 
	

	2.2. Finisare pereti 



	98
	CD72B
	Pereti despartitori plane din PGC standart grosime 12,5 mm cu grosimea 100 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050


	m2
	
	14,50



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	38,906

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	2,1000
	30,602

	
	2710703520273
	Profil de contur grosimea 0,6 mm UW-75
	m
	1,1450
	16,686

	
	2710703520274
	Profil montant grosimea 0,6 mm CW-75
	m
	2,2000
	32,06

	
	2521302602917
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) grosime 70 mm
	m2
	1,0300
	15,01

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	17,778

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	22,077

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	0,5420
	7,898

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1750
	2,55

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	21,859

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	428,869

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	0,233

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	0,136

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	0,94

	99
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat PGC standart grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050


	m2
	
	60,50



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	227,928

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	1,0500
	63,843

	
	2710703520271
	Profil de contur UW-50, 0.6mm
	m
	2,0750
	126,165

	
	2710703520272
	Profil montant CW-50, 0.6mm
	m
	4,2000
	255,37

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	255,37

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	272,395

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	0,8300
	50,466

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	1,8000
	109,444

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,0875
	5,32

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	275,435

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	3 249,894

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,375

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	8,331

	100
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	324,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,72

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	48,60

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	16,20

	101
	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)
Material marunt=1,0200


	m2
	
	299,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7000
	209,30

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	0,4000
	121,992

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	2,0000
	609,96

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	1,0500
	320,229

	
	2664102101145
	Mortar adeziv pentru placi gips-carton 
	kg
	6,0000
	1 829,88

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,598

	102
	CF18C
	Placare perete cu placi din ghips-carton rezistent la umezeala, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a.  in incaperi cu umiditate sporita (bucatarii, bai, spalatorii)
Material marunt=1,0200


	m2
	
	25,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000
	20,00

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	0,4000
	10,20

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	2,0000
	51,00

	
	2662102700204
	Placa rezistenta la umezeala din gips-carton 12,5 mm
	m2
	1,0500
	26,775

	
	2664102101145
	Mortar adeziv pentru placi gips-carton 
	kg
	6,0000
	153,00

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,05

	103
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	325,00



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4500
	146,25

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	32,50

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos
	kg
	1,0549
	342,843

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,325

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,325

	104
	CF56A
	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm  pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	325,00



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2000
	65,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	32,50

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,4930
	160,225

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,325

	105
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	325,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,75

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	58,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	16,25

	106
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	325,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	178,75

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	130,00

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	19,50

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	162,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	16,25

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,65

	107
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	33,64



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,009

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	5,046

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	1,682

	108
	CI22B
	Placarea peretilor, in zona lavoarelor cu placi din gresie portelanata Petra Taupe (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 1200x1200 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	
	8,64



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	14,256

	
	2661112801120
	Placi din gresie portelanata Petra Taupe (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 1200x1200 mm
	m2
	1,0200
	8,901

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	3,7000
	32,288

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,4700
	4,101

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	174,528

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,017

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,104

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,086

	109
	CI22B
	Placarea peretilor, cu placi din faianta portelanata X-Rock 60W (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 600 x 600 mm, H=2000 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	
	25,00



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	41,25

	
	2661112801121
	Placi portelanata X-Rock 60W (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 600 x 600 mm
	m2
	1,0200
	25,755

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	3,7000
	93,425

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,4700
	11,868

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	505,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,051

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,30

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,25

	110
	CK33B
	Bara de sprijin 135* pentru persoane cu dizabilitati din inox de tip 80GD0852, inclusiv elementele de fixare

	buc
	
	1,00



	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9100
	0,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,05

	
	2863146310900
	Bara de sprijin 135* pentru persoane cu dizabilitati din inox de tip 80GD0852, inclusiv elementele de fixare 
	buc
	1,0000
	1,00

	111
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	106,80



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,204

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	16,02

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	5,34

	112
	CI17B
	Placare cu panouri WPC wall panel finisare lemn, profile pentru placaj vezi pozitiile de mai jos

	m2
	
	92,40



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,3000
	212,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	18,48

	
	2732103646001
	Panouri WPC wall panel finisare lemn 
	m2
	1,1000
	101,64

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,1000
	9,24

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,924

	113
	CI17B
	Placare cu panouri WPC wall panel finisare piatra, profile pentru placaj vezi pozitiile de mai jos

	m2
	
	14,40



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,3000
	33,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	2,88

	
	2732103646002
	Panouri WPC wall panel finisare piatra 
	m2
	1,1000
	15,84

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,1000
	1,44

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,144

	114
	pret ofertant
	Profil tip umbra pentru plinta ascunsa 20 mm, culoare negra L=2.5 m.l.

	buc
	
	25,00



	
	2732103646003
	Profil tip umbra pentru plinta ascunsa 20 mm, culoare negra L=2.5 m.l.
	buc
	1,0000
	25,00

	115
	pret ofertant
	Profil intermediar culoare negra L=3,0 m.l.

	buc
	
	18,00



	
	2732103646004
	Profil intermediar culoare negra L=3,0 m.l.
	buc
	1,0000
	18,00

	116
	pret ofertant
	Profil coltr culoare negra L=3,0 m.l.

	buc
	
	6,00



	
	2732103646005
	Profil coltr culoare negra L=3,0 m.l.
	buc
	1,0000
	6,00

	117
	pret ofertant
	Profil capat culoare negra L=3,0 m.l.

	buc
	
	14,00



	
	2732103646006
	Profil capat culoare negra L=3,0 m.l.
	buc
	1,0000
	14,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pereti 
	

	2.3. Timplarie 



	118
	CK21A
	Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 3). Miner si rozeta cu cilindru

U-6 - 1 000 x 2 300(h) mm - 6 buc

	m2
	
	13,80



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	11,73

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,38

	
	2812106306110
	Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 3). Miner si rozeta cu cilindru
	m2
	1,0000
	13,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	55,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	6,90

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	2,415

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	8,28

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	13,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,276

	119
	CK21A
	Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 3). Miner si rozeta cu cilindru

U-6 - 900 x 2 300(h) mm - 3 buc

	m2
	
	6,21



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	5,279

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,621

	
	2812106306109
	Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 3). Miner si rozeta cu cilindru
	m2
	1,0000
	6,21

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	24,84

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	3,105

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,087

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,726

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,124

	120
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	40,02



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,201

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	7,204

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	2,001

	121
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	40,02



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	22,011

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	16,008

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	2,401

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	20,01

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	2,001

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,08

	122
	CK21A
	Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 2). Miner si rozeta cu cilindru

U-4 - 800 x 2 000(h) mm - 7 buc

	m2
	
	11,20



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	9,52

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,12

	
	2812106306108
	Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 2). Miner si rozeta cu cilindru
	m2
	1,0000
	11,20

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	44,80

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	5,60

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,96

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	6,72

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	11,20

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,224

	123
	CN34A aplicativ
	Fatada pentru usi zone tehnice de tip Medium 30 mm

	m2
	
	15,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6000
	9,00

	
	2124117352904
	Fatada pentru usi zone tehnice de tip Medium 30 mm
	m2
	1,1000
	16,50

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,3500
	5,25

	124
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	7,40



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,222

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	1,332

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	0,37

	125
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	7,40



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	4,07

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	2,96

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	0,444

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	3,70

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,015

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie 
	

	2.4. Finisare pardosele 



	2.4.1. Detaliu 1



	126
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	5,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,15

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	0,75

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	0,25

	127
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	5,00



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	0,165

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	65,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,06

	128
	CC03C
	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.35 kg/m2)

	kg
	
	6,75



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,169

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,034

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	6,818

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,034

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,068

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	2,025

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,004

	129
	CG01A1
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (15 mm, K=3)
Coeficient la manoperei=3,0000

Coeficient la pentru materiale=3,0000

Coeficient la utilajului=3,0000


	m2
	
	5,00



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	1,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,30

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	0,083

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	32,25

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	0,105

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,03

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,045

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,023

	130
	IzF31A aplicativ
	Hidroizolarea suprafetelor verticale, orizontale cu hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice in 2 straturi incrucisate - suprafata neteda

	m2
	
	24,00



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	12,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3800
	9,12

	
	24165373438960
	Hidroizolatie monocomponenta, flexibila, cu intarire hidraulica, fara solventi, impermeabila la apa, permeabila la vapori, pentru etansarea fara rosturi sub placaje ceramice
	kg
	5,8000
	139,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250
	0,60

	131
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante

	m2
	
	5,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,15

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,2700
	1,35

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	0,25

	132
	CG56A
	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari interioare: grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050


	m2
	
	5,00



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	1,17

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	15,3000
	76,883

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,0900
	0,452

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,02

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	0,21

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,05

	133
	CG50B
	Placarea pardoselilor cu gresie portelanata de tip Folk Perla (sau similara dupa caracterisitici) dimensiuni placi 600 x 600 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare

	m2
	
	10,00



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9090
	19,09

	
	2670112202181
	Placi gresie portelanata de tip Folk Perla (sau similara dupa caracterisitici) dimensiuni placi 600 x 600 mm
	m2
	1,0150
	10,15

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	4,3000
	43,00

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,2000
	2,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,20

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,04

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	0,456

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0116
	0,116

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0053
	0,053

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Detaliu 1
	

	2.4.2. Detaliu 2



	134
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	106,65



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,20

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	15,998

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	5,333

	135
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	106,65



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	63,99

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	10,665

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	3,519

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	1 386,45

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	4,479

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	1,067

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	3,20

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	1,28

	136
	CC03C
	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.35 kg/m2)

	kg
	
	143,98



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	3,60

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,72

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	145,42

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,72

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	1,44

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	43,194

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,086

	137
	CG01A1
	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (20 mm, K=4)
Coeficient la manoperei=4,0000

Coeficient la pentru materiale=4,0000

Coeficient la utilajului=4,0000


	m2
	
	106,65



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	42,66

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	8,532

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	2,346

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	917,19

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	2,986

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,853

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	1,28

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,64

	138
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante

	m2
	
	47,50



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,425

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,2700
	12,825

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	2,375

	139
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare pentru pardosele: grosime 10 mm (incaperea 6)
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050


	m2
	
	47,50



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	11,115

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	15,3000
	730,384

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,0900
	4,296

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,191

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	1,995

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,475

	140
	CG56A1 k=8
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
Coeficient la manoperei=5,0000

Coeficient la pentru materiale=5,0000

Coeficient la utilajului=5,0000


	m2
	
	-47,50



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-5,463

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	1,5300
	-363,375

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,238

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-0,95

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,238

	141
	CG49A
	Executarea acoperirii pardoselilor cu covor PVC omogen, antibacterian, fara fialati, de tip Forbo Sphera (sau simular dupa caracteristici)
Materiale marunte (cirpe )=1,0050


	m2
	
	47,50



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	95,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	56,525

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	7,161

	
	2462106100096
	Adeziv pentru covor PVC
	kg
	0,4500
	21,482

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	5,2500
	250,622

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	0,4421
	21,105

	
	2523116726445
	Covor PVC  omogen, antibacterian, fara fialati, de tip Forbo Sphera (sau simular dupa caracteristici)
	m2
	1,0500
	50,124

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,072

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,475

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	0,57

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	9,50

	142
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare pentru pardosele: grosime 10 mm (incaperile 1, 2, 3, 5, 7, 8)
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050


	m2
	
	100,79



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	23,585

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	15,3000
	1 549,797

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,0900
	9,116

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,405

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	4,233

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,008

	143
	CG56A1 k=8
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
Coeficient la manoperei=5,0000

Coeficient la pentru materiale=5,0000

Coeficient la utilajului=5,0000


	m2
	
	-100,79



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-11,591

	
	2653102101828
	Autonivelant pentru pardoseli 
	kg
	1,5300
	-771,044

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,504

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-2,016

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,504

	144
	CG36A
	Pardoseli din placi SPC Herringone EIR 342-4 610 x 125 x 4.5 mm sau similare dupa caracterisitici, culoare Nuc Viena cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din MDF H=115 mm, b=14,5 mm, in incaperii mai mare de 16 mp
Materiale marunte (cuie)=1,0100


	m2
	
	69,22



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	79,603

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	10,383

	
	2670112204051
	Placi SPC Herringone EIR 342-4 610 x 125 x 4.5 mm sau similare dupa caracterisitici, culoare Nuc Viena
	m2
	1,0500
	73,408

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	73,408

	
	2030122946766
	Plinta MDF RAL9003 b=14.5 x h=115 mm
	m
	1,0020
	70,052

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	2,077

	145
	CG36B
	Pardoseli din placi SPC Herringone EIR 342-4 610 x 125 x 4.5 mm sau similare dupa caracterisitici, culoare Nuc Viena cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din MDF H=115 mm, b=14,5 mm, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp
Materiale marunte (cuie)=1,0100


	m2
	
	31,57



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,3800
	43,567

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1700
	5,367

	
	2670112204051
	Placi SPC Herringone EIR 342-4 610 x 125 x 4.5 mm sau similare dupa caracterisitici, culoare Nuc Viena
	m2
	1,0500
	33,48

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	33,48

	
	2030122946766
	Plinta MDF RAL9003 b=14.5 x h=115 mm
	m
	1,248654
	39,814

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,947

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Detaliu 2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pardosele 
	

	2.5. Finisare tavane 



	146
	CK29F aplicativ
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila - Tavan suspendat din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila executat din placi si profile demontate

	m2
	
	47,50



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	7,125

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	97,375

	
	2874136323300
	Diblu din metal prindere Armastrong 
	buc
	4,0000
	190,00

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" analogice celor existente cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	0,1000
	4,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	0,713

	147
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante

	m2
	
	110,79



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,324

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,2700
	29,913

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	5,54

	148
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	110,79



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	169,509

	
	2653102101831
	Tencuiala pe baza de ipsos
	kg
	7,1400
	791,041

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,443

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	8,752

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	2,16

	149
	CF17C
	Strat de plasa de armare din fibra de sticla greutate 80 g/m2, aplicat in componenta tencuelii de amestec uscat

	m2
	
	110,79



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	22,158

	
	2614122601910
	Impaslitura din fibra de sticla densitate 80 gr/m2
	m2
	1,1000
	121,869

	150
	CF53B
	Diferenta in plus sau in miniua pentru fiecare 1,0 mm (+ 5 mm cu aplicarea coeficienilor K=1,67 pentru manopera si K=5 pentru materiale si utilaje)
Coeficient la manoperei=1,6700

Coeficient la pentru materiale=5,0000

Coeficient la utilajului=5,0000


	m2
	
	110,79



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	57,356

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	792,149

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,554

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	2,216

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	8,863

	151
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	110,79



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4500
	49,856

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,079

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos
	kg
	1,0549
	116,872

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,111

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,111

	152
	CF56A
	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm  pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	110,79



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2000
	22,158

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	11,079

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,4930
	54,619

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,111

	153
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	110,79



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,324

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	19,942

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	5,54

	154
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	110,79



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	60,935

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	44,316

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	6,647

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	55,395

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	5,54

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,222

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare tavane 
	

	2.6. Instalatii sanitare 



	155
	SC04C
	Lavoar forma semirotunda, din ceramica sanitara, dimensiuni 54.5 x 42.5 cm de tip Idol sau similar, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe semipiedestal
Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200


	buc
	
	6,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000
	11,40

	
	2622102438000
	Lavoar forma semirotunda, din ceramica sanitara, dimensiuni 54.5x42.5 cm de tip Idol sau similar
	buc
	1,0100
	6,181

	
	2875114202800
	Sifon lavoar tip butelie
	buc
	1,0000
	6,12

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	0,3000
	1,836

	
	2622102453900
	Semipicior pentru lavoar 
	buc
	1,0100
	6,181

	156
	SD03A
	Baterie amestecatoare monocomanda pentru lavoar, fara termostat, din alama sanitara cu finisaj crom, debit maximal 3,8 L/min, avind diametrul racordurilor de 1/2" cu furtun flexibil racordare baterie in set, de tip KRONER VERIS sau similara dupa caracterisitici
Material marunt (cinepa, fuior, ulei de in etc)=1,0050


	buc
	
	6,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0500
	6,30

	
	2913124202070
	Baterie amestecatoare monocomanda pentru lavoar, fara termostat, din alama sanitara cu finisaj crom, debit maximal 3,8 L/min, avind diametrul racordurilor de 1/2" cu furtun flexibil racordare baterie in set, de tip KRONER VERIS sau similara dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	6,03

	157
	SC07B1
	Vas pentru WC stativ de tip Idol sau similar, complet echipat (rezervor, capac, racord flexibil apa, racord flexibil canalaizare), asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas
Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300


	buc
	
	2,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000
	8,40

	
	2622102442760
	Vas pentru WC stativ, complet echipat (rezervor, capac, racord flexibil apa, racord flexibil canalaizare)
	buc
	1,0100
	2,081

	
	2521216717010
	Teava din material plastic cu dn=110 mm
	m
	0,5000
	1,03

	158
	SC02A
	Cadita pentru dus dimensiuni 80 x 120 cm cu sifon de scurgere de tip Celesta Slim sau similara
Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,0300


	buc
	
	1,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	1,85

	
	2875114200781
	Cadita pentru dus dimensiuni 80 x 120 cm cu sifon de scurgere de tip Celesta Slim sau similara 
	buc
	1,0000
	1,03

	159
	SD02A
	Coloana de dus din alama sanitara cu finisaj crom, inaltime reglabila, cu para dus si  cu baterie monocomanda de tip Vega sau similara dupa caracterisitici
Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050


	buc
	
	1,00



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1500
	1,15

	
	2913124201350
	Coloana de dus din alama sanitara cu finisaj crom, inaltime reglabila, cu para dus si  cu baterie monocomanda de tip Vega sau similara dupa caracterisitici
	buc
	1,0000
	1,005

	160
	CK22C
	Cabina de dus din sticla securizata grosime 8 mm, H=2,0 m pentru cadita dus dimensiuni 80 x 120 cm din panouri fixe si foie de usa

	m2
	
	4,00



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	5,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,32

	
	2030112951000
	Cabina de dus din sticla securizata grosime 8 mm, H=2,0 m pentru cadita dus dimensiuni 80 x 120 cm din panouri fixe si foie de usa
	m2
	1,0000
	4,00

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,292

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	1,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,08

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Instalatii sanitare 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Aripa stinga a cladirii 
	

	3. Partea centrala a cladirii 



	3.1. Lucrari de demolare 



	161
	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - Rampa pentru carucioare, balustrada din inox
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0500


	kg
	
	41,00



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	0,82

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0040
	0,164

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0010
	0,041

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0010
	0,043

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0015
	0,065

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,0003
	0,012

	162
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn in zona tehnica (9 buc)

	m2
	
	13,42



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	2,818

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	2,818

	163
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din PVC usi, vitralii  (4 buc)

	m2
	
	27,19



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	5,71

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	5,71

	164
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din panouri PVC la pereti inclusiv desfacerea carcasei suport

	m2
	
	2,70



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	0,351

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	0,324

	165
	RpCG29D
	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie

	m3
	
	0,28



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,126

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,3900
	0,949

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1200
	0,034

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,022

	166
	RpCN12A
	Desfacerea Decor din gips lipipe pe grinzile holului

	m
	
	48,00



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4700
	22,56

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,144

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,48

	167
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC, inclusiv plintele

	m2
	
	33,56



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	7,719

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	7,719

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0300
	1,007

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,007

	168
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu

	m3
	
	0,90



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	1,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	1,188

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,045

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,261

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,261

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,135

	169
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane

	m2
	
	288,22



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	34,586

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	43,233

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	14,411

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	2,882

	170
	TsH92B
	Incarcarea in auto a deseurilor de constructie

	t
	
	8,40



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	9,324

	171
	TsI50B1
	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 11 km

	t
	
	8,40



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1972
	1,656

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de demolare 
	

	3.2. Finisare pereti 



	172
	СF59F
	Placarea suprafetelor cu un strat PGC standart grosime 12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050


	m2
	
	55,00



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	207,207

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	1,0500
	58,039

	
	2710703520271
	Profil de contur UW-50, 0.6mm
	m
	2,0750
	114,696

	
	2710703520272
	Profil montant CW-50, 0.6mm
	m
	4,2000
	232,155

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	232,155

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	247,632

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	0,8300
	45,878

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	1,8000
	99,495

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,0875
	4,837

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	250,396

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	2 954,449

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,341

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	7,574

	173
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	48,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,44

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	7,20

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	2,40

	174
	CF18A
	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)
Material marunt=1,0200


	m2
	
	48,00



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7000
	33,60

	
	2462106110550
	Adeziv special pentru tratare rosturi
	kg
	0,4000
	19,584

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Strobi" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	2,0000
	97,92

	
	2662102700203
	Placa normala de gips-carton 12,5 mm
	m2
	1,0500
	51,408

	
	2664102101145
	Mortar adeziv pentru placi gips-carton 
	kg
	6,0000
	293,76

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0020
	0,096

	175
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	126,00



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4500
	56,70

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	12,60

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos
	kg
	1,0549
	132,917

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,126

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,126

	176
	CF56A
	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm  pe suprafetele peretilor, glafurilor, coloanelor si a tavanelor

	m2
	
	126,00



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2000
	25,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	12,60

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,4930
	62,118

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,126

	177
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	126,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	3,78

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	22,68

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	6,30

	178
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	126,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	69,30

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	50,40

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	7,56

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	63,00

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	6,30

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,252

	179
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	18,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,54

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	2,70

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	0,90

	180
	CI22B
	Placarea peretilor, in zona lavoarelor cu placi din gresie ceramica Cinque Terre Carmin (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 100x300 mm
Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100


	m2
	
	18,00



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	29,70

	
	2661112801125
	Placi din gresie ceramica Cinque Terre Carmin (sau simulara dupa caracteristici), cu dimensiuni 100x300 mm
	m2
	1,0200
	18,544

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	3,7000
	67,266

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,4700
	8,545

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	363,60

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,036

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,216

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,18

	181
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante

	m2
	
	80,08



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,402

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	12,012

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	4,004

	182
	CI17B
	Placare cu panouri WPC wall panel finisare lemn, profile pentru placaj vezi pozitiile de mai jos

	m2
	
	80,08



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,3000
	184,184

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	16,016

	
	2732103646001
	Panouri WPC wall panel finisare lemn 
	m2
	1,1000
	88,088

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,1000
	8,008

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,801

	183
	pret ofertant
	Profil tip umbra pentru plinta ascunsa 20 mm, culoare negra L=2.5 m.l.

	buc
	
	20,00



	
	2732103646003
	Profil tip umbra pentru plinta ascunsa 20 mm, culoare negra L=2.5 m.l.
	buc
	1,0000
	20,00

	184
	pret ofertant
	Profil intermediar culoare negra L=3,0 m.l.

	buc
	
	12,00



	
	2732103646004
	Profil intermediar culoare negra L=3,0 m.l.
	buc
	1,0000
	12,00

	185
	pret ofertant
	Profil coltr culoare negra L=3,0 m.l.

	buc
	
	6,00



	
	2732103646005
	Profil coltr culoare negra L=3,0 m.l.
	buc
	1,0000
	6,00

	186
	pret ofertant
	Profil capat culoare negra L=3,0 m.l.

	buc
	
	4,00



	
	2732103646006
	Profil capat culoare negra L=3,0 m.l.
	buc
	1,0000
	4,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pereti 
	

	3.3. Finisare pardosele 



	187
	RpCB05A
	Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0300


	m3
	
	0,30



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	6,5000
	1,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,7000
	1,11

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	385,0000
	118,965

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6580
	0,203

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,7230
	0,223

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3200
	0,099

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,18

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,045

	188
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante

	m2
	
	5,00



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,15

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,2700
	1,35

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	0,25

	189
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2
	
	5,00



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,50

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	0,165

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	65,00

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	0,21

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,05

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,15

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,06

	190
	CC03C
	Montare plase sudate d=4.0 mm, ochi 150x150 mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (1.35 kg/m2)

	kg
	
	6,75



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0250
	0,169

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0050
	0,034

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,0100
	6,818

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,0050
	0,034

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	0,068

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,3000
	2,025

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006
	0,004

	191
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete neabsobante

	m2
	
	146,86



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,406

	
	2416586105313
	Amorsa-grund pentru suprafete neabsobante 
	kg
	0,2700
	39,652

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	7,343

	192
	CG56A
	Sapa de nivelare din adeziv pentru lucrari interioare: grosime 10mm
Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050


	m2
	
	146,86



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	34,365

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	15,3000
	2 258,193

	
	2416586105310
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,0900
	13,283

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,59

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	6,168

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,469

	193
	CG56A1 k=8
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
Coeficient la manoperei=5,0000

Coeficient la pentru materiale=5,0000

Coeficient la utilajului=5,0000


	m2
	
	-146,86



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-16,889

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	1,5300
	-1 123,479

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-0,734

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-2,937

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,734

	194
	CG50B
	Placarea pardoselilor cu gresie portelanata de tip Terra Greige Sugar (sau similara dupa caracterisitici) dimensiuni placi 600 x 600 mm, fixate pe adeziv pentru lucrari interioare

	m2
	
	146,86



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9090
	280,356

	
	2670112202185
	Placi gresie portelanata de tip Terra Greige Sugar (sau similara dupa caracterisitici) dimensiuni placi 600 x 600 mm
	m2
	1,0150
	149,063

	
	2664102102013
	Adeziv hidrofob pentru lucrari de placaj  interior
	kg
	4,3000
	631,498

	
	24302261000001
	Fuga pentru rosturi 1-6 mm, elastica, care indeplineste cerintele CG2 WA conform PN-EN 13888
	kg
	0,2000
	29,372

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	2,937

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,587

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,0456
	6,697

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0116
	1,704

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0053
	0,778

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare pardosele 
	

	3.4. Finisare tavane 



	195
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	288,22



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	8,647

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	51,88

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	14,411

	196
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	288,22



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	158,521

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	115,288

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	17,293

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	144,11

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	14,411

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,576

	197
	CK52A aplicativ
	Plafoane suspendate lamelare din placi de sipci 40 x 35 x 40 mm pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratara fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m
Material marunt (selector de profiluri, cirpe)=1,0030


	m2
	
	243,06



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,8900
	216,323

	
	2812106305909
	Suspendare fara tija pentru tavane de modul
	buc
	0,8000
	195,031

	
	2812106305911
	Tije pentru suspendari L=500 mm
	buc
	0,8000
	195,031

	
	2812106305914
	Lamele 40x35x40 mm culoare alba 
	m
	4,5700
	1 114,117

	
	2812106305915
	Stringer negru, pas 25 mm
	m
	0,7700
	187,718

	
	2051142950713
	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 х 40 mm
	buc
	0,2160
	52,658

	
	2051142950712
	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 х 40 mm
	buc
	0,8100
	197,469

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0036
	0,875

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0242
	5,882

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisare tavane 
	

	3.5. Timplarie 



	198
	CK21D
	Usa batanta oarba in doua canaturi, canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 2). Miner si rozeta cu cilindru

U-1 - (800+800) x 2 000(h) mm - 2 buc

	m2
	
	6,40



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	6,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,704

	
	2812106306052
	Usa batanta oarba in doua canaturi, canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 2). Miner si rozeta cu cilindru
	m2
	1,0000
	6,40

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	25,60

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	3,52

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	1,235

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,84

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,40

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,128

	199
	CK21A
	Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 2). Miner si rozeta cu cilindru

U-2 - 800 x 2 000(h) mm - 3 buc

	m2
	
	4,80



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	4,08

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,48

	
	2812106306108
	Usa batanta oarba, de tip "Filomuro", canatul usii din lemn pregatit pentru vopsire, rezistenta la socuri, zgarieturi, fara prag, cu lacat, cu toc din aluminiu ascuns, cu balamale ascunse reglabile (min 2). Miner si rozeta cu cilindru
	m2
	1,0000
	4,80

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	19,20

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	2,40

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,84

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,88

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,80

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,096

	200
	CN34A aplicativ
	Fatada pentru usi zone tehnice de tip Medium 30 mm

	m2
	
	12,70



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6000
	7,62

	
	2124117352904
	Fatada pentru usi zone tehnice de tip Medium 30 mm
	m2
	1,1000
	13,97

	
	2462106110100
	Adeziv neoprenic
	kg
	0,3500
	4,445

	201
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor cu grund pentru suprafete absobante compatibil cu stratul de vopsea

	m2
	
	9,70



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,291

	
	2416586105330
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante compatibil cu stratul de vopsea 
	kg
	0,1800
	1,746

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,0500
	0,485

	202
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010, aplicata in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	9,70



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	5,335

	
	2430116107003
	Vopsea super-lavabila, super-lavabila cu ioni de argint pentru incaperi medicale de tip Spor (sau simulara dupa caracteristici), RAL 9010
	kg
	0,4000
	3,88

	
	2653102100832
	Glet pe baza de vinil pentru lucrari la interior 
	kg
	0,0600
	0,582

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	4,85

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,485

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,019

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Timplarie 
	

	3.6. Rampa de acces persoane cu disabilitati 



	203
	CL22A aplicativ
	Rampa de acces persoane cu disabilitati, inclusiv balustrazile de protectie si protectia anticoroziva

	m2
	
	10,55



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	4,0000
	42,20

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0000
	10,55

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5000
	5,275

	
	2732103646233
	Rampa de acces persoane cu disabilitati, inclusiv balustrazile de protectie si protectia anticoroziva 
	m2
	1,0000
	10,55

	
	2710703500623
	Otel cornier 50x50x5 mm
	kg
	8,0000
	84,40

	
	2734115903128
	Sirma din otel pentru sudura D=2 mm
	kg
	0,5000
	5,275

	
	2710602000121
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm
	kg
	0,1000
	1,055

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,2400
	2,532

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,3600
	3,798

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Rampa de acces persoane cu disabilitati 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Partea centrala a cladirii 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


