WinСмета2000     
Reparatia noduri sanitare barbati  la Complexul sportiv ASEM din str.Albisoara 86/4  mun.Chisinau	Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1
Deviz-oferta № 1
Lucrari de reparatie
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Nod sanitar barbati			
		1.1.1. Demontari			
1	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	19,0900	
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,445	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,445	
	4100126202818	Apa	m3	0,955	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,955	
2	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	19,0900	
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,863	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,863	
	4100126202818	Apa	m3	0,955	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,764	
3	RpCM33G
	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	4,0000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,320	
	4100126202818	Apa	m3	0,004	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,040	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	121,0900	
	7122050013400	Zidar	h-om	14,531	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,163	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,055	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,211	
5	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	14,3600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,955	
	4100126202818	Apa	m3	0,144	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,862	
6	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	76,2000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	60,960	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,960	
	4100126202818	Apa	m3	0,229	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,143	
7	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	6,3000	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,323	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,323	
8	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 	m2	6,2000	
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	5,580	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,043	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,186	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,124	
9	RpSC10A
	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica	buc	4,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,520	
10	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,900	
11	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200	
12	RpSD02A
	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple	buc	4,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,400	
13	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,700	
14	RpSD04A
	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	8,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200	
15	RpSD05A
	Demontarea unui robinet de colt cu ventil si plutitor cu flanse, avind diametru de 50-65mm	buc	6,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100	
16	RpSA01C
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	22,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	9,240	
17	RpSA01B
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 1 1/4"-2"	m	12,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,600	
18	RpSD05A
	Demontarea unui robinet de colt cu ventil si plutitor cu flanse, avind diametru de 50-65mm	buc	6,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,100	
19	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	2,1600	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,346	
20	RpSB05A
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,560	

			
 			Total Demontari	            		
 		1.1.2. Podele			
21	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	8,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,200	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,640	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,600	
22	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	1,120	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,800	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,600	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,004	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,120	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160	
23	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	24,0000	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,640	
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	7,200	
24	IzF01Bapl
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-praimer bituminos	m2	24,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,960	
	24133173460001	Praimer bituminos	kg	7,200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,007	
25	IzF04B k=2
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum hidroizol	m2	16,3500	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,616	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	49,050	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	35,970	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,810	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,016	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	32,700	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,056	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,360	
26	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum hidroizol	m2	10,5000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,840	
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	15,750	
	2682132601626	Carton bitumat	m2	11,550	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	3,150	
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,005	
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	10,500	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,018	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,115	
27	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betoncontavt intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	19,5500	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,737	
	24302261010101	Grund betoncontact	kg	8,113	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,978	
28	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	19,5500	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,730	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,955	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	254,150	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,821	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,196	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,587	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,235	
29	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm gresie porcelanat 45x45cm	m2	19,5500	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,505	
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie portelanat 45x45cm	m2	20,338	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	126,371	
	24302261000001	Fuga	kg	8,096	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	394,910	
	4100126202818	Apa	m3	0,059	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,035	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,328	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,232	

			
 			Total Podele	            		
 		1.1.3. Tavane			
30	CN32Aapl
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie bruta, in 2 straturi-solutie antimucegai -fara petrol	m2	19,5500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,151	
	24141473274831	Solutie antimucegai	kg	4,692	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,978	
31	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	19,5500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,587	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,933	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,978	
32	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	19,5500	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,912	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	139,587	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,078	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,544	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,381	
33	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	19,5500	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	8,798	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,955	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	20,623	
	4100126202818	Apa	m3	0,020	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	
34	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	19,5500	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	3,910	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,955	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	9,638	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	
35	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	3,0000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,458	
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,900	
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	43,830	
	4100126202818	Apa	m3	0,034	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,237	
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,089	
36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	22,5500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,676	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,382	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,128	
37	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,5500	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,403	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	9,020	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,353	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,275	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,128	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045	
38	CK17F1
	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la  10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice-tavane	m2	2,4000	
	7422010060100	Timplar	h-om	3,528	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,960	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,480	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,082	
	2521106718390	Profil (la lambriuri ) din mase plastice	m2	2,525	
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,721	
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,481	
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,072	
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	1,683	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.1.4. Pereti			
39	RpCU06A1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	29,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	2,900	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	11,600	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,350	
40	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	29,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	4,060	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,900	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	49,300	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,015	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,290	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,435	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,580	
41	RCsB29J k=2,7
	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 110 mm k=3x0,9=2,7	buc	4,0000	
	7123011000200	Betonist	h-om	3,780	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,620	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,081	
	4100126202818	Apa	m3	0,356	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,592	
42	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,1000	
	7122050013400	Zidar	h-om	14,124	
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,893	
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	504,000	
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,230	
	2710602000080	Armatura A1	kg	9,000	
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,230	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,002	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,411	
43	CN32Aapl
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie bruta, in 2 straturi-solutie antimucegai -fara petrol	m2	83,7000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,207	
	24141473274831	Solutie antimucegai	kg	20,088	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,185	
44	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	83,7000	
	7122050013400	Zidar	h-om	83,700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,740	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	263,655	
	2652102100737	Var hidratat	kg	301,320	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,176	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,502	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,167	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,419	
45	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,8000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	32,696	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	191,352	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,107	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,117	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,429	
46	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betoncontavt intr-un strat, la pereti  interioare-	m2	56,9000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	7,966	
	24302261010101	Grund betoncontact	kg	23,613	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,845	
47	CI21Aapl
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm -gresie porcelanat 30x60 cm	m2	56,9000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	165,010	
	26701122020531	Placi grsie porcelanat 30x60 cm	m2	58,618	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	252,864	
	24302261000001	Fuga	kg	24,712	
	4100126202818	Apa	m3	0,115	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,440	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,626	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,154	
48	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 	m	11,0000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,100	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata 20 cm	m	11,781	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,042	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	69,300	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,155	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	3,300	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,550	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,011	
49	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	26,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,804	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,020	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,340	
50	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	26,8000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	12,060	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,680	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,271	
	4100126202818	Apa	m3	0,027	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027	
51	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	26,8000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,360	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,680	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	13,212	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,027	
52	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	26,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,804	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,020	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,340	
53	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,740	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	10,720	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,608	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,340	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,054	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.1.5. Goluri			
54	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2  0,8x2,1-2 buc	m2	3,3600	
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,386	
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC 	m2	3,360	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,524	
	2513736621482	Banda izolanta	m	11,659	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,955	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	1,512	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	16,944	
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,037	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,475	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,332	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,108	
55	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 0,7x2,1=2 buc	m2	2,9400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,713	
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC 	m2	2,940	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,459	
	2513736621482	Banda izolanta	m	10,202	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,086	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	1,323	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	14,826	
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,032	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,415	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,290	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,094	
56	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	4,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,320	
	7422010060100	Timplar	h-om	9,680	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	4,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	24,000	
57	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	20,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,800	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,016	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,098	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,020	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	
58	CK26Dapl
	Montarea cornier perforat la glaf 	m	20,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	1,800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	20,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	120,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,200	

			
 			Total Goluri	            		

			
 			Total Nod sanitar barbati	            		
 		1.2. WC barbati			
		1.2.1. Demontari			
59	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,8000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,092	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,092	
	4100126202818	Apa	m3	0,140	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,140	
60	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	2,8000	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,420	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	
	4100126202818	Apa	m3	0,140	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,112	
61	RpCM33G
	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	2,0000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,400	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,660	
	4100126202818	Apa	m3	0,002	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	
62	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	29,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,480	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,350	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,450	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,290	
63	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	19,7000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	15,760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,760	
	4100126202818	Apa	m3	0,059	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,295	
64	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,9400	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,617	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,617	
65	RpVA35A
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 	m2	1,0000	
	7136060011800	Instalator ventilare 	h-om	0,900	
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,007	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,030	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,020	
66	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950	
67	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,100	
68	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,850	
69	RpSD04A
	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	3,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450	
70	RpSA01C
	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"	m	8,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,360	

			
 			Total Demontari	            		
 		1.2.2. Podele			
71	RpCU06B1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,150	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,580	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,200	
72	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	
73	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	2,8000	
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,308	
	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,840	
74	IzF01Bapl
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-praimer bituminos	m2	3,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,120	
	24133173460001	Praimer bituminos	kg	0,900	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,003	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	
75	IzF04Aapl
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-Mastic bituminos fara lemne,topitor bitum	m2	3,0000	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,120	
	23203226000362	Mastic bituminos	kg	5,100	
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,020	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,003	
76	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betoncontavt intr-un strat, la pereti si tavane interioare-la podele	m2	2,8000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,392	
	24302261010101	Grund betoncontact	kg	1,162	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,140	
77	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	2,8000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,680	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,118	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,028	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,084	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,034	
78	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm gresie porcelanat 45x45cm	m2	2,8000	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,080	
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie portelanat 45x45cm	m2	2,913	
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)	kg	18,099	
	24302261000001	Fuga	kg	1,159	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	56,560	
	4100126202818	Apa	m3	0,008	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,047	
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,176	

			
 			Total Podele	            		
 		1.2.3. Tavane			
79	CN32Aapl
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie bruta, in 2 straturi-solutie antimucegai -fara petrol	m2	2,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,308	
	24141473274831	Solutie antimucegai	kg	0,672	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140	
80	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	2,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,084	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,420	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,140	
81	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	2,8000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,284	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	19,992	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,011	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,221	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,055	
82	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2,8000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,260	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	2,954	
	4100126202818	Apa	m3	0,003	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	
83	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	2,8000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,560	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,280	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	1,380	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,003	
84	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	2,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,084	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,420	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,140	
85	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,8000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,540	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	1,120	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,168	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,140	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	

			
 			Total Tavane	            		
 		1.2.4. Pereti			
86	CN32Aapl
	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie bruta, in 2 straturi-solutie antimucegai -fara petrol	m2	29,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,190	
	24141473274831	Solutie antimucegai	kg	6,960	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,450	
87	CF02A
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	29,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	29,000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	91,350	
	2652102100737	Var hidratat	kg	104,400	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,754	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,174	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,058	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,145	
88	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	9,3000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	11,346	
	2653102100831	Amestec uscat	kg	66,402	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,735	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,149	
89	CN54Aapl
	Aplicarea manuala a grundului betoncontavt intr-un strat, la pereti  interioare-	m2	19,7000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,758	
	24302261010101	Grund betoncontact	kg	8,175	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,985	
90	CI21Aapl
	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm -gresie porcelanat 30x60 cm	m2	19,7000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	57,130	
	26701122020531	Placi grsie porcelanat 30x60 cm	m2	20,295	
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	87,547	
	24302261000001	Fuga	kg	8,556	
	4100126202818	Apa	m3	0,040	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,498	
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,217	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	1,438	
91	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 	m	4,2000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,260	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,420	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata 20 cm	m	4,498	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	1,544	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	26,460	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,441	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	1,260	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,210	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,004	
92	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	9,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,279	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,395	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,465	
93	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	9,3000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	4,185	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,930	
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	9,811	
	4100126202818	Apa	m3	0,009	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	
94	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 	m2	9,3000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	1,860	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,930	
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	4,585	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,009	
95	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	9,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,279	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,395	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,465	
96	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	9,3000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,115	
	2430116103800	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 	kg	3,720	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,558	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,650	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,465	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,019	
97	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	16,2000	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	17,010	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810	
	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice	m2	16,200	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	48,600	
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,402	
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,183	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,100	
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,480	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,324	

			
 			Total Pereti	            		
 		1.2.5. Goluri			
98	CK58A
	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 0,7x2,1=2 buc	m2	2,9400	
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,713	
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC 	m2	2,940	
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 	buc	0,459	
	2513736621482	Banda izolanta	m	10,202	
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	6,086	
	2513736621484	Banda hidroizolanta 	m	1,323	
	2051142950707	Dibluri de montaj 10х130 mm	buc	14,826	
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,032	
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,415	
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,290	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,094	
99	CK33C
	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160	
	7422010060100	Timplar	h-om	4,840	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,000	
100	RpCJ06A
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	10,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	3,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,800	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,400	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,008	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,049	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,012	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,010	
101	CK26Dapl
	Montarea cornier perforat la glaf 	m	10,0000	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,900	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	
	27431235490271	Cornier perforat la glaf	m	10,000	
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	60,000	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,100	

			
 			Total Goluri	            		

			
 			Total WC barbati	            		
 		1.3. Lucrari tehnico-sanitare (barbati)			
102	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,700	
	2622102438000	Lavoar	buc	2,060	
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	2,040	
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,040	
	2521216717050	Teava din material plastic 	m	1,224	
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,080	
103	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,300	
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	2,000	
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	4,000	
104	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,750	
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	5,025	
105	
	Bara dus 58 cm	buc	5,0000	
	2367764444	Bara dus 65 cm	buc	5,000	
106	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	14,100	
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,182	
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,150	
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,150	
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,150	
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	3,150	
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	3,150	
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,150	
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	3,150	
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,150	
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,150	
107	SC11B1
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 puncte de sprijin	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,800	
	2875114201170	Portprosop	buc	2,060	
108	ID04D
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2 1/2"	buc	4,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,600	
	28752742051002	Robinet cu mufa 2 1/2	buc	4,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,200	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,400	
109	ID04E
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3"	buc	2,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,700	
	287527420510022	Robinet cu mufa 3"	buc	2,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,120	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,240	
110	IB01A
	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica	m2	2,1600	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,864	
	2822115700001	Radiator  fonta	m2	2,182	
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,001	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,050	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,099	
111	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,600	
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	4,000	
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	8,000	
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	8,000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,400	
112	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048	
113	SB24Aapl
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm-rigola dus 65 cm	buc	5,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,150	
	28751142029015	Rigola dus 65 cm	buc	5,250	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,578	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,210	
114	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	8,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000	
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare  d50mm	m	8,240	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,032	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,096	
115	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,320	
	252315672103750	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic d50mm pentru canalizare	buc	6,000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,060	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,072	
116	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,640	
	2521216720161100233	Teava din material plastic pentru canalizare  d.110mm	m	2,060	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,030	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,030	
117	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120	
	2523156721037112	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic d110mm  pentru canalizare	buc	4,000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060	
118	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	42,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,900	
	25212167100002	Teava din polietilena sau polipropilena d32mm	m	43,260	
119	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	16,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,280	
	287527411000132	Piesa de legatura d32	buc	16,000	
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	3,200	
120	IC36E
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.	m	8,0000	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,000	
	252121671000045	Teava din polietilena sau polipropilena d50	m	8,240	
121	CL20A
	Grile de ventilatie gata confectionate din plastic, cu jaluzele reglabile manual, montate in zidarie	buc	8,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,760	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,240	
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 	buc	8,000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,000	
122	VA03A  rk man=0,5
	Montarea canalelor  din PVC neplastifiat conform detaliilor 60/625 si 60/633, cu  grosimea de 4,0 - 10,0 mm, avind perimetrul sectiunii de  250 - 400 mm si grosimea de 4,0 mm  kman=0,5	m2	3,2000	
	7129200011300	Specialist mase plastice 	h-om	17,904	
	347765	Canale din PVC gr4mm	m2	3,200	
	2513206621492	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare	buc	0,454	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	35,200	
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,192	
	2874115819987	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm, gr 4.8	buc	35,200	
	2940600003000	Aparat de sudura mase plastice	h-ut	0,096	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,256	
123	VA05A
	Montarea pe santier  a tuburilor de ventilatie din ALP ,  gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm-d110mm elastic	m	12,0000	
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	15,600	
	2521305734007	Canal de ventilatie  rigid d110mm	m	12,362	
124	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,000	
	2875114202905	Sifon simplu sau combinat din fonta emailata	buc	1,050	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,116	
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,042	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare (barbati)	            		
 		1.4. Diverse			
125	TrB05A1-9
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	8,5000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,740	
126	TrI1AC01E1
	Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind sub 10 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	8,5000	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,825	
127	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,5000	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,188	

			
 			Total Diverse	            		
 		1.5. Canalizarea interioara			
128	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	22,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	17,380	
129	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,040	
	2521216720161100233	Teava din material plastic pentru canalizare  d.110mm	m	22,660	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,330	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,330	
130	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120	
	2523156721037112	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic d110mm  pentru canalizare	buc	4,000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,140	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,060	
131	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,920	
	25231567210122335	Ramificatie simpla din material plastic  pentru canalizare d110	buc	6,000	
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,420	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180	
132	SB27A
	Caciula de ventilatie, din tabla, montata pe coloane de aerisire din tuburi de fonta sau gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,120	
	3320634625550	Caciula de ventilatie din tabla	buc	2,000	
	2710403700053	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)	kg	0,330	
	2874125884803	Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797	kg	0,010	
133	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	22,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	11,440	
	287527420404120	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze d110mm	buc	22,000	
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,132	
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,820	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,026	
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,022	

			
 			Total Canalizarea interioara	            		
 		1.6. Fasada			
134	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	5,0000	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,600	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,750	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050	
135	RpCJ08B
	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 25-T 	m	5,8000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,798	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,406	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,190	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,248	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,002	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,021	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,009	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,006	
136	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	11,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,840	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,420	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,780	
	2652102100713	Var pasta	m3	0,011	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,068	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,011	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,011	
137	RpCJ12A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	8,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	10,640	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,960	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	76,560	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,216	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,056	
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,064	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,032	
138	RpCI22Dapl
	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, , la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv -tabla colorata   culoarea existenta lucrul de pe schele-exlus platforma telescopica si cartonul bitumat	m	24,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,480	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,000	
	2710403642287	Tabla colorata gr0,5mm	kg	31,500	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,756	
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,756	
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	50,400	
139	
	Silicon 280mg	buc	12,0000	
	2368765	Silicon 280 mg	buc	12,000	
140	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000	
	7124010010700	Dulgher	h-om	75,000	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,030	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,010	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,030	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,012	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,300	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,000	
141	RpCI24C
	Reparatii la glafuri si copertine din tabla zincata, de 0,4-0,5 mm grosime, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M 100-T, pe un strat din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, cu latime desfasurata pina  la 100 cm	m	8,0000	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,000	
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,200	
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,420	
	2873145886851	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111	kg	0,420	
	2874115893464	Bolt de impuscat	buc	50,400	
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	1,200	

			
 			Total Fasada	            		
 		1.7. Balcon			
142	CN54B
	Aplicarea manuala a grundului betoncontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade 	m2	13,0000	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,560	
	2430226101010	Grund betoncontact	kg	5,395	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,650	
143	CG50A
	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm 	m2	9,4000	
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,504	
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	9,541	
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	40,420	
	24302261000001	Fuga	kg	1,880	
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,188	
	4100126202818	Apa	m3	0,038	
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,686	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,109	
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec	h-ut	0,050	
144	RpCM33G
	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	18,6000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,020	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,438	
	4100126202818	Apa	m3	0,019	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,186	
145	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv b=20 cm	m	18,6000	
	7132010010900	Faiantar	h-om	5,580	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,860	
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata 20 cm	m	19,921	
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,836	
	2010237318700	Distantieri de rost 	buc	117,180	
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,953	
	2952270003830	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m	h-ut	5,580	
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,930	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,019	
146	RpIzA03A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	16,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,240	
	2881116001616	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 	buc	4,800	
147	RpCJ32B
	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin buciardarea tencuielilor in cimp continuu	m2	16,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,120	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,200	
	4100126202818	Apa	m3	0,480	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,240	
148	RpCJ34A
	Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade	m2	16,0000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440	
149	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	16,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,480	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,400	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,800	
150	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,0000	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	19,520	
	26531021008321233	Amestec uscat ciment	kg	114,240	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,064	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,264	
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,256	
151	CF57Aapl
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment  grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  la fasada	m2	16,0000	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	7,200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,600	
	265310210083333	Chit pe baza deciment	kg	16,878	
	4100126202818	Apa	m3	0,016	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,016	
152	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 	m2	16,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,480	
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,400	
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,800	
153	CN11A
	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate  pe glet existent	m2	16,0000	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,200	
	2430116104070	Vopsea  pe baza de polimeri acrilici	kg	10,240	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,800	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,800	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048	

			
 			Total Balcon	            		

			
 		Total	 lei		
		Asigurarea sociala	24,00 %		
		Cheltuieli transportare	7,00 %		
		Cheltuieli depozitare	2,00 %		
		Total	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	14,50 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiu de deviz	6,00 %		
			Total Lucrari de constructie	            		
 		2. Lucrari de montare			
		2.1. Nod santar barbati.Iluminat electric			
154	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	7,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,540	
155	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,360	
156	RpEF01B
	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  LED 25 W  germetice pentru incaperi umede	buc	9,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,520	
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	9,360	
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	9,360	
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	9,360	
157	RpEG01A
	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica 6 automate	buc	1,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,760	
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,040	
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,040	
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,040	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,404	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	
158	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,7800	
	1	Muncitor	h-om	5,257	
	1019852	Vopsea	kg	0,016	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,242	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,624	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,516	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,039	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,016	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,125	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,016	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,016	
159	
	Cablu VVGng 3x1,5mm2	m	78,0000	
	236874444	Cablu VVG ng 3x1,5mm2	m	78,000	
160	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,3000	
	1	Muncitor	h-om	2,358	
	1019852	Vopsea	kg	0,006	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,093	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,240	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,660	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,015	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,006	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,096	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,012	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,012	
161	
	Cablu VVGng 3x2,5mm2	m	30,0000	
	2368744455	Cablu VVG ng 3x2,5mm2	m	30,000	
162	08-02-410-1
	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,5400	
	1	Muncitor	h-om	9,018	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,588	
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,588	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,108	
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,011	
	5009030	Flanse	10 buc	0,540	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	17,280	
	5009090	Profil de montaj	buc	0,270	
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,162	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,437	
163	pret piata
	Tub PE d20 mm	m	54,0000	
	346787655	Tub PE d20mm	m	54,000	
164	RpED09A
	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x4 mmp	m	12,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,080	
	31301348174035	Cablu din cupru  cu rezistenta marita la flacari VVG 3x4mm2	m	12,978	
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	6,300	
	2811236311006	Doze de ramificatie 	buc	3,150	
165	RpEE14A
	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,500	
	1111000100020	Intrerupator	buc	5,000	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,025	
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,000	
166	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu 	buc	6,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,620	
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	6,060	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,300	
167	RpEE03B
	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,200	
	2746167335100	Priza	buc	3,060	
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,015	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015	
	2051142950700	Dibluri	buc	6,000	
	2874115836777	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 	buc	6,000	

			
 			Total Nod santar barbati.Iluminat electric	            		
 		2.2. Lucrari tehnico-sanitare			
168	08-03-605-1
	Ventilator	buc	2,0000	
	1	Muncitor	h-om	2,480	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,040	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,160	
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,520	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,160	
169	SE59A
	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a.electric 220V	buc	2,0000	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,700	
	2051142950700	Dibluri	buc	4,080	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 		Total	 lei		
		Asigurarea sociala	24,00 %		
		Cheltuieli transportare	7,00 %		
		Cheltuieli depozitare	2,00 %		
		Total	100,00 +		
		Cheltuieli de regie	76,00 %		
		Total	100,00 +		
		Beneficiu de deviz	6,00 %		
			Total Lucrari de montare	            		
 		3. Utilaj			
		3.1. Iluminat electric			
170	pret piata
	Tablou 6 automate	buc	1,0000	
	23576555	Tablou 6 automate	buc	1,000	

			
 			Total Iluminat electric	            		
 		3.2. Lucrari tehnico-sanitare			
171	pret piata
	Ventilator de fereastra d110mm	buc	2,0000	
	2357644	Ventilator de fereasatra d110mm	buc	2,000	
172	pret piata
	Uscator mini 220V	buc	2,0000	
	23567654	Usator minii 220V	buc	2,000	

			
 			Total Lucrari tehnico-sanitare	            		

			
 		Total	 lei		
		Cheltuieli depozitare,aprovizionare	1,20 %		
			Total Utilaj	            		
 
	Total	 lei		
	TVA	20,00 %		
	Total deviz: