Reparatia capitala a institutiilor educatie timpurie si preuniversitare pe anul 2020 DES sector Buiucani din mun.Chisinau                                              IET nr.145, str.Gh.Tofan, 2	WinСмета2000
Formular Nr.1	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări №925/145 
Deviz-oferta № 
Reparatie capitala interioara
	(denumirea lucrări)
№
 crt.	Simbol norme, cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate 	Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)	

1	2	3	4	5	6	7	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioare					
		Capitolul 1.1. Spalatoria					
		Capitolul 1.1.1. Pereti					
1	RpCO56B
	Demontari: pereti din placaj, PFL, PAS etc. (Cтена из фанеры)	m2	6,00			
 2	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m 	100 m2	0,05			
 3	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен тамбура)	m2	7,80			
 4	CK22B
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Стены тамбура высота 1,5м)	m2	3,90			
 5	RpCB18A
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Ф-т под обор,)	m3	0,58			
 6	RpCO56B
	Demontari: pereti din placaj, PFL, PAS etc.(гладильная +cушилка)	m2	17,70			
 7	CD51C
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Стена сушилки) 	100 m2	0,06			
 8	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 	m2	58,80			
 9	CF54A
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor 	m2	122,00			
 10	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  	m2	40,75			
 11	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	15,00			
 12	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	40,75			
 13	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	40,75			
 14	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	40,75			
 15	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 	m2	81,25			
 16	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Откосы)	m2	4,50			
 17	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, la pereti 	m2	4,50			
 18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 	m2	4,50			
 19	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 	m2	4,50			
 20	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	4,50			
 21	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	4,50			
   		Capitolul 1.1.2. Tavane					
22	RpCJ35A,к-0,5	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	42,60			
 23	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact"" intr-un strat, 	m2	42,60			
 24	RpCJ14A
	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite,  la tavane, bolti, arce si cupole din caramida sau beton armat, monolit sau prefabricat, executat cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil (1,0 cm grosime)	m2	42,60			
 25	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 	m2	42,60			
 26	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 	m2	15,00			
 27	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton	m2	42,60			
 28	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor 	m2	42,60			
 29	RpCR07A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual 	m2	42,60			
   		Capitolul 1.1.3. Pardosele					
30	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi  ceramice	m2	42,60			
 31	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin 	m2	42,60			
 32	CK18C
	Montarea profilului la lambriuri din aluminiu pentru nivelarea strat suport (Maiaki)	m	25,00			
 33	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 	m2	21,65			
 34	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 	m2	20,95			
   		Capitolul 1.1.4. Timplarie					
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)  	m2	2,10			
 36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ( ferestre)  	m2	0,45			
 37	RpCI42A	Demontarea pervazurilor din tabla zincata. 	m	1,40			
 38	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 	m2	2,10			
 39	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv 	m2	0,45			
 40	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre 	m	1,40			
 41	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata vopsita 	m	1,40			
 42	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Дверная решетка)	kg	50,00			
 43	RpCR23B
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta 	m2	2,26			
 44	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel(демонтироваанная)	m2	2,26			
 45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	7,10			
 46	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 	m2	9,90			
 47	RpCP44A
	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Оконная решетка)	kg	30,00			
 48	RpCR23B
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, intr-un strat de vopsea peste cea existenta 	m2	2,10			
 49	CL19A

	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel(демонтироваанная)	m2	2,10			
   		Capitolul 1.1.5. Incalzire					
50	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 	m2	4,80			
 51	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" 	m	10,00			
 52	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, inclusiv	buc	2,00			
 53	IB20A
	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 	buc	4,00			
 54	RpID07A
	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8" 	buc	2,00			
 55	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,00			
 56	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala, cu diametrul pina la 1" (фитинги 15% от длины труб)	buc	3,00			
 57	RpSA43C

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	5,00			
 58	RCsB21C.k-0.5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 	buc	4,00			
 59	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 	buc	4,00			
 60	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	4,00			
 61	RpIC28A

	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (racord olandez), cu diametrul pina la 1" 	buc	2,00			

	Capitolul 1.1.6. Apeduct si canalizarea					
62	RpSF01A
	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	1,00			
 63	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" 	m	10,00			
 64	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	10,00			
 65	RpIC28A
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala, cu diametrul pina la 1" (фитинги 15% от длины труб)	buc	6,00			
 66	RpSA43C
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	10,00			
 67	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"  	buc	2,00			
 68	RCsB21C.k-0.5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 	buc	4,00			
 69	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 	buc	4,00			
 70	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm 	m	10,00			
 71	RpSB01A
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	10,00			
 72	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 	m	10,00			
 73	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm (Фитинги 15% от длины труб)	buc	4,00			
 74	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,00			
 75	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm (Фитинги 15% от длины труб) мм)	buc	4,00			
 76	RpSC01A
	Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile	buc	1,00			
 77	RpSC18A
	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (демонтированная)	buc	1,00			
 78	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. 	buc	1,00			
 79	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00			
 80	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal  	buc	1,00			
 81	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	1,00			
 82	RpSB05C
	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm 	buc	1,00			
 83	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm  	buc	1,00			
   		Capitolul 1.1.7. Alte lucrari					
84	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea 	m2	8,00			
 85	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm 	m2	10,40			
 86	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cтелажи)	kg	120,00			
 87	IzD05A
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice 	t	0,12			
 88	IzD04A
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu  vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina 	t	0,12			
   		Capitolul 1.1.8. Lucrari diverse					
89	TrB05A2-5
	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m 	t	3,50			
 90	TrI1AA02F3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 	t	3,50			
 91	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km 	t	3,50			
   		Capitolul 1.1.9. Lucrari de pregatire					
92	RCsB21C,к-0,5
	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm 	buc	7,00			
 93	RpCU07C
	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari 	buc	7,00			
 94	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp 	m	45,00			
 95	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 	m	45,00			
 96	RpCG29C
	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 	m3	0,01			
 		Capitolul 2. Lucrari de montaj					
		Capitolul 2.1. Montarea utilajului					
97	08-03-605-1
	Ventilator p/u fereastra	buc	1,00			
 98	RpSE15A
	Demontarea unui spalator de rufe inoxidabil, cu fund dublu, montat pe suport	buc	2,00			
 99	SE36A
	Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg,	buc	1,00			
 100	SE38B
	Masina centrifuga de stors rufe, montata pe fundatie, avind capacitatea de 25 kg rufe ude pe ora si greutatea de 550 kg,  	buc	1,00			
   		Capitolul 2.2. Montaj electric					
101	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi 	buc	5,00			
 102	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 	buc	1,00			
 103	RpEC16C
	Demontat loc de priza aparenta cu conductori din cupru sau aluminiu 	buc	7,00			
 104	08-03-572-8
	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (ЩРв-24з-1 36УХЛЗ)	buc	1,00			
 105	08-03-575-1
	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (аппаратура устанавливаемая в щите)	buc	8,00			
 106	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,70			
 107	08-02-412-10
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0,25			
 108	08-02-146-2
	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg 	100 m	0,05			
 109	pret
	Кабель ВВГнг (А)-FRLSLTx 5*2,5мм2	m	25,00			
 110	pret
	Кабель ВВГнг (А)-FRLSLTx 3*2,5мм2	m	50,00			
 111	pret
	Провод ПВ-1 сеч.1*4 мм2	m	15,00			
 112	pret
	Провод ПВ-1 сеч.1*2,5 мм2	m	10,00			
 113	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛСП 2*36)	100 buc	0,05			
 114	pret
	Светильник люминесцентный  ЛСП 2*36	buc	5,00			
 115	pret
	Лампа люминесцентная 36Вт белая L36W/830	buc	10,00			
 116	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (РС,20-3-ГПБ)	100 buc	0,06			
 117	pret
	Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контактом РС20-3-ГПБ	buc	6,00			
 118	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (РС10-3-ККм)	100 buc	0,03			
 119	pret
	Розетка штепсельная для скрытой установки, с заземляющим контактом РС10-3-ККм	buc	3,00			
 120	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,15			
 121	pret
	Труба гофрированная ПВХ  д=16мм  	m	15,00			
 122	pret
	Коробка монтажная 	buc	5,00			
 123	pret
	Коробка установочная, для скрытой установки выключателей и розеток	buc	3,00			
 124	08-01-087-3
	Constructii metalice sub utilaj (металлоизделия)	t	0,01			
 125	pret
	Металлоизделия разные	kg	10,00			
 126	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса  25х4мм)	100 m	0,10			
 127	pret
	Полоса стальная 25х4мм	m	10,00			
 128	08-02-472-6
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса  100мм2)	100 m	0,10			
 129	pret
	Полоса стальная 100мм2	m	10,00			
 130	08-02-420-1
	Cutie de ramificatie la bare-conductori de distributie, cu siguranta, deconector, automat, sau indicator de tesniune (коробка уравнивания потенциалов КУП1101)	100 buc	0,01			
 131	pret
	Коробка уравнивания потенциалов КУП1101	buc	1,00			
    							
 		Capitolul 3. Utilaj electric					
132	pret
	Щиток металлический ЩРв-24з-1 36 УХЛЗ	buc	1,00			
 133	pret
	Выключатель нагрузки ВН-32 3Р 50А	buc	1,00			
 134	pret
	Выключатель дифферинциальный АВДТ32 С 16А 10мА	buc	4,00			
 135	pret
	Выключатель дифферинциальный АВДТ34 С 16А 30мА	buc	1,00			
 136	pret
	Выключатель дифферинциальный АВДТ34 С 16А 10мА	buc	1,00			
 137	pret
	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А "С"	buc	1,00