CCT Rîşcani	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari generale
			
		Capitolul 1.1. Reparatia acoperisului
			
1	RpCI42B
	Demontarea elementelor de acoperis - asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile
	m2	541,0000	
 2	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.
	m	94,5400	
 3	RpCH05C
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase
	m	8,0000	
 4	RpCH05F
	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase
	m	18,0000	
 5	RpCH06D
	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe
	kg	35,0000	
 6	RpCH07A
	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite
	m2	40,0000	
 7	CE30C
	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, , din placi tip PAL de 22 mm grosime
	m2	200,0000	
 8	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple -  Captusirea partilor treunghilare laterale
	m2	12,0000	
 9	CN50A
	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.
	m3	3,0000	
 10	CN51A
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.
	m3	3,0000	
 11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)
Material marunt=1,0500
	m2	541,0000	
 12	CE17A
	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla
Material marunt=1,0300
	m2	450,0000	
 13	CK26B
	Opritori de zapada
	m	22,0000	
 14	CE20A
	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,0300
	m	94,0000	
 15	CE22A
	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv
Material marunt=1,0200
	m	12,8000	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.