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Lista cu cantitaţile de lucrări № 12-26
Lucrari de reparatie ST 2

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	

	
	
	
	
	Volum 

	
	
	
	
	Consum de resurse pe unitate de măsură



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare
	
	

	1
	RpCI42F

	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi

	m2 
	
258,42


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,470

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,060

	2
	RpCK42A

	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment

	m2 
	
189,90


	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,040

	3
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2 
	
119,10


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010

	4
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane

	m 
	
35,80


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010

	5
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi la acoperis

	m 
	
78,60


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010

	6
	RpCI42A

	Demontarea elementelor de acoperis - pervazuri

	m 
	
8,70


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,010

	7
	RpCI42B

	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,, inclusiv tunsul tablei recuperabile

	m2 
	
6,20


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,360

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,020

	8
	RpCP45D

	Demontarea copertinelor metalice

	kg 
	
62,00


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,020

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,020

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,001

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,003

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,005

	9
	RpCP45A

	Demontarea usilor si ferestrelor metalice

	kg 
	
100,00


	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,030

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,030

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,001

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,003

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,005

	10
	TsH92B

	Incarcarea in auto deseurilor din constructii

	t 
	
33,60


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,110

	11
	TsI50B5

	Transportarea deseurilor din constructii cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t 
	
33,60


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258

	
	
	2. Lucrari de refacere
	
	

	
	
	2.1. Acoperis
	
	

	12
	RpCE18B

	Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, atit spre interior, cit si spre exterior, cu snur de vata minerala lipit cu mastic bituminos
Mat. marunte=1,03

	m 
	
171,00


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,230

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,110

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	0,300

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,120

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,075

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,070

	
	2682162608375
	Snur vata minerala  impl. simra zn cu D=60 mm
	m
	1,050

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,002

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,001

	13
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat

	m2 
	
254,42


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,370

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	0,300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003

	14
	IzF10B

	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %

	m2 
	
189,90


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,120

	
	252130260295
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm
	m2
	1,010

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,280

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,400

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00047

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	0,930

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,001

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010

	15
	CC03C

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi

	kg 
	
156,70


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006

	16
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin

	m2 
	
189,90


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,042

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,030

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,012

	17
	CG01A1 K=2

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga 1cm
K=2,00

	m2 
	
189,90


	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,020

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,150

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,003

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015

	18
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2 
	
68,52


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	0,415

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050

	19
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2 
	
68,52


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,900

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,024

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,002

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,005

	20
	CG24B

	Plinte inclinate sau in trepte, cu  inaltimea maxima de 15 cm, la intersectia parapetului cu acoperis, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m 
	
42,40


	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015

	21
	IzF01E

	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale  cu Praimer, intr-un strat

	m2 
	
258,42


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,370

	
	2413317002000
	Praimer
	kg
	0,300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003

	22
	CE13A2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP), pe suprafata orizontale montate pe suport continuu
Material marunt=1,05

	m2 
	
189,90


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,230

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	2,300

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,600

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,060

	23
	CE13D2

	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat (EKP + EPP),pe suprafata verticala montate pe suport continuu
Material marunt=1,05

	m2 
	
68,52


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,530

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200

	
	2682132600470
	Membrane bituminoase
	m2
	2,400

	
	2320216201058
	Gaz butan (butelii)
	kg
	0,600

	
	2921140007681
	Arzator cu flacara
	h-ut
	0,340

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,060

	24
	RpCE26B apl

	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm), la terase si acoperisuri, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm  Excludere: tabla, nit, aliaj, filier. Includere: Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm cu Nc=1 buc/buc
Mat. marunte=1,04

	buc 
	
4,00


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	3,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,270

	
	201101445525
	Aeratorul pentru acoperis d 110 - 350-450 mm 
	buc
	1,000

	
	2682122600593
	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm 
	m2
	0,500

	
	2320322600103
	Bitum de izolatie tip H-68/75
	kg
	1,100

	
	2320166200975
	Combustibil lichid usor
	kg
	0,220

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,080

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,025

	25
	CK26B

	Montare banda de etansare din tabla pe perimterul izolatiei

	m 
	
78,60


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080

	
	27431235490
	Banda din tabla
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	26
	RpCI22E

	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv
Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,04

	m 
	
42,90


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,890

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,250

	
	2710403642287
	Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm
	kg
	1,850

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,500

	
	2744125904770
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,050

	
	2873145886851
	Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111
	kg
	0,030

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	2,000

	
	3410520005702
	Platforma telescopica pe auto
	h-ut
	0,100

	27
	CK26B

	Montare picurator din aluminiu la acoperis

	m 
	
35,70


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080

	
	2743123549
	Picurator din aluminiu
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	28
	CE20A apl

	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Excluere: cot jgheab, Element de inchidere  4 buc, Elemente de legatura 8buc, Piesa de racordare jgheab -burlan 4 buc
Material marunt=1,03

	m 
	
24,40


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,300

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	1,050

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,400

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020

	29
	CE22A apl

	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv, Cot burlan 8buc, Cot de capat 4buc
Material marunt=1,02

	m 
	
14,00


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,350

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	1,050

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,250

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,500

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,250

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,015

	
	
	2.2. Pereti
	
	

	30
	CB14A

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)

	m2 
	
145,60


	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,750

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0003

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0001

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0003

	
	2020142925412
	PFL dur de 6 mm
	m3
	0,00012

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,003

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	4,500

	31
	CB14A1 k=4

	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore), рentru fiecare zi de imobilizare in plus sau in minus se adauga sau se scade
K=4,00

	m2 
	
-145,60


	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	0,170

	32
	RpCJ32H

	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma

	m2 
	
104,90


	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,060

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,060

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,005

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,020

	33
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2 
	
97,70


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	0,415

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050

	34
	CF02B

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton

	m2 
	
97,70


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	7,900

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,024

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0065

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,002

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,005

	35
	CC03A

	Montare plase sudate VR d3 pas 150x150mm, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp

	kg 
	
80,60


	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,005

	
	2873122004100
	Plase sudate 
	kg
	1,010

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	0,005

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,010

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,300

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0006

	36
	CF02B5 K=2

	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime
K=2,00

	m2 
	
97,70


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,290

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,070

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,070

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,155

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0003

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015

	37
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2 
	
247,53


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	0,415

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050

	38
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda

	m2 
	
30,10


	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,380

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	0,800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,025

	39
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren extrudat 50mm (Coltare nc=0,25m/m2)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2 
	
30,10


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,420

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,298

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,000

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,000

	
	2521302602951
	Placi termoizolante, placi polistire extrudat 50mm
	m2
	1,070

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,250

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,023

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,018

	40
	IzF55B

	Termoizolarea  exterioara peretilor a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi de polistiren expandat 50mm (Coltare nc=0,5m/m2)
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2 
	
199,62


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	1,420

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,298

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,000

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	4,000

	
	2521302602950
	Placi termoizolante, placi polistire expandat 50mm
	m2
	1,070

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,100

	
	2710703501057
	Cornier din aluminiu  l = 3m
	m
	0,500

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	6,000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,023

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,018

	41
	IzF55E

	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala 135kg/m2 30mm
Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,01

	m2 
	
18,11


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,394

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,529

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,000

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,000

	
	2521302602930
	Placi ignifudate din vata minerala 135kg/m2 30mm
	m2
	1,070

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,270

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,025

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,300

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,021

	42
	CE25B

	Montare pe contur, deasupra la ferestre profil PVC cu plasa/picurator
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m 
	
8,73


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050

	
	28121063060
	Profil PVC cu plasa/picurator
	m
	1,100

	43
	CN54B

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade

	m2 
	
30,10


	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,120

	
	243022610101b
	Grund cu cuart "Betonokontakt"
	kg
	0,415

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050

	44
	CI06C4

	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor  (de coordonat cu benefiairul)

	m2 
	
30,10


	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,200

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,050

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,400

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,330

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,008

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,012

	45
	CE25B

	Montare pe contur, deasupra teracota profil exterior pentru gresie si faianta
Material marunt (adeziv, diluant)=1,05

	m 
	
53,40


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,050

	
	281210630671
	Profil exterior pentru gresie si faianta
	m
	1,100

	46
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2 
	
217,73


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,030

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,050

	47
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (de coordonat cu benefiairul) (vopsirea peretilor sa fie in culoare rosu si alba in forma de sah)

	m2 
	
217,73


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,550

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,060

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,002

	
	
	2.3. Tamplarie
	
	

	48
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2 
	
3,64


	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,730

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,080

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020

	49
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 25cm

	m 
	
8,73


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2743123549025
	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 25cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	50
	RpCR34A

	Arderea vopselei in straturi multiple de pe tabliile usilor cu foehn  de aer de temperatura inalta

	m2 
	
21,60


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,880

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,300

	
	2940420007684
	Masina slefuit
	h-ut
	0,120

	
	2952270003837
	Foehn de aer de temperatura inalta
	h-ut
	1,510

	51
	CN20B

	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in  2 straturi inclusiv grundul

	m2 
	
21,60


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,100

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,104

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,110

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,050

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,170

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100

	52
	IzF10C

	Strat termoizolator la usi metalice, din placi din polistiren extrudat 50mm., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste  40 % sau verticale

	m2 
	
10,80


	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,160

	
	252130260295
	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat 5cm
	m2
	1,010

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,330

	
	2320322600048
	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064
	kg
	1,650

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,00055

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,001

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,010

	53
	CL18A

	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (copertina)

	kg 
	
107,40


	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,190

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,010

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,010

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,005

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,008

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,015

	54
	CN21B

	Vopsitorii la copertine metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul

	m2 
	
4,30


	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,000

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,080

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,100

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,030

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,070

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,050

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,100

	55
	CE06A1

	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata (H-35 gr.0,45mm, zincata), montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.
Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,05

	m2 
	
7,40


	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1,450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100

	
	2710403642035
	Tabla zincata cutata H-35 gr.0,45mm, zincata
	m2
	1,150

	
	2710403643220
	Tabla zincata plana de 0,75 mm
	kg
	0,600

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	5,000

	
	2874115837746
	Suruburi mecanice 
	buc
	5,000

	
	2710703434927
	Otel lat 30 x 6
	kg
	0,325

	
	2430226103064
	Snur profilat din mastic 
	kg
	0,100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,022
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