Lucrari de reparatie la edificiul situat din str.Sfatul Tarii 26 mun.Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 
 Lucrari de reparatie la edificiul situat din str.Sfatul Tarii 26 mun.Chisinau

Valoarea de deviz  684 170,779 lei	
Intocmit in preţuri  curente 21.11.2018
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructii generale
					
		1.1. Demolare si evacuare deseuri
					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	38,000	12,600
——————————
12,600
	478,800
——————————
478,800
	
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	21,700	28,200
——————————
28,200
	611,940
——————————
611,940
	
3	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila
	m2	236,910	10,300
——————————
9,600
	2 440,160
——————————
2 274,330
	
4	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2	146,400	17,240
——————————
16,200
	2 523,936
——————————
2 371,680
	
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	57,000	23,900
——————————
23,400
	1 362,300
——————————
1 333,800
	
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	12,800	37,500
——————————
37,500
	480,000
——————————
480,000
	
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre
	t	12,800	33,300
——————————
33,300
	426,240
——————————
426,240
	
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t	12,800	64,492
——————————
0,000
	825,500
——————————
0,000

		Total Demolare si evacuare deseuri
Inclusiv salariu				9 148,876
7 976,790	
		1.2. Pardoseli
					
9	RpCK01B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)
	m2	146,400	50,360
——————————
18,000
	7 372,736
——————————
2 635,200
	
10	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade k=4
	m2	146,400	31,400
——————————
14,400
	4 596,906
——————————
2 108,160
	
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2	146,400	225,645
——————————
39,000
	33 034,410
——————————
5 709,600
	
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	57,250	13,000
——————————
4,200
	744,260
——————————
240,450
	
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm
	m2	57,250	161,630
——————————
35,400
	9 253,317
——————————
2 026,650
	
14	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	190,000	34,477
——————————
18,000
	6 550,630
——————————
3 420,000

		Total Pardoseli
Inclusiv salariu				61 552,259
16 140,060	
		1.3. Tavane
					
15	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "GRILATO", inclusiv sistemul-grila
	m2	12,040	385,150
——————————
66,000
	4 637,210
——————————
794,640
	
16	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau  din aluminiu dispuse celular DIZAIN SCANDINAV
	m2	30,300	319,650
——————————
78,000
	9 685,400
——————————
2 363,400
	
17	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	110,000	165,600
——————————
60,000
	18 216,000
——————————
6 600,000
	
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj rosturi
	m2	27,500	18,900
——————————
6,000
	519,750
——————————
165,000
	
19	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  rosturi
	m2	27,500	61,165
——————————
45,900
	1 682,030
——————————
1 262,250
	
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	110,000	20,730
——————————
16,500
	2 280,256
——————————
1 815,000
	
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	110,000	3,800
——————————
0,900
	418,000
——————————
99,000
	
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	110,000	33,120
——————————
16,500
	3 643,200
——————————
1 815,000

		Total Tavane
Inclusiv salariu				41 081,846
14 914,290	
		1.4. Pereti
					
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede)  
	m2	18,000	263,270
——————————
21,000
	4 738,860
——————————
378,000
	
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	4,500	18,900
——————————
6,000
	85,050
——————————
27,000
	
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	222,910	51,830
——————————
36,600
	11 553,424
——————————
8 158,500
	
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	222,910	20,730
——————————
16,500
	4 620,822
——————————
3 678,000
	
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	222,910	3,800
——————————
0,900
	847,046
——————————
200,610
	
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	222,910	33,120
——————————
16,500
	7 382,810
——————————
3 678,030
	
29	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi 
	m2	236,910	28,000
——————————
19,800
	6 633,407
——————————
4 690,800
	
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	236,910	3,800
——————————
0,900
	900,246
——————————
213,210
	
31	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti
	m2	236,910	89,700
——————————
18,000
	21 250,812
——————————
4 264,380

		Total Pereti
Inclusiv salariu				58 012,477
25 288,530	
		1.5. Timplarie
					
32	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	38,200	3 062,175
——————————
54,000
	116 975,085
——————————
2 062,800
	
33	CK03A	Usi din lemn exterioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m
	m2	3,800	3 062,175
——————————
54,000
	11 636,265
——————————
205,200
	
34	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle
	buc	21,000	201,000
——————————
75,000
	4 221,000
——————————
1 575,000

		Total Timplarie
Inclusiv salariu				132 832,350
3 843,000	
							
		Total	 lei			 302 627,808
	
		Transport materiale	7,00 %			 16 245,838
	
		Fond social si medical	22,50 %			 15 336,601
	
		Total	100,00 +			 334 210,247
	
		Cheltuieli de regie	14,50 %			 48 460,486
	
		Total	100,00 +			 382 670,733
	
		Beneficiul	6,00 %			 22 960,244
	
		Total Lucrari de constructii generale
Inclusiv salariu				405 630,977
68 162,670	
		2. Lucrari de electricitate
					
35	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat , inclusiv dispozitivul de sustinere,incorporabile cob Downlight Round ZR D2002(20W)
	buc	95,000	652,500
——————————
40,500
	61 987,500
——————————
3 847,500
	
36	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat , inclusiv dispozitivul de sustinere,Pedant Lamp MC A172
	buc	30,000	652,500
——————————
40,500
	19 575,000
——————————
1 215,000
	
37	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat , inclusiv dispozitivul de sustinere, STOP Downlight LP855-1C
	buc	15,000	652,500
——————————
40,500
	9 787,500
——————————
607,500
	
38	RpEF02B	Montarea corpuri de iluminat , inclusiv dispozitivul de sustinere,iLED panou patrat aplicabil 40W
	buc	15,000	652,500
——————————
40,500
	9 787,500
——————————
607,500
	
39	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m	295,000	27,000
——————————
27,000
	7 965,000
——————————
7 965,000
	
40	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	175,000	26,732
——————————
10,200
	4 678,015
——————————
1 785,000
	
41	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m	120,000	26,928
——————————
10,500
	3 231,420
——————————
1 260,000
	
42	RpEE14C	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana cu IED- simbol 0146A
	buc	12,000	70,210
——————————
13,200
	842,520
——————————
158,400
	
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc	18,000	69,460
——————————
9,300
	1 250,280
——————————
167,400
	
44	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	295,000	11,780
——————————
7,200
	3 475,020
——————————
2 124,000
	
45	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	3,000	105,200
——————————
71,100
	315,600
——————————
213,300
	
46	Pret de firma	Dulap de comanda suspendat
	buc	3,000	1 000,000
——————————
0,000
	3 000,000
——————————
0,000
	
47	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	2,000	130,651
——————————
69,600
	261,302
——————————
139,200
	
48	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	12,000	101,427
——————————
46,800
	1 217,124
——————————
561,600
	
49	Pret de firma	Automat BA 47-29 1P 16 A
	buc	6,000	100,000
——————————
0,000
	600,000
——————————
0,000
	
50	Pret de firma	Automat BA 47-29 1P 25 A
	buc	6,000	100,000
——————————
0,000
	600,000
——————————
0,000

		Total	 lei			 128 573,781
	
		Transport materilae	7,00 %			 7 523,050
	
		Fond socila si medical	22,50 %			 4 646,565
	
		Total	100,00 +			 140 743,396
	
		Cheltuieli de regie	70,00 %			 14 455,980
	
		Total	100,00 +			 155 199,376
	
		Beneficiul	6,00 %			 9 311,963
	
		Total Lucrari de electricitate
Inclusiv salariu				164 511,339
20 651,400	

		Total	 lei			570 142,316
	
		TVA	20,00 %			114 028,463

Total deviz:
Inclisiv salariu				684 170,779
——————
88 814,070

Intocmit 		
                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele )	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele)