Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. CG-02L/2026;
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Stației Reglare Gaze com. Budești, mun. Chișinău”

CAIET DE SARCINI
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Stației Reglare Gaze com. Budești, mun. Chișinău”
Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Lucrări de construcție montaj a gazoductului de presiune medie SRG com. Budești:

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari de terasament			
1	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu 	m3	4,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,808	
2	TsD01B
	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	4,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,364	
3	TsD04C
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv 	m3	4,40	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,256	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,44	
 		1.2. Lucrari de constructie retea de gaze			
4	GB04B
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 65 mm (ГШК-65п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,26	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,65	
	2875274202165	Robinet cu bila, sudabil D65mm (Газовый шаровый кран Ду65 приварной ГШК-65п)	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,30	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,00	
5	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (30с41нж) 	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58	
	2875274202150	Robinet cu flanse D50mm (Задвижка фланцевая Ду50мм)	buc	1,00	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
6	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	28752744002050	Flansa din oțel sudabila D50mm (Фланец стальной приварной Ду50mm)	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	
7	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm (11б18бк) 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,45	
	2875274205215	Robinet cu trei cai pentru manometru D15mm (Кран трёхходовой для манометра Ду15mm)	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,012	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,024	
8	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (100мм 1/2" 0-1,0МРа) 	buc	1,00	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,46	
	332052732811	Manomeru indicator D100mm 1/2" 0-1,0МРа (Манометр показывающий 100мм 1/2" 0-1,0МРа)	buc	1,00	
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,00	
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15  1/2	buc	1,00	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,002	
9	TfA01D1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150mm 	m	16,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,04	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,52	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,20	
	2722103100159	Teava otel d159x4mm	m	16,064	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,024	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,16	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,032	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,048	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,16	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,16	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,144	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,288	
10	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76mm 	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,57	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,93	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,42	
	2722103100076	Teava otel d76x3mm	m	3,012	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,048	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,018	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,006	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,006	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,018	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,36	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,027	
11	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	8,71	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,094	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,871	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,132	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,045	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,044	
12	GD12A	Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	14,85	
13	TfA02D2
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150mm 	buc	5,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,45	
	7212030022700	Sudor	h-om	12,65	
	2875274040000cot159	Cot din otel D159 mm	buc	5,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	3,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,70	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,125	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,70	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,875	
14	TfA02B2
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,30	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,08	
	2875274040000dy65	Cot din otel Ду65 mm	buc	2,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,248	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,916	
15	TfA02D1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 150x65mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,45	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,30	
	2875274040150	Reductie de otel Dn150x65mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,624	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,025	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,548	
16	GB05E
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm (ИФС D150mm) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,49	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,99	
	28752744002150	Imbinare flansata izolanta D150mm (ИФС D150mm)	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,87	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,75	
17	GB05E
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm 	buc	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,47	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,97	
	28752744003150	Flansa din oțel sudabila D150mm (Фланец стальной приварной Ду150mm)	buc	3,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,61	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,25	
18	GB05B	Dop din otel Ду65 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	
	2875274400200dop65	Dop din otel Ду65 mm	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	
19	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm (76mm) 	buc	2,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	11,64	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,10	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	2,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,30	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,08	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	2,04	
20	M1L03B
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm (159мм) 	buc	2,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	16,40	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,16	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	4,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,40	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	3,06	
 		1.3. Intrare/Ieşire din sol (D76mm)-2buc			
21	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,38	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,62	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,28	
	2722103100076	Teava otel d76x3mm	m	2,008	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,032	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,012	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,004	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,004	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,012	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,24	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,018	
22	GA08A,k=0.6 man,mec	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 133mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,992	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,504	
	2521216701000133	Teava din otel d133x4mm	m	2,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,40	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,144	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,168	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,18	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,80	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,96	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,36	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,348	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,072	
23	TfA02B2
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,30	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,08	
	2875274040000dy65	Cot din otel Ду65 mm	buc	2,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,248	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,916	
24	ID02C	Filet D32mm (патрубок из стальной трубы Д32мм) 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,62	
	287527411432	Filet D32mm	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,052	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,104	
25	RpGC08F
	Accesorii de montat cutie metalica pentru protectia  Кожух, лист металический 350х450х3мм 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,22	
	28112368295511	Tabla metalica 350x450x3mm (Кожух, лист металический 350х450х3мм)	buc	2,10	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3	kg	1,05	
26	GD10B1	Rasuflatoare fara capac de control, avind Dn 2 1/2"-6" la montare 	buc	2,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,00	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,032	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,54	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	1,90	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	3,96	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,20	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,34	
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel	kg	10,20	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg	0,62	
 		2. Lucrari de montare			
27	GB04E	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 150 mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	6,86	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,37	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,98	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,10	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,75	
 		3. Utilaj			
28		Robinet cu bila pentru gaz D150mm cu reductor mecanic (Газовый шаровый кран Ду150 с мех. редуктором) ГШК-150ф 	buc	1,00	
	200802040150	Robinet cu bila pentru gaz D150mm cu reductor mecanic (Газовый шаровый кран Ду150 с мех. редуктором) ГШК-150ф	buc	1,00	

2.	Denumirea lucrărilor și volumul acestora: Lucrări de construcție montaj a gazoductului de presiune joasă SRG com. Budești

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№ crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	Denumire lucrări       	U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari de constructie retea de gaze			
1	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (30с41нж) 	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,58	
	2875274202150	Robinet cu flanse D50mm (Задвижки фланцевые Ду50 мм)	buc	1,00	
	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	8,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
2	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	28752744002050	Flansa din oțel sudabila D50mm (Фланец стальной приварной Ду50mm)	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,68	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,66	
3	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (ГШК-20) 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,66	
	2875274205220	Robinet cu bila D20mm (Кран шаровый газовый Ду20mm)	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,016	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,032	
4	ID10A
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 15mm (11б18бк) 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	
	2875274205215	Robinet cu trei cai D15mm pentru manometru (Кран трёхходовой для манометра Ду15mm)	buc	2,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048	
5	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (63мм 1/2" 0-0,3МРа) 	buc	1,00	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,46	
	332052732812	Manometru indicator D63mm 1/2" 0-0,3МРа (Манометр показывающий 63мм 1/2" 0-0,3МРа)	buc	1,00	
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,00	
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15  1/2	buc	1,00	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,002	
6	GE10A1
	Manometru industrial cu ac de control si diametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare (63мм 1/2" 0-60mbar) 	buc	1,00	
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,46	
	332052732813	Manometru indicator D63mm 1/2" 0-60mbar (Манометр показывающий 63мм 1/2" 0-60mbar)	buc	1,00	
	2875274120200	Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2	buc	1,00	
	1111000101000	Niplu fonta maleabila N8 D=15  1/2	buc	1,00	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,005	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,001	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,004	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,002	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,002	
7	TfA01F1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 273mm 	m	11,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,75	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,05	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,42	
	2722103107273	Conducta de otel D273x5mm	m	11,044	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,287	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,11	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,022	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,055	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,11	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,584	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,099	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,495	
8	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133mm 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,42	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	
	2722103107133	Conducta de otel D133x4mm	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,022	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,13	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,018	
9	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76mm 	m	13,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,47	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,03	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,82	
	2722103100076	Teava otel d76x3mm	m	13,052	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,208	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,078	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,026	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,026	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,078	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,56	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,117	
10	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,26	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,52	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,26	
	272210310757	Conducta de otel D57x3mm	m	2,008	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,008	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,002	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,008	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,216	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,018	
11	TfA01A1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D25х3,2 mm 	m	4,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,52	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,04	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,52	
	27221031070025	Teava din otel D25х2.8mm	m	4,016	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,016	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,004	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,004	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,016	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,432	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,036	
12	TfA01A1, k=0.8
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D20х2,8 mm 	m	10,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,04	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,08	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,04	
	27221031070020	Teava din otel D20х2,8 mm	m	10,04	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,10	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,04	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,04	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,864	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,072	
13	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm	m2	14,25	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,697	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	1,425	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	1,853	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,71	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,071	
14	TfA02F1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 250mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,68	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,40	
	287527404250	Cot de otel D250mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,626	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,18	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,032	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,18	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,241	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,108	
15	TfA02B2
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65mm 	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,95	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,62	
	2875274040000dy65	Cot din otel Ду65 mm	buc	3,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,372	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,045	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,30	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,374	
16	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D50mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,14	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	
	287527404000050	Cot din otel D50mm	buc	2,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,228	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,088	
17	TfA02F1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 250-125mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,68	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,40	
	287527404250125	Reductie de otel D250-125mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	1,626	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,18	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,032	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,18	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,241	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,108	
18	GB05G	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 250 mm (ИФС-250) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,78	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,56	
	28752744002250	Imbinare flansata izolanta D250mm (ИФС-250)	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,40	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,20	
19	GB05G
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 250 mm  	buc	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,34	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,68	
	28752744002251	Flansa din otel D250mm	buc	3,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	4,20	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,60	
20	GB05D	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 125 mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,41	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,82	
	2875274400125	Dop din otel D125mm	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,73	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,54	
 		1.2. Intrare/ Ieşire din sol (D133mm)-1buc			
21	TfA01C1	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 133mm 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,42	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	
	2722103107133	Conducta de otel D133x4mm	m	1,004	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,002	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,022	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,13	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,009	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,018	
22	GA08A
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219mm 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,66	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,42	
	2521216701000219	Teava din otel D219x4mm	m	1,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	4,50	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,12	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,001	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,15	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,50	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,80	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,30	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,29	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,06	
23	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 125mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	
	2875274040000125	Cot din otel D125mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,232	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,593	
24	ID02C	Filet D32mm (патрубок из стальной трубы Д32мм)	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,31	
	287527411432	Filet D32mm	buc	1,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,026	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,052	
25	RpGC08F	Accesorii de montat cutie metalica pentru protectia. Tabla metalica 350х450х3мм 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,11	
	28112368295511	Tabla metalica 350x450x3mm (Кожух, лист металический 350х450х3мм)	buc	1,05	
	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb  pe baza de ulei V 351-3	kg	0,525	
26	GD10B1	Rasuflatoare fara capac de control, avind Dn 2 1/2"-6" la montare 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,00	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,016	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	0,95	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,98	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,10	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	
	2414347000000	Carbune brun-sortat gran. 16-350 mm de cristoltel	kg	5,10	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	
 		2. Lucrari de montare			
27	GB04G	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 250 mm  	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	10,16	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,03	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,16	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,72	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,90	
 		3. Utilaj			
28	Pret de piata	Robinet cu bila pentru gaz D250mm cu reductor mechanic (Газовый шаровый кран Ду250 с мех. редуктором) ГШК-250ф 	buc	1,00	
	200802040250	Robinet cu bila pentru gaz D250mm cu reductor mechanic (Газовый шаровый кран Ду250 с мех. редуктором) ГШК-250ф	buc	1,00	

3.	Lucrări de construcție și montare a SRG com. Budesti:
Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari de demolare			
1	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare 	m3	8,80	
	7122050013400	Zidar	h-om	3,96	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	53,24	
	4100126202818	Apa	m3	0,704	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,704	
2	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm 	m3	3,85	
	7123010010200	Betonist	h-om	48,125	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,482	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,077	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,77	
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi 	m2	19,25	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,047	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,85	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,155	
4	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice 	kg	70,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,10	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,10	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,056	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,07	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,21	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,35	
5	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat 	m3	4,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	16,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,30	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,21	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,47	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,47	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,84	
6	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor din stilpi metalici si plasa 	kg	50,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,00	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,00	
	2410520006751	Macara 	h-ut	1,00	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,00	
7	RpGA32D	Demontarea din pamint a  tevilor  de otel pentru constructii avind diametrul de 133 mm 	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,00	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	28,40	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,148	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,108	
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,32	
8	RpGA32B	Demontarea din pamint a  tevilor  de otel pentru constructii avind diametrul de 76 mm 	m	10,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,10	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	52,00	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,12	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,10	
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,40	
9	RpGA27A	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 76 mm 	m	9,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,62	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,09	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,081	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	22,50	
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu 	m3	16,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,96	
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,16	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,411	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,662	
12	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,86	
13	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm  	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,72	
14	RpGC13C
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 150 mm  	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,38	
15	RpIA53A
	Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora  	buc	1,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	12,50	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,50	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,10	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,25	
16	TsC35C1
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg  la distanta < 10 m 	100 m3	0,17	
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	0,991	
17	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi 	t	0,20	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,272	
18	TsI50A6
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km 	t	41,00	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,961	
 		1.2. Fundatie pentru constructia modulara			
19	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(4.7*2.8*0.5) 	100 m3	0,066	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,315	
20	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km  	t	8,58	
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,909	
21	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(4.7*2.8* 	100 m3	0,087	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,382	
22	TsC26A1
	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II 	100 m3	0,087	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,115	
23	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,087	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,767	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,904	
24	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile 	m2	2,68	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,482	
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,878	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,134	
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,268	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,322	
	2320187315789	Decofrol	kg	0,322	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,003	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,043	
25	CA02C	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice  	m3	1,20	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,62	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,78	
	2663102100000	Beton 	m3	1,242	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,121	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,30	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,48	
26	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 	kg	5,59	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,358	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,017	
	2710602100006	Armatura A240 D6 mm	kg	5,73	
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,838	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,056	
27	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 	kg	70,50	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,512	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,211	
	2710602100008	Armatura A240 D8 mm	kg	72,262	
	2010237318750	Distantieri 	buc	10,575	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,705	
28	CC01F1
	Armaturi din otel beton B500B  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 	kg	43,19	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,332	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	
	27106022000010	Armatura B500B D10mm	kg	44,27	
	2010237318750	Distantieri 	buc	6,478	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,432	
29	CC01F1
	Armaturi din otel beton B500B  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  14 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 	kg	134,80	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,279	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,404	
	27106022000014	Armatura B500B D14mm	kg	138,17	
	2010237318750	Distantieri 	buc	20,22	
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,348	
30	CB03B
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv,  sprijinirile fiind incluse 	m2	26,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,02	
	7124010010700	Dulgher	h-om	21,44	
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,134	
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	8,04	
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	8,04	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,804	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,804	
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	2,948	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,027	
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	
	2320187315789	Decofrol	kg	3,216	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,536	
31	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... 	m3	5,40	
	7123010010200	Betonist	h-om	21,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,16	
	2663102100000	Beton 	m3	5,618	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,548	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,24	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,35	
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 	kg	39,04	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,418	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,39	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,39	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	39,04	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,195	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,586	
 		1.3. Ingradire si amenajare			
33	TsH238D	Saparea manuala a gropilor pentru montarea porti 	buc	2,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,34	
34	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat- Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc 	m2	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,236	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,223	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,471	
	20301129301501	Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc	m2	1,24	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,96	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,96	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,96	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,124	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,143	
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle 	buc	1,00	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,42	
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	1,00	
36	CK33B	Miner 	buc	1,00	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,91	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05	
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	1,00	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,02	
37	RpCS15B	Imprejmuiri din panouri de gard 1,55x2,5m, din plasa de sirma zincata d3,7mm, montata pe stilpi metalici, din teava din otel pentru constructii, de 60x40x1,2mm,, de 1,50 m inaltime, avind stilpii incastrati in fundatii de beton, la distanta de 2,50 m interax 	m	12,50	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,75	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	4,75	
	2873137336513	Rame cu plasa sirma pt. gard 1,55x2,5m d3,7mm	m2	19,125	
	272210330387	Teava sudata constr cm 60x40x1,2	m	10,50	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,062	
	1421102200240	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm	m3	0,255	
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu  lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,182	
	2710603437010	Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32  l  S 395	kg	6,375	
	1010116200303	Huila scop energ.mixta 	kg	6,375	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	2,805	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,803	
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,676	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,625	
38	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu 	m3	2,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,38	
39	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)  	m3	2,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	14,60	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	584,64	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,555	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	1,431	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,589	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,20	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,50	
40	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava din otel D108x4mm L-1.45m - 5buc) 	kg	74,39	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,134	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,744	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,744	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,744	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton Teava din otel D108x4mm L=1.45m-5buc	m	7,25	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,372	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,116	
41	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava din otel D108x4mm L-1.55m - 5buc) 	kg	79,52	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	15,109	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,795	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,795	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,795	
	2775276309887	Confectii metalice inglobate in beton Teava din otel D108x4mm L=1.55m-5buc	m	7,75	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,398	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,193	
42	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava din otel D108x4mm L-2.25m - 2buc) 	kg	46,17	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,772	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,462	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,462	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,462	
	2775276309888	Confectii metalice inglobate in beton Teava din otel D108x4mm L=2.25m-2buc	m	4,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,231	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,693	
43	CL18A	Confectii metalice diverse din tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava din otel D57x3mm L-2.25m - 2buc) 	kg	20,40	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,876	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,204	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,204	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,204	
	2775276309889	Confectii metalice inglobate in beton Teava din otel D57x3mm L=2.55m-2buc	m	5,10	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,102	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,306	
44	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul 	m2	5,20	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,20	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,416	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,52	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,156	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,364	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,52	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,26	
	2320166200676	White spirit	kg	0,52	
45	DA11B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire 	m3	7,20	
	7129020012800	Pavator	h-om	11,88	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm	m3	1,462	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm	m3	8,777	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,08	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	1,49	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,108	
46	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm 	m	40,00	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	17,60	
	2663102104001	Beton	m3	1,80	
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	116,80	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,32	
	2666122800308	Bordura beton pentru trotuare 100x30x8 cm	m	40,20	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,24	
47	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 200x100x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm  	m2	60,00	
	7129020012800	Pavator	h-om	34,812	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,948	
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	96,00	
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	792,00	
	2661112802010	Placi din beton, pentru trotuare 200x100x40mm	m2	60,90	
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,30	
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,28	
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,20	
 		1.4. Impamintare			
48	RpEJ07B
	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura (Stilp 7m din metal pentru paratrasnet) 	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	22,60	
	281110630207	Stilp 7m din metal pentru paratrasnet	buc	2,00	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	200,00	
	1421102200642	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,40	
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,36	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,168	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,24	
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,45	
49	RpEH01B
	Montarea tijei de captare pentru cosuri de fabrica pina la 25 m inaltime, d16mm L=5m Nc.otel =8kg/buc 	buc	2,00	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	12,44	
	271060200224	Otel beton profil neted D = 16 mm 5m	kg	18,936	
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	0,72	
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,80	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,03	
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,02	
50	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul 	m2	3,30	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,30	
	2430226100700	Grund  alchidic	kg	0,264	
	2430226109444	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,33	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,099	
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,231	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,33	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,165	
	2320166200676	White spirit	kg	0,33	
 		2. Lucrari de montare			
51	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	2,487	
	1011614111	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	m	9,00	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,234	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,762	
52	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 40*4 mm2 	100 m	0,21	
	1	Muncitor	h-om	3,486	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,189	
	101937311	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	21,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,657	
53	M1G07E
	Grup de antrenare, reductor de viteza si variator de viteza,  avind greutatea intre 5-15 t 	t	7,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	392,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	6,30	
	2010322958897	Traverse norm stajar cl I/II L=260 15 x 25 cm 	buc	0,56	
	2710703500624	Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm 	kg	25,90	
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	8,12	
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	10,50	
	2873114708959	Cablu dublu normal  6 x 19 160 kgf d=12 b mat z/s	kg	6,51	
	2874115817100	Surub cap hexagonal M 20x60 	buc	23,10	
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	23,10	
	2873155901194	Electrod sud. otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit  R1.2	kg	19,60	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	13,30	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	19,60	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,50	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	13,30	
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,31	
	2922140006904	Pod rulant 60,1-80 tf	h-ut	5,88	
 		3. Utilaj			
54		SRG - Norval 100-2-150x300 (sau echivalent). 
SRG, tip bloc, cu două linii de reducere, inclusiv clădire modulară executată din panouri sandwich 2,4х4,3х2,7Н
Cadrul SRG este executat din profile metalice și placate cu panouri Sandwich, având umplutură din material termoizolant incombustibil 100mm
(ГРПБ с 2 линиями редукцированя, в том числе и модулиное здание из сэндвич панелей 2,4х4,3х2,7Н )	buc	1,00	
	200802040002	SRG - Norval 100-2-150x300 (sau echivalent). 
SRG, tip bloc, cu două linii de reducere, inclusiv clădire modulară executată din panouri sandwich 2,4х4,3х2,7Н
Cadrul SRG este executat din profile metalice și placate cu panouri Sandwich, având umplutură din material termoizolant incombustibil 100mm
(ГРПБ с 2 линиями редукцированя, в том числе и модулиное здание из сэндвич панелей 2,4х4,3х2,7Н )	buc	1,00	

Președintele Grupului de lucru	  		                         Roșca M.
              Secretarul Grupului                                                               Djurinscaia L.
              Membrii Grupului                                                                  Cherpec S.
                                                                                                                Demian A.
                                                                                                                Răsoi V.
									              Calașnic N.	       
									              Lisa I.