Caiet de sarcini

1.	Denumirea beneficiarului: Î.M ”Piața Centrală”
2.	Autoritatea contractantă: Î.M ”Piața Centrală”
3.	Obiectul achiziției: Lucrări de reparații (exclusiv materiale) în toaleta Î.M.Piața Centrală, amplasată în mun.Chișinău, str.Armenească

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitatea de lucrări	

1	2	3	4	5	
 		1. Pereti
			
1	СF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2	16,000
	
 2	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane
	m2	152,000
	
 3	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm
	m2	152,000
	
 4	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj
	m2	5,000
	
 5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	25,000
	
 6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2	25,000
	
 7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	25,000
	
 8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	25,000
	
		2. Pardoseli
			
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2	80,000
	
 10	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2
	m2	80,000
	
 11	CK18C	Montarea coltarelor din plastic
	m	46,000
	
		3. Tavan
			
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	70,000
	
 13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	70,000
	
 14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	70,000
	
		4. Transportarea si evacuarea deseurilor
			
15	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu  incarcatura pina la 200 kg(10 tn pentru demontarea stelajelor si incarcarea mobilierului)
	t	12,000
	
 16	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2
	t	12,000
	
 17	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta 15 km
	t	12,000

					

	Președintele grupului de lucru 
       Ghenadie BOTEZAT                                              _____________________