CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii la LT Waldorf
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Cancelariea ,Anexa


	
	
	1.1. Demolari


	1
	RpCO56C

	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS,  pereti din MDF, usi, etc.

	m2
	28,47

	2
	RpCK41C

	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc

	m2
	50,00

	3
	RpCM33A

	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-pereti

	m2
	5,00

	4
	RpCK42B

	Desfacerea pardoselilor din placi portolonatreci , in cimp continuu 

	m2
	15,60

	5
	RpCJ35A

	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (partial)

	m2
	24,74

	6
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, Lemn

	m
	28,60

	7
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (plinta teracota.)

	m
	16,80

	8
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,)

	m2
	3,98

	9
	RpIB11A

	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 

	m2
	7,84

	10
	RpIC19B

	Demontarea tevii polipropilen, pentru instalatii, montate la incalzire centrala  avind diametrul de 1" -1 1/4"

	m
	20,00

	11
	RpSB03A

	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de - 50 mm

	m
	9,40

	12
	RpSA06A

	Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm

	m
	4,00

	13
	RpSD01A

	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2"

	buc
	4,00

	14
	RpSD02A

	Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple

	buc
	2,00

	15
	RpSB05A

	Demontarea unui sifonlavoar

	buc
	2,00

	16
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	1,00

	17
	RpSC10A

	Demontarea unei chiuvete din INOX 

	buc
	1,00

	
	
	1.2. Lucrari diverse


	18
	RpCU09A

	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare

	t
	4,80

	19
	TsH92B

	Incarcarea in auto gunoi dupa demolari

	t
	4,80

	20
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	4,80

	21
	TsH93B

	Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	2,56

	
	
	1.3. Pereti(Inclusiv glafuri ferestre ,usi)


	22
	СF59B

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC(Placi Hidro) 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie

	m2
	132,00

	23
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri cu amorsa impermeabila

	m2
	132,00

	24
	CF17C

	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Glafuri)

	m2
	26,40

	25
	СF59Z

	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), COROB

	m2
	4,30

	26
	CK26B

	Cornier 25x25 montate la ferestre di usidin aluminiu(se exclude Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm)

	m
	38,40

	27
	CF50B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	132,00

	28
	CF51B

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=4 

	m2
	-132,00

	29
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri cu amorsa impermeabila

	m2
	132,00

	30
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	132,00

	31
	CF57A

	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Shetrok" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor k=2

	m2
	132,00

	32
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri cu amorsa impermeabila

	m2
	132,00

	33
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Coordonat cu beneficiarul)

	m2
	132,00

	34
	CF17D

	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.

	kg
	1,05

	
	
	1.4. Tavane


	35
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	64,80

	
	
	1.5. Pardosele


	36
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele interioare

	m2
	64,80

	37
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	64,80

	38
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu amorsa impermeabila

	m2
	50,00

	39
	CG56A

	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	50,00

	40
	CG08A2

	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez 

	m2
	50,00

	41
	IzF31A

	Hidroizolarea   suprafetelor  pereti ,pardosele  cu  amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda -suprapune si pereti  locul lavoarelor 

	m2
	18,00

	42
	CN54A

	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele interioare

	m2
	18,00

	43
	CG47A

	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 400x400 mm

	m2
	15,00

	44
	CI14A

	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

	m
	18,00

	45
	CK07A *Aplicativ

	Prag metalic / terminate rost covor PVC si teracota la usa

	m
	2,00

	
	
	1.6. Usi si glafuri ferestre


	46
	CK26A

	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=500

	m
	5,80

	
	
	1.7. Incalzire


	47
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	2,00

	48
	IC36B

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.

	m
	2,00

	49
	IC36C

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.

	m
	30,00

	50
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2" d.32

	buc
	2,00

	51
	IC40B

	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"d.32",  pe dibluri din PVC pe zid de caramida

	buc
	30,00

	52
	IC37D

	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord de trecere metal la PVC F1 1/4-d.25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	2,00

	53
	IC50B

	Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de  ...1"

	buc
	6,00

	54
	ID01A

	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de  -1/2"

	buc
	6,00

	55
	IC38A

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv

	buc
	8,00

	56
	IC38B

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	6,00

	57
	IC38C

	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	8,00

	58
	IC38G

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv

	buc
	2,00

	59
	IC38H

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm

	buc
	2,00

	60
	IC38I

	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm

	buc
	8,00

	61
	IB05B

	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente H=500 BIMETAL

	buc
	3,00

	62
	ID06A

	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"

	buc
	3,00

	63
	IE03B

	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"

	m
	36,00

	64
	ID04B

	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -D.32

	buc
	3,00

	
	
	1.8. Apa canalizare


	65
	SA14B

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm

	m
	6,40

	66
	RCsB30E

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm

	buc
	2,00

	67
	RCsB30C

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 40 mm

	buc
	2,00

	68
	RCsB30K

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 120 mm

	buc
	2,00

	69
	SA14C

	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm

	m
	4,00

	70
	IC38A

	Piesa de racordare ((Olandez PPR 20x1/2"),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv

	buc
	4,00

	71
	SA37I

	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"(Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110)

	buc
	3,00

	72
	RpIC29B

	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul  1"-1 1/2"

	buc
	2,00

	73
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110x90*

	buc
	2,00

	74
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (TEU din polipropilena PP D110x110x110*

	buc
	1,00

	75
	SC04B1

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton

	buc
	1,00

	76
	SD03A

	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,00

	77
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	1,00

	78
	SC05A1

	Chiuveta din INOX,(480x480x0,5mm) cu mobilier   avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie de caramida 

	buc
	1,00

	79
	SB09E

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (TEU din polipropilena PP D110x50x110*

	buc
	1,00

	80
	SB08C

	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	5,00

	81
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu din polipropilena PP D50)

	buc
	2,00

	82
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Mufa din polipropilena PP D50)

	buc
	2,00

	83
	SB09C

	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot din polipropilena PP D50)

	buc
	3,00

	84
	SD01A

	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de  - 1/2" d.15

	buc
	2,00

	85
	RpSF05A

	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"

	m
	32,00

	
	
	2. Sistemul electric


	86
	RCsB30C

	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 40 mm

	buc
	4,00

	87
	RpEG03A

	Montarea tablourilor de distributie 12 locuri

	buc
	1,00

	88
	RpEE15E

	Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-32 3P32A

	buc
	1,00

	89
	RpEE15E

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 25A -Diferential C30mA 25A 1P

	buc
	2,00

	90
	RpEE15B

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat VA 47-29-1P 16A

	buc
	2,00

	91
	RpEA01A

	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul  PN 750 d.20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri

	m
	134,00

	92
	RpEA01B

	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul  PN 750 d.25 mm, montat aparent, pe dibluri , fixate direct in perete, 

	m
	16,00

	93
	RpEA07A

	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 120x120

	buc
	2,00

	94
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x1,5mm)

	m
	64,00

	95
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x2,5mm)

	m
	92,00

	96
	RpED01A

	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS   3x4mm2)

	m
	16,00

	97
	

	Montarea cablu din fibre optice FO-8

	m
	24,00

	98
	RpEF02D

	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED 48W

	buc
	11,00

	99
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare 1P 250V, 16A, IP20 cu impamintare

	buc
	10,00

	100
	RpEE03A

	Montarea prizelor (Internet)

	buc
	2,00

	101
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar - 230V 10A IP20

	buc
	2,00

	102
	RpEE15D

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dublu 230V 10A IP20

	buc
	1,00

	103
	RpEQ04A

	Placa cu 4 locuri prize 

	buc
	3,00

	104
	RpEQ04A

	Placa cu 2 locuri prize 

	buc
	6,00



