WinСмета 
Construcţia sistemului de încălzire la casa de cultură din s.Climăuţii de Jos	Formular Nr.7	
(denumirea obiectului)		

DEVIZ  LOCAL 

          Valoarea de deviz  142 595,28 Lei	
Intocmit in preţuri  curente 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
	1. Utilaj	
1	
	Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent
	buc	1,00	26 854,30
	26 854,30
	
2	
	Cos de fum de inox 200/280
	set	1,00	18 452,30
	18 452,30
	
3	
	Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari
	buc	1,00	725,60
	725,60
	
4	
	Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180
	buc	1,00	1 568,35
	1 568,35
	
5	
	Vana anticondensare ICMA 45*C/D32
	buc	1,00	1 536,20
	1 536,20
	
6	
	Vas de expansiune incalzire 60l
	buc	0,00	1 145,30
	1 145,30
	
	Total	 Lei		50 282,05	
	Cheltueli de depozitare	2 %		1 005,64	
	Total Utilaj	51 287,69	
	Inclusiv salariu	0,00	
	2. Lucrari de montare	
7	RpIA02C
	Montarea cazanelor monobloc, automatizate, de incalzire centrala, indigene sau din import, Cazan Galmet ZULU KWR ST 35W+S sau echivalent
	buc	1,00	1 853,53
	1 853,53
	
8	RpIA30B
	Montarea dispozitivului de siguranta, la cazanul pentru incalzire centrala cu abur de 0,05-0,7 at si cu debit  500-1000 kg abur/ora Grup de siguranta cazan ICMA 3 bari
	buc	1,00	75,87
	75,87
	
9	RpIA57C
	Montarea pompei de circulatie a apei calde, cuplata cu motor electric de 0,75 - 11 kw si conducta 1"-3"Pompa de circulatie TAIFU 32/80/180 
	buc	1,00	352,37
	352,37
	
10	RpID06D
	Separator termostatic de condensat, racordat cu mufe sau flanse cu diametrul nominal de 30-50 mm cu flanse Vana anticondensare ICMA 45*C/D32
	buc	1,00	75,70
	75,70
	
11	RpIA11A
	Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de pina la 400 l Vas de expansiune incalzire 60l
	buc	1,00	713,58
	713,58
	
	Total	 Lei		3 071,05	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		625,48	
	Transportarea materialelor	5 %		7,21	
	Total	 		3 703,74	
	Cheltueli de regie	75 %		2 084,93	
	Total	 		5 788,67	
	Beneficiu	6 %		347,32	
	Total Lucrari de montare	6 135,99	
	Inclusiv salariu	2 779,90	
	3. Lucrari de constructii	
12	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Niplu de otel 11/2
	buc	1,00	179,16
	179,16
	
13	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Teu Z redus 11/2*11/4
	buc	1,00	186,83
	186,83
	
14	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Reductie Z MF 11/2*3/4
	buc	1,00	163,15
	163,15
	
15	ID01B
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Robinet de racire ICMA 3/4
	buc	1,00	250,21
	250,21
	
16	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord PPR cu olandez 25*3/4
	buc	3,00	35,81
	107,42
	
17	RpIC40E
	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1 1/4" Zgon de otel 1 1/4
	buc	1,00	92,65
	92,65
	
18	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Teu z redus 1 1/4*1
	buc	1,00	169,52
	169,52
	
19	RpIC40D
	Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1" Niplu de otel 1
	buc	1,00	38,50
	38,50
	
20	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" FADO sau echivalent
	buc	2,00	303,21
	606,42
	
21	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PPR p/m M 40*1 1/4+
	buc	4,00	35,28
	141,12
	
22	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Reductie z mf 1 1/2*1 1/4
	buc	1,00	141,12
	141,12
	
23	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru Y 1 1/4SD
	buc	1,00	285,74
	285,74
	
24	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Niplu z 1 1/4
	buc	1,00	146,88
	146,88
	
25	RpIC28B
	Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul  1 1/2"-2 1/2" Niplu bronz 1 1/4*1
	buc	1,00	147,82
	147,82
	
26	SE56A
	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru y 1
	buc	1,00	217,47
	217,47
	
27	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PPR p/m M 32*1 +
	buc	1,00	32,10
	32,10
	
28	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPr redus 40*32*40
	buc	1,00	45,25
	45,25
	
29	IC36D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava PPR fibra 40 PN 25
	m	20,00	89,01
	1 780,20
	
30	IC35D
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teava PPR fibra 32 PN 25
	m	60,00	68,52
	4 111,40
	
31	IC35C
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava PPR fibra 25 PN 25
	m	40,00	55,50
	2 220,08
	
32	IC40B
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2",   Colier teava z 1 1/4 cu garnitura 
	buc	15,00	41,91
	628,72
	
33	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,Colier teava z 1  cu garnitura 
	buc	15,00	36,31
	544,64
	
34	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiatoare otel  T 22 500*1800
	buc	10,00	1 465,98
	14 659,75
	
35	IB06C
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm Radiatoare otel  T 22 500*1600
	buc	1,00	1 334,60
	1 334,60
	
36	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm,  Radiatoare otel  T 22 500*800
	buc	3,00	943,69
	2 831,08
	
37	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la  1000 mm, Radiatoare otel  T 22 500*700
	buc	1,00	860,94
	860,94
	
38	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" Robinet colt 1/2 retur SD FORTE sau echivalent
	buc	15,00	96,73
	1 450,97
	
39	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"Robinet colt 1/2 tur SD FORTE sau echivalent
	buc	15,00	95,73
	1 435,97
	
40	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Reductie PPR p/m M 20 * 1/2+
	buc	30,00	33,45
	1 003,58
	
41	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Olandez PPR p/m F32*1+
	buc	1,00	99,94
	99,94
	
42	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Reductie PPR MF 32*25
	buc	5,00	34,96
	174,78
	
43	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Robinet bila PPR 25+
	buc	1,00	97,97
	97,97
	
44	IC38J
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Teu PPR redus 40*20*40
	buc	6,00	41,87
	251,22
	
45	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*20*32+
	buc	8,00	31,62
	252,99
	
46	IC38H
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR redus 25*20*25+
	buc	4,00	27,59
	110,37
	
47	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 90 FF 40+
	buc	8,00	28,07
	224,55
	
48	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot PPR 45 FF 40+
	buc	6,00	26,22
	157,33
	
49	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 90 FF 32+
	buc	30,00	23,93
	717,90
	
50	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Cot PPR 45 FF 32 +
	buc	10,00	22,02
	220,20
	
51	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 90 FF 25+
	buc	30,00	21,27
	638,14
	
52	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR 45 FF 25+
	buc	10,00	19,35
	193,52
	
53	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR 25+
	buc	15,00	21,93
	328,99
	
54	IC38C
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa PPR 32+
	buc	15,00	24,80
	371,98
	
55	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa PPR 40+
	buc	15,00	25,05
	375,71
	
56	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Reductie PPR MF 40*25
	buc	8,00	24,12
	192,95
	
57	IC38D
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Reductie PPR MF 40*32+
	buc	8,00	26,03
	208,23
	
58	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*25*32
	buc	5,00	30,84
	154,20
	
59	IC38I
	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Teu PPR redus 32*25*25
	buc	5,00	32,99
	164,95
	
60	RpCU06F
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2
	m	18,00	152,45
	2 744,15
	
61	RpCU07E
	Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	18,00	28,94
	520,84
	
62	RpIE04A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"
	m	100,00	10,85
	1 084,75
	
63	RpIE04B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 1 1/4"-2"
	m	20,00	16,97
	339,37
	
	Total	 Lei		45 438,32	
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %		2 548,28	
	Total	8 %		2 607,21	
	Total	 		50 593,81	
	Total	14,5 %		7 336,11	
	Total	 		57 929,92	
	Beneficiu	6 %		3 475,80	
	Total Lucrari de constructii	61 405,72	
	Inclusiv salariu	11 325,70	
	Total	 Lei		118 829,40	
	TVA	20 %		23 765,88	
	Total deviz:	142 595,28	
	Inclusiv salariu	14 105,60	

Intocmit 	Director SRL ,, BECAD ,, I.Platon	
                                       (funcţia, semnătura)	
Verificat		
                                      (funcţia, semnătura)