CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: IP Bender al IGP 
2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IP Bender
3. Obiectul achiziţiilor: lucrari de reparatie a edificiului al IP Bender pe adresa or.Bender, str. Dzerjinschi 46

DEVIZ  LOCAL № 02
 Lucrari de reparatie la sistema de incalzire la Cladire cu 2 etaje.

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. Cladire cu 2 etaje.
			
		1.1. Etajul I
			
		1.1.1. Lucrari de demontaj
			
1	RpIB11B	Demontari elemente de radiator
	buc	120,000	
2	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel 
	buc	1,000	
3	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" 
	m	80,000	
4	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"
	m	20,000	
		1.1.2. Lucrari de montare 
					
5	IC36B	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	20,000	
6	IC36E	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	80,000	
7	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PP d=25 mm)
	buc	10,000	
8	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa  PP d=50 mm)
	buc	20,000	
9	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PP d=25 mm)
	buc	38,000	
10	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90  PP d=50 mm)
	buc	10,000	
11	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 PP d=25 mm)
	buc	10,000	
12	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45  PP d=50 mm)
	buc	4,000	
13	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 x 25 x 50 mm)
	buc	30,000	
14	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=50/40 mm)
	buc	1,000	
15	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa redusa PP d=25 / 3/4'')
	buc	30,000	
16	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa redusa PP d=50 / 1 1/2'')
	buc	1,000	
17	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	156,000	
18	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	15,000	
19	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	15,000	
20	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	60,000	
21	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2"
	buc	80,000	
22	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Ventil d=3/4'')
	buc	30,000	
23	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Americanca d=3/4'')
	buc	30,000	
		1.2. Etajul II
			
		1.2.1. Lucrari de demontaj
			
24	RpIB11B	Demontari elemente de radiator
	buc	90,000	
25	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"
	m	12,000	
26	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" 
	m	52,000	
		1.2.2. Lucrari de montare 
			
27	IC36B	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	12,000	
28	IC36E	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm.
	m	52,000	
29	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PP d=25 mm)
	buc	6,000	
30	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa  PP d=50 mm)
	buc	10,000	
31	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PP d=25 mm)
	buc	22,000	
32	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90  PP d=50 mm)
	buc	6,000	
33	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 45 PP d=25 mm)
	buc	10,000	
34	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45  PP d=50 mm)
	buc	4,000	
35	IC38K	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Teu PP d=50 x 25 x 50 mm)
	buc	22,000	
36	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=50/40 mm)
	buc	2,000	
37	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa redusa PP d=25 / 3/4'')
	buc	22,000	
38	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Mufa redusa PP d=50 / 1 1/2'')
	buc	1,000	
39	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	110,000	
40	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	11,000	
41	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	11,000	
42	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	44,000	
43	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2"
	buc	50,000	
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Ventil d=3/4'')
	buc	22,000	
45	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Americanca d=3/4'')
	buc	22,000	
		1.3. Subsol
			
		1.3.1. Lucrari de demontaj
			
46	RpIB11B	Demontari elemente de radiator
	buc	25,000	
47	RpIB11E	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel 
	buc	3,000	
48	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4"
	m	10,000	
49	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"
	m	80,000	
50	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"
	m	74,000	
51	RpID19B	Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2"
	buc	2,000	
		1.3.2. Lucrari de montare 
			
52	IC36B	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	16,000	
53	IC36D	Teava din polipropilena armata, montata  la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.
	m	80,000	
54	IC36F	Teava din polipropilena armata, montata la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm.
	m	74,000	
55	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa PP d=25 mm)
	buc	6,000	
56	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Mufa PP d=40 mm)
	buc	20,000	
57	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Mufa PP d=63 mm)
	buc	16,000	
58	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Cot 90 PP d=25 mm)
	buc	28,000	
59	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Cot 90 PP d=40 mm)
	buc	10,000	
60	IC38F	Piesa de racordare (fiting)cu doua imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Cot 90 PP d=63 mm)
	buc	12,000	
61	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Cot 45 PP d=40 mm)
	buc	8,000	
62	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu redus PP d=40 x 25 x 40 mm)
	buc	20,000	
63	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm  (Teu PP d=40 mm)
	buc	2,000	
64	IC38L	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Teu PP d=63 mm)
	buc	6,000	
65	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm, (Mufa redusa PP d=20 / 1/2'')
	buc	8,000	
66	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa redusa PP d=25 / 3/4'')
	buc	18,000	
67	IC38F	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm (Mufa redusa PP d=63 / 57 mm)
	buc	2,000	
68	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=63/40 mm)
	buc	4,000	
69	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=63/50 mm)
	buc	4,000	
70	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=40/20 mm)
	buc	4,000	
71	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Trecere PP d=40/25 mm)
	buc	4,000	
72	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv
	buc	85,000	
73	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"
	buc	9,000	
74	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc	9,000	
75	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.
	buc	36,000	
76	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" (Bratara fixare d=1 1/4'')
	buc	80,000	
77	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri (Bratara de fixare d=57 mm)
	buc	64,000	
78	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere  pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"  (Ventil d=1/2'')
	buc	3,000	
79	ID05B	Robinet cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Ventil d=57 mm)
	buc	2,000	
80	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere, pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Ventil d=3/4'')
	buc	18,000	
81	IC53B	Racord olandez, avind diametrul de 3/4" (Americanca d=3/4'')
	buc	18,000	
82	IA23A	Filtru d=1 1/2''
	buc	1,000	
83	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2 (Bocionok d=1/2'')
	buc	4,000	
84	ID02B	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Bocionok d=3/4'' ) 
	buc	4,000	
85	ID02C	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal  (Bocionok d=57 mm ) 
	buc	4,000