Alimentarea cu gaze naturale a edificiului IP Gimnaziul "Nicolai Botgros" din sat. Badicul Moldovenesc, r-nul Cahul	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaюile de lucrгri № 413/20-2-1-9

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrгrilor       	Unitatea de mгsurг 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Utilaj
			
1	
	Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/2" GSM
	шт.	1,00	
 2	
	Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01
	шт.	1,00	
 3	
	Извещатель пожарный тепловой ИПK-9
	шт.	2,00	
 4	
	Извещатель пожарный ручной  ИПР-1
	шт.	1,00	
 5	
	Сирена сигнальная с проблесковым маяком 
	шт.	4,00	
 6	
	Источник бесперебойного питания ИПБ-12-3
	шт.	1,00	
 7	
	Контрольная панель на 4 зоны DSC (плата+бокс+клавиатура) РС 585Н
	шт.	1,00	
 8	
	Извещатель магнито-контактный НО-03В
	шт.	2,00	
 9	
	Сотовый коммуникатор LINKS 1000
	шт.	1,00	
 10	
	Инфракрасный извещатель LC 102 PIGBS
	шт.	1,00	
 11	
	Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)
	шт,	1,00	
 		Capitolul 2. Lucrari de montare
			
12	10-08-001-09
	Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze РС 585 Н, Варта 
	шт.	2,00	
 13	10-08-002-03
	Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii  ИПР, ИПК
	шт.	3,00	
 14	10-08-002-04
	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (HO-03)
	шт.	2,00	
 15	10-08-003-02
	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Сирена )
	шт.	4,00	
 16	08-01-121-1
	Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 аккумулятор
	шт.	1,00	
 17	08-02-399-1
	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm2 Прокладка кабеля в мини-каналах 
	100 m	1,51	
 18	08-02-149-1
	Cablu pina la 35 kV suspendate pe cablu de otel, masa 1 m pina la: 1 kg прокладка кабеля на тросу
	100 m	0,12	
 19	
	Кабель КПСЭнг-FRLS сеч. 2x2x0,2 мм2
	м	25,00	
 20	
	Кабель  ВВГнг-LS сеч. 2 х 1,5 мм2
	м	138,00	
 21	08-02-390-1
	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.10х20
	100 m	0,28	
 22	08-02-396-6
	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m Короб огнеупорный с крышкой 100х100х3 ммб длина 2,5 м
	100 m	1,22	
 23	08-02-303-7
	Cablu de otel, longitudinal-portant Монтаж троса
	1 km	0,02	
 24	
	Трос оцинкованный Д-8,3 мм
	м	12,00	
 25	08-02-168-1
	Manson de cuplare, din polivinilclorura, pentru cabluri de control nearmate, cu conductori de arama, sectiunea unui conductor, pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Муфта натяжная)
	шт.	2,00	
 26	
	Муфта натяжная
	шт.	2,00	
 27	08-02-303-5
	Elementul sistemului de suspendare a retelelor de contact si a cablurilor de otel longitudinal-portante, din sirma cu izolatie, lungime pina la: 30 m
	шт.	8,00	
 28	
	Трубостойка
	шт.	2,00	
 29	
	Подвес кабельный
	шт.	6,00	
 30	10-01-051-34
	Fasonare si conectare cabluri si conductori:Conductor monofir la lipiri si dezlipiri пайка провода
	100 buc.	0,23	
 31	10-08-019-01
	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete (УК - 2П)
	шт.	4,00	

	                                                                                                         

Proiectant    	
(funcюia, semnгtura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.