Lista cu cantitatea de lucrări
1.	Obiectul achiziţiilor  Lucrari de amenajare a acceselor catre terenurile de sport, in Parcul Central mun. Ungheni

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Cai de acces si alei pavate
	
1	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (inclusiv bordurele)
	m3	60,3000	
2	TsC02D1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.
	100 m3	4,3700	
3	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu
	m3	43,7000	
4	TsH222A
	Incarcarea solului in transport auto (deseuri, sol)
	m3	418,0000	
5	TsI50C
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (sol, deseuri)
	t	585,2000	
6	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta sub borduri h=10 cm
	m3	35,1000	
7	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (borduri vibropresate 1000 x250x80cm)
	m	1 170,0000	
8	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	1 750,0000	
9	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate tip Caramida, color, gr.6cm)
	m2	1 750,0000	
10	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	1 755,0000