Reparatia salii de muzica si a casei scarii la Gradinita nr. 125	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie
			
		Capitolul 1.1. Coridor, scara
			
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	42,300	
 2	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	251,800	
 3	CF02B3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane
	m2	42,300	
 4	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2	43,000	
 5	CF50B k=0.6
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Grosimea 3.0 mm
	m2	58,000	
 6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	251,800	
 7	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a tavanelor 
	m2	251,800	
 8	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	58,600	
 9	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	251,800	
 10	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	251,800	
 11	RpCR23A
	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea
	m2	8,400	
 		Capitolul 1.2. Sala muzicala
			
12	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	8,670	
 13	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	89,800	
 14	IzA04A
	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma
	m2	66,300	
 15	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti  interioare
	m2	89,800	
 16	CF15A k=1.5
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - Grosimea 3.0 cm
	m2	89,800	
 17	CK50B k=2
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat - Tavan cu 2 -3 nivele
	m2	66,300	
 18	CK26C
	Baghete montate la tavan din mase plastice
	m	76,800	
 19	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat
	buc	420,000	
 20	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Pentru 2-3-nivele k=1.5
	m2	66,300	
 21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	66,300	
 22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a tavanelor 
	m2	66,300	
 23	CK26C
	Carnizuri montate la tavan din mase plastice
	m	34,500	
 24	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	66,300	
 25	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	66,300	
 26	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti  interioare - Sub Tink
	m2	89,800	
 27	CF30A
	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Tencuiala decorativa cu structura marunta
	m2	89,800	
 28	CK07B
	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre - Bagheta decorativa pentru pereti din MDF
	m	34,500	
 29	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	22,200	
 30	СF59A
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie
	m2	22,200	
 31	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	22,200	
 32	CK57F
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi 
	m2	8,670	
 33	CK26A
	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi 
	m	5,500	
 34	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice
	m	5,500	
 35	RpCJ06B
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime
	m	15,300	
 36	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,200	
 37	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2	6,200	
 38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  a glafurilor
	m2	6,200	
 39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 
	m2	6,200	
 40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	6,200	
 		Capitolul 2. Lucrari electrice
			
41	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	14,000	
 42	RpEF15A
	Montarea corpurilor de iluminat de tip LED in complet cu lampi
	buc	8,000	
 43	RpED02B
	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp
	m	188,500	
 44	RpEE17D
	Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235
	buc	4,000	
 45	RpEE15D
	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238
	buc	10,000	
 46	RpEQ03A
	Demontarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	
 47	RpEQ04A
	Montarea cutiei cu cleme
	buc	2,000	
 48	RpEF08A
	Montarea candelabrelor cu doua brate, pentru lampi  LED (cu 5 lampi) complet echipate + banda cu dioduri de lumina
	buc	6,000	

	                                                                                                         

INVESTITOR	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.