CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de refacere si amenajare a gazoanelor str. Nationala
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Amenajari cu pavele
	
1	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu
	m3	4,0000	
2	RpEM29A
	Spargerea stratului de asfalt
	m3	27,0000	
3	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m	240,0000	
4	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.
	100 m3	1,6000	
5	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul 
	100 m3	2,9100	
6	TsI50A8
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km  - material decapat
	t	410,0000	
7	TsH192A
	Prelucrarea suprafetelor trotuarelor cu erbicide (150 gr. erbicid dizolvat in 10 l de apa), cel putin 2 l de amestec per mp 
	100m2	5,5000	
8	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris (H=10 cm sub borduri)
	m3	7,2000	
9	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata pentru trotuar 100*20*8)
	m	240,0000	
10	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare 
	m2	550,0000	
11	DE17A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (placi vibropresate, gri , gr. 6 cm)
	m2	550,0000	
12	DI119
	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ajustarea fintinilor cu beton monolit B20)- 4 fintini
	m3	0,8000	
13	TsG02A
	Curatarea terenului de iarba si buruieni
	100m2	5,2000	
14	TsH03A
	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (cernere cernioziom)
	m3	104,0000	
15	TsC02D1
	Incarcarea mecanica cu excavatorul 
	100 m3	1,0400	
16	TsI51A3
	Transportarea pamintului (cernoziom) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km 
	t	104,0000	
17	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime
	m2	550,0000	
18	TsH91A
	Instalarea banci pe 2 picioare (model banca anexat)
	buc	8,0000	
19	TsH91B
	Instalarea urne (model urna anexat)
	buc	8,0000