Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Extinderea retelei de distributie a apei in s. Recea, r-ul Straseni	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Turnul de apa, conductele
					
		1.1. Lucrari de terasament
					
1	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
2	TsA20B
	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600			
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900			
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv
	100 m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900			
		1.2. Fundatia
					
5	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	1,1500			
	4100126202818	Apa	m3	0,1000			
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100			
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200			
6	CB03A
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500			
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500			
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800			
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  	m2	0,0900			
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035			
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005			
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200			
7	CA03K
	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa... Beton C16/20
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500			
	266310210000020	Beton C16/20	m3	1,0250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1000			
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1200			
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0700			
8	CC02G
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0450			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250			
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton  
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
10	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600			
11	IzF04F
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)
	m2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600			
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii 	kg	1,7000			
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400			
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006			
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010			
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130			
		1.3. Constructia caminului
					
12	AcE11A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana 
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8900			
	2663102100933	Beton de ciment  clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990			
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200			
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100			
	1411122201752	Piatra sparta 	m3	0,2660			
	2664102101126	Var	kg	0,1100			
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800			
	2010102906951	Bara de lemn           	m3	0,0040			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500			
13	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦО- 1
	buc				
	412661121010	Placi prefabricate pt. camine  КЦО-1	buc	1,0000			
14	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦП1-15-1 
	buc				
	266112064330	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	1,0000			
15	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦД-15
	buc				
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine  КЦД-15	buc	1,0000			
16	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat КЦ7-3
	buc				
	11412661121010	Placi prefabricate pt. camine  КЦ7-3	buc	1,0000			
17	AcE11A1
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor КЦ15-9 
	buc				
	20264331522	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	buc	2,0000			
18	AcE07A
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000			
	2875274200002	Capac cu rama  L	buc	1,0000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250			
19	IC44C
	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 114x5 mm
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500			
	211722103310000	Teava instalatie D114x5	m	0,3000			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,1200			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,0700			
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420			
	1421202206000	Nisip  0,0-7,0 mm	m3	0,0036			
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003			
20	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (metal pentru consolidarea caminelor, dvutabr, scoabe)
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
		1.4. Conductele
					
21	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	08421216701000	Teava din otel D100mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
22	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	8421216701000	Teava din otel D80mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
23	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 15 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	308421216701000	Teava din otel D15mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
24	AcA04A
	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000			
	84212167010001250	Teava din otel D50 mm	m	1,0100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,0900			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,2000			
	2873155901261	Electrod  S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl  5 x 450 mm	kg	0,1300			
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700			
	2320322600374	Citom	kg	0,0200			
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200			
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,0600			
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010			
25	AcF11B
	Spalarea conductelor din otel   2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000			
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800			
26	AcF11A
	Spalarea conductelor din otel  pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei
	m				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700			
27	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-50 mm Teu D100x80
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	502875274110100-50	Teu 100x80mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
28	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100-15 mm Teu D100x15
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	502871274110150	Teu 100x15mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
29	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Teu D80x50
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	50286274110250	Teu 80x50mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
30	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-50 mm Reductie D80x50
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	50286274110350	Reductie D80x50	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
31	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 mm Cot D 50 mm 90gr
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	6001062741210151	Cot metal D 50 mm 90gr	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
32	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D80 mm Cot D 80 mm 90gr
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	6001062741210152	Cot D 80 mm 90gr	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
33	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de D50 Cap mufa conexiune D50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	6466274110150	Головка муфтовая Д50мм(Cap mufa conexiune D50mm)	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
34	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm Flansa D100mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	412874534110150	Flansa  D100mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
35	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm Flansa D80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	412874110150	Flansa  D80mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
36	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm Vana D100mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	512874117300000	Vana D100mm fonta	buc	1,0000			
37	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm Vana D80mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	12874117300000	Vana D80mm fonta	buc	1,0000			
38	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	12437300000	Robinet antiincendiar cu mufa si racord D50mm	buc	1,0000			
39	AcA25A
	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm Pilnie de varsare D50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500			
	4412874110150	 Pilnie de varsare D50 mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400			
		1.5. Diverse
					
40	DE01A
	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra  de 10 cm 
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4200			
	111411122201672	Piatra but	m3	0,1280			
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,0320			
41	CC03A
	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp
	kg				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050			
	2873122004100	Plase sudate 	kg	1,0100			
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050			
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100			
	2010237318750	Distantieri 	buc	0,3000			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0006			
42	CA02A2
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2700			
	29522700037002	Betoniera de  250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2500			
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000			
43	CH01A
	Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor
	m				
	7122030012940	Pietrar	h-om	2,6500			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500			
	2670112203200	Trepte din piatra, simple sau profilate, gata fasonate	m	1,0050			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0030			
44	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100			
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150			
45	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, 
	kg				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100			
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100			
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000			
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050			
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200			
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200			
46	IzD05B
	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, )
	t				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,6800			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,3900			
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	3,2600			
	2320166200676	White spirit	kg	0,2300			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0770			
47	IzD04C
	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina
	t				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,2200			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	8,0000			
	2320166200676	White spirit	kg	0,5600			
		2. Montarea castelului de apa
					
48	M1A02D
	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de  1-5 tone
	t				
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000			
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	57,8100			
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000			
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m 	m3	0,0050			
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	4,4500			
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029	kg	0,9000			
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	6,5500			
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	6,5500			
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	1,1100			
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos 	m3	0,1900			
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000			
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,9200			
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000			
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) 	kg	0,1500			
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,4900			
		3. Costul utilajului
					
49	M1A02E
	Costul  turnului complet asamblat, vopsit, V=25 m3 H=15 m
	set				
	721203002225	TURN   BR 25 m3  H=15.0 m.   vopsit	set	1,0000			

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.