Replanificarea încaperii de la parter pentru amplasarea unui Angeograf în incinta blocului nr. 1 a Spitalului de Neurologie si Neurochirurgie, din str. Korolenco, 2, mun. Chisinau		
(denumirea obiectivului)		
DEVIZ  LOCAL № 2-1-4
 Retele electrice interne (IEI\ EEF.SU)
Valoarea de deviz  	
Intocmit in preţuri  curente 
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie					
		1.1. Sistemul de legare la pamint					
1	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm (Electrod de impamintare din otel inox D20mm L=1m)
	100 m	0,27			
2		Mufa de legatura din otel inox
	buc	18,00			
3		Clema de legatura pentru electrozi
	buc	9,00			
4		Cap de batut
	buc	9,00			
5		Virf de penetrare
	buc	9,00			
6		Banda de protectie impotriva coroziunii
	buc	9,00			
7	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 40*4mm; K=0.0125)
	100 m	0,60			
8	08-02-472-3	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (otel fisie 25.4mm; K=0.00785)
	100 m	1,10			
							
		Total	 Lei				
		Total Sistemul de legare la pamint
Inclusiv salariu					
		1.2. Sistemul de legare la pamint tehnologic
					
9	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat d400mm, innaltime 300mm)
	buc	1,00			
10	08-02-472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie (Electrod din cupru cu posibila umplutura de sare electrolitica, d 54mm, grosimea peretilor de 2.1mm )
	100 m	0,09			
11		Electrod din cupru cu posibila umplutura de sare electrolitica, d 54mm, grosimea peretilor de 2.1mm
	m	9,15			
12		Mufa de conexiune a electrozilor din cupru d54mm
	buc	2,00			
13		Sare electrolica pentru umplerea electrozilor din cupru
	m3	0,03			
14		Amestec de material pentru optimizarea conductivitatii solului, cu rezistivitate relativa de 0,4 Ohm\m
	m3	0,15			
15		Argila de betonita, cu granulatie fina <2уm, alcatuita dintr-un amestec de silicati si din fragmente de coart
	m3	0,01			
16		Pamint fertil cernut
	m3	0,01			
17	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Accesorii din otel Zincat pentru fixarea tevilor)
	kg	50,00			

		Total	 Lei				
		Total Sistemul de legare la pamint tehnologic
Inclusiv salariu					
							
		Total					
		Asigurari sociale					
		Transport					
		Total					
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiul	6 %				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Montare utilaj
					
		2.1. Tablouri de distributie 
					
		2.1.1. Tabloul 1.1
					
18	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)
	buc	1,00			
19	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	2,00			
20	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	4,00			
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V 
	buc	10,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Tabloul 1.1
Inclusiv salariu					
		2.1.2. Tabloul 1.2
					
22	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 405*320*120 (Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module)
	buc	1,00			
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La intrare Separator de sarcina modular, tripolar In= 80A, Un =400V
	buc	1,00			
24	08-03-529-1	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A
	buc	1,00			
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U230V 
	buc	1,00			
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,  Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U400V 
	buc	3,00			
27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V 
	buc	2,00			
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U400V 
	buc	2,00			
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V 
	buc	1,00			
30	08-03-529-1	Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A
	buc	2,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Tabloul 1.2
Inclusiv salariu					
		2.1.3. Tablou 1.3
					
31	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Sursa neintrruptibila de curent Pnom=8.0 kVA)
	buc	1,00			
32	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V 
	buc	2,00			
33	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V 
	buc	4,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Tablou 1.3
Inclusiv salariu					
		2.1.4. Tablou 1.4
					
34	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200х600х500 (Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal IP54 1400*650*285)
	buc	1,00			
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat tripolar, In=630A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11
	buc	4,00			
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, (Declansator independent pentru deconectarea energiei electrice)
	buc	3,00			
37	08-03-529-1	Contactor modular tripolar, 1 (Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=400A)
	buc	3,00			
38	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V 
	buc	2,00			
39	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V 
	buc	2,00			
40	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, La iesire Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U400V 
	buc	2,00			
41	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V 
	buc	2,00			

42	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=160A,  Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11
	buc	2,00			
43	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250A, Un=400V
	buc	1,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Tablou 1.4
Inclusiv salariu					
							
		Total	 Lei				
		Total Tablouri de distributie 
Inclusiv salariu					
		2.2. Echipament de iluminat
					
44	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 36W, cu modul incorporat, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K )
	100 buc	0,17			
45		corp de iluminat , IP65; modul LED 36W, cu modul incorporat, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K
	buc	17,00			
46	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K )
	100 buc	0,04			
47		 corp de iluminat , IP20; modul LED 32W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 3600Lm, 4000K
	buc	4,00			

48	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP54\IP20; modul LED 22W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K )
	100 buc	0,02			
49		corp de iluminat , IP54\IP20; modul LED 22W, cu montare incorporata, reflector opal, flux luminos 2100Lm, 4000K
	buc	2,00			
50	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K )
	100 buc	0,03			
51		corp de iluminat , IP65; modul LED 30W, cu montare aparenta, reflector opal, flux luminos 3000Lm, 5000K
	buc	3,00			
52	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa ( corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K )
	100 buc	0,02			
53		corp de iluminat cu sensor incorporat, luminozitate, miscare, infrarosu si timpul de actionare , IP54; modul LED 13W, cu montare pe perete, reflector mat, flux luminos 1200Lm, 4200K
	buc	2,00			
54	RpEF13C	Montarea corpurilor de iluminat de perete (Corp de iluminat de siguranta cu inscrptia "Nu intrati" de tip permanent, IP22, Led 4W, flux luminos 200LM, tensiune de alimentare 230V, autonomie de functionare de 3 ore)
	buc	2,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Echipament de iluminat
Inclusiv salariu					
		2.3. Ansamblu de cabluri
					
55	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)
	100 m	8,95			
56		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	180,00			
57		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1.5
	m	50,00			
58		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5
	m	540,00			
59		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*2.5
	m	85,00			
60		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 1*6
	m	30,00			
61		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 5*10
	m	10,00			
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)
	100 m	3,60			
63		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*1.5
	m	80,00			
64		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 3*2.5
	m	140,00			
65		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*6
	m	10,00			
66		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PV 1*50
	m	105,00			
67		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*120
	m	15,00			
68	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu de forta cu fire din Cupru, fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii, in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi, cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)
	100 m	1,05			
69		Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC, ВВГ нгLS 4*1
	m	105,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Ansamblu de cabluri
Inclusiv salariu					
		2.4. Accesorii electrice
					
70	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,03			
71		Intrerupator cu o clapa pentru instalare incorporata IP 20,
	buc	3,00			
72	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,06			
73		Intrerupator cu 2 clape pentru montare aparenta IP 20
	buc	6,00			
74	08-03-591-9	Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa ( Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	100 buc	0,16			
75		Priza cu contact de protectie, montare incorporata, (Cu impamintare de protectie, IP20, IK02, In=16A, U=230V)
	buc	16,00			
76		Doza universala incorporata pentru fixarea prizelor, intrerupatoarelor 60*65 mm IP20
	buc	25,00			
77		Cutii de distributie (pentru cabluri) IP20, cu montare incorporata
	buc	60,00			
78		Tablou cu transformator de coborire, IP54, tensiunea primara 220V, tensiunea secundara 12V, puterea 250 VA
	buc	3,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Accesorii electrice
Inclusiv salariu					
		2.5. Tevi si accesorii
					
79	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m	11,10			
80		Teava de otel zincat d 20mm 
	m	390,00			
81		Teava de otel zincat d 25mm 
	m	720,00			
82	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm
	100 m	0,30			
83		Teava de otel zincat d 32mm 
	m	20,00			
84		Teava de otel zincat d 40mm 
	m	10,00			
85	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m	1,50			
86		Teava de otel zincat d 50mm 
	m	150,00			
87	08-02-407-4	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm
	100 m	0,15			
88		Teava de otel zincat d 70mm 
	m	15,00			
89	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm
	100 m	0,70			
90		Teava din PE d100
	m	70,00			
91	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Accesorii din otel Zincat pentru fixarea tevilor)
	kg	1 200,00			
							
		Total					
		Total Tevi si accesorii
Inclusiv salariu					
							
		Total					
		Asigurari sociale					
		Transport					
		Total	 				
		Cheltuieli de regie					
		Total					
		Beneficiul					
		Total Montare utilaj
Inclusiv salariu					
		3. Utilaj

		3.1. Tablou de distributie
					
		3.1.1. Tabloul 1.1
					
92		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module
	buc	1,00			
93		Separator de sarcina modular, tripolar In= 20A, Un =400V
	buc	2,00			
94		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=4A, U230V 
	buc	4,00			
95		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V 
	buc	10,00			
96		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	2,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Tabloul 1.1
Inclusiv salariu					
		3.1.2. Tabloul 1.2
					
97		Cutie de evidenta metalica IP54; p-u 36 module
	buc	1,00			
98		Separator de sarcina modular, tripolar In= 80A, Un =400V
	buc	1,00			
99		Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=95A
	buc	1,00			
100		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V 
	buc	1,00			
101		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V 
	buc	3,00			
102		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V 
	buc	2,00			
103		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=16A, U400V 
	buc	2,00			
104		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=50A, U400V 
	buc	1,00			
105		Contactor modular tripolar, 1 contact normal deschis, Un=380V, Ub=230V, In=25A
	buc	1,00			
106		Bara de conexiune a firului de N si PE p-u 16 conexiuni, 141 mm; In=100A
	buc	2,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Tabloul 1.2
Inclusiv salariu					
		3.1.3. Tablou 1.3
					
107		Sursa neintrruptibila de curent Pnom=8.0 kVA
	buc	1,00			
108		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V 
	buc	2,00			
109		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U230V 
	buc	4,00			
							
		Total	 Lei				
		Total Tablou 1.3
Inclusiv salariu					
		3.1.4. Tablou 1.4
					
110		Tablou de distributie cu montare aparenta pe perete, cu carcasa si usa din metal IP54 1400*650*285
	buc	1,00			
111		 Intrerupator automat tripolar, In=630A, Un=400V cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11
	buc	4,00			
112		Declansator independent pentru deconectarea energiei electrice
	buc	3,00			
113		Contactor de forta industrial, tripolar, 3 contacte normal deschise, Un=400V, Ub=230V, In=400A
	buc	3,00			
114		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "B" In=10A, U230V 
	buc	2,00			
115		 Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=10A, U400V 
	buc	2,00			
116		Intrerupator automat, monopolar, cu caracteristica "C" In=16A, U400V 
	buc	2,00			
117		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=20A, U400V 
	buc	2,00			
118		Intrerupator automat, tripolar, cu caracteristica "C" In=160A, Un=400V, cu reglaj electronic, setarea declansatorului termic 0.4...1, setarea declansatorului electromagnetic 1.25...11
	buc	2,00			
119		Separator de sarcina industrial, tripolar, In=250A, Un=400V
	buc	1,00			
120		Bara din cupru 50*5mm
	m	8,00			
							
		Total					
		Total Tablou 1.4
Inclusiv salariu					
							
		Total					
		Total Tablou de distributie
Inclusiv salariu					
							
		Total					
		Depozitare utilaj					
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total					
		TVA					
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

INGINER ȘEF                    ______________E.SCURTU
Nr.cont.
067138000