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FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații capitale a Școlii Primare-Grădinițe Orac din s. Orac și a Școlii Primare-Grădinițe Sărata Nouă din s. Sărata Nouă, subdiviziuni ale Direcției de Învățământ a Consiliului Raional Leova_______________________________________________________
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă: Direcția Învățământ al Consiliului raional  Leova, or Leova, str. Independenței, 3___________________________________________________
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
” Lucrări de reparații capitale a Școlii Primare-Grădinițe Orac din s. Orac și a Școlii Primare-Grădinițe Sărata Nouă din s. Sărata Nouă, 
2. Informaţii şi proiectare
Deviz de cheltuieli pentru două loturi: 
1. Lucrări de reparație capitală al grupelor sanitare la Scoala Primara Gradinita Orac din s. Orac r-nul Leova
2. Lucrări Reparația școlii primare-grădinița din comuna Sărata Nouă, raionul Leova
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Durata de executare a lucrărilor este preconizată pe 4 luni. Recepția calității și cantității lucrărilor va fi supravegheată de către responsabilul tehnic atestat în domeniu.
4. Mostre
Mostrele materialelor utilizate vor fi prezentate la solicitarea beneficiarului sau a responsabilului tehnic. Materialele propuse spre utilizare vor putea fi verificate înainte de punerea în operă pentru confirmarea conformității cu cerințele proiectului și standardelor aplicabile.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente
Antreprenorul va asigura transportarea, manipularea, depozitarea și protecția materialelor utilizate conform normelor tehnice în vigoare. Materialele vor fi depozitate în condiții care să prevină degradarea acestora.
Antreprenorul poartă răspundere pentru deteriorările cauzate terților din vina sa pe durata executării lucrărilor.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Antreprenorul este obligat să prezinte pașapoartele tehnice și certificatele de conformitate pentru toate materialele utilizate la executarea lucrărilor.
La solicitarea beneficiarului sau a responsabilului tehnic, antreprenorul va prezenta rezultatele încercărilor de laborator pentru materialele utilizate. Toate lucrările executate vor respecta documentația tehnică și normele în vigoare.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Antreprenorul este obligat să remedieze, din cont propriu, viciile ascunse și defectele depistate de organele de control, responsabilul tehnic sau beneficiar în perioada de garanție stabilită conform legislației în vigoare.
Termenul de remediere va fi stabilit de beneficiar în funcție de complexitatea defectelor constatate.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Nu sunt
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Parametrii de calcul ai elementelor constructive vor corespunde normativelor tehnice aplicabile.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului
Nu se aplică.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Pe perioada executării lucrărilor, nivelul zgomotului și vibrațiilor produse de utilajele și mecanismele utilizate trebuie să se încadreze în limitele admise de legislația și normele sanitare în vigoare.
Antreprenorul va întreprinde măsurile necesare pentru reducerea impactului asupra locuitorilor și mediului înconjurător, inclusiv: utilizarea utilajelor tehnic funcționale, limitarea lucrărilor generatoare de zgomot în afara programului de lucru admis, întreținerea corespunzătoare a utilajelor și echipamentelor, respectarea normelor privind protecția muncii și protecția mediului. În cazul depășirii nivelului admis al zgomotului sau vibrațiilor, antreprenorul este obligat să întreprindă imediat măsuri de remediere.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Nu sunt.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Nu se aplică pentru obiectul dat.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Materialele și produsele utilizate pentru executarea lucrărilor vor fi noi, certificate și conforme standardelor tehnice aplicabile. Furnizorii materialelor vor asigura documentele de conformitate și calitate pentru fiecare tip de material utilizat.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Antreprenorul va asigura toate utilajele, mecanismele, echipamentele, sculele și dispozitivele necesare executării calitative și în termen a lucrărilor.
16. Definiţii
Termenii și definițiile utilizate în prezentul caiet de sarcini sunt cele prevăzute în legislația și normativele tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor.
17. Cerinţe privind calculul costului
Calcularea costului ofertei va fi efectuată conform prevederilor actelor normative și documentelor tehnice în vigoare, cu includerea tuturor cheltuielilor directe și indirecte aferente executării lucrărilor.
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.
	Nr. d/o
	Descrierea criteriului/cerinței
	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:
	Nivelul minim/

	Obligativitatea
	
	
	

	
	DUAE
	Formularul completat și semnat cu semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții.
	Obligatoriu

	1.
	Oferta
	Copii. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.
	Obligatoriu

	3.
	Devizele locale aferente ofertei
	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. COPIE. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.
	Obligatoriu

	4.
	Dovada înregistrării persoanei juridice
	Copia Certificatului/deciziei de înregistrare sau a Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții.
	Obligatoriu

	5
	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.
	Obligatoriu

	6
	Experiență similară
	Declarație privind experiența în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit. Documente ce atestă studiile, calificările, experiența de serviciu a specialiștilor – minim 5 ani. În original, confirmat prin semnătura și ștampila ofertantului. *Se va prezenta la depunerea ofertelor prin SIA „RSAP” de către toți ofertanții.
	Obligatoriu

	7
	Informatii generale despre ofertant
	COPIE. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.
	Obligatoriu

	8
	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.
	Obligatoriu

	9
	Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului
	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.
	Obligatoriu

	10
	Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal
	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.
	Obligatoriu

	11
	Scrisori de recomandare
	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.
	Obligatoriu



19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.
1. Oferta cu anexă
2. Cerere de participare
3. Scrisoare de garanție bancară
4. Deviz de cheltuieli conform F3, F5, F7,
5. Documentul Unic de  Achiziții European     (DUAE)
6. Grafic de executarea a lucrărilor
	Formularul nr. 1

	Obiectivul: Lucrări de reparație capitale

	Lotul 1
Obiectul: ” Lucrări de reparație capitală al grupelor sanitare la Scoala Primara Gradinita Orac din s. Orac r-nul Leova

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de demolare


	1
	RpCF10A

	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru

	m3
	1,80

	
	
	2. Pardoseli


	2
	RpCK42E

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate

	m2
	38,00

	3
	CG01A

	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	38,00

	4
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	38,00

	5
	CG47C

	Pardoseli din plăci de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm

	m2
	38,00

	6
	CG18A

	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

	m
	35,20

	
	
	3. Timplarii


	7
	CK25A

	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2
	12,10

	
	
	4. Compartimentari si placari interioare


	8
	CK29F

	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	38,00

	9
	RCsJ37A

	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane

	m2
	165,12

	10
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	165,12

	11
	CF15A

	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	165,12

	12
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	165,12

	13
	CI09A

	Placaj din placute de gresie portelanata, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la constructii la care se impun cerinte deosebite privind calitatea executiei  proiectul si valoarea  arhitecturala

	m2
	52,80

	14
	CF50A

	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. 

	m2
	45,76

	15
	CF56A

	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	45,76

	16
	CN53A

	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	45,76

	17
	CN06A

	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	45,76

	
	
	5. Instalatii sanitare


	18
	RpSC07A

	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat 

	buc
	8,00

	19
	RpSC05A

	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile

	buc
	4,00

	20
	RpSB01C

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm

	m
	32,00

	21
	RpSB01A

	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm

	m
	9,00

	22
	CK27A

	Pereti despartitori din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet ( W/C)

	m2
	28,40

	23
	RpSB13E

	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

	m
	32,00

	24
	SB05C

	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm

	m
	9,00

	25
	IC36A

	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.

	m
	33,10

	26
	SC04A

	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	4,00

	27
	SC13A

	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

	buc
	4,00

	28
	SD04A

	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

	buc
	4,00

	29
	SC07A

	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S

	buc
	8,00

	
	
	6. Instalatii electrice.


	30
	RpED09B

	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x16-3x25 mmp

	m
	66,00

	31
	RpEE15A

	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N

	buc
	2,00

	32
	RpEE03A

	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

	buc
	4,00

	33
	RpEF01B

	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  

	buc
	4,00

	34
	RpEP01A

	Montarea unui ventilator axial de perete D=100mm.

	buc
	2,00





	

	 


Lotul 2
Obiectul: Lucrări de reparație școlii primare-grădinița din comuna Sărata Nouă, raionul Leova

	Formularul nr. 1

	

	

	 

	Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1

	 

	 

	Nr.
	Simbol norme si Cod resurse
	Denumire lucrari
	U.M.
	Volum

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Capitolul 1
	Sala de clasă et.1
	 
	 

	1
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.
	m2
	2,3

	1.1
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,3

	1.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	9,2

	1.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,15

	1.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4025

	1.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,38

	1.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,3

	1.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,679

	1.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,184

	1.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,046

	2
	CI07A
	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.
	m2
	1,2

	2.1
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,296

	2.2
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,32

	2.3
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	18

	2.4
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	3,84

	2.5
	2222222222992
	Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)
	%
	2

	2.6
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	4,32

	2.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	2.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,048

	2.9
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,018

	3
	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1

	3.1
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1

	3.2
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1

	3.3
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1

	3.4
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	0,6

	3.5
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2

	3.6
	2222222222992
	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)
	%
	2

	3.7
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2

	4
	RpSA19A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.
	m
	3,8

	4.1
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	3,876

	4.2
	2523156719430
	Cot din material plastic
	buc
	0,76

	4.3
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,798

	4.4
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,152

	4.5
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	3,8

	4.6
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,076

	4.7
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,019

	4.8
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0076

	4.9
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,368

	4.10
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0779

	5
	RpSB10A
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm.
	m
	3,8

	5.1
	2521216700210
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare
	m
	3,933

	5.2
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,0304

	5.3
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,0114

	5.4
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0684

	5.5
	2222222222992
	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)
	%
	5

	5.6
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,014

	6
	RpSB11A
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 40 mm.
	buc
	3

	6.1
	2523156712230
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare
	buc
	3

	6.2
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,063

	6.3
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,027

	6.4
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,048

	6.5
	2222222222992
	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)
	%
	4

	6.6
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,32

	7
	AcB02A
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm.
	buc
	1

	7.1
	2913124600000
	Robinet de linie cu descarcare din bronz
	buc
	1

	7.2
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	2

	7.3
	27441259047701
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,06

	7.4
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,01

	7.5
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,01

	7.6
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,01

	7.7
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,01

	7.8
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	0,4

	7.9
	02414317346207
	Stearină
	kg
	0,014

	7.10
	2222222222992
	Materiale marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)
	%
	1

	7.11
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	2,1

	8
	RpEE11A
	Montarea tablourilor de sonerii sau semnalizare optica, avind 5 numere, instalat pe dibluri din lemn sau plastic. (Sonerie bing-bang-simbol 8402)
	buc
	3

	8.1
	1111122200002
	Tablou de semnalizare sau sonerii
	buc
	3

	8.2
	1109091
	Dibluri
	buc
	12

	8.3
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	12

	8.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,03

	8.5
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,6

	8.6
	1592127301154
	Alcool tehnic 94 grade
	l
	0,06

	8.7
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3

	9
	RpEB03A
	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x0,75 mmp .
	m
	24

	9.1
	11110001000331
	Cordoane de cupru
	m
	25,2

	9.2
	2811236311004
	Doze ramificatie d=13 mm
	buc
	4,8

	9.3
	2875276311724
	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm
	buc
	6

	9.4
	2222222222992
	Materiale marunte (banda izol, ipsos etc.) din valoarea materialelor explicitate
	%
	3,5

	9.5
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	5,04

	10
	RpEA05A
	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm  .
	m
	24

	10.1
	2661122803601
	Tub flexibil
	m
	24,48

	10.2
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,48

	10.3
	2222222222992
	Materiale marunte ( carton, ipsos, suruburi, etc.) din valoarea materialelor explicitate
	%
	10

	10.4
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	13,44

	11
	RpEE08A
	Montarea butoanelor pentru actionare si comanda a automatelor de scara, releelor optice, de birou, pentru sonerii simple sau duble, pentru sonerie-carte de vizita, interfon sau similare, in carcasa de bachelita sau metalica, montate ingropat sau aparent, pe dibluri din lemn, plastic sau pe suport consola, functionind pentru actionarea automatului de scara.
	buc
	1

	11.1
	2863147306828
	Buton de actionare si comanda
	buc
	1

	11.2
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1

	11.3
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,05

	11.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,005

	11.5
	2222222222992
	Materiale marunte (ipsos, banda izolatoare, apa, etc.) din valoarea materialelor explicitate
	%
	1

	11.6
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,29
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	12
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.
	m2
	6,75

	12.1
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	6,75

	12.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	27

	12.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,375

	12.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,1813

	12.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,05

	12.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,75

	12.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,9275

	12.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	12.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,135

	13
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .
	m2
	7,84

	13.1
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici
	kg
	3,136

	13.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,4704

	13.3
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,92

	13.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,392

	13.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,0157

	13.6
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,312

	14
	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .
	m2
	14,1

	14.1
	2030112938150
	Plasa de protecție cu cadran din masa plastica
	m2
	14,1

	14.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	84,6

	14.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	9,9405

	14.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	3,4827

	14.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	8,46

	14.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	14,1

	14.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	11,985

	14.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,269

	14.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,282

	15
	RpEF21A
	Montarea accesoriilor pentru lampi : fasunguri E 27 - simbol 0140 A. (elementa de protectie metalice a plafoanelor LED in sala de sport 40x40x10mm)
	buc
	8

	15.1
	2875276312648
	Accesorii lampa
	buc
	8

	15.2
	2222222222992
	Materiale marunte (banda, surub, etc.)
	%
	5

	15.3
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,08
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	16
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.
	m2
	27,93

	16.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,8379

	16.2
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,0723

	16.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0723

	16.4
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8379

	17
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.
	m2
	36,57

	17.1
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	1,8285

	17.2
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,3884

	17.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4855

	17.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,3657

	18
	RpCF02A
	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii, in cladiri existente.
	m3
	0,82

	18.1
	1411122201359
	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm
	m3
	0,984

	18.2
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	61,746

	18.3
	2652102100713
	VAR PASTA
	m3
	0,0238

	18.4
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,3173

	18.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,082

	18.6
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,2624

	18.7
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,6162

	18.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3858

	18.9
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,082

	19
	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp .
	m
	64

	19.1
	3130134817404
	Cablu de energie
	m
	65,28

	19.2
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	32

	19.3
	2661126408701
	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor
	buc
	12,8

	19.4
	05001000100103
	Doze de ramificaţie
	buc
	16

	19.5
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	8,96

	20
	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .
	m
	64

	20.1
	2521216704235
	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP
	m
	65,28

	20.2
	2875274021004
	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.
	buc
	12,8

	20.3
	2523156713500
	Mufa din PVC, tip G,
	buc
	9,6

	20.4
	05001000100103
	Doze de ramificaţie
	buc
	9,6

	20.5
	2222222222992
	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate
	%
	5

	20.6
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	27,52

	21
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.
	buc
	1

	21.1
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,01

	21.2
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1

	21.3
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,005

	21.4
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,05

	21.5
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,27

	22
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.
	buc
	4

	22.1
	2746167335100
	Priza
	buc
	4,08

	22.2
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4

	22.3
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,02

	22.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,02

	22.5
	1109091
	Dibluri
	buc
	8

	22.6
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40
	buc
	8

	22.7
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,24

	23
	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.
	buc
	4

	23.1
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	4

	23.2
	2222222222992
	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)
	%
	2

	23.3
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,36

	24
	RpCJ13A k=1,5
	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime,  la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.
	m2
	36,57

	24.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	186,1413

	24.2
	2652102100713
	VAR PASTA
	m3
	0,1536

	24.3
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1337

	24.4
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,6583

	24.5
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,2194

	24.6
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,2926

	24.7
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	33,6444

	24.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,8966

	24.9
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2194

	24.10
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0914

	25
	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.
	m2
	27,93

	25.1
	2662102700202
	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm
	buc
	9,7755

	25.2
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	24,0198

	25.3
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	7,5411

	25.4
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1256,85

	25.5
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	558,6

	25.6
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	33,516

	25.7
	20054708
	Conector
	buc
	124,0092

	25.8
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	50,274

	25.9
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,1895

	25.10
	2852107335349
	Lucru la masina
	h-om
	1,3965

	26
	CI07A
	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.
	m2
	1,2

	26.1
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,296

	26.2
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	1,32

	26.3
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	18

	26.4
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	3,84

	26.5
	2222222222992
	Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)
	%
	2

	26.6
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	4,32

	26.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,44

	26.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,048

	26.9
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,018

	27
	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	1

	27.1
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1

	27.2
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1

	27.3
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1

	27.4
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	0,6

	27.5
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2

	27.6
	2222222222992
	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)
	%
	2

	27.7
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,2

	28
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .
	m2
	36,57

	28.1
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	5,4855

	28.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,8285

	28.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,0971

	29
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.
	m2
	36,57

	29.1
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	261,1098

	29.2
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,1463

	29.3
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	44,6154

	29.4
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,889

	29.5
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5851

	30
	CF17C
	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.
	m2
	36,57

	30.1
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	40,227

	30.2
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	5,4855

	30.3
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,011

	30.4
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,314

	31
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor.
	m2
	64,5

	31.1
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	68,0411

	31.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0645

	31.3
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	29,025

	31.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,45

	31.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0645

	32
	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.
	m
	21,18

	32.1
	2670112202900
	Baghete din mase plastice
	m
	22,239

	32.2
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5295

	32.3
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0212

	32.4
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0212

	32.5
	2416406110431
	PRENADEZ 300 NII 2829-74
	kg
	0,1694

	32.6
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0635

	32.7
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0424

	32.8
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0424

	32.9
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0424

	32.10
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,0212

	32.11
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,354

	33
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .
	m2
	64,5

	33.1
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,675

	33.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,225

	33.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,935

	34
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .
	m2
	64,5

	34.1
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici
	kg
	25,8

	34.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	3,87

	34.3
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	32,25

	34.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	3,225

	34.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,129

	34.6
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	35,475

	35
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.
	m2
	27,93

	35.1
	2663102100001
	Beton clasa C15
	m3
	2,8628

	35.2
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	670,32

	35.3
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,8155

	35.4
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	1,6758

	35.5
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,9217

	35.6
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	22,344

	35.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,793

	35.8
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0559

	35.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,793

	35.10
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,1676

	36
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.
	m2
	27,93

	36.1
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,9217

	36.2
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	363,09

	36.3
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,1731

	36.4
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,2793

	36.5
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	16,758

	36.6
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,793

	36.7
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8379

	36.8
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3352

	37
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm.
	m2
	27,93

	37.1
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	28,7679

	37.2
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	178,752

	37.3
	24302261000001
	Fuga
	kg
	11,4513

	37.4
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	558,6

	37.5
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0838

	37.6
	222222222992
	Materiale marunte (cirpe)
	%
	1

	37.7
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	30,723

	37.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0503

	37.9
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,4692

	37.10
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,7596
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	38
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.
	m2
	14,44

	38.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0433

	38.2
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	11,552

	38.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,552

	38.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2166

	39
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.
	m2
	62,22

	39.1
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	3,111

	39.2
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,4664

	39.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,333

	39.4
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,6222

	40
	RpSB03B
	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm.
	m
	6

	40.1
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,48

	41
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.
	m2
	8,4

	41.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,252

	41.2
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,924

	41.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,924

	41.4
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,252

	42
	RpCJ13A
	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime,  la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul vizibil.
	m2
	62,22

	42.1
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	316,6998

	42.2
	2652102100713
	VAR PASTA
	m3
	0,2613

	42.3
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,9288

	42.4
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	1,12

	42.5
	2664102102008
	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)
	m3
	0,3733

	42.6
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,4978

	42.7
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	57,2424

	42.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	23,6436

	42.9
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3733

	42.10
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1556

	43
	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.
	m2
	8,4

	43.1
	2662102700202
	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm
	buc
	2,94

	43.2
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	7,224

	43.3
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	2,268

	43.4
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	378

	43.5
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	168

	43.6
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	10,08

	43.7
	20054708
	Conector
	buc
	37,296

	43.8
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	15,12

	43.9
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,26

	43.10
	2852107335349
	Lucru la masina
	h-om
	0,42

	44
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .
	m2
	8,4

	44.1
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	1,26

	44.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,42

	44.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,252

	45
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor.
	m2
	8,4

	45.1
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	8,8612

	45.2
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0084

	45.3
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	3,78

	45.4
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,84

	45.5
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0084

	46
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .
	m2
	8,4

	46.1
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici
	kg
	3,36

	46.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,504

	46.3
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	4,2

	46.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,42

	46.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,0168

	46.6
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,62

	47
	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp .
	m
	24

	47.1
	3130134817404
	Cablu de energie
	m
	24,48

	47.2
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	12

	47.3
	2661126408701
	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor
	buc
	4,8

	47.4
	05001000100103
	Doze de ramificaţie
	buc
	6

	47.5
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,36

	48
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.
	m2
	2,8

	48.1
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	2,8

	48.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	11,2

	48.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,4

	48.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,49

	48.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,68

	48.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,8

	48.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,044

	48.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,224

	48.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,056

	49
	CK27D
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din  foi de usi.
	m2
	6

	49.1
	2030112951150
	Glasvanduri din profiluri din mase plastice
	m2
	6

	49.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	18

	49.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,41

	49.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,492

	49.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	3

	49.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	3

	49.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	7,5

	49.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,54

	49.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,12

	50
	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .
	m
	24

	50.1
	2521216704235
	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP
	m
	24,48

	50.2
	2875274021004
	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.
	buc
	4,8

	50.3
	2523156713500
	Mufa din PVC, tip G,
	buc
	3,6

	50.4
	05001000100103
	Doze de ramificaţie
	buc
	3,6

	50.5
	2222222222992
	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate
	%
	5

	50.6
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	10,32

	51
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.
	buc
	2

	51.1
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	2,02

	51.2
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2

	51.3
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,01

	51.4
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,1

	51.5
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,54

	52
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.
	buc
	4

	52.1
	2746167335100
	Priza
	buc
	4,08

	52.2
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4

	52.3
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,02

	52.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,02

	52.5
	1109091
	Dibluri
	buc
	8

	52.6
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40
	buc
	8

	52.7
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,24

	53
	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.
	buc
	4

	53.1
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	4

	53.2
	2222222222992
	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)
	%
	2

	53.3
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	4,36

	54
	CI07A
	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala.
	m2
	62,22

	54.1
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	67,1976

	54.2
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	68,442

	54.3
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	933,3

	54.4
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	199,104

	54.5
	2222222222992
	Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)
	%
	2

	54.6
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	223,992

	54.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	74,664

	54.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,4888

	54.9
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,9333

	55
	RpSC21A
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	7

	55.1
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	7

	55.2
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	7

	55.3
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	7

	55.4
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	4,2

	55.5
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	14

	55.6
	2222222222992
	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)
	%
	2

	55.7
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,4

	56
	RpSC24A
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.
	buc
	5

	56.1
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	5

	56.2
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	5

	56.3
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	5

	56.4
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	5

	56.5
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	5

	56.6
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	11,5

	56.7
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	5

	56.8
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	5

	56.9
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	5

	56.10
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	5

	56.11
	2222222222992
	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)
	%
	5

	56.12
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	28

	57
	RpSC26A
	Montarea pisoarului din  portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	2

	57.1
	2622102451300
	Pisoar din portelan sanitar
	buc
	2,02

	57.2
	2913134201743
	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "
	buc
	2

	57.3
	2874134203155
	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"
	buc
	2

	57.4
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,2

	57.5
	2222222222992
	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)
	%
	2

	57.6
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,1

	58
	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.
	m
	17,6

	58.1
	2521216700210
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare
	m
	18,128

	58.2
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,5632

	58.3
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,264

	58.4
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,1584

	58.5
	2222222222992
	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)
	%
	4

	58.6
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	15,136

	59
	RpSB10A
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm.
	m
	8

	59.1
	2521216700210
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare
	m
	8,28

	59.2
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,064

	59.3
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,024

	59.4
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,144

	59.5
	2222222222992
	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)
	%
	5

	59.6
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,24

	60
	RpSB10A
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 32 mm.
	m
	28

	60.1
	2521216700210
	Teava  din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare
	m
	28,98

	60.2
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,224

	60.3
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,084

	60.4
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,504

	60.5
	2222222222992
	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)
	%
	5

	60.6
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,84

	61
	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm.
	buc
	12

	61.1
	2523156712230
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare
	buc
	12

	61.2
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,948

	61.3
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,456

	61.4
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,432

	61.5
	2222222222992
	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)
	%
	2,5

	61.6
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	7,92

	62
	RpSB11A
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 40 mm.
	buc
	12

	62.1
	2523156712230
	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare
	buc
	12

	62.2
	2416406110467
	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC
	kg
	0,252

	62.3
	2320167317232
	Dicloretan
	kg
	0,108

	62.4
	2320116200572
	Benzina auto, neetilata,  tip CO/R 75, normala
	kg
	0,192

	62.5
	2222222222992
	Material marunt (hirtie de slefuit, sirma de otel, etc.)
	%
	4

	62.6
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,28

	63
	RpSA19B
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm.
	m
	16

	63.1
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	16,32

	63.2
	2523156719430
	Cot din material plastic
	buc
	3,2

	63.3
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	3,36

	63.4
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	0,64

	63.5
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,64

	63.6
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	16

	63.7
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,32

	63.8
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,08

	63.9
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,032

	63.10
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,92

	63.11
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,3328

	64
	RpSA19A
	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm.
	m
	18

	64.1
	2521216717050
	Teava din material plastic
	m
	18,36

	64.2
	2523156719430
	Cot din material plastic
	buc
	3,6

	64.3
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	3,78

	64.4
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,72

	64.5
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	18

	64.6
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,36

	64.7
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,09

	64.8
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,036

	64.9
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,48

	64.10
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,369

	65
	AcB02A
	Montarea robinetelor cu holendere de linie cu descarcare, din bronz, pe pozitie existenta (capatul conductei cu mufa sau flanse fixate). Dn=20 mm.
	buc
	15

	65.1
	2913124600000
	Robinet de linie cu descarcare din bronz
	buc
	15

	65.2
	2874115840600
	Piulita olandeza cu racord din bronz
	buc
	30

	65.3
	27441259047701
	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G
	kg
	0,9

	65.4
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,15

	65.5
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,15

	65.6
	2415107300100
	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %
	kg
	0,15

	65.7
	2513736621810
	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime
	kg
	0,15

	65.8
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	kg
	6

	65.9
	02414317346207
	Stearină
	kg
	0,21

	65.10
	2222222222992
	Materiale marunte si montaj (grund miniu, cinepa, fuior etc.)
	%
	1

	65.11
	7136020011600
	Instalator sanitar
	h-om
	31,5

	66
	RpSD20B
	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4".
	buc
	9

	66.1
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	9

	66.2
	2222222222992
	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)
	%
	2

	66.3
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,78
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	67
	RpCK41A
	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.
	m2
	13,72

	67.1
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,4116

	67.2
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,5092

	67.3
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5092

	67.4
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4116

	68
	RpCF02A
	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii, in cladiri existente.
	m3
	0,82

	68.1
	1411122201359
	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm
	m3
	0,984

	68.2
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	61,746

	68.3
	2652102100713
	VAR PASTA
	m3
	0,0238

	68.4
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,3173

	68.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,082

	68.6
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,2624

	68.7
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,6162

	68.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3858

	68.9
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,082

	69
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.
	kg
	7,65

	69.1
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0061

	69.2
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0077

	69.3
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,153

	69.4
	9310060019922
	Muncitor deservire
	h-om
	0,153

	69.5
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,023

	69.6
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0383

	70
	RpED01A
	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp .
	m
	56

	70.1
	3130134817404
	Cablu de energie
	m
	57,12

	70.2
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	28

	70.3
	2661126408701
	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor
	buc
	11,2

	70.4
	05001000100103
	Doze de ramificaţie
	buc
	14

	70.5
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	7,84

	71
	RpEA01A
	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri .
	m
	56

	71.1
	2521216704235
	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP
	m
	57,12

	71.2
	2875274021004
	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.
	buc
	11,2

	71.3
	2523156713500
	Mufa din PVC, tip G,
	buc
	8,4

	71.4
	05001000100103
	Doze de ramificaţie
	buc
	8,4

	71.5
	2222222222992
	Materiale marunte (sirma, scoabe, cuie, ipsos, etc.) din valoarea materialelor explicitate
	%
	5

	71.6
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	24,08

	72
	RpEE01A
	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu.
	buc
	4

	72.1
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	4,04

	72.2
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4

	72.3
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,02

	72.4
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,2

	72.5
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,08

	73
	RpEE03A
	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.
	buc
	2

	73.1
	2746167335100
	Priza
	buc
	2,04

	73.2
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2

	73.3
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	0,01

	73.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	0,01

	73.5
	1109091
	Dibluri
	buc
	4

	73.6
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40
	buc
	4

	73.7
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,62

	74
	RpEF02A
	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate.
	buc
	9

	74.1
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	9

	74.2
	2222222222992
	Materiale marunte (banda izolatoare, dibluri, etc.)
	%
	2

	74.3
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	9,81

	75
	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.
	m2
	28,8

	75.1
	2662102700202
	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm
	buc
	10,08

	75.2
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	24,768

	75.3
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	7,776

	75.4
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	1296

	75.5
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	576

	75.6
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	34,56

	75.7
	20054708
	Conector
	buc
	127,872

	75.8
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	51,84

	75.9
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,32

	75.10
	2852107335349
	Lucru la masina
	h-om
	1,44

	76
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.
	m2
	1,4

	76.1
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,4

	76.2
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	5,6

	76.3
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7

	76.4
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,245

	76.5
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,84

	76.6
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,4

	76.7
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,022

	76.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,112

	76.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,028

	77
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (balustrada din inox)
	kg
	7,65

	77.1
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	7,65

	77.2
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0383

	77.3
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0612

	77.4
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0765

	77.5
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,153

	77.6
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,153

	77.7
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,4535

	77.8
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0765

	77.9
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0765

	78
	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn.
	m
	30,7

	78.1
	2670112202900
	Baghete din mase plastice
	m
	32,235

	78.2
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7675

	78.3
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0307

	78.4
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0307

	78.5
	2416406110431
	PRENADEZ 300 NII 2829-74
	kg
	0,2456

	78.6
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0921

	78.7
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0614

	78.8
	2451427308669
	Ceara parchet
	kg
	0,0614

	78.9
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0614

	78.10
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,0307

	78.11
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	9,21

	79
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .
	m2
	28,8

	79.1
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,32

	79.2
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,44

	79.3
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,864

	80
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .
	m2
	28,8

	80.1
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici
	kg
	11,52

	80.2
	2653102100830
	Ipsos pentru construcții tip A
	kg
	1,728

	80.3
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,4

	80.4
	03720107306661
	Bumbac de şters
	kg
	1,44

	80.5
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,0576

	80.6
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	15,84

	81
	CG22A
	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp.
	m2
	13,72

	81.1
	2663102100001
	Beton clasa C15
	m3
	1,4063

	81.2
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	329,28

	81.3
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,8918

	81.4
	1421102200161
	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,8232

	81.5
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,4528

	81.6
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	10,976

	81.7
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,372

	81.8
	2952260003552
	Buldozer pe senile pina la 60 CP
	h-ut
	0,0274

	81.9
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,372

	81.10
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0823

	82
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.
	m2
	24,22

	82.1
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,7993

	82.2
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	314,86

	82.3
	1421102200513
	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,0172

	82.4
	4100116202818
	Apă pentru mortare şi betoane
	m3
	0,2422

	82.5
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	14,532

	82.6
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,422

	82.7
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7266

	82.8
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2906

	83
	CG47D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600 x 600 mm.
	m2
	24,22

	83.1
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	24,9466

	83.2
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	155,008

	83.3
	24302261000001
	Fuga
	kg
	9,9302

	83.4
	2010237318700
	Distantieri de rost
	buc
	484,4

	83.5
	4100126202818
	Apă
	m3
	0,0727

	83.6
	222222222992
	Materiale marunte (cirpe)
	%
	1

	83.7
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	26,642

	83.8
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0436

	83.9
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,4069

	83.10
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	1,5259
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