Forarea sondei arteziene 
s. Chioselia, r-nul Cantemir N52/24	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 2-3-1
 Forarea sondei arteziene

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. LUCRARI DE FORAJ
					
		1.1. Forarea sondei arteziene
					
1	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3 AM (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud)
Material marunt=1,05
	buc	1,00
			
 2	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,40
			
 3	FjH01B	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3
	m3	59,00
			
 4	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm
	m	98,00
			
 5	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm
	m	172,00
			
 6	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia  URB-3 AM hidraulica
	operatie	1,00
			
 7	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=494 mm 
Коэффициент к трудозатратам=0,48
Коэффициент к материалам=0,48
Коэффициент к машинам=0,48
	m	25,00
			
 8	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=494 mm
Коэффициент к трудозатратам=0,48
Коэффициент к материалам=0,48
Коэффициент к машинам=0,48
	m	15,00
			
 9	Pretul de piata	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=426x7 mm
	m	40,00
			
 10	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia URB-3 AM
	m	40,00
			
 11	FjF02A	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 40-10.0 m 
	m3	1,48
			
 12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=346 mm 
Коэффициент к трудозатратам=0,48
Коэффициент к материалам=0,48
Коэффициент к машинам=0,48
	m	73,00
			
 13	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=346 mm
Коэффициент к трудозатратам=0,48
Коэффициент к материалам=0,48
Коэффициент к машинам=0,48
	m	137,00
			
 14	Preturi de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm
	m	233,00
			
 15	Preturi de achizitie	Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm 
	m	17,00
			
 16	FjD03C	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (filtru in fante)
	m	17,00
			
 17	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica
	m	233,00
			
 18	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica
	m	250,00
			
 19	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica in intervalul 250-180 m
	m3	5,49
			
 20	FjF05B	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica
	m	17,00
			
 21	FjE04A	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive in intervalul 180 -0.0 m
	m3	14,13
			
 22	Pret de achizitie	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60.3x5 mm
	m	190,00
			
		1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora
					
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3	0,16
			
 24	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3	0,60
			
 25	RpAcA27A	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm
	buc	1,00
			
 26	CA01B2	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3	0,90
			
 27	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	0,90
			
 28	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
Material marunt  (scoabe, apa)=1,01
	m3	1,69
			
 29	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc)
	buc	1,00
			
 30	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m	2,00
			
 31	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	1,00
			
 32	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana fonta d=50 mm
	buc	1,00
			
 33	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04
	buc	1,00
			
 34	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01
	buc	1,00
			
 35	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100
	buc	1,00
			
 36	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
	buc	3,00
			
 37	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m
	buc	1,00
			
 38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
	buc	1,00
			
 39	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
	buc	1,00
			
 40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Mufa flansa d=50 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
	buc	1,00
			
 41	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava polietilena d=57 mm
	m	1,50
			
 42	IzD07C	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei
	m2	0,50
			
 43	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2	10,00
			
 44		Capac cu rama din fonta 
	buc	1,00
			
 45	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN
	buc	1,00
			
 46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2	0,25
			
		1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene
					
47	FjE03B	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric).
	ora	120,00
			
		2. Lucrari de montaj
					
48	07-04-030-01	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR4/60-F" (Resurse doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul se exclud)
	buc	1,00
			
 49	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01
	buc	1,00
			
 50	RpEB06A	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor  de pina la 18,5 kw
	buc	3,00
			
 51	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Doar manopera, restul materialelor se exclud)
	100 m	2,05
			
 52	Pret de achizitie	Cablu electric H07RN - F 3x4
	m	205,00
			
 53	AcB03D	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm. Contor d=50 mm
Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00
	buc	1,00
			
		3. Procurarea utilajului
					
54	Pret de achizitie	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR4/60-F" sau analog
	buc	1,00
			
 55	Pret de achizitie	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm sau analog
	buc	1,00
			
 56	Pret de achizitie	Procurarea panoului de dirijare pompa submersibila
	buc	1,00

Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Forarea sondei arteziene s. Chioselia, 
r-nul Cantemir  N52/24	Investitor 	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Forarea sondei arteziene 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
		1. LUCRARI DE FORAJ
					
		1.1. Forarea sondei arteziene
					
1	FjH03C
	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica URB-3 AM (Doar manopera h-om, restul materialelor se exclud)
Material marunt=1,05
	buc				
	8113020070100	Sondor	h-om	171,0000			
2	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
3	FjH01B
	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3
	m3				
	8113020070100	Sondor	h-om	1,8000			
	1422102205525	Bentonita macinata activata	kg	320,0000			
	1212121212121	Apa	m3	0,8800			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,3600			
4	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190 mm
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800			
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia d=190 mm	buc	0,0050			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,1800			
5	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190 mm
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200			
	2952127344244	Sape foraj cu insertie widia d=190 mm	buc	0,0150			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,5200			
6	FjF01A
	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatia  URB-3 AM hidraulica
	operatie				
	8113020070100	Sondor	h-om	100,0000			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	12,0000			
	2952270002989	Instalatie de carotaj electric	h-ut	8,0000			
7	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=494 mm 
Коэффициент к трудозатратам=0,48
Коэффициент к материалам=0,48
Коэффициент к машинам=0,48
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800			
	2952127244324	Sape foraj cu insertie widia d=494mm	buc	0,0050			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,1800			
8	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=494 mm
Коэффициент к трудозатратам=0,48
Коэффициент к материалам=0,48
Коэффициент к машинам=0,48
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200			
	2952127244324	Sape foraj cu insertie widia d=494mm	buc	0,0150			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,5200			
9	Pretul de piata
	Procurarea tevilor pentru tubaj (conductor) d=426x7 mm
	m				
	123145455	Tevi pentru tubaj d=426x7 mm	m	1,0000			
10	FjD01A
	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatia URB-3 AM
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	2,5200			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,4200			
11	FjF02A
	Cimentarea coloanelor la suprafata in intervalul 40-10.0 m 
	m3				
	8113020070100	Sondor	h-om	15,7000			
	2651122100002	Ciment M-400	kg	1 049,0000			
	1212121212121	Apa	m3	0,7000			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	3,1400			
12	FjB03C
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II. Largirea gaurei sondei d=346 mm 
Коэффициент к трудозатратам=0,48
Коэффициент к материалам=0,48
Коэффициент к машинам=0,48
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0800			
	2952127244344	Sape foraj cu insertie widia d=346 mm	buc	0,0050			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,1800			
13	FjB03E
	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatia URB-3 AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III. Largirea gaurei sondei d=346 mm
Коэффициент к трудозатратам=0,48
Коэффициент к материалам=0,48
Коэффициент к машинам=0,48
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	3,1200			
	2952127244344	Sape foraj cu insertie widia d=346 mm	buc	0,0150			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,5200			
14	Preturi de achizitie
	Procurarea tevilor de tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm
	m				
	676899991	Tevi pentru tubaj PVC, R16 d=140x10.4 mm	m	1,0000			
15	Preturi de achizitie
	Procurarea tevilor de tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm 
	m				
	6768999910	Tevi pentru tubaj PVC pentru filtru, R16 d=140x10.4 mm	m	1,0000			
16	FjD03C
	Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executata cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (filtru in fante)
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	10,1400			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	1,6900			
17	FjD02C
	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	0,5400			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,0900			
18	FjF04B
	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	0,2400			
	1212121212121	Apa	m3	0,9000			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,0400			
19	FjE01C
	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie URB-3 AM hidraulica in intervalul 250-180 m
	m3				
	8113020070100	Sondor	h-om	6,8400			
	1421202200878	Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.2 - 2.4 mm	m3	1,0500			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	1,1400			
20	FjF05B
	Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatia URB-3 AM hidraulica
	m				
	8113020070100	Sondor	h-om	2,0000			
	2952270002711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-2.5 A	h-ut	0,4000			
21	FjE04A
	Introducerea balastului in jurul coloanei definitive in intervalul 180 -0.0 m
	m3				
	8113020070100	Sondor	h-om	3,7500			
	1421102200467	Argila pentru tamponare	m3	1,0250			
22	Pret de achizitie
	Procurarea tevilor de ridicare a apei d=60.3x5 mm
	m				
	2521216701000	Teava din otel d.60.3x5 mm, GOST 633-80 t. 47-15-30	m	1,0000			
		1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora
					
23	TsC02B1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.
	100 m3				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900			
24	TsA01B1
	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m  teren mijlociu
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700			
25	RpAcA27A
	Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm
	buc				
	7212030022750	Sudor electric	h-om	1,5600			
	2735725900951	Electrozi sudura Fox CM 9 KB (IMPORT) D=3,25 mm	kg	0,6900			
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14  kw 	h-ut	0,6500			
26	CA01B2
	Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	281,0000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460			
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850			
27	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3				
	7123010010200	Betonist	h-om	7,3000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000			
28	AcE12A
	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana
Material marunt  (scoabe, apa)=1,01
	m3				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	2,8400			
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800			
29	AcE12A1
	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (КЦ-20-9 - 2 buc; КЦП1-20-1 - 1 buc)
	buc				
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	2,0000			
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000			
30	AcF02A
	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton
	m				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400			
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000			
31	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700			
32	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Vana fonta d=50 mm
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	2874117300001	Vana fonta d=50 mm	buc	1,0000			
33	AcB01A
	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. Supapa de presiune d=50 mm
Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500			
	6559585767	Supapa de presiune d=50 mm	buc	1,0000			
34	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul  1/2" -  3/4". Robinet cu 3 cai pentru manometru
Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,01
	buc				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300			
	29131245031500	 Robinet cu 3 cai pentru manometru	buc	1,0000			
35	IA18B
	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control. Manometru OBM 1 - 100
	buc				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000			
	33205000000000	Manometru OBM 1 - 100	buc	1,0100			
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060			
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120			
36	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	2875274400100	Flansa din otel pentru sudura d=50 mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
37	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	287527440	Racord d. 57x3,5 L= 0,4 m	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
38	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Оголовлк герметизированный ОГ-51
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752744001000	Оголовлк герметизированный ОГ-51	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
39	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752744001001	Cot otel d=50 mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
40	AcA31A
	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm. Mufa flansa d=50 mm
Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900			
	28752744001002	Mufa flansa d=50 mm	buc	1,0000			
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000			
41	AcA52A
	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului. Teava polietilena d=57 mm
	m				
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180			
	252121671000110	Teava polietilena d=57 mm	m	1,0030			
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800			
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400			
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400			
42	IzD07C
	Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei
	m2				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5800			
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000			
43	CN01A
	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)
	m2				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600			
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000			
44	
	Capac cu rama din fonta 
	buc				
	2875274200000	Capac cu rama din fonta	buc	1,0000			
45	VB28A
	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN
	buc				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700			
	6377778	Deflector	buc	1,0000			
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200			
46	TsE01B
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu
	100m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800			
		1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene
					
47	FjE03B
	Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric (Norma h-om/ora - 1 si electrocentrala pentru curent electric).
	ora				
	8113020070100	Sondor	h-om	1,0000			
	040103	Electrocentrale mobile 30 kW	h-ut	1,0000			
		2. Lucrari de montaj
					
48	07-04-030-01
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR4/60-F" (Resurse doar manopera h-om si utilajul h-ut, restul se exclud)
	buc				
	1	Muncitor	h-om	88,3000			
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	8,1800			
49	RpEG03A
	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg  
Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,01
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700			
50	RpEB06A
	Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor  de pina la 18,5 kw
	buc				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8600			
	2513736621533	Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658	m	3,0000			
51	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Doar manopera, restul materialelor se exclud)
	100 m				
	1	Muncitor	h-om	7,8600			
52	Pret de achizitie
	Cablu electric H07RN - F 3x4
	m				
	3132154	Cablu electric H07RN - F 3x4	m	1,0000			
53	AcB03D
	Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm. Contor d=50 mm
Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00
	buc				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7200			
		3. Procurarea utilajului
					
54	Pret de achizitie
	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4SR4/60-F" sau analog
	buc				
	3000009135	Pompa arteziana marca "4SR4/60-F" sau analog	buc	1,0000			
55	Pret de achizitie
	Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm sau analog
	buc				
	3320634625000	Contor de apa "B Meters" SM. Dn 50 sau analog	buc	1,0000			
56	Pret de achizitie
	Procurarea panoului de dirijare pompa submersibila
	buc				
	424255548	Panou de dirijare pompa submersibila	buc	1,0000