CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Colegiul de Medicina Balti
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Amenajarea caii de acces spre parcare


	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Amenajarea caii de acces spre parcare 
	
	

	1
	RpCS19G

	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton
	m
	35,0000

	2
	RpCB18G

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat
	m3
	10,2000

	3
	RpCB18A

	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc
	m3
	10,2000

	4
	DA04B

	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon
	100 m3
	0,4000

	5
	TsI50I

	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 25 km 
	t
	42,0000

	6
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta
	m3
	5,0000

	7
	TsC53B

	Compactarea pamintului cu piatra sparta
	100m2
	2,0000

	8
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	7,0000

	9
	CC03D

	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale  VR 100*100*4
	kg
	367,2000

	10
	CC01B1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv d=20
	kg
	118,4000

	11
	CA03F01

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 25/30  M-400
	m3
	30,0000

	
	
	2. Confectionarea unui briu care impiedica curgerea apei in subsol
	
	

	12
	RpCS19B

	Demontari: dale din placi prefabricate
	m2
	2,0000

	13
	CB01A

	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile
	m2
	3,2000

	14
	CC01B1

	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv
	kg
	44,3000

	15
	CA03F01

	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 25/30
	m3
	0,4000



