____CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS sectorul Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS sectorul Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitala la Grădinița nr. 112
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Cabinet medical	
		1.1. Lucrări de reparație Cabinet medical	
		1.1.1. Tavane	
1	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	41,000
	
2	CK50A
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	41,000
	
3	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,800
	
4	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,800
	
5	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	41,000
	
6	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,000
	
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,000	
8	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor	m2	41,000
	
9	CK18B
	Montarea baghetelor din polisterol
	m	28,000
	
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	41,000	
11	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	41,000
	
		1.1.2. Pereti	
12	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	184,600
	
13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pereti	m2	184,600
	
14	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	185,000
	
15	CF02D3
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane	m2	20,000
	
16	CF02D5 k=4
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	20,000
	
17	CI06C
	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,000
	
18	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	184,600
	
19	CF51B k=15
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga 15mm la art. CF50)	m2	184,600
	
20	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	184,600
	
21	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	184,600
	
22	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor	m2	184,600
	
23	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
	m2	184,600
	
24	CF56A
	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"  grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	184,600
	
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	184,600	
26	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	184,600
	
27	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,800
	
28	CN16C
	Vopsitorii interioare executate cu lac  in  2 straturi la la periti interiori Lac Brio	m2	184,600
	
		1.1.3. Pardoseli	
29	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,000
	
30	RpCK42A
	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	41,000
	
31	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	41,000
	
32	CK18C
	Montarea profilelor din aluminiu pentru nivelarea suprafetei (Maiaki)	m	41,000
	
33	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,000
	
34	CG01A1 k=4
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade	m2	41,000
	
35	CG36A
	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp  Clasa 33 gr.12mm	m2	31,500
	
36	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	9,500
	
37	CG18A1
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu  16 mp	m	8,300
	
		1.1.4. Timplarie	
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre si usi)	m2	10,000	
39	CK57D
	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat	m2	3,200
	
40	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	6,800
	
41	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	3,000	
42	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	4,200
	
43	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	4,200	
		1.2. Lucrari electrice	
		1.2.1. Lucrari de constructie	
44	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000
	
45	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000
	
46	RpEJ08C
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	18,000
	
47	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	18,000
	
		1.2.2. Lucrari de montare	
48	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	5,000
	
49	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000
	
50	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,600
	
51	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,210
	
52	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	60,000
	
53	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	21,000
	
54	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	3,000
	
55	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,780
	
56	
Pret material	Tub flexibil 20
	m	78,000
	
57	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,040
	
58	Pret material
	Panou LED 6000K 40wT diod incorporabila 600 x 600	buc	4,000
	
59	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED	buc	16,000
	
60	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,040
	
61	Pret material	Corpuri de iluminat LED  Plafon	buc	4,000	
62	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente LED-6W	buc	4,000
	
63	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	
64	Pret material	Intreruptor cu o clapa
	buc	7,000
	
65	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,140
	
66	Pret material
	Priza
	buc	14,000
	
67	Pret material
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	21,000