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Mașină de spălat pardoseli condusă manual, cu acumulator de tip Mop
	
	
	
	Mașină de  spălat pardoseli condusă manual, cu acumulator de tip Mop:
- Performanță teoretică pe suprafață (m²/h) nu mai puțin de  1800 
- Randament practic pe suprafață (m²/h) nu mai puțin de  1200 
- Tracțiune avansare prin roțirea periei
- Tipul perii disc
- Viteza periilor (rpm) nu mai puțin de  350 
- Presiunea periilor (kg) nu mai puțin de 19 
- Lățime de lucru perii (mm)	460 
- Rezervor apă curată / reciclată (l)  nu mai puțin de  
4 (l) de apă curată
- Timp de utilizare cu acumulator complet încărcat (minute) nu mai puțin de  45
- Tipul bateriei litiu-ion interschimbabilă         
- Cantitate 1-2 bucăți
- Tensiune (V) nu mai puțin de 24V                                   
- Capacitate. (Ah)   nu mai puțin de 7,5 Аh
- Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min) 60-80 min
- Platforma bateriei externă
- Tensiune (alimentare la rețea a încărcătorului) (V) 110-240V, 50/60 gerts
- Nivelul presiunii acustice (dB(A)) nu mai  mult de 72 dB
- Dimensiuni (L x l x Î) (cm) (Î -cu mâner extins) nu mai   mult de 50 x 55 x 120 
- Greutate cu accesorii (kg) nu mai mult de 30 kg
(Caietul de sarcini, este o condiție obligatorie de respectat din partea ofertanților)
	
	

	
Semnat: _______________ Numele, Prenumele: ________________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: ___________________ Adresa: _____________________________________________________________



