L.T. "Dacia" str.P.Zadnipru, 16	Formular Nr.1
WinCmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări № 

№
 crt.	Simbol norme si cod  resurse  	
Denumire lucrărilor       	Unitatea de măsură 	Volum 	

1	2	3	4	5	
1	RpCI42F k=2
	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi
	m2	424,00
	
 2	RpCE01B
	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate
	m2	409,00
	
 3	RpCE06A
	Izolatii higrofuge pe suprafete intinse de beton, orizontale sau inclinate la pina la 20 grade, plane sau curbe, la terase, balcoane, acoperisuri, seduri, cupole, subsoluri pe radiere etc., executate la cald, cu bitum topit aplicat in 2 straturi
	m2	15,00
	
 4	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭПП  1 strat )
	m2	424,00
	
 5	RpCI34A
	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Bipoli ЭKП  2 strat )
	m2	424,00
	
 6	RpCI30A
	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice
	m	82,00
	
 7	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi
	t	15,00
	
 8	TsI50J
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km
	t	15,00