Lucrari de reparatie capitala  a str. Ion Caraciobanu  din mun. Straseni (drum de acces la drumul național R1 Chișinău-Ungheni-Sculeni	Formular Nr.1
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

DEVIZ  LOCAL № 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
 		1. 1. Lucrari  de drum  la partea carosabila
			
1	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 
	100 m3	1,120	
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	221,000	
3	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma
	100 m3	1,120	
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II
	100m2	5,200	
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire
	m3	65,000	
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2
	t	2,500	
7	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica  
	m2	520,000	
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2
	t	0,125	
9	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 
	m2	520,000	
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 
	m3	97,500	
11	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm
	m	260,000	
		Total 1. Lucrari  de drum  la partea carosabila
Inclusiv salariu					
		2. Trotuar			
12	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 
	100 m3	0,125	
13	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t	21,000	
14	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire
	m3	11,100	
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic
	t	0,360	
16	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala 
	m2	111,000	
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8 , pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm
	m	111,000	
		Total Trotuar
Inclusiv salariu					
Total	
Asigurarea medicala si sociala	
Cheltuieli directe	
Cheltuieli de regie	
Beneficiu de deviz	
Total	
TVA	
Total deviz:
Inclisiv salariu	

Șef al Direcției economie, 
construcții și politici investiționale                                                                                                   Nicolae SÎRBU