
CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat Primăria or. Iargara r-nul Leova  
2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria or. Iargara
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de constructie-montaj, conform axa drumului str.27 august 1989, Etapa 2, din or. Iargara r. Leova

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	
U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Volum



	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Demolarea pietrei de bordura
	
	
	

	1
	DG04B

	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton
	m
	
	48,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,320
	

	 2
	TsC03H1

	(incarcarea bordurii din demolari in autobasculatna )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica
	100 m3
	
	0,082

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	3,250
	

	 3
	TsI51A2

	Transportarea materialului din demolare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	19,700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 
	
	2. Demolarea trotuarelor existente
	
	
	

	4
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si reziduri din constructivul existent, hmed=0,15m.
	m3
	
	54,120

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,600
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 5
	TsC03F1

	(incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	0,541

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,250
	

	 6
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	108,230

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 7
	TsC51B

	Lucrari la descarcare in depozit
	100 m3
	
	0,541

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,360
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,400
	

	 
	
	3. Montarea bordurii
	
	
	

	8
	TsC54B

	Strat din piatra sparta LA 30 fr.8-32 mm, conform SM SR EN  13242+A1:2010
	m3
	
	5,100

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	

	
	1411122201752-832
	Piatra sparta LA 30, fr. 8-31,5 mm
	m3
	1,150
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	

	 9
	DE10E

	Borduri prefabricate din beton, (bordure din beton PB100.30.15 pe fundatie de beton din beton monolit C12/15 cu normativul la beton 0.040m3/ml)
	m
	
	85,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,170
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,510
	

	
	26631021001111111
	Beton monolit C16/20 
	m3
	0,040
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,006
	

	
	2666122800284-3015
	Bordura din beton PB100.30.15
	m
	1,005
	

	 
	
	4. Amenajarea drumurilor laterale
	
	
	

	10
	DI109

	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic si reziduuri din constructivul existent. hmed.=0,22m
	m3
	
	75,280

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,600
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,775
	

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,775
	

	 11
	TsC03F1

	(incarcarea materialului din decapare) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II
	100 m3
	
	0,753

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,250
	

	 12
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	165,660

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 13
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3
	
	0,753

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,360
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,400
	

	 14
	TsC21B1

	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decparea covatei drumului)
	100 m3
	
	1,353

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	3,610
	

	 15
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcvarea pamintului )
	100 m3
	
	1,353

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,250
	

	 16
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	255,700

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 17
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3
	
	1,353

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,360
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,400
	

	 18
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( incarcara pamantului din depozit pentru asternerea lui in spatele bordurii, trotuar si gard inclusiv acostamentele rambleiate)
	100 m3
	
	0,338

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,250
	

	 19
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	63,800

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 20
	TsD01B

	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu
	m3
	
	33,760

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,310
	

	 21
	TsD05A

	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor
	100 m3
	
	0,338

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,820
	

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,390
	

	 22
	DA06B1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm h=10cm (coeficient de compactare k=1.20)
	m3
	
	41,940

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,370
	

	
	1421402200393-032
	Amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm
	m3
	1,200
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,232
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,153
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,023
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,048
	

	 23
	DA12B

	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN  13242+A1 h=0,15m
	m3
	
	57,980

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,600
	

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  8-16 mm
	m3
	0,203
	

	
	14111222011672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  32-63mm
	m3
	1,219
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,150
	

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,042
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,258
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,015
	

	 24
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C16/20XF2, conform SM EN 206+A1. (normativ beton 0.032m3/m.l)
	m
	
	58,500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,120
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,180
	

	
	26631021001111111
	Beton monolit C16/20 
	m3
	0,032
	

	
	266612280032580
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8
	m
	1,005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,003
	

	 25
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat C25/30 XM2, h=0,08 m conform  SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010)
	m2
	
	179,000

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	2661114542801208
	Placi din beton vibroprsat  trotuare h=0,08m
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	

	 
	
	5. Constructia trotuarelor si acostamentelor
	
	
	

	26
	TsC03F1

	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Decapare covata trotuar hned=0,20m)
	100 m3
	
	0,560

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,250
	

	 27
	TsI51A2

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km
	t
	
	106,000

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,027
	

	 28
	TsC51B

	Lucrari la descarcarea in depozit
	100 m3
	
	0,560

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,360
	

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,400
	

	 29
	DA06A1

	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, amestec optimal fr. 0-32 mm conform SM SR EN 13242+A1:2010, h=0,05 m (coeficient de compactare k=1.20)
	m3
	
	13,990

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,150
	

	
	1421402200393-032
	Amestec optimal pietris-nisip fr.0-31,5mm
	m3
	1,200
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,232
	

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,153
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,023
	

	 30
	DI111

	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN  13242+A1 h=0,12m
	m2
	
	33,580

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,256
	

	
	1411121 2201752
	Piatra sparta fr.8-32mm
	m3
	0,174
	

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,020
	

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0146
	

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0055
	

	 31
	DE11A

	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C16/20XF2, conform SM EN 206+A1. (normativ beton 0.032m3/m.l)
	m
	
	118,000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,120
	

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,180
	

	
	26631021001111111
	Beton monolit C16/20 
	m3
	0,032
	

	
	266612280032580
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20x 8
	m
	1,005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,003
	

	 32
	DE18A

	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat h=0,06 m conform  SM SR EN 1338:2010/SM SR EN 1338:2010/AC:2010)
	m2
	
	279,850

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	

	
	26611128012
	Placi din beton vibroprsat  trotuare h=0,06m
	m2
	1,015
	

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,600
	

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,870
	

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,005
	

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,020
	

	 33
	TsC54B

	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN  13242+A1 h=0,10m
	m3
	
	5,680

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,990
	

	
	1411121 2201752
	Piatra sparta fr.8-32mm
	m3
	1,150
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,100
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,210
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,420
	

	 34
	DI119

	Beton monolit C30/37XF4 XC4 XD3  conform CP H.04.04:2018 (Consolidarea surpafetelor cu beton C30/37XF, H=0,10m)
	m3
	
	5,680

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,190
	

	
	26631021010000
	Beton C30/37 XF4 
	m3
	1,020
	

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,037
	

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,428
	


 







                   Primarul or. Iargara:  __________________________Eugeniu Mutaf .


