CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia si reconstructia partiala a etajului intii pentru extinderea  intensiva in blocul chirurgical  al IMSP SCM ,,Sfinta Treime,, str. A. Russo,11 mun. Chisinau

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari  sanitare			
		1.1. Демонтаж существующих выпусков канализации			
1	RpSA04B
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm   Трубы канализационные д100   	m	40,000	
2	RpSA04B
	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm   Трубы канализационные д150   	m	10,000	
		1.2. - А1 - Водопровод хоз-питьевой			
3	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,  ( Вентиль запорный муфтовый  д2015Б1бк)	buc	4,000	
4	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,   Вентиль запорный муфтовый  d=15    15Б1бк)	buc	35,000	
5	SD12B
	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" Клапан обратный  д15       	buc	16,000	
6	SD04A1
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete (Кран поливочный-смеситель  д=15)	buc	2,000	
7	SD19A
	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate,Вентиль запорный муфтовый  d15  mm       	buc	2,000	
8	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"   -  головка соединительная d15  	buc	2,000	
9	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"   -  рукав резино-тканевый d15 	buc	5,000	
10	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  Кран поливочный  д15, в т.ч. : 	buc	1,000	
11	SD05A
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare,   Вентиль запорный муфтовый  d=15    15Б1бк)	buc	1,000	
12	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"   -  головка соединительная d15  	buc	2,000	
13	SA35A
	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2"   -  рукав резино-тканевый d15  	buc	5,000	
14	SA15A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm  Трубы из полипропилена PN-10  d=15)      	m	68,000	
15	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Трубы из полипропилена PN-10 d25x2,5 (d=20)                	m	11,000	
16	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 	m	79,000	
17	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция - шланг ПЭB d28 x 5  "IZOFLEX"    )  	m	48,000	
18	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция - шланг ПЭB d38 x 5  "IZOFLEX"    ) 	m	11,000	
19	RpCU05I
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm Врезка в существующий   водопровод  d=25,32,40,50 мм  	buc	14,000	
		1.3. - Т3  -  Горячее водоснабжение			
20	SD07A
	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорн.муфт. Д15) 	buc	16,000	
21	SC11A
	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin Полотенцесушитель    R500.535           RONDO       	buc	1,000	
22	SA14B
	Teava din material plastic Трубы из полипропилена PN-16  d=20x2,8      d15)    	m	65,000	
23	RpIF09D
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Изоляция - шланг ПЭП d28х5  )  	m	65,000	
24	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 	buc	3,000	
25	SD02A
	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Смеситель для ванны с  душевой  сеткой на гибком шланге  	buc	5,000	
26	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Смеситель для раковины    	buc	10,000	
27	SD04A1
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa  pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete Смеситель медицинский локтевой  для раковины 	buc	5,000	
		1.4. -  C1 -  Канализация хоз-бытовая			
28	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm Трубы  полипропиленовые  d=100	m	20,000	
29	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Трубы  полипропиленовые  d=50	m	62,000	
30	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm   Фасонные части и средства  крепления труб ППП д100 мм 	buc	4,000	
31	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm  Фасонные части и средства крепления труб ППП д50 	m	12,400	
32	SB13B
	Piesa de curatire d110mm Прочистка полиэтиленовая d=100 д мм	buc	9,000	
33	SB13A1
	Piesa de curatire d110mm Прочистка полиэтиленовая d=50 д мм	buc	8,000	
34	SB09C
	Трап чугунный д=50 	buc	6,000	
35	SB09E
	Сot din tevi din polipropilena avind diametrul de 100 mm Переход д50х100  	buc	4,000	
36	SB24E
	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm Сифон 2-х оборотный    	buc	4,000	
37	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Врезка в существующий стояк д100 	buc	15,000	
38	IC46A
	Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 65 - 100 mm Врезка в существующий стояк д=50 мм	buc	2,000	
39	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Трубы ПВХ SN4/SDR41  д110 мм	m	40,000	
40	SB08G
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm   Трубы ПВХ SN4/SDR41  д=160 мм	m	7,000	
		1.5. Сан-техническое  оборудование			
41	SC04C
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Умывальник керамический полукруглый в комплекте с сифоном 	buc	5,000	
42	SC05A
	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida   Раковина стальная эмалированная   с сифоном  	buc	15,000	
43	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S  Унитаз керамический "Компакт"   	buc	4,000	
44	SC02A
	Cuva de dus emaliat cu sifon pentru baie Душевой поддон эмалированный  с сифоном	buc	3,000	
45	SC01B
	Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta  Ванна чугунная эмалированная с сифоном	buc	1,000	
		2. Lucrari de montare 			
46	SD17A
	Stingator cu spuma chimice ОП-5 Oгнетушитель                                           	buc	8,000	
47	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 80 l, inclusiv	buc	4,000	
48	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 50 l, inclusiv Бойлер электрический V=50 л 	buc	2,000	
49	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 30 l, inclusiv Бойлер электрический V=30 л           	buc	5,000	
50	IA17A
	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Бойлер электрический V=15 л  	buc	5,000	
		3. Utilaj  			
51	
	Stingator cu spuma chimice ОП-5 	buc	8,000	
52	
	Бойлер электрический V=80 л	buc	4,000	
53	
	Бойлер электрический V=50 л 	buc	2,000	
54	
	Бойлер электрический V=30 л           	buc	5,000	
55	
	Бойлер электрический V=15 л   	buc	5,000