CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   DETS s. Botanica
2. Organizatorul procedurii de achiziţie DETS s. Botanica
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație în  Grădinița -Creșa nr. 216 din subordinea DETS Botanica

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatie
	
		1.1. Reparatie coridor nr 1A
	
		1.1.1. Pardosele
	
1	RpCK42E
	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m	22,50
	
2	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m	22,50
	
		1.1.2. Tavan
	
3	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila  12 mm
	m2	20,09
	
		1.1.3. Pereti
	
4	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2	75,77
	
5	RpCO56B
	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2	37,96
	
6	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betonocontact"
	m2	75,77
	
7	CF50B k=3
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	75,77
	
8	CK18C
	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei  (Maiaki)
	m	52,00
	
9	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti
	m2	75,77
	
10	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	75,77
	
11	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor
	m2	75,77
	
12	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor (k=2 pu tencuieli decorative)
	m2	75,77
	
13	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	75,77
	
14	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"
	m2	75,77
	
		1.1.4. Timplarie
	
15	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2	7,49
	
16	CK03A
	Usi din MDF interioare
	m2	5,54
	
17	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	1,95
	
		1.2. Diverse
	
18	TrB01A1-2
	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m
	t	20,00
	
19	TsH92B
	Incarcarea in auto deseuri
	t	20,00
	
20	TsI50C10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km
	t	20,00
	
		2. Electricitate 
	
		2.1. Lucrari de constructie
	
21	RpCU05F1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	8,00
	
22	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat
	buc	8,00
	
23	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc	16,00
	
24	RpEJ08Ck=0.6
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 30*30mm
	m	120,00
	
25	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	120,00
	
		2.2. Lucrari de montare
	
26	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	4,00
	
27	RpEE24A
	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc	9,00
	
28	RpEB13A
	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp
	m	110,00
	
29	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2
	100 m	1,10
	
30	Pret material
	Cablu  3 x 1.5 mmp
	m	80,00
	
31	Pret material
	Cablu  3 x 2.5 mmp
	m	40,00
	
32	pret
	Cutie de ramificatie
	buc	3,00
	
33	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,04
	
34	
	Corp de iluminat  Led 2*36
	buc	4,00
	
35	RpEF12B
	Montarea lampilor (becurilor), tip: tuburi fluorescente tip LED
	buc	8,00
	
36	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc	2,00
	
37	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc	0,03
	
38	
	Intreruptor cu o clapa
	buc	3,00
	
39	08-03-591-10
	Priza de fisa semietansata si etansata
	100 buc	0,03
	
40	
	Priza
	buc	3,00
	
41	pret
	Cutie pentru intrerupator si prize
	buc	6,00
	
		2.3. Utilaj
	
42	
	Intreruptor automat 1F, 16 A
	buc	2,00