Anexă la Documentația de atribuire
Pentru procedura de achiziție:
Nr. CG-L-06/2025
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău”

CAIET DE SARCINI
”Achiziționarea lucrărilor de construcție a Punctelor Reglare Gaze mun. Chișinău”

Lista obiectelor la care urmează să fie executate lucrările:

1.	Gazoduct subteran OL de presiune medie din sos. Muncesti 238, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct subteran de presiune medie d76 mm
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 	100 m3	0,15	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,56	
2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 	m3	1,00	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,15	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,16	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,56	
5	RpIC37C
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" 	buc	3,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,24	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,07	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,11	
6	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea 	t	0,05	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,01	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,00	
7	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	0,05	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	
8	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea 	t	0,05	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,01	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,00	
9	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm. Труба стальная электросварная d76x3 mm (ГОСТ 10704-91) 	m	9,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,71	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,79	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,26	
	2722103107000dn65	Teava din otel d76х3 mm	m	9,04	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,14	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,05	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,08	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,08	
10	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d76 mm 	m2	2,15	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,17	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,11	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,04	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,22	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	2,20	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,10	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	5,68	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	2,24	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,06	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,06	
11	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de d76 mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,80	
	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	2,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,25	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,20	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,20	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,84	
12	M1L03A
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior pina la 102 mm 	buc	5,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	29,10	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,25	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,25	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	5,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,75	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,20	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	5,10	
13	GD09B1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	1,15	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,98	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	
 		2. Legatura cu PRG			
14	GA08A, k=0.75
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm. Teava din otel d159x4 mm, L=1000 mm (k=0.75 man, mec, mat cu exceptia tevii d159) [intrare in PRG] 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,32	
	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm	m	1,00	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,38	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,09	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,11	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,11	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,12	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	0,60	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,22	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,22	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,04	
15	GD10B1
	Rasuflatoare fara capac de control (Контрольная трубка) [intrare in PRG] 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,00	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	0,95	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,98	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	
16	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65 mm. Труба стальная электросварная d76x3 mm (ГОСТ 10704-91) [intrare in PRG] 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,38	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,62	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,28	
	2722103107000dn65	Teava din otel d76х3 mm	m	2,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,24	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	
17	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	
	2430116100034	Grund, ulei anticoroziv miniu superior	kg	0,04	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,05	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
18	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80. Cot din otel d76 mm [intrare in PRG] 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	
	2875274040000cot76	Cot din otel d76 mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	
19	GB01B
	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 мм (КШИ-65Ф) [intrare in PRG] 	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	1,20	
	2875274202100кшф65	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду65 мм (КШИ-65Ф)	buc	1,00	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,17	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
20	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 65 mm [intrare in PRG] 	buc	2,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,48	
	2875274400200ду65	Flanse din otel Ду65 мм	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,94	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,98	

2.	Gazoduct subteran OL de presiune joasa din sos. Muncesti 238, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora: 
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct subteran de presiune joasa d159 mm
			
1	TsC02A1
	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I 	100 m3	0,12	
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,45	
2	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 	m3	1,00	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	
3	TsD02A1
	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm 	100 m3	0,12	
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,13	
4	TsD05A
	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv 	100 m3	0,12	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,06	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,25	
5	RpIC38G
	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 143x5-152x6 mm 	buc	2,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,20	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,08	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	
6	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea 	t	0,07	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	
7	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 	t	0,07	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02	
8	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea 	t	0,07	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	
9	TfA01D1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de d159x4 mm 	m	6,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,14	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,82	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,20	
	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm 	m	6,02	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,38	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,81	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,05	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,11	
10	IzL05C
	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie exterioara din banda PVC, izolatia fiind foarte intarita. Izolarea tevii d159 mm 	m2	3,00	
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,24	
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,15	
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,06	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,31	
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,07	
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,14	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	7,93	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	3,12	
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,08	
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,08	
11	TfA02D1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de d159 mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,45	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,30	
	2875274040000cot159	Cot din otel d159 mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,62	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,55	
12	M1L03B
	Analiza defectoscopica, prin ultrasunete, a sudurilor conductelor de inalta presiune, avind diametrul exterior 108....219 mm 	buc	3,00	
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice 	h-om	24,60	
	2735725901039	Electrod sud.ol.nealiat d=4 superlit fin	kg	0,24	
	2881116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant cer. 	buc	0,24	
	2881116001991	Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea  23 x 30 gr 10 foi 	buc	6,00	
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,60	
	2320186201486	Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30  	kg	0,18	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	
	3410540004902	Defectoscop ultrasonic Uid-0.4	h-ut	4,59	
13	GD09B1
	Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 2 1/2"-6" la montare 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,16	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	1,15	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,98	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	
	3162137000000	Cutie fonta pentru gaze naturale cu capac rotund	buc	1,00	
 		2. Legatura cu PRG			
14	GA08B
	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 7 mm [iesire din PRG] 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,89	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,48	
	2521216701000d273	Teava din otel D273x7 mm	m	1,02	
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,80	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,15	
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,15	
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,80	
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,00	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,30	
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,34	
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,06	
15	GD10B1
	Rasuflatoare fara capac de control (Контрольная трубка) [iesire din PRG] 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	1,00	
	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,02	
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,27	
	2722103304800	Teava inst.neagra m -50 (2") OL 32 	m	0,95	
	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-ln SR EN 10029	kg	1,98	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,17	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,31	
16	TfA01D1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de d159x4 mm [iesire din PRG] 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,47	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20	
	2521216701000dn150	Teava din otel d159x4 mm 	m	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,06	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,14	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	
17	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de d108x3 mm [iesire din PRG] 
	m	0,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,10	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,21	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,09	
	2521216701000dn100	Teava din otel d108x3mm	m	0,50	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,07	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00	
18	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,70	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,33	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,07	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,09	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,08	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
19	TfA02D1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de d159/108 mm [iesire din PRG] 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,45	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,30	
	2875274040000red159108	Reductie din otel d159/108 mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,62	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,14	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,03	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,14	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,55	
20	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de d108 mm [iesire din PRG] 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	
	2875274040000cot108	Cot din otel d108 mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,23	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59	
21	GB05E
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 150 mm [iesire din PRG] 
	buc	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,98	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,98	
	2875274400200dy150	Flanse din otel Ду150 mm	buc	2,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,74	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,50	
 		3. Lucrari de montare
			
22	GB01E
	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду150 mm (КШИ-150Ф) [iesire din PRG] 
	buc	1,00	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	3,25	
	2874115818452	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 75 gr.5,8	buc	16,00	
	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	16,00	
	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200	buc	16,00	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,01	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,02	
	2320186202000	Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562	kg	0,03	
	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,32	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	
 		4. Utilaj
			
23	GB01E
	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду150 mm (КШИ-150Ф) [iesire din PRG] 
	buc	1,00	
	2875274202100d150	Robinet cu bila cu flanse izolat Ду150 mm (КШИ-150Ф)	buc	1,00	

3.	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 din sos. Muncesti 238, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora: 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	
4.	
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie
			
1	TsA03E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime  teren mijlociu 
	m3	1,00	
	9312040019600	Sapator	h-om	1,35	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,57	
2	RpIC37C
	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" 
	buc	6,00	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,48	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,19	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,13	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,21	
3	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Incarcarea 
	t	0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	
4	TsI50G
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km 
	t	0,15	
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,04	
5	TrB22D3B
	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t. Descarcarea 
	t	0,15	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,01	
6	IC26C
	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata,  montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3 mm (conducta de purjare) 
	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,40	
	2521216701000d32	Teava din otel d32x3 mm	m	4,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,24	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,56	
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,12	
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,01	
7	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,08	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,10	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
8	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de d32 mm (conducta de purjare) 
	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	
	2875274040000cotd32	Cot din otel d32 mm	buc	4,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,46	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	
9	IC42B
	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 2,1 kg - 10 kg/ buc.  (d76x3 mm, L=1000mm, 4 buc) (suporti pentru PRG) 
	kg	21,60	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,54	
	2722103107000dn65	Teava din otel d76х3 mm 	m	4,00	
10	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)   
	kg	36,40	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,37	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,73	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50х50х2	m	10,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,36	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Cornier 75x75x6 mm,5 m (6.89kg-1m) 
	kg	34,45	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,34	
	277527630988675	Confectii metalice - Cornier 75x75x5mm, 5м	m	5,00	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,34	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,17	
12	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	2,00	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,80	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,30	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,00	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	18,00	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,20	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,08	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,10	
13	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) 
	m	9,40	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	8,65	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,69	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (9.4x1.55)	m2	14,57	
	2811106302050	Опора из профильной трубы 50х50х2 (L=1600 mm, 5 buc.)	m	8,00	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	4,51	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,66	
14	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (portita euro gard 0.8x1.55m - 1buc) 
	m2	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,24	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,24	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,96	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,96	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,96	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14	
15	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	27,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,70	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,54	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,68	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,68	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,08	
16	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) 
	m3	0,41	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,99	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	118,08	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,31	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,29	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,12	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,25	
 		2. Lucrari de montare
			
17	GE01E
	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	2,91	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,06	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,68	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,32	
18	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,50	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	
19	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,12	
	1	Muncitor	h-om	1,99	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,11	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	12,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,38	
 		3. Utilaj
			
20	utilaj
	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 si cu 2 filtre 
	buc	1,00	
	PRG	PRG cu 2 regulatoare РДНК-50/1000 si cu 2 filtre	buc	1,00	
5.	

6.	
4.	PRG cu 2 regulatoare РДНК- 50/400 din str. Ialoveni, 103 mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora: 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie Punct Reglare Gaze din str. Ialoveni 103, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari demontare			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,86	
2	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm- Tevilor D57 mm 
	m	4,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,81	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,04	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	11,25	
3	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm- Teava AG 
	m	38,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,84	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,38	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,34	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	95,00	
4	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm  
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,44	
5	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc- Imprejmuire PRG 1,2 m2 
	kg	24,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,48	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,48	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,02	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,07	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,12	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
6	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;- Teava  din otel ES D 57x3,0 mm   	m	1,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,20	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,39	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20	
	272210310700057	Conducta de otel  ES D57x3.0 mm	m	1,51	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,16	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,01	
7	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80- Teava  din otel ES D 76x3,0 mm   	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,38	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,62	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,28	
	272210310700076	Conducta de otel ES D 76x3,0 mm  	m	2,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,03	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,24	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,02	
8	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125- Teava  din otel ES D108x3,0 mm   
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,19	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,42	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,18	
	2722103107000108	Conducta de otel  ES D 108x3,0 mm  	m	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,01	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,13	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,01	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,02	
9	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn32 mm 90* 
	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,28	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	
	2875274040000c32	Cot  de otel  Dn 32 mm 90*	buc	4,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,46	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,18	
10	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn50 mm 90* 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274040000c50	Cot  de otel  Dn 50 mm 90*	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,11	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	
11	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80;- Cot de otel Dn65 mm 90* 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	
	2875274040000c65	 Cot de otel Dn65 mm 90*	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	
12	TfA02C1
	Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125;- Dop din otel Dn 100 mm 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	
	2875274040000d100	 Dop din otel Dn 100 mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,23	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59	
13	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm-Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,28	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	
	002	Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	
14	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	1,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,03	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,04	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,04	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
15	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  
	m2	0,82	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,39	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,08	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,11	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,00	
 		1.3. Imprejmuire, fixari, acoperisul PRG
			
16	CB14A
	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) 
	m2	38,00	
	7124010010700	Dulgher	h-om	28,50	
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00	
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,01	
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00	
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,11	
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	171,00	
17	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;- Teava  din otel AG Dn 32x3,2 mm 
	m	36,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,68	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	9,36	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,68	
	272210310700032	Conducta de otel  AG Dn 32x3,2 mm	m	36,14	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,36	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,89	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut	0,32	
18	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Suport-colier pt teava D 32 cu diblu, pentru sarcini sporite) 
	buc	26,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,20	
	287527420400032	Suport-colier pt teava D32 cu diblu, pentru sarcini sporite	buc	26,00	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,30	
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	26,00	
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	26,00	
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	26,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,60	
19	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	36,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,60	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,72	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,90	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,90	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,11	
20	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 60x60x4 mm, 1.3 m- 4 buc (крепление навеса) 
	kg	35,46	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,74	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,35	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,35	
	2775276309886t60	Confectii metalice-Teava din otel profilata 60x60x4 mm, 1.3 m- 4 buc	m	5,20	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,18	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,53	
21	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x2 mm, 8.0 m (каркас навеса) 
	kg	23,68	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,50	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,24	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,24	
	2775276309886t50	Confectii metalice-Teava din otel profilata 50x50x2 mm, 8.0 m	m	8,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,12	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,19	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,36	
22	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Cornier 63x63x5 mm, 4,5 m (крепление ШГРП по периметру) 
	kg	21,65	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,11	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,22	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,22	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,22	
	2775276309886k63	Confectii metalice - Cornier 63x63x5 mm, 4.5 m	m	4,50	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,11	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,17	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,32	
23	CE06A1
	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. 
	m2	1,80	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,61	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata 	m2	2,17	
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	1,13	
	2874125886734	Nituri POP	buc	9,45	
	2874115837746	Suruburi mecanice 	buc	9,45	
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,61	
	2430226103064	Snur profilat din mastic 	kg	0,19	
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	
24	CO06B3
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Panou-euro gard H=1.55m, piloni teava profilata, zincazta 60*40 mm, L=2,1 m, 6 buc) 
	m	7,00	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,75	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	6,44	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,26	
	27321036462501	Panou-euro gard, zincata (7x1.55)	m2	10,85	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	3,36	
	28111063020051	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare (teava profilata 60*40*1,2 mm zincata, L=2,1 m, 6 buc)	m	12,60	
25	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat- Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc 
	m2	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,24	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,19	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,22	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,47	
	20301129301501	Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc	m2	1,24	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,96	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,96	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,96	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,12	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,14	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,29	
26	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 
	m3	0,33	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,66	
27	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,33	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,41	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,13	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	96,47	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,26	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,24	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,10	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,20	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,08	
28	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	26,10	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,61	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,52	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,65	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,65	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,08	
 		2. Lucrari de montare
			
29	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h- ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/400 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,34	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,29	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,06	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05	
30	GB04C
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm-Кран шаровый изолирующий Ду 100 , приварной КШИ-100п 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	
31	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,50	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	
32	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,66	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,09	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	10,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,31	
 		3. Utilaj
			
33	
	ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/400 
	buc	1,00	
	001	ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000	buc	1,00	
34	
	Кран шаровый изолирующий Ду 100 , приварной КШИ-100п 	buc	1,00	
	003	Кран шаровый изолирующий Ду 100 , приварной КШИ-100п	buc	1,00	
5.	Gazoduct suprateran de presiune medie din com. Ciorescu str. Viilor 7, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Retele de legatura de presiune medie			
		1.1. Lucrari de constructie 			
		1.1.1. Lucrari demontare			
1	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm - D50 mm 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400	
 		1.1.2. Gazoduct aerian
			
2	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	002	Кран шаровый КШИ-50п D50mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
3	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn 25x3,2 mm  	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	
	272210310700025	Conducta de otel AG Dn 25х3,2 mm	m	3,0120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0030	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3240	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	
4	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D 57x3,0 mm 	m	1,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1950	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1950	
	272210310700057	Conducta de otel  ES D 57x3,0 mm	m	1,5060	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0150	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0015	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1620	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0135	
5	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn25mm 90* 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	287527404000025	Cot de otel  Dn 25m 90*	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
6	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn50 mm 90* 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	2875274040000c50	Cot  de otel  Dn 50 mm 90*	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
7	TfA02A1
	Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Dop de otel Dn50 mm 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	287527404000051	Dop de otel  Dn 50 mm 	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
8	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	4,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0900	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1125	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1125	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0135	

6.	Gazodcut suprateran de presiune joasa din com. Ciorescu str. Viilor 7, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm 
	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	5,0000	
2	RpGA27B
	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 89x3.5-121x4 mm 
	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0880	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	20,8000	
3	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm - D50 mm 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	
4	RpGC16E
	Supapa de blocare cu mufa pe conducta de gaze de 1/2"-2" 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8800	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
5	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п) 
	buc	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,5600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	
	002	Кран шаровый КШИ-50п D50mm	buc	2,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,2800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,4400	
6	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn 25x3,2 mm 
	m	3,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3900	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,7800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3900	
	272210310700025	Conducta de otel AG Dn 25х3,2 mm 	m	3,0120	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0300	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0030	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,3240	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0270	
7	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D 57x3,0 mm 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	
	272210310700057	Conducta de otel  ES D 57x3,0 mm	m	1,0040	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	
8	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D108x3,0 mm  
	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,3800	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8400	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3600	
	2722103107000108	Conducta de otel  ES D 108x3,0 mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0400	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0440	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2600	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	
9	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn25 mm 90* 
	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	2875274040000c25	Cot  de otel  Dn 25 mm 90*	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
10	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn50 mm 90* 
	buc	6,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,4200	
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	
	2875274040000c50	Cot  de otel  Dn 50 mm 90*	buc	6,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,6840	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0600	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	6,2640	
11	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Cot de otel Dn100 mm 90* 
	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2400	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	
	2875274040108	Cot de otel D100mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,4640	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0400	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1860	
12	TfA02C1
	Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Dop de otel Dn100 mm 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	2875274040109	Dop de otel Dn100 mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	
13	TfA02C1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Reductie de otel Dn150-100 mm 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	2875274040150	Reductie de otel Dn150-100 mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	
14	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0800	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1000	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0120	
15	RpGD07B
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de peste 60 mm  	m2	0,68	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3196	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0680	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0884	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0816	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0034	
 		2. Lucrari de montare
			
16	GB04C
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	
 		3. Utilaj
			
17	
	Кран шаровый изолирующий Д100мм, приварной 
	buc	1,00	
	001	Кран шаровый изолирующий Д100мм, приварной	buc	1,0000	

7.	Punct Reglare Gaze din com. Ciorescu str. Viilor 7, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 
	m3	0,50	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0050	
3	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,50	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,6500	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,1600	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,3887	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,3578	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1472	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3000	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1250	
4	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) 
	m	6,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,5200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (6x1.55)	m2	9,3000	
	2811106302060	Опора из профильной трубы  60*40x1.2 mm, L=2.1m, 5 buc	m	10,5000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,9578	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,4313	
5	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat- Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc 
	m2	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2356	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1904	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2232	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4712	
	20301129301501	Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc	m2	1,2400	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,9600	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,9600	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,9600	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1240	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1426	
6	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu  
	m3	1,11	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,2311	
7	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=15,0 cm 
	m3	0,83	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8217	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,9545	
	4100126202818	Apa	m3	0,0830	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1743	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3486	
8	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B12,5, turnare cu mijloace clasice,   
	m3	0,88	
	7123010010200	Betonist	h-om	3,3880	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5720	
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	0,9110	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0889	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2200	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3520	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 60x60x4 mm, 1 m- 4buc 
	kg	30,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,7000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3000	
	281110630260	Опора из профильной трубы  60*60x4, L=1.1m 4buc	m	4,4000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1500	
10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Cornier 75x75x5 mm,6 m (5.8kg-1m) 
	kg	34,80	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,6120	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3480	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3480	
	2775276309886k75	Confectii metalice - Cornier 75x75x5 mm, 6 m	m	6,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3480	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1740	
11	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)   
	kg	18,48	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,2504	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3696	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1848	
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50х50х2	m	12,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0924	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1848	
12	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	2,20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,6565	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,1550	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	20,7900	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2310	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0924	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,1155	
13	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	32,90	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,2900	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,6580	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,8225	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,8225	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0987	
 		2. Lucrari de montare
			
14	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h- 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
15	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm  L=2.5 m 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	10116411	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
16	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2- fisie din otel 40x4 mm 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj
			
17	
	ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000 
	buc	1,00	
	001	ШГРП с двумя регуляторами РДНК-50/1000	buc	1,0000	

8.	Gazoduct de presiune medie din str. Costiujeni 6/1, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm 
	m	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0270	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	7,5000	
2	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 40-50 mm 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
3	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (ГШК-50п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	004	Кран шаровый ГШК-50п D50mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
4	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,0mm 
	m	4,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5200	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5200	
	2521216701057	Teava din otel D57x3mm	m	4,0160	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4320	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0360	
5	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	4,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0800	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1000	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,1000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0120	
6	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de otel Dn50mm 
	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,2100	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	
	287527404000050	Cot de otel D50mm	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3420	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1800	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1320	

9.	Gazoduct de presiune joasa din str. Costiujeni 6/1, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm 
	m	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0270	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	7,5000	
2	RpGA27B
	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 89x3.5-121x4 mm 
	m	3,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0660	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0750	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	15,6000	
3	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 40-50 mm 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
4	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 40 mm (ГШК-40п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	002	Кран шаровый ГШК-40п D40mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
5	GB04C
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm (ГШК-100п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	
	0010	Кран шаровый ГШК-100п D100mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	
6	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D32х3,2mm 	m	32,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,1600	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,3200	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,1600	
	2521216701032	Teava din otel D32x3,2mm	m	32,1280	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0320	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,4560	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2880	
7	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D48х3mm 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2600	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	
	2521216701048	Teava din otel D48x3mm	m	2,0080	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,2160	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0180	
8	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108mm 	m	6,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,1400	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,5200	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0800	
	2722103107108	Conducta de otel D108*3mm	m	6,0240	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0120	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,1320	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,7800	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0540	
9	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	34,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,4000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,6800	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,8500	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,8500	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1020	
10	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  	m2	2,04	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1424	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,2040	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,3060	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0408	
11	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de otel Dn32mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	287527404000032	Cot de otel D32mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
12	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de otel Dn40mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	287527404000040	Cot de otel D40mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
13	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2400	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	
	2875274040108	Cot de otel D100mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,4640	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0400	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1860	
14	GB05C
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 100 mm 
	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9800	
	2875274400108	Dop din otel D100mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,6000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,5200	

10.	PRG din str. Costiujeni 6/1, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	M1M07A
	Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc  
	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4180	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0920	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1120	
3	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc- Acoperie PRG 1 buc 
	kg	28,40	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5680	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,5680	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0227	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0284	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0852	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1420	
 		1.2. Imprejmuire, fixari, acoperisul PRG
			
4	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,21	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4221	
5	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 	m3	0,21	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5330	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0840	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	61,3872	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1633	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1503	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0618	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1260	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0525	
6	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) 	m	6,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	5,5200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0800	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (6x1.55)	m2	9,3000	
	2775276309886k51	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 50x50x2 mm, 2.0 m 3шт	m	6,0000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	2,9578	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,4313	
7	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat- Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc 
	m2	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2356	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1904	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2232	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4712	
	20301129301501	Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc	m2	1,2400	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,9600	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,9600	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,9600	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1240	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1426	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Teava din otel profilata 70x70x3 mm, 1.0m, 4buc (6.19kg-1m) 	kg	24,76	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,7044	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2476	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2476	
	2775276309886k70	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 70x70x3 mm, 1.0 m 4шт	m	4,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2476	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1238	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Cornier 75x75x5 mm,5 m (5.8kg-1m) 	kg	29,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,5100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2900	
	277527630988675	Confectii metalice - Cornier 75x75x5mm, 5м	m	5,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2900	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1450	
10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x2 mm, 9 m (suporti pentru acoperis)   	kg	26,64	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,0616	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2664	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2664	
	2811106302061	Опора из профильной трубы  50*50x2, L=9m	m	9,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2664	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1332	
11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 	m2	2,20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,6565	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,1550	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	20,7900	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2310	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0924	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,1155	
12	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	24,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,4000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,4800	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,6000	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,6000	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0720	
13	IC40F
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4",  pe dibluri cu expandare, pe zid de beton  (Suport-colier pt teava D 108 cu diblu, pentru sarcini sporite) 
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	
	2875274204000108	Suport-colier pt teava D 108 cu diblu, pentru sarcini sporite	buc	2,0000	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	2,0000	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,2000	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	
14	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu  	m3	1,05	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1105	
15	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=15,0 cm 
	m3	0,79	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7821	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,9085	
	4100126202818	Apa	m3	0,0790	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,1659	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3318	
16	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B12,5, turnare cu mijloace clasice,   
	m3	1,05	
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0425	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6825	
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	1,0870	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1061	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,2625	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4200	
 		2. Lucrari de montare
			
17	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h-  
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
18	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
19	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)

	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj
			
20	
	ШГРП с двумя регуляторами РДНК-50/1000 
	buc	1,00	
	001	ШГРП с двумя регуляторами РДНК-50/1000	buc	1,0000	

11.	Gazoduct de presiune medie din str. Costiujeni 8/4, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora: 

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm- Tevilor D32, 57, 89 mm 
	m	0,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0050	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0045	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	1,2500	
2	M1M09C
	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 50 mm 
	per	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3200	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
3	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (КШИ-50п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	002	Кран шаровый КШИ-50п D50mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
4	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D57x3,0mm 	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	
	2521216701057	Teava din otel D57x3mm	m	1,0040	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	
5	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0200	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0250	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0250	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0030	
6	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de otel Dn50mm 
	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,2100	
	7212030022700	Sudor	h-om	3,0000	
	287527404000050	Cot de otel D50mm	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,3420	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1800	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1800	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,1320	
7	GB05A
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm 
	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5000	
	2875274400250	Flanse din otel 50мм	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3300	

12.	Gazoduct de presiune joasa din str. Costiujeni 8/4, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm- Tevilor D32, 57, 89 mm 
	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0180	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	5,0000	
2	M1M09E
	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm 
	per	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3600	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
3	ID10D
	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe  sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (ГШК-32м) 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7000	
	003	Кран шаровый ГШК-32м D32mm	buc	1,0000	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	
4	GB04B
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn80 mm (КШИ-80п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	3,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6500	
	2875274202150	Кран шаровый КШИ-80п Д80m	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3000	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,0000	
5	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D32х3,2mm 	m	10,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,3000	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,3000	
	2521216701032	Teava din otel D32x3,2mm	m	10,0400	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0800	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	
6	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89x3mm 
	m	1,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2850	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4650	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2100	
	272210310789	Conducta de otel D89x3mm	m	1,5060	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0240	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0090	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0030	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0090	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1800	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0135	
7	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	10,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,2000	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,2500	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,2500	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	
8	IzA08B
	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm  
	m2	0,42	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2352	
	2430116103000	Vopsea  pe baza de ulei	kg	0,0420	
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0630	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0084	
9	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de otel Dn32mm 
	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,0000	
	287527404000032	Cot de otel D32mm	buc	4,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,4560	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0400	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2400	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,1760	
10	TfA02B1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 80mm 
	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	3,0000	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,8000	
	28752740489	Cot de otel D80mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2480	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0300	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,8440	
11	GB05B
	Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm 
	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	
	2875274400289	Dop din otel D80mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	
12	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm 
	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	
	2875274400280	Flanse din otel 80мм	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	

13.	PRG din str. Costiujeni 8/4, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	M1M07A
	Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc  
	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,1200	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,4180	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0920	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,1120	
3	RpCS20B
	Demontarea imprejmuirilor din sipci, fara recuperarea materialelor 
	m	11,20	
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6720	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,6720	
 		1.2. Imprejmuire, fixari, acoperisul PRG
			
4	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,27	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5427	
5	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 	m3	0,27	
	7123010010200	Betonist	h-om	1,9710	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1080	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	78,9264	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2099	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,1932	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0795	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1620	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0675	
6	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) 
	m	11,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (11x1.55)	m2	17,0500	
	2775276309886k51	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 50x50x2 mm, 2.0 m 5шт	m	10,0000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,4226	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,7908	
7	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat- Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc 	m2	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2356	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1904	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2232	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4712	
	20301129301501	Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc	m2	1,2400	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,9600	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,9600	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,9600	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1240	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1426	
8	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Teava din otel profilata 70x70x3 mm, 1.4m, 4buc (6.19kg-1m) 	kg	34,66	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,5854	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3466	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3466	
	2775276309886k70	Confectii metalice - Teava din otel profilatar 70x70x3 mm, 1.4 m 4шт	m	5,6000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3466	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1733	
9	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton- Cornier 75x75x5 mm,5 m (5.8kg-1m) 
	kg	29,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,5100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2900	
	277527630988675	Confectii metalice - Cornier 75x75x5mm, 5м	m	5,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2900	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1450	
10	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 50x50x2 mm, 9 m (suporti pentru acoperis)   
	kg	26,64	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,0616	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2664	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2664	
	2811106302061	Опора из профильной трубы  50*50x2, L=9m	m	9,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2664	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1332	
11	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	2,20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,6565	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,1550	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	20,7900	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2310	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0924	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,1155	
12	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	29,60	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,9600	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,5920	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,7400	
	2320116200573	Benzina auto	l	0,7400	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0888	
13	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu  
	m3	1,55	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,1155	
14	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=15,0 cm 
	m3	1,16	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1484	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,3340	
	4100126202818	Apa	m3	0,1160	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,2436	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4872	
15	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B12,5, turnare cu mijloace clasice,   
	m3	1,55	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,9675	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,0075	
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	1,6046	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1566	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3875	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,6200	
 		2. Lucrari de montare
			
16	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h- 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
17	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
18	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj
			
19	
	ШГРП с двумя регуляторами РДНК-50/1000 
	buc	1,00	
	001	ШГРП с двумя регуляторами РДНК-50/1000	buc	1,0000	

14.	Gazoduct suprateran de presiune medie , IP Codru- Vesna, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm (57мм) 	m	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0100	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	2,5000	
2	RpGA27B
	Demontarea tevilor  de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 89x3.5-121x4 mm 	m	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0220	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0250	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	5,2000	
3	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm - D50 mm 	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,4400	
 		1.2. Gazoduct aerian
			
4	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п) 	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	002	Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
5	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de  Dn 32x3,2 mm 
	m	4,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5200	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5200	
	272210310700032	Conducta de otel AG Dn 32х3,2 mm	m	4,0160	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4320	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0360	
6	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D 57x3,0 mm  
	m	0,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0650	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0650	
	272210310700057	Conducta de otel D57x3,0 mm	m	0,5020	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0050	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0005	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0540	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0045	
7	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn32mm 90* 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274040032	Cot de otel  Dn 32 mm 	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
8	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn50 mm 90* 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274040000c50	Cot  de otel Dn50 mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
9	TfA02B1
	Dop din otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Dop de otel Dn80 mm 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	
	2875274040080	Cot de otel Dn80 mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	
10	TfA02B1
	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80; Dop de otel Dn80 mm |Reductie de otel D80/50mm) 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5000	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4000	
	287527408050	Reductie de otel Dn80 /50mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0150	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1000	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4220	
11	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm 
	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7400	
	2875274400280	Flanse din otel 80mm	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,4700	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,4900	
12	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	4,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0900	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,1125	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1125	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0135	

15.	Gazodcut suprateran de presiune joasa, IP Codru- Vesna, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 			
		1.1. Gazoduct aerian
			
1	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de Dn 32x3,2 mm 	m	4,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5200	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0400	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5200	
	272210310700032	Conducta de otel AG Dn 32х3,2 mm 	m	4,0160	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0400	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0040	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4320	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0360	
2	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de D108x3,0 mm 
	m	5,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,9500	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1000	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	
	2722103107000108	Teava din otel d108x4 mm	m	5,0200	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1000	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,1100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0500	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,6500	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0450	
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	
3	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn32mm 90* 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	2875274040032	Cot de otel  Dn32 mm 	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
4	TfA02C1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Cot de otel Dn100 mm 90* 
	buc	3,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	6,3600	
	7212030022700	Sudor	h-om	6,0000	
	2875274040108	Cot de otel Dn100 mm 90*	buc	3,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,6960	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0600	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	4,7790	
5	TfA02C1
	Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; Dop de otel Dn100 mm 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1200	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	2875274040109	Dop de otel Dn100 mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2320	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,5930	
6	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	9,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9000	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,1800	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,2250	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2250	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0270	
 		2. Lucrari de montare
			
7	GB04C
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,4600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8900	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,3800	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,3600	
 		3. Utilaj
			
8	
	Кран шаровый изолирующий Д100мм, приварной 
	buc	1,00	
	001	Кран шаровый изолирующий Д100мм, приварной	buc	1,0000	

16.	Punct Reglare Gaze, IP Codru- Vesna, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie 
			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
2	M1M07B
	Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu dreutatea de 5-10 kg/buc  	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4200	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4300	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4310	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0280	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3390	
3	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc- Imprejmuire PRG 1 buc 	kg	78,60	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,5720	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,5720	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0629	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0786	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2358	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3930	
4	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,90	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8090	
5	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,90	
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	263,0880	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6997	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6440	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,2649	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,5400	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2250	
6	CO06B
	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata  pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m Eurogard (Ingradire) 	m	11,00	
	7123030012500	Montator P.B	h-om	10,1200	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9800	
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma (11x1.55)	m2	17,0500	
	2811106302050	Опора из профильной трубы  50*50x2.0 mm, L=2.1m, 5 buc	m	12,0000	
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	5,4226	
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare  40-63 mm	m3	0,7908	
7	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat- Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc 	m2	1,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2356	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,1904	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2232	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4712	
	20301129301501	Portita euro gard 0,8x1,55m (h) 1 buc	m2	1,2400	
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,9600	
	2874115842685	Piulita hexag. M8 	buc	4,9600	
	2874125881227	Saiba plata  M 8	buc	4,9600	
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1240	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1426	
8	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu  	m3	1,32	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6532	
9	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=15,0 cm 
	m3	0,99	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9801	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1385	
	4100126202818	Apa	m3	0,0990	
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2079	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4158	
10	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B12,5, turnare cu mijloace clasice,   
	m3	1,32	
	7123010010200	Betonist	h-om	5,0820	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8580	
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	1,3665	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,1333	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,3300	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5280	
11	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 70x70x3mm, 1.4 m- 4buc 
	kg	34,66	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,5854	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3466	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3466	
	2811106302071	Teava din otel D80x3mm, 1.7 m- 4buc	m	5,6000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,3466	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1733	
12	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel 57x3mm, 1.1 m- 1buc 
	kg	4,40	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8360	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0440	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0440	
	2811106302070	Опора из э/с трубы  57x3mm, L=1.1m, 1 buc	m	1,1000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0440	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0220	
13	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Cornier 75x75x5 mm,5 m (5.8kg-1m) 
	kg	29,00	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	5,5100	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2900	
	2775276309886k75	Confectii metalice - Cornier75x75x5 mm, 5.0 m	m	5,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2900	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1450	
14	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)   
	kg	13,86	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,1878	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2772	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1386	
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50х50х2	m	9,0000	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0693	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1386	
15	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	2,20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,9800	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5500	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,6565	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,1550	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	20,7900	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,2310	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0924	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,1155	
16	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	20,70	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0700	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,4140	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5175	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,5175	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0621	
 		2. Lucrari de montare
			
17	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h- ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
18	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm  L=2.5 m 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
19	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2- fisie din otel 40x4 mm 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	10,0000	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
 		3. Utilaj
			
20	
	ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000 
	buc	1,00	
	001	ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000	buc	1,0000	

17.	Punct Reglare Gaze din str. Vadul lui Voda 17, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie gazoduct de presiune medie 			
		1.1. Lucrari demontare			
1	RpGA30B
	Demontarea tevilor  de otel pentru instalatii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 1 1/4-2" 	m	1,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3900	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	4,8000	
2	RpGC16E
	Supapa de blocare cu mufa pe conducta de gaze de 1/2"-2" 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4400	
 		1.2. Gazoduct aerian			
3	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;- Teava  din otel  AG Dn 32x3,2 mm (ГОСТ3262-75) 
	m	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1300	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2600	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1300	
	272210310700032	Conducta de otel AG Dn 32х3,2 mm (ГОСТ3262-75)	m	1,0040	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1080	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	
4	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	0,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0500	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0100	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0125	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0125	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0015	
5	TfA02A1
	Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Dop de otel Dn32 mm 	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	287527404000032	Dop de otel  Dn 32 mm 	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
 		2. Lucrari de constructie gazoduct de presiune joasa			
		2.1. Gazoduct aerian			
6	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm (Кран шаровый Ду 50 , приварной (КШИ-50п) 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,2800	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4500	
	002	Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п	buc	1,0000	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1400	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,7200	
7	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;- Teava  din otel ES D 57x3,0 mm (ГОСТ10704-91) 
	m	1,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1950	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3900	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1950	
	272210310700057	Conducta de otel D57x3,0 mm	m	1,5060	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,0150	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0015	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1620	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0135	
8	TfA02A1
	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn50 mm 90* 
	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,1400	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	
	2875274040000c50	Cot  de otel Dn50 mm	buc	2,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,2280	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1200	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0200	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,1200	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	2,0880	
9	TfA02A1
	Dop din otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Dop din otel Dn50 mm
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,0700	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	
	287527404000050	Dop din otel Dn50 mm	buc	1,0000	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,1140	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0600	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,0440	
10	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	1,50	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,0300	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,0375	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0375	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0045	
 		3. Punct Reglare Gaze			
		3.1. Lucrari de constructie 
			
11	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 
	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8600	
12	RpCP44B
	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor 
	kg	23,45	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1876	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0586	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0234	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0097	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0145	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0047	
13	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu 	m3	0,10	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2010	
14	CA03B3
	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B12,5 
	m3	0,10	
	7123010010200	Betonist	h-om	0,7300	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	29,2320	
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0777	
	1421102200290	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0716	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0294	
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0600	
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0250	
15	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Cornier 50x50x3 mm, 2m (2.23kg-1m) 
	kg	4,46	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,8474	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0446	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0446	
	2775276309886k50	Confectii metalice - Cornier 50x50x3 mm, 2 m	m	2,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0446	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0223	
16	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 80x80x4 mm, 2.2 m- 1buc (опора под ШГРП) 
	kg	20,53	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,9007	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2053	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2053	
	2811106302061	Опора из профильной трубы  80*80x4mm, L=2.2m, 1 buc	m	2,2000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2053	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1027	
17	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri- Teava din otel profilata 40x40x2 mm, 8 m (suporti pentru acoperis)   
	kg	18,64	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,5416	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1864	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1864	
	2811106302062	Опора из профильной трубы  40*40x2, L=8m	m	8,0000	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1864	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0932	
18	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 
	m2	1,30	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1700	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3250	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,5697	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,6825	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12,2850	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1365	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0546	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0683	
19	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	12,20	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2200	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,2440	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,3050	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,3050	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0366	
20	TsA12B1
	Sapatura manuala de pamint, de pina la 6,00 m adincime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avind latimea sau diametrul cercului de pina la 1,50 m, executata cu sprijiniri, cu evacuare manuala, in fundatii, puturi etc., in pamint cu umiditate natural adincimea sapaturii 0-1,5 m, teren mijlociu  
	m3	0,53	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0653	
21	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris h=15,0 cm 
	m3	0,41	
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4059	
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4715	
	4100126202818	Apa	m3	0,0410	
	2912340002506-1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0861	
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1722	
22	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa B12,5, turnare cu mijloace clasice,   
	m3	0,53	
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0405	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3445	
	2663102100000125	Beton B12,5	m3	0,5487	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane 	m3	0,0535	
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,1325	
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2120	
 		3.2. Lucrari de montare			
23	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h- ШГРП с двумя регуляторами FRG/2MB 
	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,3400	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,0830	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1240	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1600	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2860	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,0600	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0500	
24	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm  L=2.5 m 
	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,2100	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,5000	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0006	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1950	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0570	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5250	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0570	
25	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2- fisie din otel 40x4 mm 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,6600	
	1019373	Otel fisie necalmat 40х4 mm	m	10,0000	
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0004	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,0900	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3130	
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220	
 		3.3. Utilaj
			
26	
	ШГРП с двумя регуляторами FRG/2MB 
	buc	1,00	
	001	ШГРП с двумя регуляторами FRG/2MB	buc	1,0000	

18.	Gazoduct suprateran de presiune medie din str. Colonita 117, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct suprateran de presiune medie din str. Colonita 117, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm  
	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,44	
2	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm- Tevilor D57, 89 mm 
	m	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	12,50	
3	M1M07A
	Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc  
	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,08	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,24	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,84	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,22	
4	M1M09E
	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm 
	per	1,50	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,54	
 		1.2. Gazoduct aerian de presiune medie
			
5	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;- Teava din otel AG Dn 32x3,2 mm (ГОСТ3262-75) - conducta de purjare si de evacuare 
	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,26	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,52	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,26	
	272210310700032AG	Conducta din otel AG Dn 32x3,2 mm (ГОСТ3262-75)	m	2,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,22	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	
6	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn32 mm 90* 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274040000c32	Cot  de otel  Dn 32 mm 90*	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,11	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	
7	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 
	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,04	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,05	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
8	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;- Teava din otel ES D 57x3,0 mm (ГОСТ10704-91) 
	m	1,50	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,20	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,39	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,20	
	272210310700057ES	Conducta de otel  ES D 57x3,0 mm (ГОСТ10704-91)	m	1,51	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,01	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,16	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,01	
9	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn50 mm 90* 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274040000c50	Cot  de otel  Dn 50 mm 90*	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,11	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	
10	TfA01B1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80- Teava  din otel ES D 89x3,0 mm (ГОСТ10704-91) 	m	0,20	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,04	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,06	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,03	
	272210310700089ES	Conducta de otel ES D 89x3,0 mm (ГОСТ10704-91)	m	0,20	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,00	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,00	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,00	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,02	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,00	
11	TfA02B1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80;- Reductie din otel Dn 80/50 mm 
	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,50	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,40	
	2875274040000r8050	Reductie de otel Dn 80/50 mm	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,12	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,10	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,10	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,42	
12	GB05B
	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm 
	buc	1,00	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,74	
	287527440020080	Flanse din otel D80 mm	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,47	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,49	
13	GB04A
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 50 mm-Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	2,28	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,45	
	002	Кран шаровый изолирующий Ду 50 , приварной КШИ-50п	buc	1,00	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,14	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,72	

19.	Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. Colonita 117, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Gazoduct suprateran de presiune joasa din str. Colonita 117, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari demontare			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,86	
2	RpGC13A
	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm  	buc	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,44	
3	RpGA27A
	Demontarea tevilor de otrel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 51x3.5-83x3.5 mm- Tevilor D57, 89 mm 	m	5,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,05	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,04	
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	12,50	
4	M1M07A
	Demontarea suportilor ficsi sau mobili ori a confectiilor metalice diverse, cu greutatea de pina la 5 kg/buc  	buc	4,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,08	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,24	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,84	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	2,22	
5	M1M09E
	Demontarea flanselor sudate pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de 3 m, avind diametrul de 80 mm 	per	1,50	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,54	
6	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc- Acoperie PRG 	kg	58,40	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,17	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,17	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,18	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,29	
 		1.2. Gazoduct aerian de presiune joasa			
7	TfA01A1
	Conducta de otel, montata, la inaltime de pine la 3 m  , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50;- Teava din otel AG Dn 32x3,2 mm (ГОСТ3262-75) - conducta de purjare si de evacuare 
	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,26	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,52	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,26	
	272210310700032AG	Conducta din otel AG Dn 32x3,2 mm (ГОСТ3262-75)	m	2,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,02	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,22	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	
8	TfA02A1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50;- Cot de otel Dn32 mm 90* 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,07	
	7212030022700	Sudor	h-om	1,00	
	2875274040000c32	Cot  de otel  Dn 32 mm 90*	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,11	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,06	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,01	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,06	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,04	
9	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	2,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,04	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,05	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,05	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,01	
10	TfA01C1
	Conducta de otel, montata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125- Teava din otel ES D108x4,0 mm (ГОСТ10704-91) 	m	2,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,38	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,84	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,36	
	2722103107000108ES	Conducta de otel ES D108x4,0 mm (ГОСТ10704-91)	m	2,01	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,04	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,02	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,00	
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,02	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,26	
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,02	
11	TfA02C1
	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125;- Cot de otel Dn100 mm 90* 	buc	1,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,12	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,00	
	2875274040000c100	Cot  de otel Dn100 mm 90*	buc	1,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,23	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,02	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,12	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,59	
12	TfA02C1
	Dop de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in  canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125;- Dop de otel Dn100 mm  	buc	2,00	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,24	
	7212030022700	Sudor	h-om	4,00	
	2875274040000d100	Dop de otel Dn100 mm 	buc	2,00	
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2     2 x 350 inv.supert	kg	0,46	
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,24	
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,04	
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,24	
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	3,19	
13	GC03A
	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm 	1 km	0,01	
	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,00	
	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,00	
 		2. Lucrari de montare			
14	GB04C
	Robinet cu sertar pina Pn 10,16, 25, 40, 64, gata asamblat, cu flanse si stuturi, montat prin sudura, fara mansoane, robinetul avind Dn 100 mm-Кран шаровый изолирующий Ду 100 , приварной КШИ-100п 
	buc	1,00	
	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,46	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,38	
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,36	
 		3. Utilaj
			
15	
	Кран шаровый изолирующий Ду 100 , приварной КШИ-100п 
	buc	1,00	
	003	Кран шаровый изолирующий Ду 100 , приварной КШИ-100п	buc	1,00	

20.	Punct Reglare Gaze din str. Colonita 117, mun. Chisinau

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrări       	
U.M. 	Cantitate conform datelor din proiect	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie Punct Reglare Gaze din str. Colonita 117, mun. Chisinau			
		1.1. Lucrari demontare
			
1	RpGC14E
	Demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze 	buc	1,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,86	
2	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc- Acoperie PRG 	kg	58,40	
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,17	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	1,17	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,05	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,06	
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,18	
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,29	
 		1.2. Fixari, acoperisul PRG			
3	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton-Cornier 75x75x6 mm, 5.0 m (6.89kg-1m) 	kg	34,45	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,55	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,34	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,34	
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,34	
	2775276309886k75	Confectii metalice - Cornier 75x75x5 mm, 5.0 m	m	5,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,17	
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,28	
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,52	
4	CL17A
	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (suporti pentru acoperis)   	kg	32,76	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,53	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,66	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,33	
	2811236309800	Опора из проф. трубы 50х50х2	m	9,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,16	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80	kg	0,33	
5	CE07A
	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Профнастил) 	m2	2,20	
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,98	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,55	
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	2,66	
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	1,16	
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	20,79	
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,23	
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,09	
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,12	
6	RpGD07A
	Grunduirea si vopsirea conductelor si aparatelor cu miniu de plumb si vopsea galbena de ulei, avind diametrul exterior de pina la 60 mm inclusiv 	m	14,00	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,40	
	2430116100034	Grund ulei anticoroziv miniu de plumb G 351-4   S 3097	kg	0,28	
	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,35	
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,35	
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,04	
 		2. Lucrari de montare			
7	GE02B
	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h- ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000 	buc	1,00	
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	5,34	
	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4	kg	0,08	
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,12	
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,16	
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,29	
	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1 	kg	0,06	
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,05	
8	08-02-471-1
	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х5 mm (L=2,5 m, 3 buc) 	10 buc	0,30	
	1	Muncitor	h-om	3,21	
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm	m	7,50	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,20	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,53	
9	08-02-472-2
	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 
	100 m	0,10	
	1	Muncitor	h-om	1,66	
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,09	
	1019373	Otel fisie necalmat. Полоса стальная 40х4 mm	m	10,00	
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,31	
 		3. Utilaj
			
10	
	ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000 
	buc	1,00	
	001	ШГРП с двумя регуляторами РДНК- 50/1000	buc	1,00	

Președintele Grupului de lucru	  		                          Roșca M.
              Secretarul Grupului                                                                   Mutruc R.
              Membrii Grupului                                                                      Cherpec S.
                                                                                                                     Demian A.
                                                                                                                    Răsoi V.
									Chetraru L.	    
Lisa I.