CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  IMSP SCM Gheorghe Paladi
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP SCM Gheorghe Paladi
3. Obiectul achiziţiilor  IMSP SCM Gheorghe Paladi
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de reparatii  a  sectiei  Bloc Opirator Ginicologic bl.K etaj 5
	
		1.1. Demontari
	
1	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)
	m2	93,100	
2	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2	75,260	
3	RpCP45A
	Demontarea usilor si ferestrelor metalice
	kg	86,000	
4	RpCG29A
	Demolarea peretilor de zidarie din placi de ipsos de 10 cm grosime
	m2	56,250	
5	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2	2 104,200	
6	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane in saloane 
	m2	641,750	
7	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc 
	m2	68,300	
8	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2	401,200	
9	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2	898,270	
10	RpCP23A k=0.5
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc	32,000	
11	RpCU05C
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm
	buc	96,000	
		1.2. Alte lucrari
	
12	TsH92A
	Incarcarea in auto gunoi, frunze
	t	82,000	
13	RpCU09C
	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)
	t	82,000	
14	TsI50C5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta  la distanta de 25 km 
	t	82,000	
		1.3. Ferestre, vitralii 
	
15	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv Sticla LOW-E
	m2	93,200	
16	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice
	m2	34,080	
17	CK27C
	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi , Producator Germania, Austria, clasa incendiara "A" Certificat de conformitate si certificate igienic sunt obligaturiu, - проемы Sandwich metaloplast cu termoizolare
	m2	15,300	
18	CK26A
	Glafuri   montate la ferestre din  masa plastica , pentru ferestre l-150mm
	m	95,000	
		1.4. Usi
	
19	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2	106,170	
20	CK21B
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului intre  7 si 15 mp inclusiv(Usa centrala in sectie) cu auto deschidere 
	m2	6,800	
		1.5. Peretii si peretii despartitori 
	
21	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos "cu rosturi in relief" cu gr.10cm., in incaperi cu inaltime: pina la 4 m
	100m2	0,450	
22	RpCU02A
	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor
	kg	13,200	
23	CK18A
	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn - установка декоративного защитного пояса шир.20см (дюбель 2шт/м)
	m	254,000	
24	CD60A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m
	100m2	1,000	
		1.6. Finisari interioare
	
		1.6.1. Tavane
	
25	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila inclusiv grizile
	m2	178,800	
26	CK50B
	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane
	m2	26,350	
27	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  K-2 la materiale ,manopera K-1,2
	m2	484,300	
28	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund Betonocontact (0.35kg/m2)
	m2	484,300	
29	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	484,320	
30	CK26A
	Coltar  montate la ferestre din aluminiu, pentru rigle 
	m	274,000	
31	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	484,320	
32	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton
	m2	484,300	
33	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - vopsea  speciale pentru sali de opiratie 
	m2	387,400	
34	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2	96,920	
		1.6.2. Placaje pereti  si finisaje (coridor)
	
35	CF54B
	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2	17,000	
36	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	17,000	
37	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	17,000	
38	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	17,000	
39	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	17,000	
40	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)
	m2	17,000	
41	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, 
	kg	0,870	
42	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare
	m2	17,000	
43	CN55A
	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" 
	m2	17,000	
44	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	377,890	
45	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	377,890	
46	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 300 x 600 mm 
	m2	377,890	
		1.6.3. Pardoseli 
	
47	RpCN12A
	Desfacerea plintei din lemn
	m	148,000	
48	RpCK42B
	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate 
	m2	562,650	
49	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	562,650	
50	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2	562,650	
51	CN54A
	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betono contact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2	562,650	
52	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Marca 200
	m2	562,650	
53	CG54A
	Pardoseli Poliroitanice turnate. Sistem "FUXRAD"  "FX 47", acoperire antistatica in 4 straturi, grosimea stratului de 2,5-3,0 mm pe suport existent 
	m2	162,500	
54	CG17D
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, 60*60mm
	m2	56,000	
55	CG18A
	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m	148,000	
		1.6.4. Finisarea peretilor despartitori din ipsos 
	
56	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	975,950	
57	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	975,950	
58	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2	975,950	
59	CF02B
	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2	1 524,000	
60	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	765,570	
61	CK26A
	Coltar  montate la ferestre din aluminiu, pentru ferestre, rigle si usi 
	m	704,850	
62	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	765,570	
63	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex )
	m2	235,500	
64	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)
	m2	530,070	
65	RpCJ27D
	Diverse lucrari - adaos de coloranti, 
	kg	0,870	
66	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	1 524,000	
67	CI22B
	Placaj din placute de ceramica Rezistenta la Agenti chimici  (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: (Forma si culoarea si cordoneaza cu benifeciarul )
	m2	1 524,000	
68	CK18B
	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice
	m	11,250	
		1.6.5. Peretii despartitori din caramida
	
69	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2	26,000	
70	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-5
	m2	26,000	
71	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	26,000	
72	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	26,000	
73	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	13,000	
74	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex Lucios)
	m2	13,000	
75	CI22B
	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  dimensiuni  placute: pina la 200 x 200 mm 
	m2	281,000	
		1.6.6. Finisarea glafurilor la pereti si usi
	
76	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi
	m2	124,190	
77	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2	124,190	
78	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu grunt Supraton
	m2	124,190	
79	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea latex)
	m2	124,190	
		1.6.7. Grile de ventilatie
	
80	RpCP23A
	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate 250*250 (surub 4buc/m2)
	buc	32,000	
		1.7. Lucrari de constructie 
	
81	RpEJ08A
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din  zidarie de caramida de 5x50 cmp
	m	952,000	
82	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp
	m	952,000	
		2. Lucrari sanitare
	
		2.1. Incalzirea
	
83	RpIB11A
	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare 
	m2	62,430	
84	RpIC30A
	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4"
	buc	34,000	
85	RpIC19A
	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"
	m	116,600	
86	RpIB11C
	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare 
	buc	66,000	
87	IB05A
	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente(400 sect), inclusiv ATENTIE !!! Radiatoare Medicale 
	buc	40,000	
88	IC37A
	Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv
	buc	34,000	
89	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE
	buc	80,000	
90	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"
	buc	80,000	
91	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" alb PPR
	buc	40,000	
92	IC36B
	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
	m	170,000	
93	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (cot 90 25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	300,000	
94	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (cot 45 25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	104,000	
95	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr d.25x3/4 fe) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	68,000	
96	IC37D
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu Holinder ppr d.32x1) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm
	buc	2,000	
97	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord cu holinder ppr d.25x3/4 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	68,000	
98	IC37C
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr d.25x3/4 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	68,000	
99	IC40A
	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida
	buc	350,000	
100	IC38B
	Piesa de racordare (Mufa PP-R d-25mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm
	buc	68,000	
101	IC50B
	Mufa redusa alama cu racord olandez, negru, avind diametrul de 1"
	m	4,000	
102	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	244,000	
103	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m	244,000	
104	SF05A
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata,  avind diametrul de 3/8"-2"
	m	244,000	
		2.2. Canalizare si instalatii sanitare
	
105	RpSB01C
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm
	m	98,000	
106	RpSC05A
	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc	22,000	
107	RpSC06A
	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat 
	buc	7,000	
108	RpSD03A
	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"
	buc	22,000	
109	RpSC02A
	Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile
	buc	1,000	
110	RpSC11A
	Demontarea unui spalator din fonta,
	buc	4,000	
111	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm
	m	180,000	
112	SA37B
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"
	buc	150,000	
113	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 90 ppr d.20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	200,000	
114	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Cot 45 ppr d.20) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	50,000	
115	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	84,000	
116	IC37B
	Piese de racordare cu doua imbinari (Racord ppr cu holinder d.20x1/2 fi) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm
	buc	14,000	
117	ID04A
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" FI-FE
	buc	28,000	
118	SD01A
	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" 
	buc	86,000	
119	RpSB10E
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm
	m	98,000	
120	RpSB10C
	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m	44,000	
121	RpSC21C
	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal de prevazut 2 ventile de scurgere
	buc	18,000	
122	RpSC24B
	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P
	buc	5,000	
123	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm
	m	70,000	
124	SE57A
	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l
	buc	19,000	
125	RpSD19A
	Montarea bateriei amestecatoare pentru  dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.  
	buc	6,000	
126	RpSD35A
	Montarea bateriei amestecatoare  stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc	18,000	
127	RpSB25A
	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm
	buc	5,000	
128	RpSE27A
	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.
	buc	3,000	
129	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (cot) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	83,000	
130	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (ramificatie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	13,000	
131	RpSB11B
	Montarea piesei de legatura (conector dilatare) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 50 mm
	buc	1,000	
132	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	13,000	
133	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Ramificatie canalizare d.110) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	14,000	
134	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Cot 45 canalizare d.110) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	4,000	
135	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Cot 90 canalizare d.110) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	12,000	
136	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Reductie canalizare d.110/50) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	6,000	
137	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Revizie canalizare d.110) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	14,000	
138	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Revizie canalizare d.110) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	14,000	
139	RpSB11D
	Montarea piesei de legatura (Ramificatie canalizare d.110/50) din teava  PVC tip usor (U), montata prin lipire,  avind diametrul de 110 mm
	buc	22,000	
140	RpSA44I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4"
	buc	42,000	
141	RpSA44E
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"
	buc	14,000	
142	RpCP17B
	Mina curenta , din teava de inox  in baie L-1000mm
	m	25,000	
		3. Lucrari electrice
	
		3.1. Lucrari de demontaj  si montaj
	
143	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice 
	buc	3,000	
144	RpEF23A
	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc	75,000	
145	RpEF23B
	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi
	buc	12,000	
146	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 pt. automate
	buc	6,000	
147	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/16A
	buc	25,000	
148	08-03-526-1
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/25A
	buc	27,000	
149	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 BA47-29/2/B/100A
	buc	3,000	
150	08-03-530-2
	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 100 A UZO VID -63 25 2P
	buc	26,000	
151	08-03-600-2
	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze in cutie metalica
	buc	3,000	
152	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/2/B/50A 3P
	buc	3,000	
153	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1
	100 buc	0,450	
154	08-03-594-2
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2
	100 buc	0,080	
155	08-03-594-3
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4
	100 buc	0,560	
156	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 600x600 -45Wt cu sticla omogena
	buc	43,000	
157	Pret de piata
	Corp de iluminat LED 600x600 in tavan suspendat 45Wt cu sticla omogena
	buc	13,000	
158	Pret de piata
	Felinar CPV LED 21W cu tub led rotund 
	buc	8,000	
159	Pret de piata
	Felinar XIII-140 EP 1*36 W 1.2m.l.
	buc	22,000	
160	Pret de piata
	Светильники для бактeрицидных лапм
	buc	20,000	
161	Pret de piata
	Бактерицидные лампы
	buc	20,000	
162	08-03-594-1
	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT" 
	100 buc	0,020	
163	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,470	
164	08-03-591-4
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,240	
165	08-03-591-1
	Sonerie la usa  in sectie cu intrerupator  cu o clapa la 220 V
	100 buc	0,010	
166	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	2,140	
167	08-03-591-8
	Priza internet de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,250	
168	08-03-591-11
	Priza cu 3 faze /380
	100 buc	0,030	
169	08-02-409-1
	Gofra diametru 16 mm
	100 m	12,000	
170	Pret de piata
	Rama dubla
	buc	79,000	
171	Pret de piata
	Rama tripla
	buc	12,000	
172	08-02-409-1
	Gofra diametru 20 mm
	100 m	6,580	
173	RpEB10H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m	2 900,000	
174	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x6 mmp
	m	12,000	
175	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	2 550,000	
176	RpEB11H
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x16 mmp
	m	25,000	
177	RpEB10G
	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m	50,000	
178	Pret de piata
	Cablu alimentare internetUTP Cat 5E
	m	915,000	
179	08-03-545-1
	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10
	buc	55,000	
180	Pret de piata
	Cutie de distributie 150*150
	buc	55,000	
181	10-08-002-02
	Detector   SPD 3.10" automatice: de fum,  in executare normala
	buc	70,000	
182	08-02-412-1
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, PPV 2.*0.5
	100 m	12,000	
183	10-06-037-09
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500
	buc	1,000	
184	10-04-066-05
	Sirena  CC1  (SIP1.SUр.2)
	buc	4,000	
185	VC37A
	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari 
	buc	16,000	
186	08-03-605-1
	Montarea Ventilator
	buc	40,000	
		4. Utilaj
	
187	Pret de piata
	Boiler 100l
	buc	5,000	
188	Pret de piata
	Boiler 50l
	buc	5,000	
189	Pret de piata
	Boiler 20l
	buc	5,000	
190	Pret de piata
	Contor electric ZMR A 110ACE 3F 5-125A in  cutie metalica
	buc	1,000	
191	Pret de piata
	Detector r automat de incendiu de fum  SPD 3.10
	buc	70,000	
192	Pret de piata
	Cutie de comanda si control PUR-6
	buc	1,000	
193	Pret de piata
	Sirena  Genesis  Multi-od Strobe RED+FIRE CC1(SIP2.SUр.1)
	buc	4,000	
194	Pret de piata
	Usi culisante simple/ duble cu actionare  automata, fabricate din inox sau HPL  distinate pentru sali de operatie ,Minerele si balamalele sunt realizate din otel inoxidabil. Etansarea de pe partea inferioara opreste complet pierderile de aer, acestea fiind proiectate pentru a mentine suprapresiunea оn camera.(Instalarea si montarea )
	buc	10,000	
195	Pret Piata
	Inscripti si indecatoare la usi 
	buc	30,000	
196	Pret Piata
	Lavoar din inox chirurgical cu 2 posturi de lucru inclusiv baterie amestecatoare chirurgical
	buc	6,000	
197	Pret Piata
	Panou din Inox lung 2500mmx150mm Destinat pentru Priza Oxigen 2 buc ,Aer comprimat 2 buc ,Vacumm 2 (Inclusiv montarea si accesorile pentru montare )
	buc	10,000	
198	Pret Piata
	conditionare a aerului
	buc	16,000	
199	pret de piata
	Ventilator K 200M
	buc	40,000