Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect: Reparația capitală  a părții carosabile din str.Independenței  din mun.Bălti (Etapa I - de la  str.Pușkin pînă la str.Stamati) 
(1-16-24-DA)						Investitor Primăria mun.Bălti	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 
Reparația capitală  a părții carosabile din str.Independenței  din mun.Bălti
 (Etapa I - de la  str.Pușkin pînă la str.Stamati)
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Подготовительные работы
					
1	TsG08C
	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul peste 50 cm (Срезка  деревьев)
	buc				
	6141120100300	Stivuitor	h-om	1,8000			
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,9800			
	7422090100200	Corhonitor	h-om	2,2500			
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,3730			
2	TsG09B
	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Корчевание  пней  диам.1.0-1,2м)(12 штук)
	ha				
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	17,1300			
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	17,1300			
3	TsG09B
	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Корчевание  пней  диам.0,4-1,0м)(8штук)
	ha				
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	17,1300			
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	17,1300			
4	TsG11B (прим)
	Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (Сбор вручную в кучи деревоматериалов и погрузка их на прицеп на участке более 100 шт/га корней)
	ha				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,3600			
	2955270007614	Echipament scarificator pe tractor pe senile peste 110 cp	h-ut	7,8700			
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	7,8700			
5	TsI50A5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km 
	t				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060			
6	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment--(Ремонт горловин и колодцев  с перестановкой люков и  наращивание   бетоном Кл B15 V=0,18м3-14шт)
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500			
	121356897546598	Beton M-200	m3	0,012857			
7	RpAcF01A
	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Ремонт горловин и колодцев  с перестановкой люков и  наращивание  сборными ж/б кольцами КЦ01-55шт КЦ7-3-1-1шт)
	buc				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000			
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500			
	3243543564545	Кольца КЦ7-3	buc	0,027027			
	266111	Inel de reazem КЦО-1	buc	1,486486			
8	RpAcF38A
	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale  cu adincimea de 2-4 m(Разборка горловин колодцев)
	m3				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	16,5500			
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4000			
9	AcE07Dк=0,6
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Демонтаж люков)
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000			
10	AcE07D
	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Монтаж существующих люков)
	buc				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,1000			
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,3000			
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0550			
11	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  (Раз-ка сущ. покрытия тротуара -а/бетон Н=3см)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750			
12	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Раз-ка сущ. покрытия тротуар -щебень Н=8см)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
13	D155В К=0,8 к з-те
	Taierea cu freza a statului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, pentru suprafete mai mari de 50 m2'', (latimea tamburului 1000mm), adincimea stratului de 10cm (Фрезирование сущ. acфальтобетонного покрытия  Нср=8см (на основной дороге))
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,04648			
	4100116202806	Apa	m3	0,0424			
	1	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h/ut	0,02424			
	3410540005603	Autosistema 5-8t cu dispozitive de stropile	h/ut	0,02424			
	3410540000001	Autocamion5t	h/ut	0,02424			
14	D155В К=0,8 к з-те
	Taierea cu freza a statului de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile, pentru suprafete mai mari de 50 m2'', (latimea tamburului 1000mm), adincimea stratului de 10cm (Фрезирование сущ. acфальтобетонного покрытия Нср=8см(на съездах))(Str. 31Agust 645 м2Str. Puskhin 344м2)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,04648			
	4100116202806	Apa	m3	0,0424			
	1	Freza cu latimea tamburului 1000mm	h/ut	0,02424			
	3410540005603	Autosistema 5-8t cu dispozitive de stropile	h/ut	0,02424			
	3410540000001	Autocamion5t	h/ut	0,02424			
15	TsC18B1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (Окучивание aсф/бетона от фрезирования )
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400			
16	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка  асфальтобетонного покрытия от фрезирования  -70%)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
17	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировака асфальбетона от фрезирования  70% на АВЗ)
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820			
18	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка  мусора от фрезирования асф/бетона-30%)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
19	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Трансортировка мусора от фрезированния асф/бетона 30% до 5км)
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060			
20	RpDB35A
	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Разборка булыжной мостовой Н=10см)
	m2				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700			
21	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка булыжника -70%)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
22	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка булыжника до 2км, (до склада)
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640			
23	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Разборка  гравийно-песчаной смеси  H=10см)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
24	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка  гравийно-песченой смеси  -40%)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
25	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка булыжника до 2км, (до склада)
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640			
26	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta(Разборка   щебня известнякового толщ.17см)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
27	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка щебня 40%  в а/с)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
28	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (Транспортировка  щебня  до2км, (до склада)
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640			
29	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton( Разборка бетонных бортовых камней БР100.30.18)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
30	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка  бетонного борта)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
31	TsI50B
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km (до склада)
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640			
32	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка  мусора)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
33	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Трансортировка мусора )
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060			
		2. Дорожная одежда
					
34	TsC18A1
	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(Доуглубление корыта после разборки мех. cпособом на глубину до 30см-90%)
	100 m3				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000			
35	DA03A
	Scarificarea manuala a platformei drumului-(Доуглубление корыта вручную)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600			
36	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Погрузка )
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
37	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060			
38	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Подстилающий слой из ПГС)(Аmestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 12620+A1:2008 (ПГС) h-15cм)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500			
	1421102200467121	Balast (ПГС) песчано-гравийная смесь	m3	1,2200			
	4100116202806	Apa	m3	0,0700			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216			
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097			
39	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(Устройство нижнего слоя  основания  из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 16cм М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400)  h -16cm )
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm (M400)	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm (М400)	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
40	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(Устройство верхнего слоя  основания  из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 14 cм М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h - 14 см )
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm (M400)	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm (М400)	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
41	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,5 л/м2 по щебню)
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
42	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,5 л/м2 по бетону)
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
43	DZ07A
	Prepararea binderului de pietris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (Приготовление  Recycling Н=10см, обогащенного 2% цемента, 2% ,битума 20% щебня  M400, материал от разборки (гранулит Y=2,2т/м3) ( V=4845*0,1*2.2=1066т)
	t				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9400			
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,07938			
	142110220052511	Цемент	kg	0,0200			
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,0200			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600			
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,2650			
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,1300			
	2952270004038	Malaxor mecanic pt. subif.capacitate de 300-600 l	h-ut	0,4980			
44	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировака гранулата ИЗ  АВЗ   НА ОБЪЕКТ)
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820			
45	DB10A
	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (Уcройство   верхнего слоя Recycling Н=10см)(Strat de fundatie MAMG tip "M" (Recycling) conf. CP D. 02.12-2014 (cu adaos de 2% de ciment M400, bitum 2%, piatra sparta 10%) h - 10 см)(БЕЗ СТОИМОСТИ)
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800			
	4100116202806	Apa	m3	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0220			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020			
46	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчета 0,3л/м2 )
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
47	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Крупно-зернистый горячий асф. ,бетон ЩКП-1STB 1033-2004 IDT Н=6cм)(( Strat de legфtura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 (SKPg-1I,SM STB 1033 : 2008)  h - 6см)
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald(крупнозернистый)	t	0,1410			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
48	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Обработка нижнего слоя  жидким битумом 0,3л/м2)
	t				
	2320322601	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
49	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip «A» pentru beton asfaltic dens, M-1   (SMAg-1/2, 75 SM  STB 1033: 2008)  h=4 cм )  (Устройство верхнего слоя покрытия)   
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
50	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100х30х18см на бетонном основании )
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	26661228002841003015	Бетонные борты БР100х30х15	m	1,0050			
		3. Устройство нового покрытия после засыпки траншеи под ливневую канализацию и водопровод.
					
51	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Подстилающий слой из ПГС)(Аmestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 12620+A1:2008 (ПГС) h-15cм)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500			
	1421102200467121	Balast (ПГС) песчано-гравийная смесь	m3	1,2200			
	4100116202806	Apa	m3	0,0700			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216			
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097			
52	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(Устройство нижнего слоя  основания  из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 16cм М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400)  h -16cm )
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm (M400)	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm (М400)	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
53	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(Устройство верхнего слоя  основания  из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 14 cм М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h - 14 см )
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm (M400)	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm (М400)	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
54	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic(Розлив битума в количестве 0,5 л/м2)
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
55	DZ07A
	Prepararea binderului de pietris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat (Приготовление  Recycling Н=10см, обогащенного 2% цемента, 2% ,битума 20% щебня  M400, материал от разборки (гранулит Y=2,2т/м3) ( V=130*0,1*2.2=28,6т)
	t				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9400			
	1421102200147	Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm	m3	0,07938			
	142110220052511	Цемент	kg	0,0200			
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,0200			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1600			
	2952270003706	Betoniera pina la  250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,2650			
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,1300			
	2952270004038	Malaxor mecanic pt. subif.capacitate de 300-600 l	h-ut	0,4980			
56	TsI50F
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировака гранулата ИЗ  АВЗ   НА ОБЪЕКТ)
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820			
57	DB10A
	Macadam penetrat cu mortar de suspensie de bitum filerizat utilizat ca strat de baza (Уcройство   верхнего слоя Recycling Н=10см)(Strat de fundatie MAMG tip "M" (Recycling) conf. CP D. 02.12-2014 (cu adaos de 2% de ciment M400, bitum 2%, piatra sparta 10%) h - 10 см)(БЕЗ СТОИМОСТИ)
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0800			
	4100116202806	Apa	m3	0,0230			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0020			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0220			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0020			
58	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума из расчета 0,3л/м2 )
	t				
	23203226000401	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
59	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Крупно-зернистый горячий асф. ,бетон ЩКП-1STB 1033-2004 IDT Н=6cм)(( Strat de legфtura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 (SKPg-II,SM STB 1033 : 2008)  h - 6см)
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald(крупнозернистый)	t	0,1410			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
60	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Обработка нижнего слоя  жидким битумом 0,3л/м2)
	t				
	2320322601	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
61	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip «A» pentru beton asfaltic dens, M-1   (SMAg-1/2, 75 SM  STB 1033: 2008)  h=4 cм )  (Устройство верхнего слоя покрытия)   
   	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
		4. Cъезды.
					
62	DA03A
	Scarificarea manuala a platformei drumului (Доуглубление корытавручную на глубину 30см)
	m3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4600			
63	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Погрузка)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
64	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060			
65	Dl110
	Amenajarea stratului de egalizare din balast (Устройство подстилающего слоя из гравийно- песчанной смеси H=15cм)(Аmestec de agregat grosier si agregate fine cu D=45mm si d=0, conform SR-EN 12620+A1:2008 (ПГС) h-15cм)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500			
	142110220046711	Balast (ПГС)-песчано-гравийная	m3	1,2200			
	4100116202806	Apa	m3	0,0700			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216			
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097			
66	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство  нижнего слоя  основания  из щебня М400 (фр.40-70) H-16cм по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h - 16 см )
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm (M400)	m3	0,2030			
	1411122201672400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm (M400)	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
67	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство  верхнего слоя  основания  из щебня М400 (фр.40-70) H-14cм по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 40-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400) h - 14 см )
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm (M400)	m3	0,2030			
	1411122201672400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm (M400)	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
68	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Обработка поверхности  щебеночног основания  жидким битумом 0,5л/м2)
	t				
	2320322601	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
69	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Обработка поверхности  бетонного основания  жидким битумом 0,5л/м2)
	t				
	2320322601	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
70	DB19G
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica ( Устройство нижнего  слоя покрытия из крупно-зернистого  горячий а/бетона П марки  толщ.6cм)(Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4.SR EN 13108 (SKPg-II,SM STB 1033 : 2008)  h - 6см)
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600			
	1111000100013	Mixtura asfaltica praparata la cald(крупнозернистый)	t	0,1410			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079			
71	Dl107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic-(Обработка  нижнего слоя покрытия жидким битумом 0,25л/м2)
	t				
	2320322601	Bitum	t	1,0300			
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000			
72	DB16H
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica Tip «A» pentru beton asfaltic dens, M-1   (SMAg-1/2, 75 SM  STB 1033: 2008)  h=4 cм )  (Устройство верхнего слоя покрытия)   
	m2				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500			
	11110001000213	Mixtura asfaltica praparata la cald(Мелкозернистый)	t	0,0940			
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003			
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,011			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053			
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053			
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053			
73	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100х30х18см на бетонном основании )
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	26661228002841003018	Бетонные борты БР100х30х18	m	1,0050			
		5. Тротуары.
					
74	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка  земполотна автогрейдером) 
	100 m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500			
75	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную)
	100 m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000			
76	Dl111
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Устройство основания из щебня M300 h=10cм фр.20-40мм)(Strat de fundatie piatra sparta (split);fr. 8-40, conform SR-EN 13242-A;2008 (Piatra sparta  М400 )     - h-10cм)
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
77	Dl112 К=-2
	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0057			
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,0135			
78	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Mощение тротуара из плитки 20x10x6cm(серой)c гранитной крошкой, на слое из песко-цеметной смеси h=5cм (6:1)( Amestec nisip cu ciment  (6:1) cim.M400  h-5cм.Pavaj vibropresat (200x100x60) (серая) сu aschii de granit
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare(c гран. крошкой) ( 20x10x6cm)	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
79	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Устройство  велосепедной дорожки из  плитки 20x10x6cm(красной), на слое из песко-цеметной смеси h=5cм (6:1)(Amestec nisip cu ciment  (6:1) cim.M400  h-5cм.Pavaj vibropresat (200x100x60) (красной) 
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare(c гран. крошкой) ( 20x10x6cm)	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
80	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Mощение тротуара из плитки 20x10x6cm(серой)c гранитной крошкой, на слое из песко-цеметной смеси h=5cм (6:1)( Amestec nisip cu ciment  (6:1) cim.M400  h-5cм.Pavaj vibropresat (200x100x60) (серая) сu aschii de granit (Тротуар возле парковки (восстановление после разборки))
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	26611128006552	Placi din beton, pentru trotuare(c гран. крошкой) ( 20x10x6cm)	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
81	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов БР100х20х8см на бетонном основании)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001200	Beton clasa М200	m3	0,0083			
	26661228003100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050			
82	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100х30х18см на бетонном основании  кл.B15)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	26661228002841003018	Бетонные борты БР100х30х18	m	1,0050			
		6. Автопорковка.
					
83	Dl109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic  (Разборка сущ. покрытия из а/ бетона : а/ бетона толщ.5см )
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000			
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	0,7750			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191			
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750			
84	Dl118
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия Н=12см механизированным способом)
	m3				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239			
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138			
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138			
85	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton(Разборка  бетонных бортовых камней БР100.30.8   на бетонном основании на автостоянке L=180м)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
86	DG04B
	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton(Демонтаж бетонных поребриков БР100.20.8  вокруг деревьев (4шт на 1 дерево)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200			
87	TsC03G1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка  бортов)
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000			
88	TsI51A2
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km ( на склад)
	t				
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270			
89	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов БР100х20х8см на бетонном основании)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001200	Beton clasa М200	m3	0,0083			
	26661228003100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050			
90	TsE05B
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка  земполотна  автогрейдером)
	100 m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890			
91	TsE01A
	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (То же вручную)
	100 m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000			
92	DA12B
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(Устройство нижнего слоя  основания  из щебня М400 (фр.40-70) толщ. 16cм М400-по способу заклинки)(Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 8-40, conform SR-EN 13242-A; 2008 (Piatra sparta М400)  h -12cm )
	m3				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000			
	1411122201646400	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm (M400)	m3	0,2030			
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm (М400)	m3	1,2190			
	4100116202806	Apa	m3	0,1500			
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420			
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150			
93	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Mощение тротуара из плитки 20x10x6cm(серой) на слое из песко-цеметной смеси h=5cм (6:1)( Amestec nisip cu ciment  (6:1) cim.M400  h-5cм.Pavaj vibropresat (200x100x80) (серая)  
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	266111280065518	Placi din beton, pentru trotuare ( 20x10x8cm)	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
94	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100х30х18см на бетонном основании  кл.B15)(БЕЗ СТОИМОСТИ-ОТ ВОЗВРАТА)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
95	DE10E
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Установка бетонных бортов 100х30х18см на бетонном основании  кл.B15) (НОВЫЕ )
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100			
	266310210000125	Beton clasa B15	m3	0,0530			
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060			
	26661228002841003018	Бетонные борты БР100х30х18	m	1,0050			
96	TsC03B1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(Погрузка мусора мех.способом на а/самосвалы )
	100 m3				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500			
97	TsI50E
	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km 
	t				
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1060			
		7. Bъезды во дворы
					
98	TsE05A
	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Планировка  земполотна автогрейдером) 
	100 m2				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500			
99	Dl111К=-2
	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare  (Устройство основания из щебня М300 h=12cм фр.20-40)( Strat de fundatie piatra sparta (split);fr. 8-40, conform SR-EN 13242-A;2008 (Piatra sparta М400 )     - h-12cм
	m2				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2560			
	14111222016601840	Piatra sparta 8-40 mm	m3	0,1740			
	4100116202806	Apa	m3	0,0200			
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0146			
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0055			
100	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(Mощение тротуара из плитки 20x10x6cm(серой) на слое из песко-цеметной смеси  h=5cм(6:1)(Amestec nisip cu ciment  (6:1) cim.M400  h-5cм.Pavaj vibropresat (200x100x80) (серая)  
	m2				
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,0158			
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare (200x100x8cm)	m2	1,0150			
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000			
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700			
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050			
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428			
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200			
101	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Установка бетонных бортов БР100х20х8см на бетонном основании)
	m				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200			
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800			
	2663102100001200	Beton clasa М200	m3	0,0083			
	26661228003100208	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,0050			
		8. Обстановка и принадлежности дороги
					
102	DF18A
	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial--метал.столб.МС-1
	buc				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600			
	26631021000001	Beton М-100	m3	0,1000			
	28111063017941	Stilp metalic confectionat industrial МС-1	buc	1,0000			
103	DF20B
	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc. (Дорожные знаки)
	buc				
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,3200			
	26151073261051	Дорожные знаки	buc	1,0000			
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000			
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000			
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200			
	2710403707840	Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm	kg	1,4140			
104	DF16B
	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat, cu vopsea de email fara microbile de sticla (Разметка)
	1 km				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,3100			
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	50,4300			
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,2900			
105	DF17A
	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Разметка)
	m2				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800			
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900			
	2430126108720	Email alb ii E.109-5 	kg	0,7300			
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500			
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480			
		9. Установка перильного ограждения на тротуарах на закруглениях  (L=150м)                                     
					
106	Dl135
	Executarea parapetului metalic  (Металлические ограждения на дорогах)
	m				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,3300			
	266310210000015	Beton  В15	m3	0,0372			
	28111063012001	Elemente metalice	t	0,02025			
	2952270002911	Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m	h-ut	0,0369			
	2922140007000	Macara 	h-ut	0,0264