	Reparatia curenta a tamplariilor aflate in gestiunea Aeroportului International Chisinau
	Formular Nr.1 desfășurat
WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	




Lista cu cantitaţile de lucrări № 25-26
Lucrari de reparatie a tamplariilor

	№
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	

	
	
	
	
	Volum 

	
	
	
	
	Consum de resurse pe unitate de măsură



	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Montare usa la cladirea cu nr.inv.1/102
	
	

	1
	CK21D

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Profil Alutech ALT 111 sau analog, RAL 9006. 6mm + 6mm , de coordonat cu beneficiarul) Usa 1: 3,15x1,35 cu deschidere 2,1x1,35 in 2 canaturi; Usa 3: 3,15x1,75 cu deschidere 2,1x1,75 in 2 canaturi,

	m2 
	
9,766


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,110

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,550

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,193

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020

	
	
	2. Cladirea garaj p-u 10 automobile nr. inv.5
	
	

	2
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre.)

	m2 
	
18,935


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210

	3
	TrB05A2-8

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m

	t 
	
0,30


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,290

	4
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t 
	
0,30


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,580

	5
	TsH92A

	Incarcarea in auto gunoi

	t 
	
0,30


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,360

	6
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t 
	
0,30


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258

	7
	CK57C

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (60mm cu 4 camere de izolare termica, sticla Low E, 4mm+4mm,  Metal 1.5mm, culoarea alba.)

	m2 
	
2,68


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,637

	
	2030112931160
	Ferestre din mase plastice, (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm,  Metal 1.5mm, culoarea alba.)
	m2
	1,000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,500

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,640

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,740

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,640

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,193

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1734

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1126

	8
	CK57D

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm,  Metal 1.5mm, culoarea alba.)

	m2 
	
14,72


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,109

	
	2030112931160
	Ferestre din mase plastice, (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm,  Metal 1.5mm, culoarea alba.)
	m2
	1,000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,500

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,590

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,630

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,510

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,123

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,160

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1039

	9
	CK21A

	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

	m2 
	
1,54


	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,850

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,100

	
	2812106306050
	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,175

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,020

	10
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm

	m 
	
13,10


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2743123549025
	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	11
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm

	m 
	
13,10


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2521106718035
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	12
	CK32B apl

	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC

	m2 
	
10,00


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,600

	
	1752127334760
	Plasa anti-insecta 
	m2
	1,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,160

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,000

	
	
	3. Cladirea vestiare nr. inv.121
	
	

	13
	RpCO56A

	Demontari: timplarie din lemn (usi si ferestre.)

	m2 
	
36,17


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,210

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,210

	14
	TrB05A2-8

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 80 m

	t 
	
0,60


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,290

	15
	TrB05A2-5

	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m

	t 
	
0,60


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,580

	16
	TsH92A

	Incarcarea in auto gunoi

	t 
	
0,60


	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,360

	17
	TsI50B5

	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t 
	
0,60


	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,258

	18
	CK57C

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm,  Metal 1.5mm, culoarea alba.)

	m2 
	
19,51


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,637

	
	2030112931160
	Ferestre din mase plastice, (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm,  Metal 1.5mm, culoarea alba.)
	m2
	1,000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,500

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	2,640

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	2,740

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,640

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,193

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,1734

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1126

	19
	CK57D

	Instalarea  ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out)  cu suprafata golului peste 2 m2 intr-un canat (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm,  Metal 1.5mm, culoarea alba.)

	m2 
	
16,66


	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,109

	
	2030112931160
	Ferestre din mase plastice, (74mm cu 5 camere de izolare termica, sticla Low E, 4s+4mm+4mm,  Metal 1.5mm, culoarea alba.)
	m2
	1,000

	
	2051142950707
	Dibluri de montaj 10х130 mm
	buc
	6,500

	
	2513736621482
	Banda izolanta
	m
	1,590

	
	2513736621483
	Banda de bariera de vapori
	m
	1,630

	
	2513736621484
	Banda hidroizolanta 
	m
	0,510

	
	2416566101576
	Spuma de poliuretan pentru etansarea  imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l 
	buc
	0,123

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0288

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	0,160

	
	2952271004212
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	0,1039

	20
	CK26D

	Pervazuri montate la ferestre din aluminiu 20cm

	m 
	
22,60


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2743123549025
	Pervazuri din aluminiu pentru ferestre 20cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	21
	CK26C

	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice 30cm

	m 
	
22,60


	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,010

	
	2521106718035
	Pervazuri din mase plastice pentru ferestre 30cm
	m
	1,000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,010

	22
	CK32B apl

	Plasa anti-insecte pe rame din plastic pentru ferestre din profiluri din PVC

	m2 
	
16,30


	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,200

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,600

	
	1752127334760
	Plasa anti-insecta 
	m2
	1,000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,160

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,000




	

	Întocmit    Carp A.

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
 
