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	Lot 1: Echipament pentru videoconferință 

	Sistem audio integrat compus din 10 microfoane și 1 unitate audio centrală
	
	
	
	Sistem audio integrat compus din 10 microfoane și 1 unitate audio centrală

Dispozitive și accesorii - noi, nerecondiționate;
Toate cerințele sunt minime și obligatorii;
Toate componentele trebuie să fie actuale și să nu fie promovate ca EOS
(End of Support) / EOL (End of Life);
Anul producerii: min. 2024;
Garanție 36 Luni.

Unitate Centrală Audio – 1 unit, specificații tehnice minime:
• Include funcția pentru controlul microfoanelor delegatilor, distribuirea interpretării simultane. 
• asigură interconectarea cu alte sisteme externe, cum ar fi: PC, interfața audio, unități interpret; 
• Gestionarea centralizată a microfonelor. 
Specificații tehnice unitate audio centrală:
- Capacitate minimă posibilă de microfoane conectate - 50;
- Spațiu de stocare intern - 3GB;
- Funcționalități: web server pentru configurații, înregistrare audio;
 
- Porturi intrare/ieșire: 
*2x USB-C pentru conexiunea cu laptop;
*2x XLR 3-Pin Line Input;
*2x XLR 3-Pin Line Output;
*1x 1/8" / 3.5 mm TRS Line Input;
*1x 1/8" / 3.5 mm TRS Line Output;
*Network - LAN port (10/100 Mbs - 1Gbps) - Security 802.1X;
*Network - Conference - CAT 5E, AWG 24, SFTP;
Acesorii: Fixatori pentru a putea fi fixata unitatea centrală sub masa de ședință. 


Microfon stația presedintelui – 1 unit, specificații tehnice minime:  
- Culoare: negru;
- Gooseneck inclus;
- Sursă de alimentare: CAT5 PoE, 18 VDC, 2W;
- Porturi intrare/ieșire:
*Audio Quality: 16 Bit Digital;
Frequency Response 25 Hz to 15 kHz (± 3 dB);
*Headphone Impedance: 16 to 150 Ohms;
*Output Level: Max 70 mW 32 Ohms;
*Speaker Rated Power: min. 4 W;
*Mean Sound Pressure Level: 80 dB SPL at 3.3' / 1 m.
Statia delegaților cu două canale – 9 unit, specificații tehnicie minime:
- Culoare: negru;
- Gooseneck inclus;
- Buton ON/OFF;
- PoE 48 VDC over Cat 5 Cable;
- Audio Quality: 16 Bit Digital;
- Headphone Impedance: 16 to 150 Ohms;
- Headphone volume adjustment;
- Speaker Rated Power: min. 4 W;
- 2 digital bus connections (IN/OUT - interchangeable).

Accesorii incluse:
- Gooseneck 2 unit de rezervă;
- Cablu USB-C 5m;
- Cabluri Cat5E necesare pentru conexiunea microfoanelor cu unitatea centrală;
- Servicii de instalare și configurare.
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